# Komputer osobisty VAIO Tap 11SVT1122

## Jak można sprawdzić adres fizyczny (adres MAC) bezprzewodowej karty sieciowej wbudowanej w komputer VAIO?

- Jeśli w użytkowanym punkcie dostępowym włączone jest filtrowanie adresów MAC, należy zarejestrować adres MAC komputera VAIO na ekranie konfiguracji tego punktu. W przeciwnym razie komputer nie połączy się z punktem dostępowym.

  Otwórz okno Wiersz polecenia, wprowadź polecenie „ipconfig /all”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Adres fizyczny (adres MAC) można znaleźć w polu Adres fizyczny w obszarze Adapter Wi-Fi bezprzewodowej sieci LAN.

  Informacje na temat otwierania aplikacji Wiersz polecenia znajdują się w rozdziale Aplikacje — uruchamianie.

Początek strony