# Calculator personal VAIO Tap 11SVT1122

## Note despre utilizarea funcţiei Wi-Fi(R) (LAN fără fir)

Înainte de a utiliza funcţia Wi-Fi, citiţi următoarele măsuri de precauţie pentru o utilizare corectă.

- În unele ţări sau regiuni, utilizarea produselor Wi-Fi poate fi restricţionată prin reglementări locale.

- Dispozitivele Wi-Fi funcţionează în banda de 2,4 GHz, bandă utilizată de o gamă largă de dispozitive. Deşi acestea utilizează tehnologia pentru minimizarea interferenţei radio generate de alte dispozitive care folosesc aceeaşi bandă, astfel de interferenţe radio pot avea ca rezultat viteze de comunicare lente şi un spectru al comunicării mai restrâns sau întreruperi ale comunicării.

- Dacă sunt activate atât funcţia BLUETOOTH, cât şi funcţia Wi-Fi în banda de 2,4 GHz ale computerului dumneavoastră VAIO, pot avea loc interferenţe care să cauzeze viteze de comunicaţie mai lente sau alte probleme.

- Pentru a comunica prin intermediul Wi-Fi în timp ce vă aflaţi pe drum, este posibil să fie nevoie să încheiaţi un contract cu un furnizor de servicii pentru conexiune Wi-Fi.

- Este posibil ca viteza şi raza de conectare să varieze, în funcţie de următoarele condiţii:

  - Distanţa dintre dispozitive

  - Existenţa unor obstacole între dispozitive

  - Configurarea dispozitivului

  - Starea semnalului radio

  - Mediul înconjurător (inclusiv materialul pereţilor etc.)

  - Aplicaţiile aflate în uz

    Comunicaţiile pot fi întrerupte în funcţie de starea semnalului radio.

- Rata de transfer a datelor menţionată în specificaţii reprezintă rata maximă teoretică şi este posibil să nu reflecte rata reală de transfer a datelor.

- Este posibil ca viteza reală de comunicare să nu fie la fel de mare ca cea afişată pe computerul VAIO.

- Benzile de frecvenţă Wi-Fi de 2,4 GHz şi Wi-Fi de 5 GHz nu comunică una cu cealaltă.

- Rata de transfer a datelor în cazul IEEE 802.11g şi IEEE 802.11n (2,4 GHz) poate fi afectată de interferenţe, atunci când se utilizează un produs IEEE 802.11b. De asemenea, IEEE 802.11g şi IEEE 802.11n scad automat rata de transfer pentru a menţine compatibilitatea cu un produs IEEE 802.11b. Rata de transfer poate fi restabilită prin modificarea setărilor canalului punctului de acces.

- Pentru a opri brusc funcţia Wi-Fi, opriţi computerul VAIO şi dispozitivele fără fir (dacă există).

- Standardul WLAN include metodele de criptare: Wired Equivalent Privacy (WEP), care este un protocol de securitate, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), şi Wi-Fi Protected Access (WPA). Propuse în comun de IEEE şi Wi-Fi Alliance, atât WPA2 cât şi WPA reprezintă specificaţii ale standardelor bazate pe îmbunătăţiri de securitate interoperabile care sporesc nivelul protejării datelor şi controlul accesului pentru reţelele Wi-Fi existente. WPA este proiectat să fie compatibil şi cu specificaţia IEEE 802.11i. Utilizează criptare îmbunătăţită a datelor Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) pe lângă identificarea utilizatorului folosind 802.1X şi Extensible Authentication Protocol (EAP). Criptarea datelor protejează conexiunile fără fir vulnerabile dintre clienţi şi punctele de acces. În plus, există alte mecanisme tipice de securitate LAN pentru asigurarea confidenţialităţii, precum: protejarea cu parolă, criptare de la un cap la altul, reţele virtuale private şi autentificare. WPA2, cea de-a doua generaţie a WPA, oferă o protejare a datelor şi un control al accesului în reţea mai puternice şi, de asemenea, este proiectat pentru a proteja toate versiunile dispozitivelor 802.11, inclusiv standardele 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n şi 802.11ac (schiţă) multi-bandă şi multi-mod. În plus, în baza standardului ratificat IEEE 802.11i, WPA2 oferă securitate la nivel guvernamental prin implementarea algoritmului de criptare AES al Institutului Naţional de Standarde şi Tehnologie (NIST), compatibil FIPS 140-2 şi a autentificării pe baza 802.1X. WPA2 este invers compatibil cu WPA.

În susul paginii

### Subiect asociat

- Despre standardele Wi-Fi(R) (LAN fără fir)
- Pornirea comunicaţiilor Wi-Fi(R) (LAN fără fir)
- Oprirea comunicaţiilor Wi-Fi(R) (LAN fără fir)
- Note privind utilizarea funcţiei BLUETOOTH(R)

În susul paginii