# Calculator personal VAIO Tap 11SVT1122

## Pornirea comunicaţiilor Wi-Fi(R) (LAN fără fir)

Puteţi să realizaţi comunicaţii Wi-Fi între computerul VAIO şi un punct de acces (nu este furnizat).

Înainte de a utiliza Wi-Fi, asiguraţi-vă că un punct de acces Wi-Fi este pornit şi că funcţionează.

1. Conectaţi un punct de acces la computerul VAIO.

   Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Ajutor și Asistență Windows (Deschiderea Ajutor și Asistență Windows) şi manualul care a fost furnizat împreună cu punctul de acces.

2. Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulSetări. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)
3. Selectaţi(pictograma pentru reţea).
4. Modificați setarea Wi-Fi la Activat.
5. Selectaţi punctul de acces dorit şi Conectare.

   După ce este realizată conexiunea, în câmpul punctului de acces fără fir selectat apare Conectat.

   Dacă apare o fereastră de introducere a unei chei de securitate, introduceţi cheia de securitate, după cum se solicită şi selectaţi OK. Consultaţi Despre cheia de securitate pentru Wi-Fi(R) (LAN fără fir) pentru mai multe informaţii.

   Reţineţi că aceste chei de securitate sunt sensibile la majuscule şi minuscule.

#### Pentru a verifica starea conexiunii Wi-Fi

Deschideţi desktopul şi mutaţi indicatorul mouse-ului deasupra(pictograma pentru reţea) din zona de notificare a desktopului pentru a verifica starea conexiunii Wi-Fi, cum ar fi punctul de acces conectat în momentul respectiv la computerul VAIO.

Pentru a deschide desktopul, consultaţi Deschiderea Desktop.

#### Notă

- În cazul modelelor prevăzute cu IEEE 802.11a/b/g/n/ac (schiţă), atunci când este activată doar funcţia Wi-Fi în banda de 2,4 GHz, computerul VAIO nu se poate conecta la un punct de acces în banda 5 GHz Wi-Fi. De asemenea, atunci când este activată doar funcţia Wi-Fi în banda de 5 GHz, computerul nu se poate conecta la un punct de acces Wi-Fi în banda de 2,4 GHz.

  În cazul modelelor prevăzute cu IEEE 802.11b/g/n, atunci când funcţia Wi-Fi în banda de 2,4 GHz este dezactivată, computerul nu se poate conecta la un punct de acces. De asemenea, computerul nu se poate conecta la un punct de acces Wi-Fi în banda de 5 GHz.

- Este posibil să dureze un timp până se găseşte şi se conectează la un punct de acces Wi-Fi, înainte de a porni comunicaţiile prin intermediul Wi-Fi.

#### Sugestie

- Consultaţi Ajutor și Asistență Windows (Deschiderea Ajutor și Asistență Windows) pentru informaţii suplimentare despre Mod avion.

- Odată ce aţi conectat computerul VAIO la punctul de acces prin introducerea cheii de securitate, punctul de acces va fi înregistrat în computer. Nu trebuie să introduceţi cheia de securitate la conexiunile ulterioare.

În susul paginii

### Subiect asociat

- Despre standardele Wi-Fi(R) (LAN fără fir)
- Oprirea comunicaţiilor Wi-Fi(R) (LAN fără fir)
- Note despre utilizarea funcţiei Wi-Fi(R) (LAN fără fir)
- Despre cheia de securitate pentru Wi-Fi(R) (LAN fără fir)

În susul paginii