# Calculator personal VAIO Tap 11SVT1122

## Începerea comunicaţiilor prin intermediul reţelei WAN fără fir (modele prevăzute cu WAN fără fir)

Puteţi stabili comunicaţii prin intermediul reţelei WAN fără fir (WWAN) utilizând OneClick Internet.

1. Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulSetări. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)
2. Selectaţi(pictograma pentru reţea).
3. Asiguraţi-vă că Mod avion este Dezactivat şi modificaţi setarea Bandă largă mobilă la Activat.
4. Porniţi OneClick Internet şi selectaţi Conectare. (Consultaţi Pornirea Aplicații pentru a porni OneClick Internet.)

#### Notă

- Asiguraţi-vă de introducerea corectă a microcartelei SIM în fanta pentru microcartela SIM de pe computerul VAIO. În caz contrar, este posibil ca funcţia WAN fără fir să nu funcţioneze.

  Pentru informaţii legate de modul de introducere a microcartelei SIM, consultaţi Introducerea unei microcartele SIM (modele prevăzute cu WAN fără fir).

#### Sugestie

- Pentru informaţii suplimentare legate de modul de utilizare a funcţiei WAN fără fir, consultaţi instrucţiunile operatorului.

În susul paginii

### Subiect asociat

- Înainte de utilizarea reţelei WAN fără fir (modele prevăzute cu WAN fără fir)
- Introducerea unei microcartele SIM (modele prevăzute cu WAN fără fir)
- Scoaterea unei microcartele SIM (modele prevăzute cu WAN fără fir)
- Oprirea comunicaţiilor prin intermediul reţelei WAN fără fir (modele prevăzute cu WAN fără fir)

În susul paginii