# Arvuti VAIO Tap 11SVT1122

## Mida teha, kui Wi-Fi(R) (traadita kohtvõrk) kaudu vastuvõetavaid filme või muusikat ei saa taasesitada, või nende taasesitus katkestatakse? Miks on edastuskiirus aeglane?

- Viige VAIO arvuti takistustest kaugemale või lähemale pääsupunktile, mida kasutate.

  Ühendumisvõimet mõjutab kaugus, takistused, seadme konfiguratsioon, raadiolaine tugevus/häired, seina materjalid, töötavad rakendused jne.

- Pääsupunkti kasutamisel võib seade olla ajutiselt üle koormatud olenevalt sellest, mitu seadet pääsupunkti kaudu ühenduses on.

  Oodake natuke ja proovige seejärel uuesti.

- Muutke oma pääsupunkti kanali sätet. Kanali muutmine võib vähendada raadiovõrgu interferentsi ja parandada edastuskiirust.

  Pääsupunkti kanali interferentsi ilmnemisel võib edastuskiirus väheneda.

- Kui teie pääsupunkt segab teisi pääsupunkte, muutke pääsupunkti kanalit.

  Lisateavet vaadake pääsupunkti juhendist.

- Veenduge, et teie Wi-Fi-seadmete lähedal ei tööta mikrolaineahi.

  2,4 GHz sagedusriba, millel Wi-Fi töötab, kasutavad mitmed seadmed. Kui kasutate Wi-Fi-ühenduse kasutamise ajal mikrolaineahju, võib edastuskiirus väheneda, ühendusulatus kitseneda või ühendus katkeda.

Tagasi lehe algusesse