# Arvuti VAIO Tap 11SVT1122

## Juhtmeta WAN-i side peatamine (juhtmeta WAN-iga mudelid)

Saate peatada juhtmeta WAN-i (WWAN-i) side, tehes järgmist.

1. Avage tuumnupud ja valige tuumnuppSätted. (Tuumnuppude avamise kohta vt teavet jaotisest Tuumnuppude avamine.)
2. Valige(võrguikoon).
3. Määrake suvandi Mobiilne lairibaühendus sätteks Väljas.

#### Märkus

- Kui lülitate juhtmeta WAN-i funktsiooni välja sel ajal, kui kasutate kaugdokumente, faile või ressursse, võivad andmed seetõttu kaduma minna.

Tagasi lehe algusesse

### Seotud teema

- Enne juhtmeta WAN-i kasutamist (juhtmeta WAN-iga mudelid)
- Mikro-SIM-kaardi sisestamine (juhtmeta WAN-iga mudelid)
- Mikro-SIM-kaardi eemaldamine (juhtmeta WAN-iga mudelid)
- Juhtmeta WAN-side käivitamine (juhtmeta WAN-iga mudelid)

Tagasi lehe algusesse