# Arvuti VAIO Tap 11SVT1122

## Pliiatsi patarei asendamine (Mudelid, millel on Digitaliseeriv Stylus)

Asendage patarei, kui pliiats (Digitaliseeriv Stylus) hakkab valesti toimima.

Kui kasutate pliiatsit umber 4 tundi päevas, tuleb patareid vahetada iga 18 kuu järel. Kasutage LR61 (LR8D425) leelispatareid.

1. Eemaldage Tail cap pliiatsi küljest, siis eemaldage patarei.

2. Sisestage patarei pliiatsisse +-küljega teraviku suunas.

3. Kinnitage uuesti Tail cap.

#### Märkus

- Eemaldage tagakork Tail cap ainult patarei vahetamiseks.

- Kui te ei kavatse pliiatsit mõnda aega kasutada, eemaldage patarei.

- Pliiatsit ei tohiks kasutada kaubandusvõrgus müüdavate akudega. Aku võib lekkida ja rikke põhjustada.

- Kui patarei tühjeneb, asendage see kohe uue patareiga. Tühja patarei pliiatsis hoidmine võib põhjustada selle lekkimist.

- Ärge püüdke patareid laadida.

- Vaadake kaasas olevat ohutusjuhendit.

Tagasi lehe algusesse

### Seotud teema

- Pliiatsi kasutamine (Mudelid, millel on Digitaliseeriv Stylus)

Tagasi lehe algusesse