# Arvuti VAIO Tap 11SVT1122

## Juhtmeta WAN

- Mikro-SIM-kaardi sisestamine (juhtmeta WAN-iga mudelid)

  Selles peatükis selgitatakse, kuidas mikro-SIM-kaarti sisestada.

- Enne juhtmeta WAN-i kasutamist (juhtmeta WAN-iga mudelid)

  Wide Area Network (WAN) on levinud sidevõrk, mis võimaldab ühendada kaugel asuvaid kohalikke arvutivõrke, ja see on sageli saadaval sidevõimalustega, mida pakuvad näiteks telekommunikatsioonioperaatorid.

- Mikro-SIM-kaardi eemaldamine (juhtmeta WAN-iga mudelid)

  Selles peatükis selgitatakse, kuidas mikro-SIM-kaarti eemaldada.

- Juhtmeta WAN-side käivitamine (juhtmeta WAN-iga mudelid)

  Saate luua juhtmeta WAN-i (WWAN-i) side, kasutades suvandit OneClick Internet.

- Juhtmeta WAN-i side peatamine (juhtmeta WAN-iga mudelid)

  Saate peatada juhtmeta WAN-i (WWAN-i) side, tehes järgmist.

### Võite otsida järgnevaid teemasid:

- Mida teha, kui VAIO arvuti ei suuda juhtmeta WAN-iga ühendust luua?

Tagasi lehe algusesse