# Asmeninis kompiuteris VAIO Tap 11SVT1122

## Belaidis WAN

- Mažosios SIM kortelės įdėjimas (modeliai su belaidžiu WAN)

  Šioje temoje paaiškinama, kaip įstatyti mažąją SIM kortelę.

- Prieš naudojant belaidį WAN (modeliai su belaidžiu WAN)

  Teritorinis tinklas (WAN) yra paplitęs ryšių tinklas, leidžiantis sujungti vietinius nutolusių kompiuterių tinklus; jis dažnai pasiekiamas naudojant ryšių, pvz., telekomunikacijų, operatorių tiekiamą įrangą.

- Mažosios SIM kortelės išėmimas (modeliai su belaidžiu WAN)

  Šioje temoje paaiškinama, kaip išimti mažąją SIM kortelę.

- Belaidžio WAN ryšių nustatymas (modeliai su belaidžiu WAN)

  Galite nustatyti belaidžio WAN (WWAN) ryšius naudodami OneClick Internet.

- Belaidžio WAN ryšių nutraukimas (modeliai su belaidžiu WAN)

  Galite nutraukti belaidžio WAN (WWAN) ryšius atlikdami nurodytus veiksmus.

### Galbūt ieškote šių temų:

- Ką daryti, jei VAIO kompiuteris negali prisijungti prie belaidžio WAN?

Eiti į puslapio viršų