# Asmeninis kompiuteris VAIO Tap 11SVT1122

## Belaidės klaviatūros naudojimas

Nustatykite klaviatūros maitinimo ir jutiklinio kilimėlio įjungimo / išjungimo jungiklį, kad ją įjungtumėte, ir įjunkite arba išjunkite jutiklinį kilimėlį.

Jungiklio ir funkcijų būsena

- OFF

  Belaidės klaviatūros maitinimas IŠJUNGTAS / jutiklinio kilimėlio funkcija IŠJUNGTA

- #### ON

  Belaidės klaviatūros maitinimas ĮJUNGTAS / jutiklinio kilimėlio funkcija ĮJUNGTA

- ####

  Belaidės klaviatūros maitinimas ĮJUNGTAS / jutiklinio kilimėlio funkcija IŠJUNGTA

#### Pastaba

- Klaviatūroje yra magnetų, kurie yra susieti su VAIO kompiuteriu. Nelaikykite kredito kortelių ir pan. daiktų, kuriems gali pakenkti magnetizmas, šalia kompiuterio, ypač prie priekinės arba užpakalinės klaviatūros dalies. Taip galite sugadinti duomenis.

#### Patarimas

- Jei nepavyksta įjungti belaidės klaviatūros naudojant klaviatūros maitinimo ir jutiklinio kilimėlio įjungimo / išjungimo jungiklį, atlikdami toliau nurodytus patikrinkite parametrų nuostatas.

  Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai. (Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.)

  Apatiniame dešiniajame kampe pasirinkite Keisti kompiuterio parametrus, tada ekrano PC parametrai kairiojoje srityje pasirinkite Tinklas ir Skrydžio režimas.

  Patikrinkite, ar Skrydžio režimas nuostata yra Išjungta, o dalyje Belaidžiai įrenginiai, Keyboard Receiver nuostata yra įjungta.

Eiti į puslapio viršų

### Susijusi tema

- Klaviatūros krovimas
- Apie naudojimąsi klaviatūra
- Jutiklinio kilimėlio naudojimas

Eiti į puslapio viršų