# Asmeninis kompiuteris VAIO Tap 11SVT1122

## Ką daryti, jei klaviatūra neveikia?

- Įsitikinkite, kad klaviatūra yra per 50 cm nuo VAIO kompiuterio. Daugiau informacijos žr. Apie naudojimąsi klaviatūra.

- Gali būti nustatyta klaviatūros maitinimo ir jutiklinio kilimėlio įjungimo / išjungimo jungiklio padėtis OFF. Nustatykite padėtį ON. Daugiau informacijos žr. Belaidės klaviatūros naudojimas.

- Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai. (Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.)

  Apatiniame dešiniajame kampe pasirinkite Keisti kompiuterio parametrus, tada ekrano PC parametrai kairiojoje srityje pasirinkite Tinklas ir Skrydžio režimas.

  Išjunkite Skrydžio režimas ir dalyje Belaidžiai įrenginiai nustatykite Keyboard Receiver nuostatą ON. Tada nustatykite klaviatūros maitinimo ir jutiklinio kilimėlio įjungimo / išjungimo jungiklio padėtį OFF, o tada vėl – ON.

- Jei mirksi klaviatūros baterijos indikatoriaus lemputė, senka energija. Pakeiskite klaviatūrą. Daugiau informacijos žr. Klaviatūros krovimas.

Eiti į puslapio viršų