# Asmeninis kompiuteris VAIO Tap 11SVT1122

## Ką daryti, jei VAIO kompiuteris negali prisijungti prie belaidžio WAN?

- Įsitikinkite, kad įkrautas akumuliatorius.

- Įsitikinkite, kad mažojoje SIM kortelėje telefono ryšio operatorius yra įgalinęs 3G arba LTE duomenis. Norėdami įstatyti mažąją SIM kortelę, būtinai atlikite Mažosios SIM kortelės įdėjimas (modeliai su belaidžiu WAN) nurodytus veiksmus.

- Įsitikinkite, kad jūsų vietovėje yra pakankama mobiliojo ryšio aprėptis. Kreipkitės į ryšio įmonę norėdami daugiau sužinoti apie aprėptį savo vietovėje.

- Įsitikinkite, kad parinktis Skrydžio režimas nustatyta į Išjungta ekrane PC parametrai.

- Įsitikinkite, kad dalyje PC parametrai parametro Mobilusis plačiajuostis ryšys nuostata yra įjungta.

- Įsitikinkite, kad prieigos taško pavadinimas (APN) tinkamai sukonfigūruotas jūsų ryšio tvarkytuvo programėlėje. Jei taip nėra, kreipkitės į telefono ryšio operatorių norėdami gauti teisingą naudotiną APN. Daugiau informacijos žr. programoje esančiame žinyno faile.

- Patikrinkite, ar jūsų ryšio tvarkytuvo programėlė sėkmingai aptiko belaidžio WAN (WWAN) modemą. Gali užtrukti, kol programėlė aptiks belaidžio WAN modemą.

#### Patarimas

- Norėdami daugiau sužinoti apie belaidžio WAN funkciją apsilankykite VAIO pagalbos svetainėje.

Eiti į puslapio viršų