# Asmeninis kompiuteris VAIO Tap 11SVT1122

## Rašiklio kilpos naudojimas (modeliai su Grafinės planšetės rašiklis)

Naudodami rašiklio kilpą galite pernešti VAIO kompiuterį su pateiktu rašikliu (Grafinės planšetės rašiklis), pritaisytu prie kompiuterio.

1. Pritaisykite rašiklio kilpą prie VAIO kompiuterio užpakalinėje dalyje esančios angos ().

2. Pritvirtinkite rašiklį prie rašiklio kilpos.

#### Pastaba

- Tail cap yra magnetas. Prie rašiklio nelaikykite daiktų, kuriuos gali paveikti magnetiniai trukdžiai (pvz., kredito kortelės). To nepaisant galima prarasti įrašytus duomenis.

- Klaviatūroje yra magnetas, o LCD ekrane yra magnetinis jutiklis, kad VAIO kompiuteris galėtų nustatyti, kad klaviatūra prijungta prie kompiuterio. Jei Tail cap, kuriame yra magnetas, bus prie LCD ekrano, kompiuteris gali klaidingai nustatyti, kad klaviatūra prijungta prie kompiuterio, ir pradėti veikti miego režimu.

- Tvirtindami rašiklio kilpą prie VAIO kompiuterio saugokite stiklinį LCD ekrano paviršių. Kad nepažeistumėte LCD ekrano, padėkite kompiuterį ant minkšto audinio.

- Kad smulkios dalys (pvz., plunksna, Tail cap, rašiklio kilpa ir maitinimo elementas) nebūtų praryti, laikykite toliau nuo vaikų.

- Rašiklio ąselę iš VAIO kompiuterio traukite rodyklės nurodyta kryptimi. Netraukite rašiklio per jėgą, nes galite nulaužti jo ąselę.

Eiti į puslapio viršų

### Susijusi tema

- Kaip naudoti rašiklį (modeliai su Grafinės planšetės rašiklis)

Eiti į puslapio viršų