# Asmeninis kompiuteris VAIO Tap 11SVT1122

## Ką daryti, jei nepavyksta atsisiųsti vietos informacijos?

- Patikrinkite, ar tinkamai sukonfigūruoti Pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (GNSS) parametrai.

  Daugiau informacijos žr. Vietos informacijos atsisiuntimas (modeliai su GNSS).

- Galite būti vietoje, kur negalima priimti GNSS palydovų signalų.

  Stenkitės nenaudoti GNSS tunelyje, rūsyje ar praėjimuose, už aukštų pastatų, medžių ir kt.

Eiti į puslapio viršų