# Asmeninis kompiuteris VAIO Tap 11SVT1122

## „Wi-Fi“

- Ką daryti, jei nežinau prieigos taško SSID arba saugos kodo?

- Ką daryti, jei nepavyksta atkurti filmų arba muzikos kūrinių, gautų per „Wi-Fi(R)“ (belaidį LAN), arba jų atkūrimas pertraukiamas? Kodėl lėtai perduodami duomenys?

- Kaip sužinoti VAIO kompiuterio įtaisytojo belaidžio tinklo sąsajos fizinį adresą (MAC adresą)?

- Ką daryti, jei nepavyksta prijungti VAIO kompiuterio prie prieigos taško (arba interneto)?

- Ką daryti, jei nepavyksta naudotis funkcija „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN)?

### Galbūt ieškote šių temų:

- „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) ryšio nutraukimas
- Pastabos apie funkcijos „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) naudojimą
- Apie „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) standartus
- Apie interneto ryšio paslaugas
- „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) ryšių užmezgimas
- Apie „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) saugos raktą
- „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) funkcijos išjungimas

Eiti į puslapio viršų