# Asmeninis kompiuteris VAIO Tap 11SVT1122

## Mažosios SIM kortelės įdėjimas (modeliai su belaidžiu WAN)

Šioje temoje paaiškinama, kaip įstatyti mažąją SIM kortelę.

1. Išjunkite VAIO kompiuterį.
2. Atidarykite dangtelį ir raskite mažosios SIM kortelės lizdą. (Žr. Priekinės dalys ir valdikliai.)
3. Išimkite mažąją SIM kortelę paspausdami, kad ji išlįstų iš pagrindo.

4. Įstatykite mažąją SIM kortelę į mažosios SIM kortelės lizdą, kad jos spausdintinė schema būtų nukreipta žemyn.

#### Pastaba

- Nelieskite mažosios SIM kortelės spausdintinės schemos.

- Prieš išimdami mažąją SIM kortelę, užtikrinkite VAIO kompiuterio stabilumą.

- Nesugadinkite mažosios SIM kortelės lenkdami arba stipriai spausdami.

Eiti į puslapio viršų

### Susijusi tema

- Prieš naudojant belaidį WAN (modeliai su belaidžiu WAN)
- Mažosios SIM kortelės išėmimas (modeliai su belaidžiu WAN)
- Belaidžio WAN ryšių nustatymas (modeliai su belaidžiu WAN)
- Belaidžio WAN ryšių nutraukimas (modeliai su belaidžiu WAN)

Eiti į puslapio viršų