# Asmeninis kompiuteris VAIO Tap 11SVT1122

## Ką daryti, jei jutiklinis ekranas neveikia tinkamai? (Modeliai su jutiklinio valdymo funkcija.)

- Išjunkite ir iš naujo įjunkite VAIO kompiuterį.

- Jutiklinis ekranas gali veikti netinkamai dėl elektromagnetinių bangų. Toliau pateikiame keletą pasiūlymų.

  - Patraukite VAIO kompiuterį nuo fluorescencinės lempos arba variklio, kuris skleidžia elektromagnetines bangas.

  - Prijunkite kintamosios srovės adapterį tiesiai prie kintamosios srovės lizdo arba naudokite kitus lizdus, jei naudojate ilgintuvą.

  - Atjunkite nuo VAIO kompiuterio visus USB įrenginius ar kabelius, jei yra.

- Jei kintamosios srovės adapteryje yra 3 kontaktų kištukas, įsitikinkite, kad jis tinkamai įžemintas.

Eiti į puslapio viršų