# Personālais dators VAIO Tap 11SVT1122

## Bezvadu WAN saziņas startēšana (ar bezvadu WAN aprīkotiem modeļiem)

Jūs varat izveidot bezvadu WAN (WWAN) saziņu, izmantojot OneClick Internet.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Izvēlieties ikonu(tīkla ikona).
3. Pārliecinieties, vai opcijai Lidmašīnas režīms ir izvēlēts iestatījums Izslēgt, un mainiet iestatījuma Mobilie platjoslas sakari statusu uz Ieslēgt.
4. Startējiet pakalpojumu OneClick Internet un izvēlieties opciju Izveidot savienojumu. (Skatiet tēmu Sadaļas Programmas startēšana, lai startētu pakalpojumu OneClick Internet.)

#### Piezīme

- Pārbaudiet, vai micro SIM karte ir pareizi ievietota jūsu VAIO datora micro SIM karšu slotā. Pretējā gadījumā bezvadu WAN funkcija var nedarboties.

  Skatiet informāciju par Micro SIM kartes ievietošanu tēmā Micro SIM kartes ievietošana (ar bezvadu WAN aprīkotiem modeļiem).

#### Padoms

- Skatiet vairāk informācijas par bezvadu WAN funkcijas lietošanu jūsu operatora norādījumos.

Uz lapas sākumu

### Saistītās tēmas

- Pirms bezvadu WAN lietošanas (ar bezvadu WAN aprīkotiem modeļiem)
- Micro SIM kartes ievietošana (ar bezvadu WAN aprīkotiem modeļiem)
- Micro SIM kartes izņemšana (ar bezvadu WAN aprīkotiem modeļiem)
- Bezvadu WAN saziņas apturēšana (ar bezvadu WAN aprīkotiem modeļiem)

Uz lapas sākumu