# Personālais dators VAIO Tap 11SVT1122

## Bezvadu tastatūras lietošana

Pārslēdziet tastatūras barošanas un skārienpaliktņa ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi ieslēgtā pozīcijā, un ieslēdziet vai izslēdziet skārienpaliktni.

Slēdža statuss un funkcijas

- OFF

  Bezvadu tastatūras barošana OFF / skārienpaliktņa funkcija OFF

- #### ON

  Bezvadu tastatūras barošana ON / skārienpaliktņa funkcija ON

- ####

  Bezvadu tastatūras barošana ON / skārienpaliktņa funkcija OFF

#### Piezīme

- Tastatūrai ir magnēti, lai saslēgtu tastatūru ar VAIO datoru. Nenovietojiet datora u.c., īpaši tastatūras priekšpusē vai aizmugurē, kredītkartes un citus priekšmetus, ko ietekmē magnētisms. Šāda rīcība var izraisīt datu bojājumus.

#### Padoms

- Ja nevarat ieslēgt bezvadu tastatūru, izmantojot tastatūras barošanas un skārienpaliktņa ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi, izpildiet tālāk norādītās darbības, lai pārbaudītu iestatījumus.

  Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)

  Apakšējā labajā stūrī izvēlieties opciju Mainīt datora iestatījumus un pēc tam ekrāna Datora iestatījumi kreisajā rūtī atlasiet opciju Tīkls un Lidmašīnas režīms.

  Pārbaudiet, vai opcijai Lidmašīnas režīms ir izvēlēts iestatījums Izslēgt un vai opcijai Keyboard Receiver sadaļā Bezvadu ierīces ir izvēlēts iestatījums Ieslēgt.

Uz lapas sākumu

### Saistītās tēmas

- Tastatūras uzlāde
- Par tastatūras lietošanas vidi
- Skārienpaliktņa lietošana

Uz lapas sākumu