# Personālais dators VAIO Tap 11SVT1122

## Priekšpuses daļas un vadīklas

Apraksta līdzekļus VAIO datora priekšpusē, piemēram, pogas un indikatorus.

1. Gaisa izplūdes atvere

2. Infrasarkanais ports (VAIO datora izmantošana par tālvadības pulti (VAIO Remote control))

3. Iebūvētie duālie mikrofoni (Iebūvētā kameras lietošana)

4. Akumulatora atvienošanas poga

5. microSD atmiņas kartes slots (microSD atmiņas karšu ievietošana)

6. Micro SIM karšu slots (ar bezvadu WAN aprīkotiem modeļiem) (Micro SIM kartes ievietošana (ar bezvadu WAN aprīkotiem modeļiem))

7. Uzlādes indikators (Uzlādes indikatora statusu saraksts)

8. Apkārtējā apgaismojuma sensors (Automātiska LCD ekrāna spilgtuma regulēšana)

9. Iebūvētās priekšpuses kameras indikators (Iebūvētā kameras lietošana)

10. Priekšpuses iebūvētā kamera (Iebūvētā kameras lietošana)

11. Skārienekrāns (Skārienekrāna lietošana (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem))

12. Windows poga (Par ekrānu un izvēlni Sākums)

13. Tastatūras uzlādes ports (Tastatūras uzlāde)

#### Piezīme

- Datora lietošanas laikā gaisa izplūdes atvere var sakarst. Pieskarieties tai uzmanīgi.

- Strādājot ar savu VAIO datoru, saslēdziet to ar tastatūru, lai izvairītos no skārienekrāna nosmērēšanas vai bojāšanas. Skatiet Tastatūras uzlāde par to, kā saslēgt savu VAIO datoru ar tastatūru.

#### Piezīmes par LCD ekrānu

LCD ekrāns ir izgatavots, izmantojot augstas precizitātes tehnoloģiju. Tomēr, iespējams, ka jūs redzēsiet mazus melnus punktiņus un/vai gaišus punktus (sarkanu, zilu vai zaļu), kas pastāvīgi parādās LCD ekrānā. Bojāto pikseļu attiecība pret visiem pikseļiem LCD ekrānā ir mazāka par 0,0006 %. Kā arī atkarībā no skatīšanās leņķa var parādīties nevienmērīgas krāsu un spožuma izmaiņu svītras. Tie ir normāli LCD ekrānu uzbūves efekti un nenorāda uz darbības traucējumu. Ņemiet vērā, ka netiek pieņemti atgriezti datori un netiek veikta maiņa.

Uz lapas sākumu

### Saistītās tēmas

- Sānu daļas un vadīklas
- Aizmugures daļas un vadīklas

Uz lapas sākumu