# Osobno računalo VAIO Tap 11SVT1122

## Pokretanje komunikacija Wi-Fi(R) (bežični LAN)

Možete uspostaviti komunikaciju Wi-Fi između VAIO računala i pristupne točke (nije isporučeno).

Prije korištenja Wi-Fi provjerite je li pristupna točka za Wi-Fi uključena te radi li.

1. Povežite pristupnu točku na svoje VAIO računalo.

   Više informacija potražite u odjeljku Pomoć i podrška u sustavu Windows (Otvaranje odjeljka Pomoć i podrška u sustavu Windows) i priručniku koji je isporučen uz pristupnu točku.

2. Otvorite izbornike i odaberite izbornikPostavke. (Za otvaranje izbornika pogledajte Otvaranje izbornika.)
3. Odaberite(ikona mreže).
4. Promijenite postavku Wi-Fi na Uključeno.
5. Odaberite željenu pristupnu točku i Poveži se.

   Nakon uspostavljanja veze, u polju odabrane bežične pristupne točke pojavit će se Povezano.

   Ako se pojavi prozor za unos sigurnosnog ključa, unesite sigurnosni ključ kako se traži i odaberite U redu. Više informacija potražite u odjeljku O sigurnosnom ključu za Wi-Fi(R) (bežični LAN).

   Pripazite na veličinu slova u sigurnosnom ključu.

#### Za provjeru statusa povezanosti s Wi-Fi mrežom

Otvorite radnu površinu i prijeđite pokazivačem miša preko(ikona mreže) u području obavijesti na radnoj površini te provjerite status veze s Wi-Fi mrežom, kao što je pristupna točka s kojom je trenutačno povezano VAIO računalo.

Kako otvoriti radnu površinu, pročitajte u odjeljku Otvaranje odjeljka Radna površina.

#### Napomena

- Na modelima opremljenim tehnologijom IEEE 802.11a/b/g/n/ac (skica), kod kojih je omogućena samo funkcija Wi-Fi veze koja radi u pojasu 2,4 GHz, VAIO računalo se neće moći spojiti na Wi-Fi pristupnu točku koja radi u pojasu 5 GHz. Isto tako, kada je omogućena Wi-Fi funkcija koja radi u pojasu 5 GHz, računalo se neće moći spojiti na Wi-Fi pristupnu točku koja radi u pojasu 2,4 GHz.

  Kod modela opremljenih tehnologijom IEEE 802.11b/g/n, kada je onemogućena funkcija Wi-Fi koja radi u pojasu 2,4 GHz, računalo se ne može spojiti na pristupnu točku. Također, računalo se ne može spajati na Wi-Fi pristupnu točku koja radi u pojasu 5 GHz.

- Potrebno je neko vrijeme za pronalazak i povezivanje s Wi-Fi pristupnom točkom prije početka komunikacije Wi-Fi mrežom.

#### Savjet

- U odjeljku Pomoć i podrška u sustavu Windows (Otvaranje odjeljka Pomoć i podrška u sustavu Windows) potražite više informacija o Način rada u zrakoplovu.

- Kada povežete VAIO računalo s pristupnom točkom unošenjem sigurnosnog ključa, pristupna točka ostat će zabilježena u računalu. Kod kasnijih povezivanja s pristupnom točkom nije potrebno ponovo unositi sigurnosni ključ.

Idi na vrh stranice

### Povezana tema

- O standardima Wi-Fi(R) (bežični LAN)
- Zaustavljanje komunikacija Wi-Fi(R) (bežični LAN)
- Napomene o korištenju funkcije Wi-Fi(R) (bežični LAN)
- O sigurnosnom ključu za Wi-Fi(R) (bežični LAN)

Idi na vrh stranice