# Osobno računalo VAIO Tap 11SVT1122

## Pokretanje komunikacije bežičnom WAN mrežom (bežični WAN opremljeni modeli)

Komunikaciju bežičnom WAN (WWAN) mrežom možete uspostaviti pomoću programa OneClick Internet.

1. Otvorite izbornike i odaberite izbornikPostavke. (Za otvaranje izbornika pogledajte Otvaranje izbornika.)
2. Odaberite(ikona mreže).
3. Provjerite je li Način rada u zrakoplovu postavljen na Isključeno, a postavku Mobilna širokopojasna u Uključeno.
4. Pokrenite OneClick Internet i odaberite Poveži se. (Pogledajte Pokrenite Aplikacije za pokretanje OneClick Internet.)

#### Napomena

- Provjerite je li micro SIM kartica pravilno umetnuta u utor za micro SIM karticu u vašem VAIO računalu. U suprotnom, funkcija za bežični WAN možda neće raditi.

  Informacije o tome kako umetnuti micro SIM karticu potražite u odjeljku Umetanje micro SIM kartice (bežični WAN opremljeni modeli).

#### Savjet

- Više informacija o načinu upotrebe funkcije za bežični WAN zatražite od svog operatora.

Idi na vrh stranice

### Povezana tema

- Prije upotrebe bežične WAN mreže (modeli opremljeni uređajem za bežični WAN)
- Umetanje micro SIM kartice (bežični WAN opremljeni modeli)
- Vađenje micro SIM kartice (bežični WAN opremljeni modeli)
- Zaustavljanje komunikacije bežičnom WAN mrežom (bežični WAN opremljeni modeli)

Idi na vrh stranice