# Προσωπικός Υπολογιστής VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N2/SVF14N2/SVF15N2

## Πληροφορίες για τα πρότυπα Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)

Το Wi-Fi επιτρέπει στον υπολογιστή VAIO να συνδέεται σε δίκτυα μέσω ασύρματης σύνδεσης.

Το Wi-Fi χρησιμοποιεί το παρακάτω πρότυπο IEEE 802.11a/b/g/n/ac (πρόχειρο), όπου προδιαγράφεται ο τύπος της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση του υπολογιστή, ανατρέξτε στις προδιαγραφές.

#### IEEE 802.11a (Ζώνη συχνότητας: 5 GHz)

Διατίθεται αποκλειστικά σε μοντέλα που είναι συμβατά με το πρότυπο IEEE 802.11a/b/g/n/ac (πρόχειρο).

#### IEEE 802.11b/g (Ζώνη συχνότητας: 2,4 GHz)

Το πρότυπο IEEE 802.11g προσφέρει επικοινωνία υψηλότερης ταχύτητας από αυτήν του προτύπου IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (Ζώνη συχνότητας: 2,4 GHz/5 GHz)

Για μοντέλα συμβατά με το πρότυπο IEEE 802.11b/g/n, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο η συχνότητα 2,4 GHz.

#### IEEE 802.11ac (πρόχειρο) (Ζώνη συχνότητας: 5 GHz)

Διατίθεται αποκλειστικά σε μοντέλα που είναι συμβατά με το πρότυπο IEEE 802.11a/b/g/n/ac (πρόχειρο).

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας

### Σχετικό θέμα

- Έναρξη επικοινωνίας μέσω Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)
- Διακοπή επικοινωνίας μέσω Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)
- Σημειώσεις για τη χρήση της λειτουργίας Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας