# Προσωπικός Υπολογιστής VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N2/SVF14N2/SVF15N2

## Σύνδεση στο Internet με ενσύρματη σύνδεση (Μοντέλα που διαθέτουν θύρα LAN)

Προτού χρησιμοποιήσετε το Internet, πρέπει να εγγραφείτε ως συνδρομητής σε έναν Παροχέα Υπηρεσιών Internet (ISP) και να εγκαταστήσετε τις συσκευές που απαιτούνται για τη σύνδεση του υπολογιστή σας VAIO στο Internet.

Συνδέστε το ένα άκρο ενός καλωδίου LAN (δεν παρέχεται) στη θύρα LAN του υπολογιστή σας VAIO και το άλλο άκρο στο δίκτυο.

#### Σημείωση

- Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές που απαιτούνται για πρόσβαση στο Internet και πώς να συνδέσετε τον υπολογιστή VAIO στο Internet, απευθυνθείτε στο πάροχο σας υπηρεσιών Internet.

- Όταν συνδέετε τον υπολογιστή VAIO στο Internet, φροντίστε να χρησιμοποιείτε καλώδιο με ένδειξη "Network" ή "Ethernet".

- Μη συνδέετε καλώδιο τηλεφώνου στη θύρα LAN του υπολογιστή VAIO.

  Αν η θύρα LAN συνδεθεί στα δίκτυα ή στις τηλεφωνικές γραμμές που αναφέρονται παρακάτω, η υψηλή ένταση του ρεύματος που φθάνει στη θύρα ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη, υπερθέρμανση ή πυρκαγιά.

  - Οποιοδήποτε δίκτυο, εκτός από δίκτυα τύπου 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

  - Συνδρομητική γραμμή δημόσιου τηλεφώνου

  - Ιδιωτικό τηλεφωνικό κέντρο (PBX)

  - Τηλεφωνικές γραμμές οικιακής (ενδοεπικοινωνία) ή επιχειρησιακής χρήσης (εταιρικό τηλέφωνο πολλαπλών γραμμών)

#### Υπόδειξη

- Για να συνδέσετε τον υπολογιστή VAIO στο Internet μέσω της λειτουργίας Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN), πρέπει να διαμορφώσετε το Wi-Fi. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Έναρξη επικοινωνίας μέσω Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN).

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας

### Σχετικό θέμα

- Πληροφορίες για τις υπηρεσίες σύνδεσης στο Internet
- Πληροφορίες για την δίκτυο (LAN)
- Έναρξη επικοινωνίας μέσω Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας