# Osobní počítač VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N2/SVF14N2/SVF15N2

## Zahájení komunikace Wi-Fi(R) (bezdrátová síť LAN)

Můžete navázat komunikaci Wi-Fi mezi počítačem VAIO a přístupovým bodem (není součástí dodávky).

Než začnete používat funkci Wi-Fi, zkontrolujte, zda je zapnutý přístupový bod Wi-Fi a zda je v provozu.

1. Připojte přístupový bod k počítači VAIO.

   Další informace naleznete v aplikaci Nápověda a podpora pro systém Windows (Otevření okna Nápověda a podpora pro systém Windows) a v příručce dodané s přístupovým bodem.

2. Otevřete ovládací tlačítka a zvolte ovládací tlačítkoNastavení. (Postup pro otevření ovládacích tlačítek naleznete v části Otevření ovládacích tlačítek.)
3. Zvolte položku(ikona sítě).
4. Nastavte možnost Wi-Fi na Zapnuto.
5. Vyberte požadovaný přístupový bod a zvolte položku Připojit.

   Po navázání připojení se v poli vybraného bezdrátového přístupového bodu objeví označení Připojeno.

   Pokud se zobrazí okno pro zadání bezpečnostního klíče, zadejte jej a zvolte položku OK. Další informace naleznete v části Bezpečnostní klíč pro připojení Wi-Fi(R) (bezdrátová síť LAN).

   V bezpečnostních klíčích se rozlišují malá a velká písmena.

#### Kontrola stavu připojení Wi-Fi

Chcete-li zkontrolovat stav připojení Wi-Fi, například stav přístupového bodu aktuálně připojeného k počítači VAIO, zobrazte plochu a přesuňte ukazatel myši na symbol(ikona sítě).

Postup pro zobrazení plochy naleznete v části Plocha – otevření.

#### Poznámka

- Pokud je u modelů s technologií IEEE 802.11a/b/g/n/ac (koncept) zapnuto pouze připojení Wi-Fi v pásmu 2,4 GHz, nemůže se počítač VAIO připojit k přístupovému bodu Wi-Fi pracujícímu v pásmu 5 GHz. Je-li navíc povolena funkce Wi-Fi v pásmu 5 GHz, počítač se nemůže připojit k přístupovému bodu Wi-Fi pracujícímu v pásmu 2,4 GHz.

  U modelů s technologií IEEE 802.11b/g/n platí, že je-li zakázána funkce Wi-Fi v pásmu 2,4 GHz, počítač se nemůže připojit k přístupovému bodu. Nemůže se připojit ani k přístupovému bodu Wi-Fi pracujícímu v pásmu 5 GHz.

- Nalezení přístupového bodu Wi-Fi a připojení se k němu před zahájením komunikace může trvat delší dobu.

#### Tip

- Další informace o nastavení Režim v letadle obsahuje Nápověda a podpora pro systém Windows (Otevření okna Nápověda a podpora pro systém Windows).

- Po připojení počítače VAIO k přístupovému bodu (zadáním bezpečnostního klíče) bude přístupový bod zaregistrován v počítači. Při dalších připojeních již nemusíte bezpečnostní klíč zadávat.

Začátek stránky

### Příbuzné téma

- Standardy Wi-Fi(R) (bezdrátová síť LAN)
- Ukončení komunikace Wi-Fi(R) (bezdrátová síť LAN)
- Poznámky k používání funkce Wi-Fi(R) (bezdrátová síť LAN)
- Bezpečnostní klíč pro připojení Wi-Fi(R) (bezdrátová síť LAN)

Začátek stránky