# Komputer osobisty VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N2/SVF14N2/SVF15N2

## Sieć LAN

- Korzystanie z gniazda LAN (dotyczy modeli wyposażonych w gniazdo LAN)

  Przed podłączeniem kabla LAN do gniazda LAN należy odsunąć do dołu osłonę gniazda w sposób przedstawiony na poniższej ilustracji.

### Czy szukasz następujących tematów:

- Informacje o standardach dotyczących sieci Wi-Fi(R) (bezprzewodowa sieć LAN)
- Podłączanie do Internetu za pomocą połączenia przewodowego (dotyczy modeli wyposażonych w gniazdo LAN)
- Informacje na temat rodzajów połączenia z Internetem
- Informacje na temat sieci lokalnej (LAN)
- Informacje na temat klucza zabezpieczeń sieci Wi-Fi(R) (bezprzewodowa sieć LAN)
- Co należy zrobić, jeśli nie zna się identyfikatora SSID lub klucza zabezpieczeń punktu dostępowego?
- Co należy zrobić, jeśli nie można odtwarzać filmów ani utworów muzycznych za pośrednictwem sieci Wi-Fi(R) (bezprzewodowa sieć LAN) lub ich odtwarzaniu brakuje płynności? Dlaczego szybkość przesyłania danych jest niska?
- Jak można sprawdzić adres fizyczny (adres MAC) bezprzewodowej karty sieciowej wbudowanej w komputer VAIO?
- Co należy zrobić, jeśli komputer VAIO nie może się połączyć z punktem dostępowym (lub z Internetem)?
- Co należy zrobić, jeśli nie można korzystać z funkcji Wi-Fi(R) (bezprzewodowa sieć LAN)?

Początek strony