# Arvuti VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N2/SVF14N2/SVF15N2

## LAN

- Teave Wi-Fi(R) (traadita kohtvõrk) standardite kohta

  Wi-Fi-ga saate VAIO arvuti võrguga ühendada raadiosideühenduse kaudu.

- Interneti-ühenduse loomine võrgujuhtmega (LAN-pordiga mudelid)

  Enne Interneti kasutamist peate sõlmima lepingu Interneti-teenuse pakkujaga (ISP) ja häälestama seadmed, mida on vaja VAIO arvuti Internetiga ühendamiseks.

- Teave Interneti-ühenduse teenuste kohta

  Saadaval on järgmised Interneti-ühenduse teenused.

- Teave võrgu (LAN-i) kohta

  Võrk (LAN-i) võimaldab VAIO arvuti Internetiga ühendada ja andmeid arvuti ning teiste seadmete vahel saata.

- Teave Wi-Fi(R) (traadita kohtvõrk) turbevõtme kohta

  Turbevõti on turvaprotokoll Wi-Fi jaoks, mis krüptib juhtmeta Wi-Fi-s edastatud andmeid. Selle kohta öeldakse ka krüptovõti või WEP-i (Wired Equivalent Privacy) võti.

### Võite otsida järgnevaid teemasid:

- LAN-pordi kasutamine (LAN-pordiga mudelid)
- Mida teha, kui ma ei tea pääsupunkti SSID-d või turbevõtit?
- Mida teha, kui Wi-Fi(R) (traadita kohtvõrk) kaudu vastuvõetavaid filme või muusikat ei saa taasesitada, või nende taasesitus katkestatakse? Miks on edastuskiirus aeglane?
- Kuidas leian oma VAIO arvuti sisseehitatud raadiovõrgu füüsilise aadressi (MAC-aadressi)?
- Mida teha, kui VAIO arvutit ei saa pääsupunkti (või Internetiga) ühendada?
- Mida teha, kui Wi-Fi(R)-funktsiooni (traadita kohtvõrk) ei saa kasutada?

Tagasi lehe algusesse