# Asmeninis kompiuteris VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N2/SVF14N2/SVF15N2

## VAIO kompiuteris

- ‎LAN prievado naudojimas (modeliai su LAN prievadu)

  Prieš jungdami LAN kabelį prie LAN prievado atitraukite prievado dangtelį, kaip parodyta toliau.

- Apie atminties modulių įdėjimą

### Galbūt ieškote šių temų:

- Galinės pusės dalys ir valdikliai
- Priekinės dalys ir valdikliai
- Šoninės dalys ir valdikliai
- Apatinės dalys ir valdikliai
- Kaip tikrinti pridedamus elementus
- Apie LCD ekrano sukimą
- Žiūrėjiimo rėžimas naudojimas VAIO kompiuteryje
- Planšetės rėžimas naudojimas VAIO kompiuteryje
- Tinkamos darbo aplinkos įrengimas
- Apie mygtuką ASSIST
- Sistemos informacijos peržiūra
- VAIO kompiuterio tinkinimas
- VAIO kompiuterio operacinės sistemos paleidimas iš išorinių įrenginių
- „VAIO Update“ naudojimas
- Optimalios VAIO kompiuterio veikimo būklės palaikymas (VAIO Care)
- VAIO kompiuterio naujinimas

Eiti į puslapio viršų