# Asmeninis kompiuteris VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N2/SVF14N2/SVF15N2

## Apie tinklą (LAN)

Naudodami tinklą (LAN) galite prijungti VAIO kompiuterį prie interneto ir perkelti duomenis iš kompiuterio į kitus įrenginius ir atvirkščiai.

LAN kabeliu (nepridedama) VAIO kompiuterį galite prijungti prie 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T tipo tinklų. Vieną LAN kabelio galą prijunkite prie kompiuterio LAN prievado, o kitą – prie tinklo. (Modeliai su LAN prievadu.)

Be to, galite prijungti VAIO kompiuterį prie tinklo per „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN).

Dėl informacijos apie periferinius įrenginius, kurių reikia LAN prieigai, kreipkitės į savo interneto paslaugų teikėją (IPT) arba vadovaukitės su modemu pateiktu vadovu.

Norėdami gauti informacijos, kaip prijungti VAIO kompiuterį prie tinklo, vadovaukitės IPT instrukcijomis arba su modemu ir kitais periferiniais įrenginiais pateiktu vadovu. Jei reikia informacijos apie tinklo parametrus jūsų darbo vietoje, kreipkitės į tinklo administratorių.

Eiti į puslapio viršų

### Susijusi tema

- Apie interneto ryšio paslaugas
- „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) ryšių užmezgimas

Eiti į puslapio viršų