# Asmeninis kompiuteris VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N2/SVF14N2/SVF15N2

## Kaip sužinoti VAIO kompiuterio įtaisytojo belaidžio tinklo sąsajos fizinį adresą (MAC adresą)?

- Jei įjungta prieigos taško MAC adresų filtravimo funkcija, prieigos taško sąrankos ekrane užregistruokite VAIO kompiuterio MAC adresą. Antraip kompiuteris negalės prisijungti prie prieigos taško.

  Atverkite Komandinė eilutė, įveskite „ipconfig /all“ ir paspauskite klavišą Enter. Fizinį adresą (MAC adresą) rasite dalies Belaidžio LAN „Wi-Fi“ adapteris lauke Fizinis adresas.

  Kaip atverti Komandinė eilutė, žr. Programėlės paleidimas.

Eiti į puslapio viršų