# Asmeninis kompiuteris VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N2/SVF14N2/SVF15N2

## LAN

- ‎LAN prievado naudojimas (modeliai su LAN prievadu)

  Prieš jungdami LAN kabelį prie LAN prievado atitraukite prievado dangtelį, kaip parodyta toliau.

### Galbūt ieškote šių temų:

- Apie „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) standartus
- Prisijungimas prie interneto naudojant laidinį ryšį (modeliai su LAN prievadu)
- Apie interneto ryšio paslaugas
- Apie tinklą (LAN)
- Apie „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) saugos raktą
- Ką daryti, jei nežinau prieigos taško SSID arba saugos kodo?
- Ką daryti, jei nepavyksta atkurti filmų arba muzikos kūrinių, gautų per „Wi-Fi(R)“ (belaidį LAN), arba jų atkūrimas pertraukiamas? Kodėl lėtai perduodami duomenys?
- Kaip sužinoti VAIO kompiuterio įtaisytojo belaidžio tinklo sąsajos fizinį adresą (MAC adresą)?
- Ką daryti, jei nepavyksta prijungti VAIO kompiuterio prie prieigos taško (arba interneto)?
- Ką daryti, jei nepavyksta naudotis funkcija „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN)?

Eiti į puslapio viršų