# Personālais dators VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N2/SVF14N2/SVF15N2

## LAN

- LAN porta lietošana (modeļiem, kas aprīkoti ar LAN portu)

  Pirms LAN kabeļa pievienošanas LAN portam, pabīdiet porta vāciņu lejup, kā redzams attēlā zemāk.

### Iespējams, meklējat šādas tēmas:

- Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) standartiem
- Pieslēgšanās internetam ar vadu pieslēgumu (modeļiem, kas aprīkoti ar LAN portu)
- Par interneta savienojuma pakalpojumiem
- Par tīklu (LAN)
- Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) drošības atslēgu
- Kā rīkoties, ja nav zināms piekļuves punkta pakalpojumu kopas identifikators (SSID) vai drošības atslēga?
- Kā rīkoties, ja nevar atskaņot filmas vai audio celiņus, kas saņemti, izmantojot pa Wi-Fi(R) (bezvadu LAN), vai arī to atskaņošanas laikā notiek pārrāvumi? Kādēļ datu pārsūtīšanas ātrums ir lēns?
- Kā var noskaidrot VAIO datorā iebūvētā bezvadu tīkla interfeisa fizisko adresi (MAC adresi)?
- Kā rīkoties, ja VAIO datorā nevar izveidot savienojumu ar piekļuves punktu (vai internetu)?
- Kā rīkoties, ja nevar izmantot Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkciju?

Uz lapas sākumu