# Személyi számítógép VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N2/SVF14N2/SVF15N2

## Internetcsatlakozás vezetékes kapcsolaton keresztül (LAN-porttal rendelkező típusok)

Az internet használata előtt szerződést kell kötnie egy internetszolgáltatóval és be kell üzemelnie azokat az eszközöket, amelyek szükségesek a VAIO számítógépnek az internethez való csatlakoztatásához.

Csatlakoztassa a (nem tartozék) LAN-kábel egyik végét VAIO számítógépe hálózati (LAN) csatlakozójához, a másik végét pedig a számítógépes hálózathoz.

#### Megjegyzés

- A VAIO számítógép internetes csatlakozásáról és az ehhez szükséges eszközökről az internetszolgáltatójától szerezhet be részletes információkat.

- VAIO számítógépének internethez történő csatlakoztatásakor mindenképpen „network” (hálózat) vagy „Ethernet” feliratú kábelt használjon.

- Ne csatlakoztasson telefonkábelt VAIO számítógépe LAN-portjába.

  Ha a LAN-port az alábbi hálózatokba vagy telefonaljzatokba csatlakoztatja, magas elektromos feszültség keletkezhet, melynek következtében a port meghibásodhat vagy túlmelegedhet, illetve ki is gyulladhat.

  - Bármilyen hálózat az 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T típusú hálózatok kivételével

  - Nyilvános előfizetéses telefonvonal

  - Telefonalközpont (PBX)

  - Házi telefonvonal (hangszórós telefon) vagy üzleti telefonvonal (többvonalas üzleti telefon)

#### Tipp

- Ha VAIO számítógépét Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) hálózaton keresztül szeretné csatlakoztatni az internethez, először be kell állítania a Wi-Fi-beállításokat. Bővebben lásd az Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) kommunikáció indítása című szakaszt.

Ugrás a lap tetejére

### Kapcsolódó témák

- Az internetkapcsolati szolgáltatások leírása
- A helyi hálózat (LAN) leírása
- Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) kommunikáció indítása

Ugrás a lap tetejére