# Osobno računalo VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N2/SVF14N2/SVF15N2

## O mreži (LAN)

Mreža (LAN) omogućuje povezivanje VAIO računala s internetom i prijenos podataka između računala i drugih uređaja.

VAIO računalo možete povezati pomoću LAN kabela (nije isporučen) s mrežama 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T. Jedan kraj LAN kabela priključite u LAN utor na računalu, a drugi kraj na mrežu. (LAN utorom opremljeni modeli)

VAIO računalo možete povezati korištenjem funkcije Wi-Fi(R) (bežični LAN).

Za pojedinosti o vanjskim uređajima potrebnim za pristup lokalnoj mreži obratite se davatelju internetskih usluga (ISP) ili pogledajte priručnik koji je isporučen s modemom.

Informacije o tome kako povezati VAIO računalo s mrežom potražite u uputama davatelja internetskih usluga (ISP) ili priručniku koji je isporučen s modemom ili drugim vanjskim uređajem. Za pojedinosti o postavkama mreže na radnom mjestu obratite se administratoru mreže.

Idi na vrh stranice

### Povezana tema

- O uslugama za povezivanje s internetom
- Pokretanje komunikacija Wi-Fi(R) (bežični LAN)

Idi na vrh stranice