# Osobno računalo VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N2/SVF14N2/SVF15N2

## Wi-Fi

- Zaustavljanje komunikacija Wi-Fi(R) (bežični LAN)

  Komunikacije Wi-Fi možete zaustaviti na sljedeće načine.

- Napomene o korištenju funkcije Wi-Fi(R) (bežični LAN)

  Prije korištenja funkcije Wi-Fi pročitajte sljedeće mjere predostrožnosti za ispravan rad.

- O standardima Wi-Fi(R) (bežični LAN)

  Wi-Fi vam omogućuje da VAIO računalo povežete na mrežu bežičnom vezom.

- O uslugama za povezivanje s internetom

  Dostupne su sljedeće vrste usluga za povezivanje s internetom.

- Pokretanje komunikacija Wi-Fi(R) (bežični LAN)

  Možete uspostaviti komunikaciju Wi-Fi između VAIO računala i pristupne točke (nije isporučeno).

- O sigurnosnom ključu za Wi-Fi(R) (bežični LAN)

  Sigurnosni ključ je sigurnosni protokol za Wi-Fi vezu koji šifrira podatke koji se prenose Wi-Fi vezom. Drugi nazivi za sigurnosni ključ su ključ za šifriranje ili WEP (eng. Wired Equivalent Privacy) ključ.

- Onemogućavanje funkcije Wi-Fi(R) (bežični LAN)

  Možete onemogućiti Wi-Fi funkciju na sljedeće načine.

### Možda tražite sljedeće teme:

- Što učiniti ako se ne znate SSID ili sigurnosni ključ pristupne točke?
- Što učiniti ako se ne mogu reproducirati filmovi ili glazba koji se primaju putem Wi-Fi(R) (bežični LAN) ili je reprodukcija isprekidana? Zašto je brzina prijenosa niska?
- Kako pronaći fizičku adresu (MAC adresu) ugrađene bežične mreže na VAIO računalu?
- Što učiniti ako se VAIO računalo ne može povezati s pristupnom točkom (ili internetom)?
- Što učiniti ako se ne može koristiti funkcija Wi-Fi(R) (bežični LAN)?

Idi na vrh stranice