# Osobno računalo VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N2/SVF14N2/SVF15N2

## LAN

- Korištenje LAN ulaza (modeli opremljeni LAN ulazom)

  Prije spajanja LAN kabela u LAN utor, povucite poklopac utora nadolje kako je prikazano u nastavku.

### Možda tražite sljedeće teme:

- O standardima Wi-Fi(R) (bežični LAN)
- Povezivanje na Internet pomoću žične veze (LAN utorom opremljeni modeli)
- O uslugama za povezivanje s internetom
- O mreži (LAN)
- O sigurnosnom ključu za Wi-Fi(R) (bežični LAN)
- Što učiniti ako se ne znate SSID ili sigurnosni ključ pristupne točke?
- Što učiniti ako se ne mogu reproducirati filmovi ili glazba koji se primaju putem Wi-Fi(R) (bežični LAN) ili je reprodukcija isprekidana? Zašto je brzina prijenosa niska?
- Kako pronaći fizičku adresu (MAC adresu) ugrađene bežične mreže na VAIO računalu?
- Što učiniti ako se VAIO računalo ne može povezati s pristupnom točkom (ili internetom)?
- Što učiniti ako se ne može koristiti funkcija Wi-Fi(R) (bežični LAN)?

Idi na vrh stranice