# Osobno računalo VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N2/SVF14N2/SVF15N2

## O sigurnosnom ključu za Wi-Fi(R) (bežični LAN)

Sigurnosni ključ je sigurnosni protokol za Wi-Fi vezu koji šifrira podatke koji se prenose Wi-Fi vezom. Drugi nazivi za sigurnosni ključ su ključ za šifriranje ili WEP (eng. Wired Equivalent Privacy) ključ.

Sigurnosni ključ omogućuje međusobnu komunikaciju bežičnih uređaja s istim ključem putem Wi-Fi mreže, kao što su pristupna točka za Wi-Fi i računalo.

Svaka pristupna točka ima zadan sigurnosni ključ. (Provjerite je li zadani sigurnosni ključ promijenjen radi zaštite podataka od neovlaštenog korištenja.) Ako ne možete pronaći zadani sigurnosni ključ, pogledajte u priručniku koji je isporučen s pristupnom točkom.

Ako upišete krivi sigurnosni ključ i vaše VAIO računalo se ne poveže na pristupnu točku, slijedite ove korake za uspostavljanje veze.

1. Otvorite izbornike i odaberite izbornikPostavke. (Za otvaranje izbornika pogledajte Otvaranje izbornika.)
2. Odaberite(ikona mreže).
3. Promijenite postavku Wi-Fi na Uključeno.
4. Odaberite željenu Wi-Fi pristupnu točku i Poveži se.

Idi na vrh stranice

### Povezana tema

- O standardima Wi-Fi(R) (bežični LAN)
- Pokretanje komunikacija Wi-Fi(R) (bežični LAN)
- Napomene o korištenju funkcije Wi-Fi(R) (bežični LAN)

Idi na vrh stranice