# Osobno računalo VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N2/SVF14N2/SVF15N2

## Što učiniti ako žaruljica pokazivača napajanja svijetli zeleno kada pritisnem gumb za uključivanje, ali zaslon ostane prazan?

- Provjerite jesu li svjetlina i kontrast postavljeni na ispravne vrijednosti.

- Možda je izlaz prikaza postavljen na vanjski zaslon.

  Pritisnite tipke Fn+F7 nekoliko puta kako biste odabrali željeni izlaz prikaza, a zatim pritisnite tipku Enter.

- Ako koristite vanjski zaslon, provjerite je li priključen u AC utičnicu te je li uključen. Provjerite jesu li svjetlina i kontrast postavljeni na ispravne vrijednosti.

  Informacije o promjeni postavki potražite u priručniku isporučenom uz zaslon.

- Pritisnite tipke Alt+F4 nekoliko puta da zatvorite prozor aplikacije.

  Možda je došlo pogreške aplikacije.

- Ako i nakon nekog vremena zaslon ostane prazan, ponovno pokrenite VAIO računalo postupcima u nastavku navedenim redoslijedom. Imajte na umu da izvršavanje tih postupaka može oštetiti podatke s kojima radite.

  - Odspojite sve vanjske uređaje, kao što je pisač ili USB uređaj, i prekinite vezu VAIO računala i mreže, ako je uspostavljena.

  - Pritisnite i držite gumb(Napajanje) dulje od 4 ili 10 sekunda i provjerite je li se žaruljica pokazivača napajanja ugasila. Zatim ponovo pokrenite VAIO računalo.

- Ako i dalje dolazi do problema, vratite izvorne postavke baterije.

  Pritisnite i držite gumb(Napajanje) dulje od 4 ili 10 sekunda i provjerite je li se žaruljica pokazivača napajanja ugasila. Odspojite sve priključene kabele iz VAIO računala, kao što je AC adapter, a zatim pritisnite i držite gumb za isključivanje baterije tri do pet sekundi tankim ravnim predmetom (primjerice spajalicom).

  Pričekajte oko pet minuta i vratite kabele na mjesto te ponovno uključite računalo.

- Ako VAIO računalo donesete izravno s hladnog na toplo mjesto ili ga upotrebljavate na vlažnom mjestu, vlaga se može kondenzirati unutar računala.

  U tom slučaju ne uključujte računalo najmanje jedan sat.

  Ne upotrebljavajte računalo na vlažnim mjestima (s relativnom vlažnošću većom od 80%) jer to može uzrokovati neispravan rad računala.

Idi na vrh stranice