# Osobno računalo VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N2/SVF14N2/SVF15N2

## O standardima Wi-Fi(R) (bežični LAN)

Wi-Fi vam omogućuje da VAIO računalo povežete na mrežu bežičnom vezom.

Wi-Fi koristi sljedeći IEEE 802.11a/b/g/n/ac (skica) standard koji definira vrstu korištene tehnologije. Pogledajte specifikacije kako biste saznali više o konfiguraciji računala.

#### IEEE 802.11a (frekvencijski pojas: 5 GHz)

Isključivo za modele koji podržavaju standard IEEE 802.11a/b/g/n/ac (skica).

#### IEEE 802.11b/g (frekvencijski pojas: 2,4 GHz)

Standard IEEE 802.11g omogućuje komunikaciju veće brzine od standarda IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (frekvencijski pojas: 2,4 GHz/5 GHz)

Kod modela koji podržavaju standard IEEE 802.11b/g/n moguće je korištenje samo frekvencijskog pojasa 2,4 GHz.

#### IEEE 802.11ac (skica) (frekvencijski pojas: 5 GHz)

Isključivo za modele koji podržavaju standard IEEE 802.11a/b/g/n/ac (skica).

Idi na vrh stranice

### Povezana tema

- Pokretanje komunikacija Wi-Fi(R) (bežični LAN)
- Zaustavljanje komunikacija Wi-Fi(R) (bežični LAN)
- Napomene o korištenju funkcije Wi-Fi(R) (bežični LAN)

Idi na vrh stranice