# Osobno računalo VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N2/SVF14N2/SVF15N2

## Što učiniti ako se VAIO računalo ne može povezati s pristupnom točkom (ili internetom)?

- Pročitajte odjeljak Što učiniti ako se ne može koristiti funkcija Wi-Fi(R) (bežični LAN)?.

- Provjerite je li pristupna točka uključena.

- Provjerite postavke pristupne točke.

  U sljedećim slučajevima VAIO računalo neće se moći povezati s pristupnom točkom ili veza može biti nestabilna.

  - Ako je pristupna točka postavljena na odbijanje komunikacije s uređajem čiji je SSID postavljen na „ANY“, a SSID VAIO računala ili pristupne točke postavljen je na „ANY“.

  - Kada je pristupna točka u skrivenom načinu rada.

    Više informacija potražite u priručniku isporučenom uz pristupnu točku ili se obratite davatelju usluga Wi-Fi mreže.

- Provjerite jesu li VAIO računalo i pristupna točka međusobno povezani. Više informacija potražite u odjeljku Pokretanje komunikacija Wi-Fi(R) (bežični LAN).

- Na povezivanje utječu udaljenost, prepreke, konfiguracija uređaja, jačina radiovalova i smetnje, materijal u zidovima, pokrenute aplikacije itd.

  Premjestite VAIO računalo dalje od prepreka ili bliže pristupnoj točki koju upotrebljavate.

- Otvorite izbornike i odaberite izbornikPostavke i(ikona mreže).

  Provjerite je li pristupna točka prikazana.

  Kako otvoriti izbornike, pročitajte u odjeljku Otvaranje izbornika.

Idi na vrh stranice