# Lični računar VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N2/SVF14N2/SVF15N2

## Kako se olovka koristi

Pomoću isporučene ili opcionalne olovke (Digitizer Stylus) možete intuitivno upravljati svojim VAIO računarom, nežno dodirujući ekran ili praćenjem stavki na ekranu.

#### Pomeranje pokazivača na ekranu

Ne dodirujući ekran držite olovku u njegovoj blizini. Na ekranu će se pojaviti mali pokazivač. Pomerite olovku u željenom pravcu.

#### Klik (tapnite)

Tapnite olovkom željenu tačku na ekranu.

Koristite ovu akciju za izbor opcije, kao što je U redu ili Otkaži; za izbor stavke menija; ili za obavljanje drugih operacija, kao što biste normalno koristili levi dugme miša.

#### Dvostruki klik (dvostruki tapnite)

Dvaput brzo tapnite olovkom željenu tačku na ekranu.

Možete da pokrenete aplikaciju ili otvorite datoteku dvostrukim tapnete ikone.

#### Desni klik (pritisnite i držite)

Pritisnite i držite donji dugme na olovci, a zatim tapnite jednom željenu tačku na ekranu. U zavisnosti od mesta koje ste tapnite na ekranu, pojaviće se padajući meni.

Istu operaciju možete obaviti i držeći olovku na željenoj tački nekoliko sekundi.

#### Prevlačenje (premeštanje stavke)

Pažljivo postavite olovku na stavku koju želite da premestite, a zatim prevucite stavku na ekranu da biste je premestili.

#### Brisanje teksta

Zavisno od aplikacije možete obrisati tekst.

Pritisnite i držite gornji dugme na olovci, pažljivo postavite olovku na prvu stavku teksta koju želite da obrišete, a zatim prevucite olovkom preko teksta do poslednje stavke teksta koju želite da obrišete. Pritisnite taster Delete ili Backspace da biste obrisali tekst.

#### Napomena

- Koristite isporučenu ili opcionalnu olovku.

- Tail cap sadrži magnet. Ne približavajte olovci predmet na koji lako utiču magnetne smetnje (kao što je kreditna kartica). To može dovesti do gubitka snimljenih podataka.

- Ako koristite aplikaciju koja koristi digitalni kompas, držite olovku dalje od svog VAIO računara da biste sprečili da ugrađeni magnet u Tail cap utiče na magnetometar na računaru.

- Olovku možete da koristite tako da vam je ruka položena na ekran. Ako olovku pomerite prema dodirnom ekranu, dodirni ekran nećete moći da kontrolišete prstima.

- U zavisnosti od ekrana možda nećete moći da koristite olovku za listanje ekrana.

- Ova olovka nema prekidač za napajanje. Umetnite odgovarajuću bateriju u olovku da bi ona radila.

- Ako olovka ne radi ispravno zamenite bateriju. Za više informacija pogledajte odeljak Zamena baterije na olovci.

- Za SVF14N/SVF15N, ukoliko koristite opcionalnu olovku (VGP-STD2), koristite vrh u crnoj boji koji je pričvršćen na olovku u trenutku isporuke. Ne možete da koristite rezervni vrh koji je sive boje.

- Da bi se sprečilo moguće gutanje, držite male delove (kao što je vrh, Tail cap, kukica za olovku i baterija) van domašaja dece.

#### Nagoveštaj

- Neke aplikacije osećaju pritisak olovke i menjaju debljinu linije olovke u skladu sa tim.

- Pritisnite dugme olovke u blizini ekrana da biste pokrenuli aplikaciju. Za više informacija pogledajte odeljak Odsecanje slike prikazane na ekranu računara (VAIO Clip) i Pokretanje aplikacije za pisanje beležaka (VAIO Paper).

Idi na vrh stranice

### Srodne teme

- Kako se koristi dodirni ekran (Modeli opremljeni dodirnim ekranom)
- Odsecanje slike prikazane na ekranu računara (VAIO Clip)
- Pokretanje aplikacije za pisanje beležaka (VAIO Paper)

Idi na vrh stranice