# Lični računar VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N2/SVF14N2/SVF15N2

## Wi-Fi

- Zaustavljanje Wi-Fi(R) (bežične LAN) komunikacije

  Wi-Fi komunikaciju možete prekinuti izvršavanjem sledećih koraka.

- Napomene o korišćenju Wi-Fi(R) (bežične LAN) funkcije

  Pre korišćenja Wi-Fi funkcije pročitajte sledeće mere predostrožnosti radi pravilne upotrebe.

- O Wi-Fi(R) (bežične LAN) standardima

  Wi-Fi omogućava da se vaš VAIO računar poveže sa mrežom putem bežične veze.

- O uslugama povezivanja sa Internetom

  Dostupni su sledeći tipovi usluga povezivanja sa Internetom.

- Pokretanje Wi-Fi(R) (bežične LAN) komunikacije

  Možete uspostaviti Wi-Fi komunikaciju između vašeg VAIO računara i pristupne tačke (nije isporučen).

- O bezbednosnom ključu za Wi-Fi(R) (bežične LAN)

  Bezbednosni ključ je bezbednosni protokol za Wi-Fi mrežu kojim se šifruju podaci koji se prenose preko Wi-Fi mreže. Takođe se naziva enkripcioni ključ ili WEP (Wired Equivalent Privacy - privatnost ekvivalentna privatnosti kod žičanih veza) ključ.

- Onemogućavanje Wi-Fi(R) (bežične LAN) funkcije

  Wi-Fi funkciju možete onemogućiti izvršavanjem sledećih koraka.

### Možda tražite sledeće teme:

- Šta da radim ako ne znam SSID ili bezbednosni ključ za pristupnu tačku?
- Šta da radim ako ne mogu da reprodukujem filmove ili audio numere primljene putem Wi-Fi(R) (bežične LAN) ili ako se njihova reprodukcija prekida? Zašto je brzina prenosa podataka mala?
- Kako da pronađem fizičku adresu (MAC adresu) ugrađenog interfejsa za bežičnu mrežu mog VAIO računara?
- Šta da radim ako moj VAIO računar ne mogu da povežem sa pristupnom tačkom (ili Internetom)?
- Šta da radim ako ne mogu da koristim Wi-Fi(R) (bežične LAN) funkciju?

Idi na vrh stranice