# Персональний комп'ютер VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N2/SVF14N2/SVF15N2

## Про ключ безпеки для Wi-Fi(R) (бездротова локальна мережа)

Ключ безпеки – це протокол, який шифрує дані, що передаються через Wi-Fi. Його також називають ключем шифрування або ключем WEP.

Ключ безпеки дає змогу бездротовим пристроям, які мають такий самий ключ, зокрема точці доступу Wi-Fi і комп’ютеру, обмінюватися даними через Wi-Fi.

Ключ безпеки призначається кожній точці доступу за промовчанням. (Переконайтеся, що ключ безпеки за промовчанням було змінено для захисту даних від несанкціонованого використання.) Якщо не вдається знайти ключ безпеки за промовчанням, див. посібник із комплекту постачання точки доступу.

Якщо введено неправильний ключ безпеки і комп’ютеру VAIO не вдається підключитися до точки доступу, виконайте наступні дії, щоб встановити з’єднання.

1. Відкрийте ключові кнопки та виберітьНастройки. (Відомості про те, як відкрити ключові кнопки, див. у розділі Відкриття ключових кнопок.)
2. Виберіть(піктограму мережі).
3. Змініть значення параметра Wi-Fi на на.
4. Виберіть потрібну точку доступу Wi-Fi, а потім – Підключитися.

До початку сторінки

### Пов’язані розділи

- Про стандарти Wi-Fi(R) (бездротова локальна мережа)
- Запуск підключення Wi-Fi(R) (бездротова локальна мережа)
- Примітки щодо використання функції Wi-Fi(R) (бездротова локальна мережа)

До початку сторінки