# Персональний комп'ютер VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N2/SVF14N2/SVF15N2

## Що робити, якщо не вдається підключити комп’ютер VAIO до точки доступу (або мережі Інтернет)?

- Див. розділ Що робити, якщо не вдається скористатися функцією Wi-Fi(R) (бездротова локальна мережа)?.

- Переконайтеся, що точку доступу ввімкнуто.

- Перевірте параметри точки доступу.

  За наведених нижче параметрів комп’ютер VAIO може не з’єднатися з точкою доступу або з’єднання може бути нестійким.

  - Якщо точку доступу настроєно на відмову від зв’язку з пристроєм, для SSID якого встановлено значення "ANY" (Будь-який) і якщо для SSID комп’ютера VAIO або точки доступу встановлено значення "ANY" (Будь-який).

  - Якщо для точки доступу активовано прихований режим.

    Докладніше див. у посібнику з комплекту постачання точки доступу або зв’яжіться з постачальником послуг Wi-Fi.

- Переконайтеся, що комп’ютер VAIO та точка доступу з’єднані. Докладніші відомості див. у розділі Запуск підключення Wi-Fi(R) (бездротова локальна мережа).

- Можливість встановлення зв’язку залежить від відстані, перешкод, конфігурації пристрою, потужності радіохвиль або радіоперешкод, матеріалів стін, відкритих програм тощо.

  Перемістіть комп’ютер VAIO подалі від перешкод або ближче до точки доступу.

- Відкрийте ключові кнопки та виберітьНастройки і(піктограму мережі).

  Перевірте, чи відображається точка доступу.

  Докладніші відомості про відкривання ключових кнопок див. у розділі Відкриття ключових кнопок.

До початку сторінки