# Персональний комп'ютер VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N2/SVF14N2/SVF15N2

## Локальна мережа

- Про стандарти Wi-Fi(R) (бездротова локальна мережа)

  Технологія Wi-Fi дає змогу підключати комп’ютер VAIO до мережі через бездротове з’єднання.

- Підключення до Інтернету за допомогою дротового підключення (моделі, оснащені портом локальної мережі)

  Перш ніж використовувати Інтернет, необхідно зареєструватися в постачальника послуг Інтернету (ISP) і настроїти пристрої, потрібні для підключення комп’ютера VAIO до Інтернету.

- Про послуги підключення до Інтернету

  Нижче наведені доступні типи послуг підключення до Інтернету.

- Про локальну мережу (LAN)

  Локальна мережа (LAN) дає змогу підключати комп’ютер VAIO до Інтернету й передавати дані з комп’ютера на інші пристрої та навпаки.

- Про ключ безпеки для Wi-Fi(R) (бездротова локальна мережа)

  Ключ безпеки – це протокол, який шифрує дані, що передаються через Wi-Fi. Його також називають ключем шифрування або ключем WEP.

### Можливо, Ви шукаєте такі розділи:

- Використання порту LAN (моделі, оснащені портом локальної мережі)
- Що робити, якщо не відомий SSID або ключ безпеки для точки доступу?
- Що робити, якщо не вдається відтворити відеоролики або музичні композиції, отримані через Wi-Fi(R) (бездротова локальна мережа), або вони перериваються під час відтворення? Чому повільно передаються дані?
- Як знайти фізичну адресу (MAC-адресу) вбудованого інтерфейсу бездротової мережі комп’ютера VAIO?
- Що робити, якщо не вдається підключити комп’ютер VAIO до точки доступу (або мережі Інтернет)?
- Що робити, якщо не вдається скористатися функцією Wi-Fi(R) (бездротова локальна мережа)?

До початку сторінки