# Asmeninis kompiuteris VAIO Pro 11/13SVP1122/SVP1322

## Pastabos apie funkcijos „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) naudojimą

Prieš pradėdami naudoti funkciją „Wi-Fi“, perskaitykite toliau pateikiamus tinkamo naudojimo įspėjimus.

- Kai kuriose šalyse arba regionuose „Wi-Fi“ gaminių naudojimą gali riboti vietos įstatymai.

- „Wi-Fi“ veikia 2,4 GHz juostoje, kurią naudoja daugelis įrenginių. Jie naudoja kitų tą pačią juostą naudojančių įrenginių skleidžiamų radijo trikdžių minimizavimo technologiją, bet radijo trikdžiai vis vien gali sumažinti ryšio greitį, diapazoną arba sutrikdyti ryšį.

- Jei VAIO kompiuteryje įjungtos ir BLUETOOTH, ir 2,4 GHz „Wi-Fi“ funkcijos, tai gali sukelti trikdžių ir dėl to gali sulėtėti ryšio greitis ar kilti kitų problemų.

- Norint užmegzti ryšį „Wi-Fi“, kai keliaujate, gali reikėti susisiekti su „Wi-Fi“ ryšio paslaugų teikėju.

- Ryšio greitis ir diapazonas gali skirtis, atsižvelgiant į šias sąlygas:

  - atstumą tarp įrenginių;

  - kliūtys tarp įrenginių;

  - įrenginių konfigūracija;

  - radijo ryšio sąlygas;

  - aplinką (įskaitant sienų medžiagą ir kt.);

  - naudojamos programėlės.

    Ryšys gali nutrūkti dėl radijo ryšio sąlygų.

- Specifikacijoje nurodytas duomenų perdavimo greitis yra teorinė maksimali reikšmė, nebūtinai atspindinti faktinį duomenų perdavimo greitį.

- Faktinis ryšio greitis gali būti ne toks didelis, koks rodomas VAIO kompiuteryje.

- 2,4 GHz ir 5 GHz dažnio „Wi-Fi“ juostos viena su kita ryšio neužmezga.

- Naudojant IEEE 802.11b gaminyje, IEEE 802.11g ir IEEE 802.11n (2,4 GHz) duomenų perdavimo greitis gali patirti trikdžių. Be to, IEEE 802.11g ir IEEE 802.11n automatiškai sumažina perdavimo dažnį, kad būtų išlaikytas suderinamumas su IEEE 802.11b produktu. Perdavimo dažnį galima atkurti pakeitus prieigos taško kanalo parametrus.

- Norėdami staigiai sustabdyti „Wi-Fi“ funkciją, išjunkite VAIO kompiuterį ir belaidžius įrenginius (jei tokių turite).

- Į WLAN standartą įtraukti šie šifravimo metodai: belaidžio tinklo raktas (WEP), kuris yra saugos protokolas, „Wi-Fi“ apsaugotoji prieiga 2 (WPA2) ir „Wi-Fi“ apsaugotoji prieiga (WPA). Atsižvelgiant į bendrą IEEE ir „Wi-Fi Alliance“ siūlymą, WPA2 ir WPA – tai standartų specifikacijos, nustatytos pagal bendro veikimo saugos tobulinimus, pakeliančius dabartinių „Wi-Fi“ tinklų duomenų apsaugos ir prieigos valdymo lygį. WPA sukurta taip, kad būtų tiesiogiai suderinama su IEEE 802.11i specifikacija. Be naudotojo autentifikavimo naudojant 802.1X išplėstąjį autentifikavimo protokolą (EAP), šioje technologijoje naudojamas patobulintasis duomenų šifravimo laikinojo rakto vientisumo protokolas (TKIP). Duomenų šifravimas apsaugo pažeidžiamą belaidį saitą tarp klientų ir prieigos taškų. Be to, yra ir kitų tipinių LAN apsaugos mechanizmų, kurie užtikrina privatumą, pavyzdžiui: slaptažodžio apsauga, visapusis šifravimas, virtualūs privatieji tinklai ir autentifikacija. WPA2 (antrosios kartos WPA) teikia geresnę duomenų apsaugą ir tinklo prieigos valdymą, ji sukurta visoms 802.11 įrenginių versijoms apsaugoti, įskaitant 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n ir 802.11ac (projekto) standartus (kelių bangų ir kelių režimų). Be to, remiantis patvirtintuoju IEEE 802.11i standartu, vykdydama Nacionalinio standartų ir technologijos instituto (NIST) FIPS 140-2 atitinkantį AES šifravimo algoritmą ir 802.1X pagrįstą autentifikaciją, WPA2 teikia vyriausybinio lygio apsaugą. WPA2 yra priešingai suderinama su WPA.

Eiti į puslapio viršų

### Susijusi tema

- Apie „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) standartus
- „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) ryšių užmezgimas
- „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) ryšio nutraukimas
- Pastabos apie funkcijos BLUETOOTH(R) naudojimą

Eiti į puslapio viršų