#

# Asmeninis kompiuteris VAIO Pro 11/13SVP1122/SVP1322

## Kaip naudoti

### „Windows 8“: pagrindai

#### Vartotojo abonementas

- Vietinio abonemento perjungimas į „Microsoft“ abonementą
- Apie naudotojų abonementų tipus

#### Maitinimas

- Miego režimo įjungimas, išjungimas ir paleidimas iš naujo
- Miego režimo naudojimas
- VAIO kompiuterio paleidimas iš naujo
- VAIO kompiuterio maitinimo būsenos valdymas (miego režimas / išjungimas)

#### Ekranas

- Darbalaukis atvėrimas
- Turinio ieška
- Programų sąrašo atvėrimas
- Apie ekraną ir meniu Pradžia

#### Internetas

- „Windows“ parduotuvė programų diegimas

#### Slaptažodis

- Vietinio abonemento perjungimas į „Microsoft“ abonementą
- Apie naudotojų abonementų tipus

#### Programėlės

- Naudotojų paskyrų perjungimas
- Programėlių perjungimas
- Paleistų programėlių peržiūra
- Programėlių uždarymas
- Programėlės paleidimas
- „Windows“ parduotuvė programų diegimas
- Programos meniu atidarymas

#### „Windows“

- „Windows“ žinynas ir palaikymas atvėrimas
- Žinynas paleidimas

#### Meniu

- Valdymo skydas atvėrimas
- Pagrindinių mygtukų atvėrimas
- Darbalaukis atvėrimas
- Turinio ieška
- Programų sąrašo atvėrimas
- Apie ekraną ir meniu Pradžia

#### „Windows 8“

- Miego režimo naudojimas
- VAIO kompiuterio paleidimas iš naujo
- VAIO kompiuterio maitinimo būsenos valdymas (miego režimas / išjungimas)

#### Parduotuvė

- Naudotojų paskyrų perjungimas
- „Windows“ parduotuvė programų diegimas

#### Žinynas ir palaikymas

- „Windows“ žinynas ir palaikymas atvėrimas
- Žinynas paleidimas

### Dalių aprašas

#### VAIO kompiuteris

- Priekinės dalys ir valdikliai
- Šoninės dalys ir valdikliai
- Apatinės dalys ir valdikliai

### Sąranka

#### VAIO kompiuteris

- Kaip tikrinti pridedamus elementus
- Tinkamos darbo aplinkos įrengimas

#### Maitinimas

- Akumuliatoriaus įkrovimas
- VAIO kompiuterio įjungimas
- Maitinimo šaltinio prijungimas
- VAIO kompiuterio maitinimo būsenos valdymas (miego režimas / išjungimas)

#### Akumuliatorius

- Pastabos apie akumuliatoriaus naudojimą
- Akumuliatoriaus įkrovimas

#### Teikiami elementai

- Kaip tikrinti pridedamus elementus

#### „Windows 8“

- VAIO kompiuterio maitinimo būsenos valdymas (miego režimas / išjungimas)

### Tinklas / internetas

#### Internetas

- „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) ryšio nutraukimas
- Pastabos apie funkcijos „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) naudojimą
- Apie „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) standartus
- Apie interneto ryšio paslaugas
- „Windows“ parduotuvė programų diegimas
- „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) ryšių užmezgimas
- Antivirusinės programos naudojimas VAIO kompiuteryje
- Apie „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) saugos raktą
- „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) funkcijos išjungimas
- Apie tinklą (LAN)

#### LAN

- Apie „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) standartus
- Apie interneto ryšio paslaugas
- Apie „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) saugos raktą
- Apie tinklą (LAN)

#### „Wi-Fi“

- „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) ryšio nutraukimas
- Pastabos apie funkcijos „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) naudojimą
- Apie „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) standartus
- Apie interneto ryšio paslaugas
- „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) ryšių užmezgimas
- Apie „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) saugos raktą
- „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) funkcijos išjungimas

#### Programėlės

- „Windows“ parduotuvė programų diegimas

#### Parduotuvė

- „Windows“ parduotuvė programų diegimas

### Ryšiai

#### Maitinimas

- Maitinimo šaltinio prijungimas

#### Ekranas

- Ekrano vaizdo skiriamosios gebos (dydžio) keitimas HDMI kabeliu prijungtame įrenginyje
- Vaizdo režimo pasirinkimas
- Naudojimasis kelių monitorių funkcija
- Televizoriaus prijungimas per HDMI įvesties prievadą
- Pastabos dėl LCD ekrano

#### HDMI

- Ekrano vaizdo skiriamosios gebos (dydžio) keitimas HDMI kabeliu prijungtame įrenginyje
- Televizoriaus prijungimas per HDMI įvesties prievadą

#### Išorinis įrenginys

- Vaizdo režimo pasirinkimas
- Naudojimasis kelių monitorių funkcija
- Televizoriaus prijungimas per HDMI įvesties prievadą
- Pastabos dėl LCD ekrano
- Garso išvesties įrenginio keitimas
- Aukštos kokybės skaitmeninio garso išvesties įrenginio prijungimas prie VAIO kompiuterio ir televizoriaus

#### CD / DVD / BD

- Išorinio disko prijungimas

#### Garsas

- Išorinių garsiakalbių / ausinių prijungimas
- Garso išvesties įrenginio keitimas
- Aukštos kokybės skaitmeninio garso išvesties įrenginio prijungimas prie VAIO kompiuterio ir televizoriaus

#### Garsiakalbiai

- Išorinių garsiakalbių / ausinių prijungimas

#### Ausinės

- Išorinių garsiakalbių / ausinių prijungimas

#### Optinė skaitmeninė išvestis

- Aukštos kokybės skaitmeninio garso išvesties įrenginio prijungimas prie VAIO kompiuterio ir televizoriaus

#### Internetas

- „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) ryšio nutraukimas
- Pastabos apie funkcijos „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) naudojimą
- Apie „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) standartus
- Apie interneto ryšio paslaugas
- „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) ryšių užmezgimas
- Apie „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) saugos raktą
- „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) funkcijos išjungimas
- Apie tinklą (LAN)

#### LAN

- Apie „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) standartus
- Apie interneto ryšio paslaugas
- Apie „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) saugos raktą
- Apie tinklą (LAN)

#### „Wi-Fi“

- „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) ryšio nutraukimas
- Pastabos apie funkcijos „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) naudojimą
- Apie „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) standartus
- Apie interneto ryšio paslaugas
- „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) ryšių užmezgimas
- Apie „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) saugos raktą
- „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) funkcijos išjungimas

#### BLUETOOTH

- Apie BLUETOOTH(R) ryšio saugą
- Pastabos apie funkcijos BLUETOOTH(R) naudojimą
- Apie funkciją BLUETOOTH(R)
- Prisijungimas prie kito BLUETOOTH(R) įrenginio, pvz., pelės
- BLUETOOTH(R) ryšio sustabdymas

#### USB

- USB įrenginio įkrovimas
- USB įrenginio prijungimas

### Parametrai

#### Vartotojo abonementas

- Vietinio abonemento perjungimas į „Microsoft“ abonementą

#### VAIO kompiuteris

- Apie mygtuką ASSIST
- Įtaisytųjų įrenginių naudojimo apribojimai
- Sistemos informacijos peržiūra
- VAIO kompiuterio tinkinimas
- VAIO kompiuterio operacinės sistemos paleidimas iš išorinių įrenginių
- „VAIO Update“ naudojimas
- Optimalios VAIO kompiuterio veikimo būklės palaikymas (VAIO Care)
- VAIO kompiuterio naujinimas

#### Maitinimas

- Pastabos apie miego režimą
- Energijos vartojimo plano pasirinkimas
- Pastabos apie maitinimo šaltinio naudojimą
- Miego režimo naudojimas

#### Ekranas

- Aiškūs ir ryškūs vaizdai (modeliai, kuriuose įdiegta „X-Reality for mobile“)
- LCD ryškumo keitimas
- Automatinis LCD ryškumo reguliavimas
- Ekrano vaizdo skiriamosios gebos (dydžio) keitimas HDMI kabeliu prijungtame įrenginyje
- Vaizdo režimo pasirinkimas
- Naudojimasis kelių monitorių funkcija
- Televizoriaus prijungimas per HDMI įvesties prievadą
- Pastabos dėl LCD ekrano
- Ekrano vaizdo skiriamosios gebos (dydžio) keitimas
- Pastabos apie jutiklinio ekrano naudojimą (modeliai su jutiklinio valdymo funkcija)
- Teksto dydžio (taškų colyje) didinimas (modeliai su jutiklinio valdymo funkcija)
- Kaip naudoti jutiklinį ekraną (modeliai su jutiklinio valdymo funkcija)

#### HDMI

- Ekrano vaizdo skiriamosios gebos (dydžio) keitimas HDMI kabeliu prijungtame įrenginyje
- Televizoriaus prijungimas per HDMI įvesties prievadą

#### Išorinis įrenginys

- Vaizdo režimo pasirinkimas
- Naudojimasis kelių monitorių funkcija
- Televizoriaus prijungimas per HDMI įvesties prievadą
- Pastabos dėl LCD ekrano
- Garso išvesties įrenginio keitimas
- Aukštos kokybės skaitmeninio garso išvesties įrenginio prijungimas prie VAIO kompiuterio ir televizoriaus

#### CD / DVD / BD

- Įtaisytųjų įrenginių naudojimo apribojimai
- VAIO kompiuterio operacinės sistemos paleidimas iš išorinių įrenginių

#### Garsas

- Garsiakalbių garsumo reguliavimas
- Garsumo reguliavimas operacinėje sistemoje „Windows“
- Garso išvesties įrenginio keitimas
- Mikrofono garsumo reguliavimas
- Aukštos kokybės skaitmeninio garso išvesties įrenginio prijungimas prie VAIO kompiuterio ir televizoriaus
- VAIO kompiuterio garso optimizavimas naudojant ClearAudio+

#### Garsiakalbiai

- Garsiakalbių garsumo reguliavimas
- VAIO kompiuterio garso optimizavimas naudojant ClearAudio+

#### Mikrofonas

- Mikrofono garsumo reguliavimas

#### Optinė skaitmeninė išvestis

- Aukštos kokybės skaitmeninio garso išvesties įrenginio prijungimas prie VAIO kompiuterio ir televizoriaus

#### Mygtukas

- Apie mygtuką ASSIST

#### Atkūrimas

- Apie mygtuką ASSIST

#### Klaviatūra

- Keyboard Backlight parametrų keitimas (modeliai su klaviatūros apšvietimu)

#### Jutiklinis kilimėlis

- Gestų funkcijos įjungimas / išjungimas
- Jutiklinio kilimėlio įjungimas / išjungimas
- Jutiklinio kilimėlio naudojimas
- Jutiklinio kilimėlio bakstelėjimo funkcijos išjungimas

#### Fotoaparatas

- Įtaisytosios kameros naudojimas

#### Internetas

- Antivirusinės programos naudojimas VAIO kompiuteryje

#### Slaptažodis

- Vietinio abonemento perjungimas į „Microsoft“ abonementą
- „Windows“ slaptažodžio kūrimas, keitimas ir šalinimas
- Įjungimo slaptažodžio nustatymas/keitimas
- Įjungimo slaptažodžio pašalinimas

#### Atminties modulis

- Sistemos informacijos peržiūra

#### BIOS

- Apie mygtuką ASSIST
- VAIO kompiuterio operacinės sistemos paleidimas iš išorinių įrenginių
- Įjungimo slaptažodžio nustatymas/keitimas
- Įjungimo slaptažodžio pašalinimas

#### Atminties kortelė

- Įtaisytųjų įrenginių naudojimo apribojimai

#### Aptarnavimas ir pagalba

- „VAIO Update“ naudojimas
- Optimalios VAIO kompiuterio veikimo būklės palaikymas (VAIO Care)
- VAIO kompiuterio naujinimas

#### Jutiklinė planšetė

- Pastabos apie jutiklinio ekrano naudojimą (modeliai su jutiklinio valdymo funkcija)
- Teksto dydžio (taškų colyje) didinimas (modeliai su jutiklinio valdymo funkcija)
- Kaip naudoti jutiklinį ekraną (modeliai su jutiklinio valdymo funkcija)

#### TPM

- Pastabos apie TPM naudojimą (modeliai su TPM apsauginiu lustu)

#### Šifravimas

- Pastabos apie TPM naudojimą (modeliai su TPM apsauginiu lustu)

#### Sauga

- VAIO kompiuterio naujinimas

#### Meniu

- Valdymo skydas atvėrimas

#### „Windows 8“

- Miego režimo naudojimas

### Ats. kopijos kūrimas / atkūrimas

#### VAIO kompiuteris

- Apie mygtuką ASSIST
- VAIO kompiuterio operacinės sistemos paleidimas iš išorinių įrenginių
- Optimalios VAIO kompiuterio veikimo būklės palaikymas (VAIO Care)

#### CD / DVD / BD

- VAIO kompiuterio operacinės sistemos paleidimas iš išorinių įrenginių

#### Mygtukas

- Apie mygtuką ASSIST

#### Atkūrimas

- Apie mygtuką ASSIST
- Atkūrimas iš atkūrimo srities
- VAIO kompiuterio atnaujinimas (modeliai, kuriuose veikia atnaujinimo funkcija)
- Atkūrimo duomenų šalinimas vietai diske atlaisvinti
- Atkūrimas iš atkūrimo laikmenos
- Atkūrimo srities talpos tikrinimas
- Apie atkūrimą
- Atkūrimo laikmenos kūrimas
- Pastabos dėl atkūrimo

#### BIOS

- Apie mygtuką ASSIST
- VAIO kompiuterio operacinės sistemos paleidimas iš išorinių įrenginių

#### Atsarginės kopijos kūrimas

- Sistemos failų atkūrimas naudojant atkūrimo tašką, kai negalite paleisti „Windows“
- Apie atsarginį kopijavimą
- Apie atsarginio kopijavimo tipus
- Atkūrimo taško kūrimas
- Duomenų atsarginis kopijavimas, kai nepavyksta paleisti „Windows“
- Duomenų atkūrimas naudojant VAIO Data Restore Tool

#### Aptarnavimas ir pagalba

- Optimalios VAIO kompiuterio veikimo būklės palaikymas (VAIO Care)

#### Įtaisytasis saugojimo įrenginys

- Atkūrimo duomenų šalinimas vietai diske atlaisvinti
- Kitų diskų kūrimas (skaidinių keitimas)
- Skaidinių kūrimas
- Atkūrimo srities talpos tikrinimas

#### Skaidinys

- Kitų diskų kūrimas (skaidinių keitimas)
- Skaidinių kūrimas

#### Atnaujinti

- VAIO kompiuterio atnaujinimas (modeliai, kuriuose veikia atnaujinimo funkcija)
- Apie atkūrimą

### Sauga

#### VAIO kompiuteris

- „VAIO Update“ naudojimas
- Optimalios VAIO kompiuterio veikimo būklės palaikymas (VAIO Care)

#### Internetas

- Antivirusinės programos naudojimas VAIO kompiuteryje

#### Slaptažodis

- „Windows“ slaptažodžio kūrimas, keitimas ir šalinimas
- Įjungimo slaptažodžio nustatymas/keitimas
- Įjungimo slaptažodžio pašalinimas

#### BIOS

- Įjungimo slaptažodžio nustatymas/keitimas
- Įjungimo slaptažodžio pašalinimas

#### Aptarnavimas ir pagalba

- „VAIO Update“ naudojimas
- Optimalios VAIO kompiuterio veikimo būklės palaikymas (VAIO Care)

#### TPM

- Pastabos apie TPM naudojimą (modeliai su TPM apsauginiu lustu)

#### Šifravimas

- Pastabos apie TPM naudojimą (modeliai su TPM apsauginiu lustu)

### Kiti veiksmai

#### Maitinimas

- Miego režimo naudojimas
- Akumuliatoriaus įkrovimas
- VAIO kompiuterio įjungimas
- Krovimo indikatoriaus būsenų sąrašas
- VAIO kompiuterio paleidimas iš naujo
- VAIO kompiuterio maitinimo būsenos valdymas (miego režimas / išjungimas)
- Akumuliatoriaus, kuriame baigiasi energija, užmigdymo parametrų keitimas
- Intel Smart Connect Technology (miego režimas) parametrų keitimas
- Pastabos apie išorinį akumuliatorių
- Apie miego režimą

#### Akumuliatorius

- Baterijos įkrovimo talpos tikrinimas
- Akumuliatoriaus įkrovimas
- Krovimo indikatoriaus būsenų sąrašas
- Kaip pailginti akumuliatoriaus veikimo trukmę
- Akumuliatoriaus, kuriame baigiasi energija, užmigdymo parametrų keitimas
- Intel Smart Connect Technology (miego režimas) parametrų keitimas
- Pastabos apie išorinį akumuliatorių
- Apie miego režimą

#### Ekranas

- Apie jutiklinį ekraną (modeliai su jutiklinio valdymo funkcija)
- Pastabos apie jutiklinio ekrano naudojimą (modeliai su jutiklinio valdymo funkcija)
- Kaip naudoti jutiklinį ekraną (modeliai su jutiklinio valdymo funkcija)

#### Klaviatūra

- Klavišo Fn deriniai ir funkcijos
- Ženklų įvedimas atliekant veiksmus jutikliniame ekrane (modeliai su jutiklinio valdymo funkcija)

#### Jutiklinis kilimėlis

- Jutiklinio kilimėlio naudojimas

#### Fotoaparatas

- Pastabos apie įtaisytąją kamerą
- Įtaisytosios kameros naudojimas

#### USB

- USB įrenginio įkrovimas
- USB įrenginio prijungimas

#### Atminties kortelė

- Pastabos dėl SD atminties kortelių naudojimo
- SD atminties kortelių išėmimas
- SD atminties kortelių įdėjimas

#### Įtaisytasis saugojimo įrenginys

- Kitų diskų kūrimas (skaidinių keitimas)
- Skaidinių kūrimas

#### Jutiklinė planšetė

- Ženklų įvedimas atliekant veiksmus jutikliniame ekrane (modeliai su jutiklinio valdymo funkcija)
- Apie jutiklinį ekraną (modeliai su jutiklinio valdymo funkcija)
- Pastabos apie jutiklinio ekrano naudojimą (modeliai su jutiklinio valdymo funkcija)
- Kaip naudoti jutiklinį ekraną (modeliai su jutiklinio valdymo funkcija)

#### Skaidinys

- Kitų diskų kūrimas (skaidinių keitimas)
- Skaidinių kūrimas

#### NFC/Vieno palietimo funkcijos

- Pastabos dėl NFC / Vieno palietimo funkcijos (NFC palaikantys modeliai)
- Apie NFC (NFC palaikantys modeliai)
- Apie Vieno palietimo funkcijos (NFC palaikantys modeliai)
- NFC / Vieno palietimo funkcijos išjungimas (NFC palaikantys modeliai)
- NFC / Vieno palietimo funkcijos naudojimas (NFC palaikantys modeliai)
- Muzikos leidimas NFC / Vieno palietimo funkcijos palaikančiais įrenginiais paliečiant VAIO kompiuterį (Budėjimas vienu palietimu) (NFC palaikantys modeliai)
- Budėjimas vienu palietimu ryšio nutraukimas (Budėjimas vienu palietimu) (NFC palaikantys modeliai)

#### „Windows“

- „Windows“ žinynas ir palaikymas atvėrimas
- Žinynas paleidimas

#### „Windows 8“

- Miego režimo naudojimas
- VAIO kompiuterio paleidimas iš naujo
- VAIO kompiuterio maitinimo būsenos valdymas (miego režimas / išjungimas)

#### Žinynas ir palaikymas

- „Windows“ žinynas ir palaikymas atvėrimas
- Žinynas paleidimas

### Pranešimai

#### Perskaitykite pirmiausia

- Apie šį vadovą

#### VAIO kompiuteris

- Kaip tikrinti pridedamus elementus
- Tinkamos darbo aplinkos įrengimas
- VAIO kompiuterio naujinimas

#### Techninė priežiūra

- VAIO kompiuterio / LCD ekrano valymas

#### Svarbus pranešimas

- Įtaisytojo saugojimo įrenginio naudojimas
- Apie tarptautinę ENERGY STAR(R) programą
- Apie programinės įrangos licenciją
- Prekių ženklai
- Saugos informacija

#### Aptarnavimas ir pagalba

- Dažnai pasitaikančių VAIO kompiuterio problemų sprendimas
- Apie internetinės techninės pagalbos svetainę
- VAIO kompiuterio naujinimas

#### Produkto registracija

- Apie internetinės techninės pagalbos svetainę

#### Teikiami elementai

- Kaip tikrinti pridedamus elementus

#### Sauga

- VAIO kompiuterio naujinimas

## Trikčių šalinimas

### Aparatūra

#### Maitinimas

- Kodėl VAIO kompiuteris išsijungia automatiškai?
- Kodėl įjungus VAIO kompiuterį pateikiamas pranešimas ir nepaleidžiama sistema „Windows“?
- Ką daryti, jei negaliu išjungti VAIO kompiuterio?
- Ką daryti, jei paspaudus maitinimo mygtuką jo indikatorius ima šviesti žaliai, tačiau ekranas vis tiek neįsijungia?
- Ką daryti, jei VAIO kompiuteris neįsijungia arba neveikia maitinimo mygtukas (greitai mirksi krovimo indikatorius)?
- Ką daryti, jei VAIO kompiuteris neįsijungia (maitinimo indikatoriaus lemputė nešviečia žaliai)?
- Ką daryti, jei įjungus VAIO kompiuterį rodomas ekranas VAIO Care (Rescue Mode)?
- Ką daryti, jei nėra užmigdymo režimo arba jei jis neįsijungia VAIO kompiuteryje?
- Ką daryti, jei VAIO kompiuteris negrįžta į įprastą režimą, kai veikiant miego režimu atliekami veiksmai klaviatūra arba jutikliniu kilimėliu?

#### Akumuliatorius

- Kodėl VAIO kompiuteris veikia lėtai ir sumažėja procesoriaus taktų dažnis, kai kompiuteris veikia naudodamas akumuliatoriaus energiją?
- Ką daryti, jei mano akumuliatorius nevisiškai įkrautas?
- Ką daryti, jei akumuliatorius neveikia tinkamai?

#### Ekranas

- Kodėl automatiškai pakeičiamas LCD ryškumas?
- Ką daryti, jei kompiuterio ekrane netinkamai rodomi spalvų perėjimai?
- Ką daryti, jei kompiuterio ekrane nerodomi vaizdo įrašai?
- Ką daryti, jei vaizdo įrašai neatkuriami sklandžiai?
- Ką daryti, jei mano televizoriuje arba išoriniame ekrane, prijungtame prie HDMI išvesties, nerodomas vaizdas?
- Kaip pakeisti LCD ekrano ryškumą?
- Ką daryti, jei kai kurie elementai netelpa kompiuterio ekrane?
- Ką daryti, jei išoriniame ekrane arba televizoriuje nerodomas vaizdas?
- Kodėl atkuriant didelės raiškos vaizdo įrašus (pvz., įrašytus su AVCHD skaitmenine vaizdo kamera) trūkinėja garsas ir (arba) vaizdas?
- Ką daryti, jei išsijungia mano kompiuterio ekranas?
- Kodėl vaizdo ieškiklis nerodo vaizdų arba rodo prastos kokybės vaizdus?
- Ką daryti, jei trūkinėja nufilmuotos vaizdo medžiagos vaizdas ir garsas?
- Ką daryti, jei nufilmuoti vaizdai mirga?
- Ką daryti, jei kompiuterio ekranas mirga arba išblunka? (Modeliai, kuriuose yra „Intel“ grafikos spartintuvas.)
- Ką daryti, jei jutiklinis ekranas neveikia tinkamai? (Modeliai su jutiklinio valdymo funkcija.)

#### HDMI

- Ką daryti, jei mano televizoriuje arba išoriniame ekrane, prijungtame prie HDMI išvesties, nerodomas vaizdas?

#### Garsas

- Ką daryti, jei iš garsiakalbių arba ausinių nesigirdi jokio garso?
- Ką daryti, jei neveikia mikrofonas?
- Ką daryti, jei naudojant mikrofoną garsiakalbiuose girdimas jo aidas?
- Ką daryti, jei atkuriant vaizdo ar garso įrašą trūkinėja garsas?
- Ką daryti, jei nesigirdi garso iš skaitmeninio garso įrenginio, prijungto prie skaitmeninio garso išvesties, pvz., HDMI?

#### Mikrofonas

- Ką daryti, jei neveikia mikrofonas?
- Ką daryti, jei naudojant mikrofoną garsiakalbiuose girdimas jo aidas?

#### Klaviatūra

- Ką daryti, jei žymeklis nejuda?
- Ką daryti, jei užstrigo VAIO kompiuterio ekranas?
- Ką daryti, jei nepavyksta klaviatūra įvesti tam tikrų ženklų?
- Ką daryti, jei mano klaviatūros konfigūracija klaidinga?

#### Jutiklinis kilimėlis

- Kaip išjungti jutiklinį kilimėlį?
- Kodėl negaliu naudotis jutikliniu kilimėliu?
- Ką daryti, jei žymeklis nejuda?
- Kaip sumažinti jutiklinio kilimėlio jautrumą, kad jis nereaguotų netyčia prie jo prisilietus?
- Ką daryti, jei užstrigo VAIO kompiuterio ekranas?

#### Fotoaparatas

- Kodėl vaizdo ieškiklis nerodo vaizdų arba rodo prastos kokybės vaizdus?
- Ką daryti, jei trūkinėja nufilmuotos vaizdo medžiagos vaizdas ir garsas?
- Kodėl fotografuojamų vaizdų kokybė prasta?
- Kodėl trumpam sulaikoma vaizdo įvestis iš įtaisytosios kameros?
- Ką daryti, jei nufilmuoti vaizdai mirga?

#### LAN

- Ką daryti, jei nežinau prieigos taško SSID arba saugos kodo?
- Ką daryti, jei nepavyksta atkurti filmų arba muzikos kūrinių, gautų per „Wi-Fi(R)“ (belaidį LAN), arba jų atkūrimas pertraukiamas? Kodėl lėtai perduodami duomenys?
- Kaip sužinoti VAIO kompiuterio įtaisytojo belaidžio tinklo sąsajos fizinį adresą (MAC adresą)?
- Ką daryti, jei nepavyksta prijungti VAIO kompiuterio prie prieigos taško (arba interneto)?
- Ką daryti, jei nepavyksta naudotis funkcija „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN)?

#### „Wi-Fi“

- Ką daryti, jei nežinau prieigos taško SSID arba saugos kodo?
- Ką daryti, jei nepavyksta atkurti filmų arba muzikos kūrinių, gautų per „Wi-Fi(R)“ (belaidį LAN), arba jų atkūrimas pertraukiamas? Kodėl lėtai perduodami duomenys?
- Kaip sužinoti VAIO kompiuterio įtaisytojo belaidžio tinklo sąsajos fizinį adresą (MAC adresą)?
- Ką daryti, jei nepavyksta prijungti VAIO kompiuterio prie prieigos taško (arba interneto)?
- Ką daryti, jei nepavyksta naudotis funkcija „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN)?

#### BLUETOOTH

- Ką daryti, jeigu kiti BLUETOOTH(R) įrenginiai negali prisijungti prie VAIO kompiuterio?
- Ką daryti, jei nepavyksta rasti BLUETOOTH(R) įrenginio, su kuriuo noriu užmegzti ryšį?
- Kodėl BLUETOOTH(R) ryšys lėtas?
- Kodėl prisijungus prie VAIO kompiuterio naudojant įprastą naudotojo paskyrą negalima naudoti „BLUETOOTH(R)“ funkcijos?
- Kodėl perjungus naudotoją negalima naudoti „BLUETOOTH(R)“ įrenginių?
- Ką daryti, jei nepavyksta naudotis funkcija BLUETOOTH(R)?
- Ką daryti, jei BLUETOOTH(R) piktograma nerodoma darbastalio informacinių pranešimų srityje?

#### Slaptažodis

- Ką daryti, jei pamiršau „Windows“ slaptažodį?
- Ką daryti, jei tris kartus į eilės įvedus neteisingą slaptažodį pateikiamas pranešimas „Enter Onetime Password“, o „Windows“ nepaleidžiama?
- Ką daryti, jei pamiršau įjungimo slaptažodį, kurio reikia VAIO kompiuteriui paleisti?

#### BIOS

- Ką daryti, jei pamiršau įjungimo slaptažodį, kurio reikia VAIO kompiuteriui paleisti?

#### USB

- Ką daryti, jei negaliu įkrauti prie USB prievado prijungto įrenginio, suderinamo su įkrovimo per USB funkcija?

#### Atminties kortelė

- Kodėl nepavyksta įrašyti duomenų į SD atminties kortelę?
- Kodėl nepavyksta įrašyti duomenų į atminties kortelę?

#### Programinė įranga

- Kodėl atkuriant didelės raiškos vaizdo įrašus (pvz., įrašytus su AVCHD skaitmenine vaizdo kamera) trūkinėja garsas ir (arba) vaizdas?

#### Kompiuteris

- Kodėl VAIO kompiuteris veikia lėtai ir sumažėja procesoriaus taktų dažnis, kai kompiuteris veikia naudodamas akumuliatoriaus energiją?

#### Jutiklinė planšetė

- Ką daryti, jei jutiklinis ekranas neveikia tinkamai? (Modeliai su jutiklinio valdymo funkcija.)

#### NFC/Vieno palietimo funkcijos

- Ką daryti, jei negaliu naudoti NFC / Vieno palietimo funkcijos?

### Programėlės

#### Ekranas

- Kodėl atkuriant didelės raiškos vaizdo įrašus (pvz., įrašytus su AVCHD skaitmenine vaizdo kamera) trūkinėja garsas ir (arba) vaizdas?

#### Programinė įranga

- Kodėl atkuriant didelės raiškos vaizdo įrašus (pvz., įrašytus su AVCHD skaitmenine vaizdo kamera) trūkinėja garsas ir (arba) vaizdas?
- Ką daryti, jei žaidimo programa neveikia arba nuolat stringa?

### Tinklas / internetas

#### LAN

- Ką daryti, jei nežinau prieigos taško SSID arba saugos kodo?
- Ką daryti, jei nepavyksta atkurti filmų arba muzikos kūrinių, gautų per „Wi-Fi(R)“ (belaidį LAN), arba jų atkūrimas pertraukiamas? Kodėl lėtai perduodami duomenys?
- Kaip sužinoti VAIO kompiuterio įtaisytojo belaidžio tinklo sąsajos fizinį adresą (MAC adresą)?
- Ką daryti, jei nepavyksta prijungti VAIO kompiuterio prie prieigos taško (arba interneto)?
- Ką daryti, jei nepavyksta naudotis funkcija „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN)?

#### „Wi-Fi“

- Ką daryti, jei nežinau prieigos taško SSID arba saugos kodo?
- Ką daryti, jei nepavyksta atkurti filmų arba muzikos kūrinių, gautų per „Wi-Fi(R)“ (belaidį LAN), arba jų atkūrimas pertraukiamas? Kodėl lėtai perduodami duomenys?
- Kaip sužinoti VAIO kompiuterio įtaisytojo belaidžio tinklo sąsajos fizinį adresą (MAC adresą)?
- Ką daryti, jei nepavyksta prijungti VAIO kompiuterio prie prieigos taško (arba interneto)?
- Ką daryti, jei nepavyksta naudotis funkcija „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN)?

#### BLUETOOTH

- Ką daryti, jeigu kiti BLUETOOTH(R) įrenginiai negali prisijungti prie VAIO kompiuterio?
- Ką daryti, jei nepavyksta rasti BLUETOOTH(R) įrenginio, su kuriuo noriu užmegzti ryšį?
- Kodėl BLUETOOTH(R) ryšys lėtas?
- Kodėl prisijungus prie VAIO kompiuterio naudojant įprastą naudotojo paskyrą negalima naudoti „BLUETOOTH(R)“ funkcijos?
- Kodėl perjungus naudotoją negalima naudoti „BLUETOOTH(R)“ įrenginių?
- Ką daryti, jei nepavyksta naudotis funkcija BLUETOOTH(R)?
- Ką daryti, jei BLUETOOTH(R) piktograma nerodoma darbastalio informacinių pranešimų srityje?

### Ats. kopijos kūrimas / atkūrimas

#### Atkūrimas

- Kaip iš naujo įdiegti originalias programėles ir tvarkykles?
- Ką daryti, jei nepavyksta atkurti VAIO kompiuterio iš atkūrimo srities?
- Kaip atkurti VAIO kompiuterio sistemos gamyklinius numatytuosius parametrus?
- Kaip sukurti atkūrimo laikmeną?
- Ką daryti, jei nepavyksta pradėti/užbaigti atkūrimo proceso?
- Ką daryti, jei nepavyksta sukurti atkūrimo laikmenos?
- Ką daryti, jei mano VAIO kompiuteris ima veikti nestabiliai („Windows“ pasileidžia)?
- Ką daryti, jei mano VAIO kompiuteris ima veikti nestabiliai („Windows“ nepasileidžia)?

### Sauga

#### Slaptažodis

- Ką daryti, jei pamiršau „Windows“ slaptažodį?
- Ką daryti, jei tris kartus į eilės įvedus neteisingą slaptažodį pateikiamas pranešimas „Enter Onetime Password“, o „Windows“ nepaleidžiama?
- Ką daryti, jei pamiršau įjungimo slaptažodį, kurio reikia VAIO kompiuteriui paleisti?

#### BIOS

- Ką daryti, jei pamiršau įjungimo slaptažodį, kurio reikia VAIO kompiuteriui paleisti?

### Išoriniai įrenginiai

#### USB

- Ką daryti, jei nepavyksta išspausdinti dokumento?
- Ką daryti, jei VAIO kompiuteris neatpažįsta USB įrenginio?

#### Spausdintuvas

- Ką daryti, jei nepavyksta išspausdinti dokumento?
- Ką daryti, jei VAIO kompiuteris neatpažįsta USB įrenginio?

## Vietinio abonemento perjungimas į „Microsoft“ abonementą

Naudojant „Windows 8“ vietinį abonementą galima perjungti į „Microsoft“ abonementą ir atvirkščiai.

Perjungę vietinį abonementą į „Microsoft“ abonementą galite atsisiųsti programų iš „Windows“ parduotuvė.

Norėdami sukurti „Microsoft“ abonementą arba jį įjungti atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai. (Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.)
2. Apatiniame dešiniajame kampe pasirinkite Keisti kompiuterio parametrus.
3. Kairiojoje ekrano PC parametrai srityje pasirinkite Abonementai ir Jūsų abonementas.
4. Pasirinkite Prisijungti prie „Microsoft“ abonemento.
5. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

#### Patarimas

- Norėdami įjungti vietinį abonementą, atlikdami 4 veiksmą vietoje Prisijungti prie „Microsoft“ abonemento pasirinkite Atsijungti.

- Pamiršę savo „Microsoft“ abonemento slaptažodį susisiekite su „Microsoft“ palaikymo tarnyba.

## Apie naudotojų abonementų tipus

„Windows 8“ galimi dviejų tipų naudotojų abonementai: vietinis abonementas ir „Microsoft“ abonementas.

#### Vietinis abonementas

Vietinis abonementas – tai VAIO kompiuteryje nustatytas naudotojo vardas ir slaptažodis. Vienas vietinis abonementas numatytas naudoti viename kompiuteryje, todėl to paties abonemento bendrinti keliuose kompiuteriuose negalima.

#### Patarimas

- Nustatyti vietinio abonemento slaptažodį nebūtina. Pamiršę vietinio abonemento slaptažodį atkurkite savo VAIO kompiuterį.

#### „Microsoft“ abonementas

„Microsoft“ abonementas – tai el. pašto adresas ir slaptažodis, kuriuos naudodami jungiatės prie „Microsoft“ paslaugų. „Microsoft“ abonementą galima nustatyti vienam naudotojui, todėl tą patį abonementą galima bendrinti keliuose kompiuteriuose. Norėdami iš „Windows“ parduotuvė atsisiųsti programėlių turėsite perjungti vietinį abonementą į „Microsoft“ abonementą.

#### Patarimas

- Norint nustatyti „Microsoft“ abonementą reikalingas slaptažodis. Pamiršę savo „Microsoft“ abonemento slaptažodį susisiekite su „Microsoft“ palaikymo tarnyba.

## Miego režimo įjungimas, išjungimas ir paleidimas iš naujo

Atlikdami toliau nurodytus veiksmus galite VAIO kompiuteryje įjungti miego režimą, išjungti jį arba paleisti iš naujo.

1. Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai. (Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.)
2. PasirinkiteMaitinimas ir Miego režimas, Išjungti arba Paleisti iš naujo.

## Miego režimo naudojimas

Kai kompiuteris veikia miego režimu, galite būti ramūs, kad net nenaudojant VAIO kompiuterio jo būsena nepakis ir duomenų, kuriuos naudojate dirbdami, neprarasite.

#### Kaip aktyvinti miego režimą

1. Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai. (Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.)

2. PasirinkiteMaitinimas ir Miego režimas.

   Jei VAIO kompiuteryje yra maitinimo indikatorius, kompiuteriui pradėjus veikti miego režimu jis išsijungia (numatytasis parametras).

#### Kaip grįžti į įprastą režimą

1. Paspauskite mygtuką(Maitinimas).

#### Pastaba

- Jei paspausite ir laikysite nuspaudę mygtuką(Maitinimas) ilgiau nei 4 sekundes arba 10 sekundžių, VAIO kompiuteris išsijungs automatiškai. Tokiu atveju bus ištrinti visi neįrašyti duomenys.

- Pagal numatytuosius parametrus pasibaigus akumuliatoriaus energijai VAIO kompiuteris automatiškai pradeda veikti užmigdymo režimu. Tačiau, atsižvelgiant į veikimo sąlygas, kompiuteriui gali nepavykti persijungti į užmigdymo režimą.

  Jei taip nutinka baigiantis akumuliatoriaus energijai, kompiuteris išsijungs, o neįrašyti duomenys bus prarasti.

  Kai kompiuteris veikia naudodamas akumuliatoriaus energiją, dažnai įrašykite duomenis.

- Prieš perkeldami VAIO kompiuterį į kitą vietą įsitikinkite, kad maitinimo indikatoriaus lemputė nedega, nes vibracija arba smūgis gali pažeisti standųjį diską. Jei kompiuteryje yra maitinimo indikatorius, įsitikinkite, kad jis nešviečia.

#### Patarimas

- Pagal numatytuosius parametrus VAIO kompiuteris pradeda automatiškai veikti miego režimu, kai jis nenaudojamas tam tikrą laiką ir yra maitinamas iš kintamosios srovės tinklo.

- Atlikus toliau nurodytus veiksmus VAIO kompiuteris pradeda veikti miego režimu.

  - Paspauskite mygtuką(Maitinimas) (numatytasis parametras).

  - Uždarykite LCD ekrano dangtį. Po kelių sekundžių kompiuteris pradės veikti miego režimu.

- VAIO kompiuteris pereis iš miego režimo į įprastą režimą atidarius arba pakėlus LCD ekraną.

  Norėdami pakeisti veiksmą, vykdomą atidarius arba suaktyvinus LCD ekraną, paleiskite VAIO Control Center ir pakeiskite Power and Battery esančius parametrus. Norėdami paleisti VAIO Control Center, žr. Programėlės paleidimas.

## VAIO kompiuterio paleidimas iš naujo

Pakeitus VAIO kompiuterio parametrus arba įdiegus programą, gali reikėti paleisti kompiuterį iš naujo.

1. Įrašykite duomenis ir uždarykite visas paleistas programas.
2. Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai. (Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.)
3. PasirinkiteMaitinimas ir Paleisti iš naujo.
   VAIO kompiuteris bus paleistas iš naujo.

## VAIO kompiuterio maitinimo būsenos valdymas (miego režimas / išjungimas)

Pagal numatytuosius parametrus VAIO kompiuteris automatiškai pereina į miego režimą, jei tam tikrą laiką kompiuteriu neatliekama jokių veiksmų.

Kompiuteriui pradėjus veikti miego režimu išsaugoma jo būsena, įskaitant duomenis, su kuriais dirbate.

Daugiau informacijos apie miego režimą žr. Miego režimo naudojimas.

#### Jei kurį laiką nenaudojate VAIO kompiuterio

Kad neprarastumėte neįrašytų duomenų, išjunkite VAIO kompiuterį atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

1. Įrašykite duomenis ir uždarykite visas paleistas programas.
2. Išjunkite visus išorinius įrenginius, prijungtus prie VAIO kompiuterio.
3. Atidarykite pagrindinius mygtukus, tada pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai. (Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.)
4. PasirinkiteMaitinimas ir Išjungti.

   Netrukus VAIO kompiuteris automatiškai išsijungs. Jei kompiuteryje yra maitinimo indikatorius, išsijungia žalia maitinimo indikatoriaus lemputė.

   Jei VAIO kompiuteryje yra maitinimo indikatorius, prieš uždarydami LCD ekrano dangtį įsitikinkite, kad jis nešviečia.

#### Pastaba

- Netinkamai išjungę kompiuterį galite prarasti neįrašytus duomenis arba sugadinti VAIO kompiuterį.

- Norėdami visiškai atjungti VAIO kompiuterį nuo kintamosios srovės maitinimo šaltinio, išjunkite kompiuterį ir ištraukite maitinimo laidą iš kintamosios srovės lizdo.

#### Patarimas

- Jei laikydami nuspaudę klavišą Shift pasirinksite Išjungti (atlikdami 4 veiksmą), VAIO kompiuteris pradės veikti mažiausio energijos suvartojimo režimu (ACPI S5 režimas). Tokiu atveju kitą kartą paleidžiant kompiuterį laikinai išjungiama sparčiojo paleidimo funkcija.

## Darbalaukis atvėrimas

Galite pasiekti darbalaukį spustelėję išklotinę (kaip programėlę). Vykdydami toliau pateiktas instrukcijas, atverkite darbalaukį.

1. Atverkite ekraną Pradžia ir pasirinkite išklotinę Darbalaukis. (Kaip atverti ekraną Pradžia, žr. Apie ekraną ir meniu Pradžia.)

## Turinio ieška

Naudojant pagrindinį mygtukąIeškoti galima ieškoti failų, parametrų arba žiniatinklio turinio.

Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.

1. Ieškos lauke įveskite raktažodį (pvz., „Windows“).

2. Ieškos rezultatų sąraše pasirinkite norimą piktogramą arba failą.

#### Patarimas

- Norėdami susiaurinti ieškos rezultatus galite pasirinkti tikslinį ieškos elementą.

## Programų sąrašo atvėrimas

VAIO kompiuterio ekrane galite atverti įdiegtų programų sąrašą (ekraną Programėlės).

#### Jutiklinis valdymas (modeliai su jutiklinio valdymo funkcija)

Perbraukite į viršų ekraną Pradžia.

#### Valdymas pele / jutikliniu kilimėliu

Spustelėkite piktogramąapatiniame kairiajame ekrano Pradžia kampe.

#### Patarimas

- Naudinga prisegti dažniausiai naudojamas programas prie ekrano Pradžia. Norėdami prisegti programų, ekrane Programėlės dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite programos piktogramą ir ekrano apačioje rodomame meniu pasirinkite „Prisegti piktogramą“.

- Programų galite ieškoti naudodami ieškos lauką viršutiniame dešiniajame ekrano Programėlės kampe. Jei įdiegta daug programų, patogu ieškoti naudojant ieškos lauką.

## Apie ekraną ir meniu Pradžia

Galite pridėti nuorodų į programas, darbalaukį ir svetaines, kuriomis naudojatės dažniausiai.

### Apžvalga

1. Išklotinės

   Norėdami paleisti programėlę ir pritaikyti asmeniniams poreikiams ekraną Pradžia pridėdami ir pertvarkydami išklotines, pasirinkite išklotinę.

2. Pagrindiniai mygtukai

   Ieškokite programėlių ir failų, bendrinkite turinį, leiskite turinį kituose įrenginiuose arba spausdinkite jį ir nustatykite VAIO kompiuterį.

### Ekrano Pradžia atvėrimas

#### Jutiklinis valdymas (modeliai su jutiklinio valdymo funkcija)

Atverkite pagrindinius mygtukus, tada bakstelėkite pagrindinį mygtukąPradžia. (Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.)

#### Valdymas pele / jutikliniu kilimėliu

Atverkite pagrindinius mygtukus, tada spustelėkite pagrindinį mygtukąPradžia. (Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.)

#### Valdymas klaviatūra

Paspauskite klavišą(„Windows“).

#### Patarimas

- Darbalaukyje galite atverti ekraną Pradžia pasirinkdami(Pradžia) apatiniame kairiajame kampe.

## „Windows“ parduotuvė programų diegimas

Galite įdiegti programų iš „Windows“ parduotuvė.

Norint naudotis tam tikromis programomis arba paslaugomis, įskaitant „Windows“ parduotuvė, reikės „Microsoft“ abonemento.

Kaip susikurti „Microsoft“ abonementą ir ką galima su juo daryti, žr. „Windows“ žinynas ir palaikymas („Windows“ žinynas ir palaikymas atvėrimas).

1. Prisijunkite prie interneto.

   Daugiau informacijos, kaip prisijungti prie interneto, žr. „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) ryšių užmezgimas.

2. Atverkite ekraną Pradžia ir pasirinkite išklotinę Parduotuvė. (Kaip atverti ekraną Pradžia, žr. Apie ekraną ir meniu Pradžia.)

3. Raskite programą, kurią norite įdiegti.
4. Norėdami įdiegti programą vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

   Įdiegus programos piktograma bus rodoma ekrane Programėlės. Kaip atverti ekraną Programėlės, žr. Programų sąrašo atvėrimas.

#### Patarimas

- Naudinga prisegti dažniausiai naudojamas programas prie ekrano Pradžia. Norėdami prisegti programų, ekrane Programėlės dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite programos piktogramą ir ekrano apačioje rodomame meniu pasirinkite „Prisegti piktogramą“.

## Vietinio abonemento perjungimas į „Microsoft“ abonementą

Naudojant „Windows 8“ vietinį abonementą galima perjungti į „Microsoft“ abonementą ir atvirkščiai.

Perjungę vietinį abonementą į „Microsoft“ abonementą galite atsisiųsti programų iš „Windows“ parduotuvė.

Norėdami sukurti „Microsoft“ abonementą arba jį įjungti atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai. (Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.)
2. Apatiniame dešiniajame kampe pasirinkite Keisti kompiuterio parametrus.
3. Kairiojoje ekrano PC parametrai srityje pasirinkite Abonementai ir Jūsų abonementas.
4. Pasirinkite Prisijungti prie „Microsoft“ abonemento.
5. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

#### Patarimas

- Norėdami įjungti vietinį abonementą, atlikdami 4 veiksmą vietoje Prisijungti prie „Microsoft“ abonemento pasirinkite Atsijungti.

- Pamiršę savo „Microsoft“ abonemento slaptažodį susisiekite su „Microsoft“ palaikymo tarnyba.

## Apie naudotojų abonementų tipus

„Windows 8“ galimi dviejų tipų naudotojų abonementai: vietinis abonementas ir „Microsoft“ abonementas.

#### Vietinis abonementas

Vietinis abonementas – tai VAIO kompiuteryje nustatytas naudotojo vardas ir slaptažodis. Vienas vietinis abonementas numatytas naudoti viename kompiuteryje, todėl to paties abonemento bendrinti keliuose kompiuteriuose negalima.

#### Patarimas

- Nustatyti vietinio abonemento slaptažodį nebūtina. Pamiršę vietinio abonemento slaptažodį atkurkite savo VAIO kompiuterį.

#### „Microsoft“ abonementas

„Microsoft“ abonementas – tai el. pašto adresas ir slaptažodis, kuriuos naudodami jungiatės prie „Microsoft“ paslaugų. „Microsoft“ abonementą galima nustatyti vienam naudotojui, todėl tą patį abonementą galima bendrinti keliuose kompiuteriuose. Norėdami iš „Windows“ parduotuvė atsisiųsti programėlių turėsite perjungti vietinį abonementą į „Microsoft“ abonementą.

#### Patarimas

- Norint nustatyti „Microsoft“ abonementą reikalingas slaptažodis. Pamiršę savo „Microsoft“ abonemento slaptažodį susisiekite su „Microsoft“ palaikymo tarnyba.

## Naudotojų paskyrų perjungimas

Galite perjungti naudotojo paskyrą atlikdami tolesnius veiksmus.

1. Atverkite ekraną Pradžia ir viršutiniame dešiniajame kompiuterio ekrane pasirinkite paskyros pavadinimą. (Kaip atverti ekraną Pradžia, žr. Apie ekraną ir meniu Pradžia.)
2. Pasirinkite norimą paskyros pavadinimą.

#### Patarimas

- Norėdami sukurti naują naudotojo paskyrą, prisijunkite administratoriaus teisėmis. Atidarykite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai. Apatiniame dešiniajame kampe pasirinkite Keisti kompiuterio parametrus, o tada kairiojoje srityje pasirinkite Abonementai ir Kiti abonementai.

  Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.

## Programėlių perjungimas

Galite perjungti paleistas programėles.

#### Jutiklinis valdymas (modeliai su jutiklinio valdymo funkcija)

Atidarykite paleistų programų sąrašą, palieskite ekrane ir perbraukite link norimos programos piktogramos iš kairiojo krašto. Norėdami pamatyti visas paleistas programas, žr. Paleistų programėlių peržiūra.

#### Valdymas pele / jutikliniu kilimėliu

Atidarykite vykdomų programėlių sąrašą ir vilkite norimos programėlės piktogramą iš kairiojo krašto į centrą. Norėdami pamatyti visas paleistas programas, žr. Paleistų programėlių peržiūra.

## Paleistų programėlių peržiūra

Paleistas programas galite peržiūrėti ekrane Pradžia atvėrę jų sąrašą. Daugiau informacijos žr. Apie ekraną ir meniu Pradžia.

#### Jutiklinis valdymas (modeliai su jutiklinio valdymo funkcija)

Braukite iš kairiojo krašto, kol pasirodys maža programos piktograma, tada vilkite piktogramą link kairiojo krašto.

#### Valdymas pele / jutikliniu kilimėliu

Nukreipkite žymeklį į viršutinį kairįjį kampą (), tada judėkite į apačią ().

#### Valdymas klaviatūra

Vienu metu paspauskite klavišus(„Windows“) ir Tab.

## Programėlių uždarymas

Galite uždaryti šiuo metu vykdomas programėles vadovaudamiesi tolesnėmis instrukcijomis.

#### Jutiklinis valdymas (modeliai su jutiklinio valdymo funkcija)

1. Atvėrę programėlę nukreipkite žymeklį į ekrano viršaus centrinę dalį.

2. Vilkite programėlę į ekrano apačią, kol ji išnyks.

#### Valdymas pele / jutikliniu kilimėliu

1. Atidarę programą perkelkite žymeklį į ekrano viršutinę vidurinę dalį, kol pasirodys plaštakos piktograma.

2. Vilkite programėlę į ekrano apačią, kol ji išnyks.

#### Valdymas klaviatūra

Vienu metu paspauskite klavišus Alt ir F4.

## Programėlės paleidimas

Norėdami paleisti programas atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Atverkite ekraną Pradžia arba Programėlės. (Kaip atverti ekraną Pradžia, žr. Apie ekraną ir meniu Pradžia, o kaip atverti ekraną Programėlės, žr. Programų sąrašo atvėrimas.)
2. Pasirinkite pageidaujamą programėlę.

#### Patarimas

- Naudinga prisegti dažniausiai naudojamas programas prie ekrano Pradžia. Norėdami prisegti programų, ekrane Programėlės dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite programos piktogramą ir ekrano apačioje rodomame meniu pasirinkite „Prisegti piktogramą“.

- Programų galite ieškoti naudodami ieškos lauką viršutiniame dešiniajame ekrano Programėlės kampe. Jei įdiegta daug programų, patogu ieškoti naudojant ieškos lauką.

## „Windows“ parduotuvė programų diegimas

Galite įdiegti programų iš „Windows“ parduotuvė.

Norint naudotis tam tikromis programomis arba paslaugomis, įskaitant „Windows“ parduotuvė, reikės „Microsoft“ abonemento.

Kaip susikurti „Microsoft“ abonementą ir ką galima su juo daryti, žr. „Windows“ žinynas ir palaikymas („Windows“ žinynas ir palaikymas atvėrimas).

1. Prisijunkite prie interneto.

   Daugiau informacijos, kaip prisijungti prie interneto, žr. „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) ryšių užmezgimas.

2. Atverkite ekraną Pradžia ir pasirinkite išklotinę Parduotuvė. (Kaip atverti ekraną Pradžia, žr. Apie ekraną ir meniu Pradžia.)

3. Raskite programą, kurią norite įdiegti.
4. Norėdami įdiegti programą vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

   Įdiegus programos piktograma bus rodoma ekrane Programėlės. Kaip atverti ekraną Programėlės, žr. Programų sąrašo atvėrimas.

#### Patarimas

- Naudinga prisegti dažniausiai naudojamas programas prie ekrano Pradžia. Norėdami prisegti programų, ekrane Programėlės dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite programos piktogramą ir ekrano apačioje rodomame meniu pasirinkite „Prisegti piktogramą“.

## Programos meniu atidarymas

Daugelyje programėlių yra meniu, kuriuos galima naudoti joms valdyti. Vykdydami toliau pateiktas instrukcijas atidarykite programos meniu.

#### Jutiklinis valdymas (modeliai su jutiklinio valdymo funkcija)

Perbraukite iš apatiniojo krašto į viršų.

#### Valdymas pele / jutikliniu kilimėliu

Atidarę programą spustelėkite dešiniuoju pelės klavišu bet kurioje ekrano vietoje. Spustelėkite apatiniame dešiniajame jutiklinio kilimėlio kampe.

#### Valdymas klaviatūra

Vienu metu paspauskite klavišus(„Windows“) ir Z.

#### Patarimas

- Kai kompiuterio ekrane rodoma programėlė, atverkite jos meniu.

- Programėlių komandos priklauso nuo tuo metu kompiuterio ekrane rodomos programėlės.

## „Windows“ žinynas ir palaikymas atvėrimas

„Windows“ žinynas ir palaikymas gali būti atvertas atlikus toliau nurodytus veiksmus.

1. Atverkite ekraną Programėlės. (Kaip atverti ekraną Programėlės, žr. Programų sąrašo atvėrimas.)
2. Pasirinkite Žinynas ir palaikymas.

## Žinynas paleidimas

Galite paleisti Žinynas, kad būtų teikiami pagrindinių „Windows 8“ veiksmų paaiškinimai.

1. Atverkite ekraną Programėlės. (Kaip atverti ekraną Programėlės, žr. Programų sąrašo atvėrimas.)
2. Pasirinkite Žinynas.

## Valdymo skydas atvėrimas

Valdymo skydas gali būti atvertas atlikus toliau nurodytus veiksmus.

1. Atverkite ekraną Programėlės. (Kaip atverti ekraną Programėlės, žr. Programų sąrašo atvėrimas.)
2. Pasirinkite Valdymo skydas.

## Pagrindinių mygtukų atvėrimas

Norėdami ieškoti programėlių ir failų, dalytis turiniu, leisti turinį kitais įrenginiais ar spausdinti jį ir nustatyti VAIO kompiuterį, galite atverti pagrindinius mygtukus.

#### Jutiklinis valdymas (modeliai su jutiklinio valdymo funkcija)

Braukite iš dešiniojo krašto.

#### Valdymas pele / jutikliniu kilimėliu

Nukreipkite žymeklį į viršutinį dešinįjį kampą (), tada judėkite į apačią ().

Jei naudojate jutiklinį kilimėlį, taip pat galite braukti iš dešiniojo krašto.

#### Valdymas klaviatūra

Vienu metu paspauskite klavišus(„Windows“) ir C.

## Darbalaukis atvėrimas

Galite pasiekti darbalaukį spustelėję išklotinę (kaip programėlę). Vykdydami toliau pateiktas instrukcijas, atverkite darbalaukį.

1. Atverkite ekraną Pradžia ir pasirinkite išklotinę Darbalaukis. (Kaip atverti ekraną Pradžia, žr. Apie ekraną ir meniu Pradžia.)

## Turinio ieška

Naudojant pagrindinį mygtukąIeškoti galima ieškoti failų, parametrų arba žiniatinklio turinio.

Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.

1. Ieškos lauke įveskite raktažodį (pvz., „Windows“).

2. Ieškos rezultatų sąraše pasirinkite norimą piktogramą arba failą.

#### Patarimas

- Norėdami susiaurinti ieškos rezultatus galite pasirinkti tikslinį ieškos elementą.

## Programų sąrašo atvėrimas

VAIO kompiuterio ekrane galite atverti įdiegtų programų sąrašą (ekraną Programėlės).

#### Jutiklinis valdymas (modeliai su jutiklinio valdymo funkcija)

Perbraukite į viršų ekraną Pradžia.

#### Valdymas pele / jutikliniu kilimėliu

Spustelėkite piktogramąapatiniame kairiajame ekrano Pradžia kampe.

#### Patarimas

- Naudinga prisegti dažniausiai naudojamas programas prie ekrano Pradžia. Norėdami prisegti programų, ekrane Programėlės dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite programos piktogramą ir ekrano apačioje rodomame meniu pasirinkite „Prisegti piktogramą“.

- Programų galite ieškoti naudodami ieškos lauką viršutiniame dešiniajame ekrano Programėlės kampe. Jei įdiegta daug programų, patogu ieškoti naudojant ieškos lauką.

## Apie ekraną ir meniu Pradžia

Galite pridėti nuorodų į programas, darbalaukį ir svetaines, kuriomis naudojatės dažniausiai.

### Apžvalga

1. Išklotinės

   Norėdami paleisti programėlę ir pritaikyti asmeniniams poreikiams ekraną Pradžia pridėdami ir pertvarkydami išklotines, pasirinkite išklotinę.

2. Pagrindiniai mygtukai

   Ieškokite programėlių ir failų, bendrinkite turinį, leiskite turinį kituose įrenginiuose arba spausdinkite jį ir nustatykite VAIO kompiuterį.

### Ekrano Pradžia atvėrimas

#### Jutiklinis valdymas (modeliai su jutiklinio valdymo funkcija)

Atverkite pagrindinius mygtukus, tada bakstelėkite pagrindinį mygtukąPradžia. (Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.)

#### Valdymas pele / jutikliniu kilimėliu

Atverkite pagrindinius mygtukus, tada spustelėkite pagrindinį mygtukąPradžia. (Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.)

#### Valdymas klaviatūra

Paspauskite klavišą(„Windows“).

#### Patarimas

- Darbalaukyje galite atverti ekraną Pradžia pasirinkdami(Pradžia) apatiniame kairiajame kampe.

## Miego režimo naudojimas

Kai kompiuteris veikia miego režimu, galite būti ramūs, kad net nenaudojant VAIO kompiuterio jo būsena nepakis ir duomenų, kuriuos naudojate dirbdami, neprarasite.

#### Kaip aktyvinti miego režimą

1. Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai. (Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.)

2. PasirinkiteMaitinimas ir Miego režimas.

   Jei VAIO kompiuteryje yra maitinimo indikatorius, kompiuteriui pradėjus veikti miego režimu jis išsijungia (numatytasis parametras).

#### Kaip grįžti į įprastą režimą

1. Paspauskite mygtuką(Maitinimas).

#### Pastaba

- Jei paspausite ir laikysite nuspaudę mygtuką(Maitinimas) ilgiau nei 4 sekundes arba 10 sekundžių, VAIO kompiuteris išsijungs automatiškai. Tokiu atveju bus ištrinti visi neįrašyti duomenys.

- Pagal numatytuosius parametrus pasibaigus akumuliatoriaus energijai VAIO kompiuteris automatiškai pradeda veikti užmigdymo režimu. Tačiau, atsižvelgiant į veikimo sąlygas, kompiuteriui gali nepavykti persijungti į užmigdymo režimą.

  Jei taip nutinka baigiantis akumuliatoriaus energijai, kompiuteris išsijungs, o neįrašyti duomenys bus prarasti.

  Kai kompiuteris veikia naudodamas akumuliatoriaus energiją, dažnai įrašykite duomenis.

- Prieš perkeldami VAIO kompiuterį į kitą vietą įsitikinkite, kad maitinimo indikatoriaus lemputė nedega, nes vibracija arba smūgis gali pažeisti standųjį diską. Jei kompiuteryje yra maitinimo indikatorius, įsitikinkite, kad jis nešviečia.

#### Patarimas

- Pagal numatytuosius parametrus VAIO kompiuteris pradeda automatiškai veikti miego režimu, kai jis nenaudojamas tam tikrą laiką ir yra maitinamas iš kintamosios srovės tinklo.

- Atlikus toliau nurodytus veiksmus VAIO kompiuteris pradeda veikti miego režimu.

  - Paspauskite mygtuką(Maitinimas) (numatytasis parametras).

  - Uždarykite LCD ekrano dangtį. Po kelių sekundžių kompiuteris pradės veikti miego režimu.

- VAIO kompiuteris pereis iš miego režimo į įprastą režimą atidarius arba pakėlus LCD ekraną.

  Norėdami pakeisti veiksmą, vykdomą atidarius arba suaktyvinus LCD ekraną, paleiskite VAIO Control Center ir pakeiskite Power and Battery esančius parametrus. Norėdami paleisti VAIO Control Center, žr. Programėlės paleidimas.

## VAIO kompiuterio paleidimas iš naujo

Pakeitus VAIO kompiuterio parametrus arba įdiegus programą, gali reikėti paleisti kompiuterį iš naujo.

1. Įrašykite duomenis ir uždarykite visas paleistas programas.
2. Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai. (Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.)
3. PasirinkiteMaitinimas ir Paleisti iš naujo.
   VAIO kompiuteris bus paleistas iš naujo.

## VAIO kompiuterio maitinimo būsenos valdymas (miego režimas / išjungimas)

Pagal numatytuosius parametrus VAIO kompiuteris automatiškai pereina į miego režimą, jei tam tikrą laiką kompiuteriu neatliekama jokių veiksmų.

Kompiuteriui pradėjus veikti miego režimu išsaugoma jo būsena, įskaitant duomenis, su kuriais dirbate.

Daugiau informacijos apie miego režimą žr. Miego režimo naudojimas.

#### Jei kurį laiką nenaudojate VAIO kompiuterio

Kad neprarastumėte neįrašytų duomenų, išjunkite VAIO kompiuterį atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

1. Įrašykite duomenis ir uždarykite visas paleistas programas.
2. Išjunkite visus išorinius įrenginius, prijungtus prie VAIO kompiuterio.
3. Atidarykite pagrindinius mygtukus, tada pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai. (Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.)
4. PasirinkiteMaitinimas ir Išjungti.

   Netrukus VAIO kompiuteris automatiškai išsijungs. Jei kompiuteryje yra maitinimo indikatorius, išsijungia žalia maitinimo indikatoriaus lemputė.

   Jei VAIO kompiuteryje yra maitinimo indikatorius, prieš uždarydami LCD ekrano dangtį įsitikinkite, kad jis nešviečia.

#### Pastaba

- Netinkamai išjungę kompiuterį galite prarasti neįrašytus duomenis arba sugadinti VAIO kompiuterį.

- Norėdami visiškai atjungti VAIO kompiuterį nuo kintamosios srovės maitinimo šaltinio, išjunkite kompiuterį ir ištraukite maitinimo laidą iš kintamosios srovės lizdo.

#### Patarimas

- Jei laikydami nuspaudę klavišą Shift pasirinksite Išjungti (atlikdami 4 veiksmą), VAIO kompiuteris pradės veikti mažiausio energijos suvartojimo režimu (ACPI S5 režimas). Tokiu atveju kitą kartą paleidžiant kompiuterį laikinai išjungiama sparčiojo paleidimo funkcija.

## Naudotojų paskyrų perjungimas

Galite perjungti naudotojo paskyrą atlikdami tolesnius veiksmus.

1. Atverkite ekraną Pradžia ir viršutiniame dešiniajame kompiuterio ekrane pasirinkite paskyros pavadinimą. (Kaip atverti ekraną Pradžia, žr. Apie ekraną ir meniu Pradžia.)
2. Pasirinkite norimą paskyros pavadinimą.

#### Patarimas

- Norėdami sukurti naują naudotojo paskyrą, prisijunkite administratoriaus teisėmis. Atidarykite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai. Apatiniame dešiniajame kampe pasirinkite Keisti kompiuterio parametrus, o tada kairiojoje srityje pasirinkite Abonementai ir Kiti abonementai.

  Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.

## „Windows“ parduotuvė programų diegimas

Galite įdiegti programų iš „Windows“ parduotuvė.

Norint naudotis tam tikromis programomis arba paslaugomis, įskaitant „Windows“ parduotuvė, reikės „Microsoft“ abonemento.

Kaip susikurti „Microsoft“ abonementą ir ką galima su juo daryti, žr. „Windows“ žinynas ir palaikymas („Windows“ žinynas ir palaikymas atvėrimas).

1. Prisijunkite prie interneto.

   Daugiau informacijos, kaip prisijungti prie interneto, žr. „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) ryšių užmezgimas.

2. Atverkite ekraną Pradžia ir pasirinkite išklotinę Parduotuvė. (Kaip atverti ekraną Pradžia, žr. Apie ekraną ir meniu Pradžia.)

3. Raskite programą, kurią norite įdiegti.
4. Norėdami įdiegti programą vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

   Įdiegus programos piktograma bus rodoma ekrane Programėlės. Kaip atverti ekraną Programėlės, žr. Programų sąrašo atvėrimas.

#### Patarimas

- Naudinga prisegti dažniausiai naudojamas programas prie ekrano Pradžia. Norėdami prisegti programų, ekrane Programėlės dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite programos piktogramą ir ekrano apačioje rodomame meniu pasirinkite „Prisegti piktogramą“.

## „Windows“ žinynas ir palaikymas atvėrimas

„Windows“ žinynas ir palaikymas gali būti atvertas atlikus toliau nurodytus veiksmus.

1. Atverkite ekraną Programėlės. (Kaip atverti ekraną Programėlės, žr. Programų sąrašo atvėrimas.)
2. Pasirinkite Žinynas ir palaikymas.

## Žinynas paleidimas

Galite paleisti Žinynas, kad būtų teikiami pagrindinių „Windows 8“ veiksmų paaiškinimai.

1. Atverkite ekraną Programėlės. (Kaip atverti ekraną Programėlės, žr. Programų sąrašo atvėrimas.)
2. Pasirinkite Žinynas.

## Priekinės dalys ir valdikliai

Aprašomos VAIO kompiuterio priekinėje dalyje esančios dalys ir valdikliai, pvz., mygtukai ir indikatoriai.

1. Du įtaisytieji mikrofonai (Įtaisytosios kameros naudojimas)

2. Įtaisytoji kamera*1 (Įtaisytosios kameros naudojimas)

3. Įtaisytosios kameros indikatorius (Įtaisytosios kameros naudojimas)

4. LCD arba jutiklinis ekranas*2 (modeliai su jutiklinio valdymo funkcija) (Kaip naudoti jutiklinį ekraną (modeliai su jutiklinio valdymo funkcija))

5. Oro įleidimo anga

6. Klaviatūra

7. Jutiklinis kilimėlis arba NFC įtaisytasis jutiklinis kilimėlis (NFC palaikantys modeliai) (Jutiklinio kilimėlio naudojimas, NFC / Vieno palietimo funkcijos naudojimas (NFC palaikantys modeliai))

*1 Įtaisytosios kameros forma priklauso nuo modelio.

*2 Modelių su jutikliniais ekranais ekranas sklandžiai uždaromas / atidaromas, jei kampas ne didesnis nei maždaug 105 laipsniai. Jei kampas didesnis, ekranas tampa labiau fiksuotu: jo būsena valdoma stabiliais jutikliniais veiksmais.

#### Pastaba

- Nelaikykite kredito kortelių ir pan. daiktų, kuriems gali pakenkti magnetizmas, šalia VAIO kompiuterio, ypač netoli priekinio kairiojo ir dešiniojo klaviatūros krašto. Magnetiniai kompiuterio komponentai gali sugadinti duomenis.

#### Patarimas

- Garsiakalbiai yra įtaisyti po klaviatūra.

1. Mygtukas ASSIST (Apie mygtuką ASSIST)

2. Aplinkos šviesos jutiklis (Automatinis LCD ryškumo reguliavimas)

3. Maitinimo mygtukas /maitinimo indikatorius (VAIO kompiuterio įjungimas)

4. SD atminties kortelės lizdas (SVP112) (SD atminties kortelių įdėjimas)

## Šoninės dalys ir valdikliai

Aprašomos VAIO kompiuterio šonuose esančių elementų, pvz., jungčių prievadų, funkcijos.

1. DC IN prievadas (Maitinimo šaltinio prijungimas)

2. Krovimo indikatorius (Krovimo indikatoriaus būsenų sąrašas)

3. Oro išleidimo anga

1. SD atminties kortelės lizdas (SVP132) (SD atminties kortelių įdėjimas)

2. Su ausinėmis suderinamas ausinių lizdas (Išorinių garsiakalbių / ausinių prijungimas)

3. USB prievadas (USB įrenginio prijungimas)

4. USB prievadas (USB įrenginio prijungimas)

   Prijungus prie USB prievado galima naudotis USB krovimo funkcija. Daugiau informacijos žr. USB įrenginio įkrovimas.

5. HDMI išvesties prievadas (Televizoriaus prijungimas per HDMI įvesties prievadą)

## Apatinės dalys ir valdikliai

Aprašomos VAIO kompiuterio apačioje esančių elementų funkcijos.

A: SVP112

B: SVP132

1. Baterijos išjungimo mygtukas*

2. Išplėstinės baterijos jungties dangtelis

3. Išplėstinės baterijos tvirtinimo angos

* Baterijos išjungimo mygtukas yra po išplėstinės baterijos jungties dangteliu.

#### Pastaba

- Pakeisti VAIO kompiuterio atminties negalima.

- Jei paspauskite baterijos išjungimo mygtuką VAIO kompiuteriui veikiant, galite prarasti neįrašytus duomenis. Prieš paspausdami baterijos išjungimo mygtuką būtinai įrašykite darbo duomenis ir išjunkite VAIO kompiuterį.

## Kaip tikrinti pridedamus elementus

Prieš naudodami patikrinkite visus prie gaminio pridėtus elementus.

Kintamosios srovės adapteris

Maitinimo kabelis

Ilgesnį laiką veikianti baterija

(Pridedama ne su visais modeliais. Naudojimo galimybė priklauso nuo kompiuterio specifikacijų.)

Belaidis maršruto parinktuvas

(Pridedama ne su visais modeliais. Naudojimo galimybė priklauso nuo kompiuterio specifikacijų.)

VGA adapteris

(Pridedama ne su visais modeliais. Naudojimo galimybė priklauso nuo kompiuterio specifikacijų.)

#### Patarimas

- Nepridedama jokia atkūrimo laikmena, nes VAIO kompiuterio duomenis galima atkurti naudojant standžiajame diske arba SSD išsaugotus duomenis. Daugiau informacijos žr. Atkūrimas iš atkūrimo srities.

Kiti elementai: valymo audeklas

Kad apsaugotumėte LCD ekraną ir klaviatūrą nuo pažeidimų, pvz., nešant kompiuterį, prieš uždarydami LCD ekrano dangtelį klaviatūrą uždenkite valymo audeklu.

## Tinkamos darbo aplinkos įrengimas

Čia rašoma, kur galima (arba negalima) laikyti VAIO kompiuterį ir pateikiamos ergonomiško naudojimo instrukcijos.

### Kur galima laikyti VAIO kompiuterį

Statydami VAIO kompiuterį įsitikinkite, kad:

- turite prieigą prie maitinimo šaltinio ir reikiamų prievadų;

- aplink kompiuterį yra pakankamai laisvos erdvės;

- kompiuteris yra dedamas ant pakankamai plataus plokščio paviršiaus, kad dirbdami kompiuteriu galėtumėte patogiai žiūrėti į jo ekraną;

- kompiuterį galite pastatyti priešais save ir galite sėdėti tiesiai bei laikyti dilbius lygiagrečiai su grindimis.

### Kur negalima laikyti VAIO kompiuterio

Statydami VAIO kompiuterį netinkamoje vietoje rizikuojate jį pažeisti ar sugadinti. Nedėkite kompiuterio tokioje vietoje, kur:

- ją pasiekia tiesioginiai saulės spinduliai;

- veikia magnetiniai laukai ar šaltiniai;

- veikia šilumos šaltiniai, pvz., radiatorius;

- daug dulkių;

- pernelyg drėgna;

- prasta ventiliacija.

#### Pastaba

- Kai VAIO kompiuteris veikia, vieta aplink ventiliacijos angą gali labai įkaisti. Būkite atsargūs ir nelieskite šios vietos.

- Nedėkite jokių daiktų šalia ventiliacijos angos, kad jie šios neužblokuotų.

#### Patarimas

- VAIO kompiuteris skleidžia aukšto dažnio radijo ryšio signalus ir gali trikdyti radijo arba televizijos imtuvų veikimą. Jei taip nutinka, patraukite kompiuterį tinkamu atstumu nuo radijo arba televizoriaus.

### Ergonomiškas naudojimas

Reikia kiek įmanoma labiau atsižvelgti į toliau pateiktus ergonomiško naudojimo patarimus.

#### Baldai ir padėtis

Sėdėkite ant kėdės su tinkama atrama. Nustatykite kėdės aukštį, kad kojas galėtumėte patogiai pastatyti ant grindų. Kad būtų patogiau, galite pasinaudoti kojų atrama.

Sėdėkite patogiai, tiesiai, nesikūprinkite ir pernelyg neatsiloškite.

#### Kompiuterio ekrano stebėjimo kampas

Geriausiai padėčiai nustatyti pasinaudokite ekrano kreipimo funkcija. Kai sėdite priešais VAIO kompiuterį, jo ekranas turi būti akių lygyje arba šiek tiek žemiau. Taip pat nustatykite ekrano ryškumo lygį.

Tinkamai nustatę kompiuterio ekrano pokrypį ir ryškumą, sumažinsite akių ir raumenų nuovargį.

#### Apšvietimas

Pasirinkite vietą, kurioje langai ir šviestuvai neatsispindėtų kompiuterio ekrane. Naudokite netiesioginį apšvietimą, kad ekrane nebūtų šviesių dėmių. Tinkamas apšvietimas padeda dirbti komfortiškiau ir efektyviau.

#### Pastaba

- Reguliuodami žiūrėjimo kampą, nespauskite VAIO kompiuterio per stipriai, kad nesugadintumėte jo mechaniškai.

#### Patarimas

- Tai taikoma ir naudojant išorinį monitorių.

### Pastabos dėl VAIO kompiuterio naudojimo

Laikykitės toliau pateikiamų nurodymų, kad nepažeistumėte ir nesugadintumėte VAIO kompiuterio.

- Atsargiai, kad nesutrenktumėte, padėkite VAIO kompiuterį ant plokščio paviršiaus.

- Būtinai išjunkite VAIO kompiuterį prieš perkeldami jį į kitą vietą. Jei nešiosite įjungtą kompiuterį, gali sugesti standusis diskas. Prieš nešdami kompiuterį, atjunkite visus prie jo prijungtus kabelius.

- Nemėtykite ir nedaužykite VAIO kompiuterio. Net ir nedidelis smūgis ar vibracija gali sugadinti standųjį diską.

- Nepalikite VAIO kompiuterio nestabilioje padėtyje.

## Akumuliatoriaus įkrovimas

Akumuliatorių galima krauti net naudojantis VAIO kompiuteriu, kai jis prijungtas prie maitinimo šaltinio. Krovimo trukmė skiriasi, atsižvelgiant į veikimo sąlygas.

1. Įjunkite VAIO kompiuterį į kintamosios srovės lizdą. (Žr. Maitinimo šaltinio prijungimas.)

#### Patarimas

- Krovimo trukmė skiriasi, atsižvelgiant į aplinkos temperatūrą.

  Atminkite, kad esant žemai temperatūrai, akumuliatorius kraunamas ilgiau.

- Norėdami patikrinti VAIO kompiuterio įtaisytojo akumuliatoriaus būseną, atidarykite darbalaukį ir darbalaukio pranešimų srityje pasirinkite akumuliatoriaus piktogramą, pvz.,(naudojama akumuliatoriaus energija) arba(kompiuteris prijungtas prie maitinimo tinklo). Kaip atverti darbalaukį, žr. Darbalaukis atvėrimas.

## VAIO kompiuterio įjungimas

Įjunkite VAIO kompiuterį, kad paleistumėte „Windows“.

Prieš įjungdami atidžiai perskaitykite skyriuje Pastabos apie maitinimo šaltinio naudojimą pateiktus įspėjimus.

1. Prijunkite VAIO kompiuterį prie kintamosios srovės lizdo. (Žr. Maitinimo šaltinio prijungimas.)
2. Pakelkite LCD ekrano dangtį.
3. Paspauskite mygtuką(Maitinimas).

   Jei VAIO kompiuteryje yra maitinimo indikatorius, jis pradeda degti žaliai.

   Kompiuteris įjungiamas ir netrukus paleidžiama „Windows“.

#### Pastaba

- Jei mygtuką(Maitinimas) paspausite ir laikysite nuspaudę ilgiau nei keturias sekundes, VAIO kompiuteris neįsijungs.

- Lenkdami LCD ekraną nelaikykite už įtaisytosios kameros, nes galite sugadinti VAIO kompiuterį.

- Paspaudus mygtuką(Maitinimas), kai LCD ekrano dangtis uždarytas, VAIO kompiuteris neįsijungs.

- Įjungdami VAIO kompiuterį nelieskite jutiklinio ekrano. Kitu atveju kompiuteris gali veikti netinkamai. (Modeliai su jutiklinio valdymo funkcija.)

#### Patarimas

- Pagal numatytuosius parametrus VAIO kompiuteris automatiškai pradeda veikti miego režimu, jei tam tikrą laiką yra nenaudojamas ir yra prijungtas prie kintamosios srovės lizdo. Daugiau informacijos žr. Miego režimo naudojimas.

## Maitinimo šaltinio prijungimas

VAIO kompiuterį prijunkite prie kintamosios srovės maitinimo šaltinio.

Prieš prijungdami atidžiai perskaitykite Pastabos apie maitinimo šaltinio naudojimą nurodytus įspėjimus.

1. Vieną maitinimo laido galą prijunkite prie () kintamosios srovės adapterio ().
2. Kitą maitinimo laido galą prijunkite prie kintamosios srovės lizdo ().
3. Kintamosios srovės adapterio kabelį () prijunkite prie VAIO kompiuterio DC IN prievado ().

#### Pastaba

- Prie to paties kintamosios srovės lizdo junkite tik vieną įrenginį.

- Kintamosios srovės adapterio forma skiriasi, atsižvelgiant į įsigytą modelį.

- Įsitikinkite, kad maitinimo laido kištukas tinkamai įkištas į VAIO kompiuterį.

#### Patarimas

- Galite įsigyti ilgintuvą, turintį apsaugą nuo viršįtampių, kad staigūs galios šuoliai (pvz., per perkūniją) nepažeistų VAIO kompiuterio.

## VAIO kompiuterio maitinimo būsenos valdymas (miego režimas / išjungimas)

Pagal numatytuosius parametrus VAIO kompiuteris automatiškai pereina į miego režimą, jei tam tikrą laiką kompiuteriu neatliekama jokių veiksmų.

Kompiuteriui pradėjus veikti miego režimu išsaugoma jo būsena, įskaitant duomenis, su kuriais dirbate.

Daugiau informacijos apie miego režimą žr. Miego režimo naudojimas.

#### Jei kurį laiką nenaudojate VAIO kompiuterio

Kad neprarastumėte neįrašytų duomenų, išjunkite VAIO kompiuterį atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

1. Įrašykite duomenis ir uždarykite visas paleistas programas.
2. Išjunkite visus išorinius įrenginius, prijungtus prie VAIO kompiuterio.
3. Atidarykite pagrindinius mygtukus, tada pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai. (Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.)
4. PasirinkiteMaitinimas ir Išjungti.

   Netrukus VAIO kompiuteris automatiškai išsijungs. Jei kompiuteryje yra maitinimo indikatorius, išsijungia žalia maitinimo indikatoriaus lemputė.

   Jei VAIO kompiuteryje yra maitinimo indikatorius, prieš uždarydami LCD ekrano dangtį įsitikinkite, kad jis nešviečia.

#### Pastaba

- Netinkamai išjungę kompiuterį galite prarasti neįrašytus duomenis arba sugadinti VAIO kompiuterį.

- Norėdami visiškai atjungti VAIO kompiuterį nuo kintamosios srovės maitinimo šaltinio, išjunkite kompiuterį ir ištraukite maitinimo laidą iš kintamosios srovės lizdo.

#### Patarimas

- Jei laikydami nuspaudę klavišą Shift pasirinksite Išjungti (atlikdami 4 veiksmą), VAIO kompiuteris pradės veikti mažiausio energijos suvartojimo režimu (ACPI S5 režimas). Tokiu atveju kitą kartą paleidžiant kompiuterį laikinai išjungiama sparčiojo paleidimo funkcija.

## Pastabos apie akumuliatoriaus naudojimą

Prieš naudodami akumuliatorių perskaitykite toliau nurodytus įspėjimus.

### Apie akumuliatorių

- Į VAIO kompiuterį įtaisyta baterija neišsiima.

- Saugumo sumetimais esant aukštesnei arba žemesnei temperatūrai akumuliatoriaus krovimas gali būti pristabdytas.

- Pristatytas akumuliatorius nėra visiškai įkrauta.

- Naudojamas arba kraunamas akumuliatorius įkaista. Tai normalu ir dėl to nereikia nerimauti.

### Apie akumuliatoriaus išsikrovimą

Net ir nenaudojamas įkrautas akumuliatorius pamažu išsikrauna. Jei jis buvo nenaudojamas ilgesnį laiką, akumuliatoriaus energija gali būti išsekusi. Prieš naudojant akumuliatorių rekomenduojama jį įkrauti iš naujo.

### Apie akumuliatoriaus veikimo trukmę

Akumuliatoriaus veikimo trukmė priklauso nuo naudojimo ir parametrų.

### Apie akumuliatoriaus gedimus ir pakeitimą

- Akumuliatoriaus naudojimo trukmė yra ribota. Nuolat įkraunant ir iškraunant jo talpa po truputį mažėja, be to, tam įtakos turi ir aplinkos temperatūra, kurioje naudojamas arba laikomas. Todėl akumuliatoriaus naudojimo trukmė trumpėja net jei jis visiškai įkrautas. Galiausiai baigiasi jo eksploatavimo laikas ir jo nebegalima naudoti.

- Jei visiškai įkrautas akumuliatorius greitai išsikrauna arba jo nebegalima naudoti, pakeiskite jį nauju.

  Kreipkitės į įgaliotąjį „Sony“ aptarnavimo / techninės pagalbos centrą ir pakeiskite akumuliatorių nauju, nurodytu „Sony“.

### Jei senka akumuliatoriaus energija

Jei akumuliatorius išsikraus, kai VAIO kompiuteris neprijungtas prie maitinimo tinklo, maitinimas nutrūks ir prarasite visus neįrašytus duomenis.

Kai VAIO kompiuteris veikia naudodamas akumuliatoriaus energiją, dažnai įrašykite duomenis.

## Akumuliatoriaus įkrovimas

Akumuliatorių galima krauti net naudojantis VAIO kompiuteriu, kai jis prijungtas prie maitinimo šaltinio. Krovimo trukmė skiriasi, atsižvelgiant į veikimo sąlygas.

1. Įjunkite VAIO kompiuterį į kintamosios srovės lizdą. (Žr. Maitinimo šaltinio prijungimas.)

#### Patarimas

- Krovimo trukmė skiriasi, atsižvelgiant į aplinkos temperatūrą.

  Atminkite, kad esant žemai temperatūrai, akumuliatorius kraunamas ilgiau.

- Norėdami patikrinti VAIO kompiuterio įtaisytojo akumuliatoriaus būseną, atidarykite darbalaukį ir darbalaukio pranešimų srityje pasirinkite akumuliatoriaus piktogramą, pvz.,(naudojama akumuliatoriaus energija) arba(kompiuteris prijungtas prie maitinimo tinklo). Kaip atverti darbalaukį, žr. Darbalaukis atvėrimas.

## Kaip tikrinti pridedamus elementus

Prieš naudodami patikrinkite visus prie gaminio pridėtus elementus.

Kintamosios srovės adapteris

Maitinimo kabelis

Ilgesnį laiką veikianti baterija

(Pridedama ne su visais modeliais. Naudojimo galimybė priklauso nuo kompiuterio specifikacijų.)

Belaidis maršruto parinktuvas

(Pridedama ne su visais modeliais. Naudojimo galimybė priklauso nuo kompiuterio specifikacijų.)

VGA adapteris

(Pridedama ne su visais modeliais. Naudojimo galimybė priklauso nuo kompiuterio specifikacijų.)

#### Patarimas

- Nepridedama jokia atkūrimo laikmena, nes VAIO kompiuterio duomenis galima atkurti naudojant standžiajame diske arba SSD išsaugotus duomenis. Daugiau informacijos žr. Atkūrimas iš atkūrimo srities.

Kiti elementai: valymo audeklas

Kad apsaugotumėte LCD ekraną ir klaviatūrą nuo pažeidimų, pvz., nešant kompiuterį, prieš uždarydami LCD ekrano dangtelį klaviatūrą uždenkite valymo audeklu.

## VAIO kompiuterio maitinimo būsenos valdymas (miego režimas / išjungimas)

Pagal numatytuosius parametrus VAIO kompiuteris automatiškai pereina į miego režimą, jei tam tikrą laiką kompiuteriu neatliekama jokių veiksmų.

Kompiuteriui pradėjus veikti miego režimu išsaugoma jo būsena, įskaitant duomenis, su kuriais dirbate.

Daugiau informacijos apie miego režimą žr. Miego režimo naudojimas.

#### Jei kurį laiką nenaudojate VAIO kompiuterio

Kad neprarastumėte neįrašytų duomenų, išjunkite VAIO kompiuterį atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

1. Įrašykite duomenis ir uždarykite visas paleistas programas.
2. Išjunkite visus išorinius įrenginius, prijungtus prie VAIO kompiuterio.
3. Atidarykite pagrindinius mygtukus, tada pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai. (Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.)
4. PasirinkiteMaitinimas ir Išjungti.

   Netrukus VAIO kompiuteris automatiškai išsijungs. Jei kompiuteryje yra maitinimo indikatorius, išsijungia žalia maitinimo indikatoriaus lemputė.

   Jei VAIO kompiuteryje yra maitinimo indikatorius, prieš uždarydami LCD ekrano dangtį įsitikinkite, kad jis nešviečia.

#### Pastaba

- Netinkamai išjungę kompiuterį galite prarasti neįrašytus duomenis arba sugadinti VAIO kompiuterį.

- Norėdami visiškai atjungti VAIO kompiuterį nuo kintamosios srovės maitinimo šaltinio, išjunkite kompiuterį ir ištraukite maitinimo laidą iš kintamosios srovės lizdo.

#### Patarimas

- Jei laikydami nuspaudę klavišą Shift pasirinksite Išjungti (atlikdami 4 veiksmą), VAIO kompiuteris pradės veikti mažiausio energijos suvartojimo režimu (ACPI S5 režimas). Tokiu atveju kitą kartą paleidžiant kompiuterį laikinai išjungiama sparčiojo paleidimo funkcija.

## „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) ryšio nutraukimas

Vadovaudamiesi šiais veiksmais, galite nutraukti „Wi-Fi“ ryšius.

1. Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai. (Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.)
2. Pasirinkite(tinklo piktograma).
3. Pasirinkite norimą prieigos tašką ir Atsijungti.

#### Pastaba

- Neišjunkite „Wi-Fi“ funkcijos naudodami nuotolinius dokumentus, failus arba išteklius, nes duomenys gali būti prarasti.

## Pastabos apie funkcijos „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) naudojimą

Prieš pradėdami naudoti funkciją „Wi-Fi“, perskaitykite toliau pateikiamus tinkamo naudojimo įspėjimus.

- Kai kuriose šalyse arba regionuose „Wi-Fi“ gaminių naudojimą gali riboti vietos įstatymai.

- „Wi-Fi“ veikia 2,4 GHz juostoje, kurią naudoja daugelis įrenginių. Jie naudoja kitų tą pačią juostą naudojančių įrenginių skleidžiamų radijo trikdžių minimizavimo technologiją, bet radijo trikdžiai vis vien gali sumažinti ryšio greitį, diapazoną arba sutrikdyti ryšį.

- Jei VAIO kompiuteryje įjungtos ir BLUETOOTH, ir 2,4 GHz „Wi-Fi“ funkcijos, tai gali sukelti trikdžių ir dėl to gali sulėtėti ryšio greitis ar kilti kitų problemų.

- Norint užmegzti ryšį „Wi-Fi“, kai keliaujate, gali reikėti susisiekti su „Wi-Fi“ ryšio paslaugų teikėju.

- Ryšio greitis ir diapazonas gali skirtis, atsižvelgiant į šias sąlygas:

  - atstumą tarp įrenginių;

  - kliūtys tarp įrenginių;

  - įrenginių konfigūracija;

  - radijo ryšio sąlygas;

  - aplinką (įskaitant sienų medžiagą ir kt.);

  - naudojamos programėlės.

    Ryšys gali nutrūkti dėl radijo ryšio sąlygų.

- Specifikacijoje nurodytas duomenų perdavimo greitis yra teorinė maksimali reikšmė, nebūtinai atspindinti faktinį duomenų perdavimo greitį.

- Faktinis ryšio greitis gali būti ne toks didelis, koks rodomas VAIO kompiuteryje.

- 2,4 GHz ir 5 GHz dažnio „Wi-Fi“ juostos viena su kita ryšio neužmezga.

- Naudojant IEEE 802.11b gaminyje, IEEE 802.11g ir IEEE 802.11n (2,4 GHz) duomenų perdavimo greitis gali patirti trikdžių. Be to, IEEE 802.11g ir IEEE 802.11n automatiškai sumažina perdavimo dažnį, kad būtų išlaikytas suderinamumas su IEEE 802.11b produktu. Perdavimo dažnį galima atkurti pakeitus prieigos taško kanalo parametrus.

- Norėdami staigiai sustabdyti „Wi-Fi“ funkciją, išjunkite VAIO kompiuterį ir belaidžius įrenginius (jei tokių turite).

- Į WLAN standartą įtraukti šie šifravimo metodai: belaidžio tinklo raktas (WEP), kuris yra saugos protokolas, „Wi-Fi“ apsaugotoji prieiga 2 (WPA2) ir „Wi-Fi“ apsaugotoji prieiga (WPA). Atsižvelgiant į bendrą IEEE ir „Wi-Fi Alliance“ siūlymą, WPA2 ir WPA – tai standartų specifikacijos, nustatytos pagal bendro veikimo saugos tobulinimus, pakeliančius dabartinių „Wi-Fi“ tinklų duomenų apsaugos ir prieigos valdymo lygį. WPA sukurta taip, kad būtų tiesiogiai suderinama su IEEE 802.11i specifikacija. Be naudotojo autentifikavimo naudojant 802.1X išplėstąjį autentifikavimo protokolą (EAP), šioje technologijoje naudojamas patobulintasis duomenų šifravimo laikinojo rakto vientisumo protokolas (TKIP). Duomenų šifravimas apsaugo pažeidžiamą belaidį saitą tarp klientų ir prieigos taškų. Be to, yra ir kitų tipinių LAN apsaugos mechanizmų, kurie užtikrina privatumą, pavyzdžiui: slaptažodžio apsauga, visapusis šifravimas, virtualūs privatieji tinklai ir autentifikacija. WPA2 (antrosios kartos WPA) teikia geresnę duomenų apsaugą ir tinklo prieigos valdymą, ji sukurta visoms 802.11 įrenginių versijoms apsaugoti, įskaitant 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n ir 802.11ac (projekto) standartus (kelių bangų ir kelių režimų). Be to, remiantis patvirtintuoju IEEE 802.11i standartu, vykdydama Nacionalinio standartų ir technologijos instituto (NIST) FIPS 140-2 atitinkantį AES šifravimo algoritmą ir 802.1X pagrįstą autentifikaciją, WPA2 teikia vyriausybinio lygio apsaugą. WPA2 yra priešingai suderinama su WPA.

## Apie „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) standartus

Naudodami „Wi-Fi“ galite prijungti VAIO kompiuterį prie interneto belaidžiu ryšiu.

„Wi-Fi“ naudoja toliau nurodytą IEEE 802.11a/b/g/n/ac (projekto) standartą, kuriame apibrėžiamas taikomos technologijos tipas. Informacijos apie kompiuterio konfigūraciją žr. specifikacijose.

#### IEEE 802.11a (dažnių juosta: 5 GHz)

Tik modeliuose, suderinamuose su IEEE 802.11a/b/g/n/ac (projekto) standartu.

#### IEEE 802.11b/g (dažnių juosta: 2,4 GHz)

IEEE 802.11g standartas teikia greitesnį ryšį nei IEEE 802.11b standartas.

#### IEEE 802.11n (dažnių juosta: 2,4 GHz / 5 GHz)

Tik modeliuose, suderintuose su IEEE 802.11b/g/n standartu, galima naudoti tik 2,4 GHz juostą.

#### IEEE 802.11ac (projektas) (dažnių juosta: 5 GHz)

Tik modeliuose, suderinamuose su IEEE 802.11a/b/g/n/ac (projekto) standartu.

## Apie interneto ryšio paslaugas

Toliau pateikiami galimi interneto ryšio paslaugų tipai.

Atsižvelgdami į savo poreikius, pvz., ryšio greitį arba naudojimo mokestį, galite rinktis vieną iš paslaugų. Dėl išsamios informacijos apie įvairias ryšio paslaugas susisiekite su interneto paslaugų teikėjais (IPT).

- Optinis šviesolaidis iki namų (FTTH)

- Kabelinis modemas

- Skaitmeninė abonento linija (DSL)

- Palydovas

- Telefonas

## „Windows“ parduotuvė programų diegimas

Galite įdiegti programų iš „Windows“ parduotuvė.

Norint naudotis tam tikromis programomis arba paslaugomis, įskaitant „Windows“ parduotuvė, reikės „Microsoft“ abonemento.

Kaip susikurti „Microsoft“ abonementą ir ką galima su juo daryti, žr. „Windows“ žinynas ir palaikymas („Windows“ žinynas ir palaikymas atvėrimas).

1. Prisijunkite prie interneto.

   Daugiau informacijos, kaip prisijungti prie interneto, žr. „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) ryšių užmezgimas.

2. Atverkite ekraną Pradžia ir pasirinkite išklotinę Parduotuvė. (Kaip atverti ekraną Pradžia, žr. Apie ekraną ir meniu Pradžia.)

3. Raskite programą, kurią norite įdiegti.
4. Norėdami įdiegti programą vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

   Įdiegus programos piktograma bus rodoma ekrane Programėlės. Kaip atverti ekraną Programėlės, žr. Programų sąrašo atvėrimas.

#### Patarimas

- Naudinga prisegti dažniausiai naudojamas programas prie ekrano Pradžia. Norėdami prisegti programų, ekrane Programėlės dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite programos piktogramą ir ekrano apačioje rodomame meniu pasirinkite „Prisegti piktogramą“.

## „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) ryšių užmezgimas

Galite užmegzti „Wi-Fi“ ryšį tarp VAIO kompiuterio ir prieigos taško (nepridedama).

Prieš naudodami „Wi-Fi“, įsitikinkite, kad „Wi-Fi“ prieigos taškas yra įjungtas ir veikia.

1. Prieigos tašką prijunkite prie VAIO kompiuterio.

   Jei reikia daugiau informacijos, žr. „Windows“ žinynas ir palaikymas („Windows“ žinynas ir palaikymas atvėrimas) ir su prieigos tašku pateiktą vadovą.

2. Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai. (Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.)
3. Pasirinkite(tinklo piktograma).
4. Pakeiskite parametro Wi-Fi nuostatą pasirinkdami įjungta.
5. Pasirinkite norimą prieigos tašką ir Jungtis.

   Užmezgus ryšį pasirinkto prieigos taško lauke rodoma Prisijungta.

   Jei rodomas saugos rakto įvesties langas, įveskite saugos raktą ir pasirinkite Gerai. Daugiau informacijos žr. Apie „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) saugos raktą.

   Atminkite, kad įvedant saugos raktą skiriamos didžiosios ir mažosios raidės.

#### Kaip patikrinti „Wi-Fi“ ryšio būseną

Atverkite darbalaukį ir perkelkite pelės žymeklį ant(tinklo piktogramos), esančios darbalaukio informacinių pranešimų srityje, kad patikrintumėte „Wi-Fi“ ryšio būseną, pvz., šiuo metu prie jūsų VAIO kompiuterio prijungtą prieigos tašką.

Kaip atverti darbalaukį, žr. Darbalaukis atvėrimas.

#### Pastaba

- Kai modeliuose su IEEE 802.11a/b/g/n/ac (projektas) įjungta tik 2,4 GHz „Wi-Fi“ funkcija, VAIO kompiuteris negali prisijungti prie 5 GHz „Wi-Fi“ prieigos taško. Be to, kai įjungta tik 5 GHz „Wi-Fi“ funkcija, kompiuteris negali prisijungti prie 2,4 GHz „Wi-Fi“ prieigos taško.

  Kai modeliuose su IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz „Wi-Fi“ funkcija išjungta, kompiuteris negali prisijungti prie prieigos taško. Kompiuteris negali prisijungti ir prie 5 GHz „Wi-Fi“ prieigos taško.

- Prieš pradedant ryšius su „Wi-Fi“ gali šiek tiek užtrukti, kol rasite „Wi-Fi“ prieigos tašką ir prie jo prisijungsite.

#### Patarimas

- Daugiau informacijos apie parinktį Skrydžio režimas žr. „Windows“ žinynas ir palaikymas („Windows“ žinynas ir palaikymas atvėrimas).

- Kai prijungsite VAIO kompiuterį prie prieigos taško įvesdami saugos raktą, prieigos taškas bus užregistruotas kompiuteryje. Vėliau prisijungiant saugos rakto įvesti nereikės.

## Antivirusinės programos naudojimas VAIO kompiuteryje

Apsaugokite VAIO kompiuterį nuo virusų naudodami antivirusinę programą.

Nuolat atnaujinkite antivirusinę programą atsisiųsdami naujausių naujinių iš programos leidėjo svetainės ir juos įdiegdami. Norėdami atnaujinti antivirusinę programą raskite VAIO kompiuteryje įdiegtą antivirusinę programą (iš nurodytųjų toliau) ir atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Įsitikinkite, kad VAIO kompiuteris prijungtas prie interneto.
2. Atsižvelgdami į iš anksto įdiegtą antivirusinę programą, atlikite nurodytus veiksmus.

   Jei naudojate „Trend Micro“:

   paleiskite Trend Micro Titanium Maximum Security.

   Jei naudojate „McAfee“:

   paleiskite McAfee LiveSafe - Internet Security, McAfee Internet Security arba McAfee Total Protection.

   Jei naudojate „Windows Defender“:

   Paleiskite Windows Defender.

   Jei naudojate „Kaspersky Internet Security“:

   Paleiskite Kaspersky Internet Security.

3. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

#### Pastaba

- Veiksmai, kuriuos reikės atlikti, gali skirtis nuo nurodytųjų pirmiau, atsižvelgiant į VAIO kompiuteryje įdiegtos programos versiją. Tokiu atveju vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

#### Patarimas

- Norėdami sužinoti, kaip paleisti antivirusinę programą, žr. Programėlės paleidimas.

- Daugiau informacijos žr. į programą įtrauktame žinyno faile.

## Apie „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) saugos raktą

Saugos raktas – tai „Wi-Fi“ saugos protokolas, užšifruojantis „Wi-Fi“ perduodamus duomenis. Jis dar vadinamas šifravimo raktu arba WEP raktu (belaidžio tinklo raktu).

Saugos raktas leidžia belaidžiams įrenginiams, pvz., „Wi-Fi“ prieigos taškui ir kompiuteriui, su tokiu pat raktu perduoti ryšius vienas kitam naudojant „Wi-Fi“.

Saugos raktas kiekvienam prieigos taškui priskiriamas pagal numatytuosius parametrus. (Įsitikinkite, kad pakeitėte numatytąjį saugos raktą – taip apsaugosite duomenis nuo neįgalioto naudojimo.) Jei nerandate numatytojo saugos rakto, vadovaukitės su prieigos tašku pateiktu vadovu.

Jei įvesite neteisingą saugos raktą ir VAIO kompiuteris neprisijungs prie prieigos taško, ryšį užmegzkite atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

1. Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai. (Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.)
2. Pasirinkite(tinklo piktograma).
3. Pakeiskite parametro Wi-Fi nuostatą pasirinkdami įjungta.
4. Pasirinkite norimą „Wi-Fi“ prieigos tašką ir Jungtis.

## „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) funkcijos išjungimas

Vadovaudamiesi šiais veiksmais, galite išjungti „Wi-Fi“ funkciją.

1. Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai. (Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.)
2. Pasirinkite(tinklo piktograma).
3. Pakeiskite parametro Wi-Fi nuostatą pasirinkdami Išjungta.

#### Patarimas

- Norėdami išjungti visas belaidžio tinklo funkcijas, įjunkite Skrydžio režimas.

- Daugiau informacijos apie parinktį Skrydžio režimas žr. „Windows“ žinynas ir palaikymas („Windows“ žinynas ir palaikymas atvėrimas).

## Apie tinklą (LAN)

Naudodami tinklą (LAN) galite prijungti VAIO kompiuterį prie interneto ir perkelti duomenis iš kompiuterio į kitus įrenginius ir atvirkščiai.

Prie tinklo VAIO kompiuterį galima prijungti belaidžiu ryšiu.

Informacijos, kokių periferinių įrenginių reikia norint prisijungti prie LAN, teiraukitės interneto paslaugų teikėjo (IPT) arba žr. naudojamo įrenginio vadove.

Informacijos, kaip VAIO kompiuterį prijungti prie tinklo, žr. IPT instrukcijose arba įrenginio, prie kurio ketinate prijungti kompiuterį, vadove. Jei reikia informacijos apie tinklo parametrus jūsų darbo vietoje, kreipkitės į tinklo administratorių.

## Apie „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) standartus

Naudodami „Wi-Fi“ galite prijungti VAIO kompiuterį prie interneto belaidžiu ryšiu.

„Wi-Fi“ naudoja toliau nurodytą IEEE 802.11a/b/g/n/ac (projekto) standartą, kuriame apibrėžiamas taikomos technologijos tipas. Informacijos apie kompiuterio konfigūraciją žr. specifikacijose.

#### IEEE 802.11a (dažnių juosta: 5 GHz)

Tik modeliuose, suderinamuose su IEEE 802.11a/b/g/n/ac (projekto) standartu.

#### IEEE 802.11b/g (dažnių juosta: 2,4 GHz)

IEEE 802.11g standartas teikia greitesnį ryšį nei IEEE 802.11b standartas.

#### IEEE 802.11n (dažnių juosta: 2,4 GHz / 5 GHz)

Tik modeliuose, suderintuose su IEEE 802.11b/g/n standartu, galima naudoti tik 2,4 GHz juostą.

#### IEEE 802.11ac (projektas) (dažnių juosta: 5 GHz)

Tik modeliuose, suderinamuose su IEEE 802.11a/b/g/n/ac (projekto) standartu.

## Apie interneto ryšio paslaugas

Toliau pateikiami galimi interneto ryšio paslaugų tipai.

Atsižvelgdami į savo poreikius, pvz., ryšio greitį arba naudojimo mokestį, galite rinktis vieną iš paslaugų. Dėl išsamios informacijos apie įvairias ryšio paslaugas susisiekite su interneto paslaugų teikėjais (IPT).

- Optinis šviesolaidis iki namų (FTTH)

- Kabelinis modemas

- Skaitmeninė abonento linija (DSL)

- Palydovas

- Telefonas

## Apie „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) saugos raktą

Saugos raktas – tai „Wi-Fi“ saugos protokolas, užšifruojantis „Wi-Fi“ perduodamus duomenis. Jis dar vadinamas šifravimo raktu arba WEP raktu (belaidžio tinklo raktu).

Saugos raktas leidžia belaidžiams įrenginiams, pvz., „Wi-Fi“ prieigos taškui ir kompiuteriui, su tokiu pat raktu perduoti ryšius vienas kitam naudojant „Wi-Fi“.

Saugos raktas kiekvienam prieigos taškui priskiriamas pagal numatytuosius parametrus. (Įsitikinkite, kad pakeitėte numatytąjį saugos raktą – taip apsaugosite duomenis nuo neįgalioto naudojimo.) Jei nerandate numatytojo saugos rakto, vadovaukitės su prieigos tašku pateiktu vadovu.

Jei įvesite neteisingą saugos raktą ir VAIO kompiuteris neprisijungs prie prieigos taško, ryšį užmegzkite atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

1. Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai. (Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.)
2. Pasirinkite(tinklo piktograma).
3. Pakeiskite parametro Wi-Fi nuostatą pasirinkdami įjungta.
4. Pasirinkite norimą „Wi-Fi“ prieigos tašką ir Jungtis.

## Apie tinklą (LAN)

Naudodami tinklą (LAN) galite prijungti VAIO kompiuterį prie interneto ir perkelti duomenis iš kompiuterio į kitus įrenginius ir atvirkščiai.

Prie tinklo VAIO kompiuterį galima prijungti belaidžiu ryšiu.

Informacijos, kokių periferinių įrenginių reikia norint prisijungti prie LAN, teiraukitės interneto paslaugų teikėjo (IPT) arba žr. naudojamo įrenginio vadove.

Informacijos, kaip VAIO kompiuterį prijungti prie tinklo, žr. IPT instrukcijose arba įrenginio, prie kurio ketinate prijungti kompiuterį, vadove. Jei reikia informacijos apie tinklo parametrus jūsų darbo vietoje, kreipkitės į tinklo administratorių.

## „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) ryšio nutraukimas

Vadovaudamiesi šiais veiksmais, galite nutraukti „Wi-Fi“ ryšius.

1. Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai. (Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.)
2. Pasirinkite(tinklo piktograma).
3. Pasirinkite norimą prieigos tašką ir Atsijungti.

#### Pastaba

- Neišjunkite „Wi-Fi“ funkcijos naudodami nuotolinius dokumentus, failus arba išteklius, nes duomenys gali būti prarasti.

## Pastabos apie funkcijos „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) naudojimą

Prieš pradėdami naudoti funkciją „Wi-Fi“, perskaitykite toliau pateikiamus tinkamo naudojimo įspėjimus.

- Kai kuriose šalyse arba regionuose „Wi-Fi“ gaminių naudojimą gali riboti vietos įstatymai.

- „Wi-Fi“ veikia 2,4 GHz juostoje, kurią naudoja daugelis įrenginių. Jie naudoja kitų tą pačią juostą naudojančių įrenginių skleidžiamų radijo trikdžių minimizavimo technologiją, bet radijo trikdžiai vis vien gali sumažinti ryšio greitį, diapazoną arba sutrikdyti ryšį.

- Jei VAIO kompiuteryje įjungtos ir BLUETOOTH, ir 2,4 GHz „Wi-Fi“ funkcijos, tai gali sukelti trikdžių ir dėl to gali sulėtėti ryšio greitis ar kilti kitų problemų.

- Norint užmegzti ryšį „Wi-Fi“, kai keliaujate, gali reikėti susisiekti su „Wi-Fi“ ryšio paslaugų teikėju.

- Ryšio greitis ir diapazonas gali skirtis, atsižvelgiant į šias sąlygas:

  - atstumą tarp įrenginių;

  - kliūtys tarp įrenginių;

  - įrenginių konfigūracija;

  - radijo ryšio sąlygas;

  - aplinką (įskaitant sienų medžiagą ir kt.);

  - naudojamos programėlės.

    Ryšys gali nutrūkti dėl radijo ryšio sąlygų.

- Specifikacijoje nurodytas duomenų perdavimo greitis yra teorinė maksimali reikšmė, nebūtinai atspindinti faktinį duomenų perdavimo greitį.

- Faktinis ryšio greitis gali būti ne toks didelis, koks rodomas VAIO kompiuteryje.

- 2,4 GHz ir 5 GHz dažnio „Wi-Fi“ juostos viena su kita ryšio neužmezga.

- Naudojant IEEE 802.11b gaminyje, IEEE 802.11g ir IEEE 802.11n (2,4 GHz) duomenų perdavimo greitis gali patirti trikdžių. Be to, IEEE 802.11g ir IEEE 802.11n automatiškai sumažina perdavimo dažnį, kad būtų išlaikytas suderinamumas su IEEE 802.11b produktu. Perdavimo dažnį galima atkurti pakeitus prieigos taško kanalo parametrus.

- Norėdami staigiai sustabdyti „Wi-Fi“ funkciją, išjunkite VAIO kompiuterį ir belaidžius įrenginius (jei tokių turite).

- Į WLAN standartą įtraukti šie šifravimo metodai: belaidžio tinklo raktas (WEP), kuris yra saugos protokolas, „Wi-Fi“ apsaugotoji prieiga 2 (WPA2) ir „Wi-Fi“ apsaugotoji prieiga (WPA). Atsižvelgiant į bendrą IEEE ir „Wi-Fi Alliance“ siūlymą, WPA2 ir WPA – tai standartų specifikacijos, nustatytos pagal bendro veikimo saugos tobulinimus, pakeliančius dabartinių „Wi-Fi“ tinklų duomenų apsaugos ir prieigos valdymo lygį. WPA sukurta taip, kad būtų tiesiogiai suderinama su IEEE 802.11i specifikacija. Be naudotojo autentifikavimo naudojant 802.1X išplėstąjį autentifikavimo protokolą (EAP), šioje technologijoje naudojamas patobulintasis duomenų šifravimo laikinojo rakto vientisumo protokolas (TKIP). Duomenų šifravimas apsaugo pažeidžiamą belaidį saitą tarp klientų ir prieigos taškų. Be to, yra ir kitų tipinių LAN apsaugos mechanizmų, kurie užtikrina privatumą, pavyzdžiui: slaptažodžio apsauga, visapusis šifravimas, virtualūs privatieji tinklai ir autentifikacija. WPA2 (antrosios kartos WPA) teikia geresnę duomenų apsaugą ir tinklo prieigos valdymą, ji sukurta visoms 802.11 įrenginių versijoms apsaugoti, įskaitant 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n ir 802.11ac (projekto) standartus (kelių bangų ir kelių režimų). Be to, remiantis patvirtintuoju IEEE 802.11i standartu, vykdydama Nacionalinio standartų ir technologijos instituto (NIST) FIPS 140-2 atitinkantį AES šifravimo algoritmą ir 802.1X pagrįstą autentifikaciją, WPA2 teikia vyriausybinio lygio apsaugą. WPA2 yra priešingai suderinama su WPA.

## Apie „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) standartus

Naudodami „Wi-Fi“ galite prijungti VAIO kompiuterį prie interneto belaidžiu ryšiu.

„Wi-Fi“ naudoja toliau nurodytą IEEE 802.11a/b/g/n/ac (projekto) standartą, kuriame apibrėžiamas taikomos technologijos tipas. Informacijos apie kompiuterio konfigūraciją žr. specifikacijose.

#### IEEE 802.11a (dažnių juosta: 5 GHz)

Tik modeliuose, suderinamuose su IEEE 802.11a/b/g/n/ac (projekto) standartu.

#### IEEE 802.11b/g (dažnių juosta: 2,4 GHz)

IEEE 802.11g standartas teikia greitesnį ryšį nei IEEE 802.11b standartas.

#### IEEE 802.11n (dažnių juosta: 2,4 GHz / 5 GHz)

Tik modeliuose, suderintuose su IEEE 802.11b/g/n standartu, galima naudoti tik 2,4 GHz juostą.

#### IEEE 802.11ac (projektas) (dažnių juosta: 5 GHz)

Tik modeliuose, suderinamuose su IEEE 802.11a/b/g/n/ac (projekto) standartu.

## Apie interneto ryšio paslaugas

Toliau pateikiami galimi interneto ryšio paslaugų tipai.

Atsižvelgdami į savo poreikius, pvz., ryšio greitį arba naudojimo mokestį, galite rinktis vieną iš paslaugų. Dėl išsamios informacijos apie įvairias ryšio paslaugas susisiekite su interneto paslaugų teikėjais (IPT).

- Optinis šviesolaidis iki namų (FTTH)

- Kabelinis modemas

- Skaitmeninė abonento linija (DSL)

- Palydovas

- Telefonas

## „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) ryšių užmezgimas

Galite užmegzti „Wi-Fi“ ryšį tarp VAIO kompiuterio ir prieigos taško (nepridedama).

Prieš naudodami „Wi-Fi“, įsitikinkite, kad „Wi-Fi“ prieigos taškas yra įjungtas ir veikia.

1. Prieigos tašką prijunkite prie VAIO kompiuterio.

   Jei reikia daugiau informacijos, žr. „Windows“ žinynas ir palaikymas („Windows“ žinynas ir palaikymas atvėrimas) ir su prieigos tašku pateiktą vadovą.

2. Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai. (Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.)
3. Pasirinkite(tinklo piktograma).
4. Pakeiskite parametro Wi-Fi nuostatą pasirinkdami įjungta.
5. Pasirinkite norimą prieigos tašką ir Jungtis.

   Užmezgus ryšį pasirinkto prieigos taško lauke rodoma Prisijungta.

   Jei rodomas saugos rakto įvesties langas, įveskite saugos raktą ir pasirinkite Gerai. Daugiau informacijos žr. Apie „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) saugos raktą.

   Atminkite, kad įvedant saugos raktą skiriamos didžiosios ir mažosios raidės.

#### Kaip patikrinti „Wi-Fi“ ryšio būseną

Atverkite darbalaukį ir perkelkite pelės žymeklį ant(tinklo piktogramos), esančios darbalaukio informacinių pranešimų srityje, kad patikrintumėte „Wi-Fi“ ryšio būseną, pvz., šiuo metu prie jūsų VAIO kompiuterio prijungtą prieigos tašką.

Kaip atverti darbalaukį, žr. Darbalaukis atvėrimas.

#### Pastaba

- Kai modeliuose su IEEE 802.11a/b/g/n/ac (projektas) įjungta tik 2,4 GHz „Wi-Fi“ funkcija, VAIO kompiuteris negali prisijungti prie 5 GHz „Wi-Fi“ prieigos taško. Be to, kai įjungta tik 5 GHz „Wi-Fi“ funkcija, kompiuteris negali prisijungti prie 2,4 GHz „Wi-Fi“ prieigos taško.

  Kai modeliuose su IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz „Wi-Fi“ funkcija išjungta, kompiuteris negali prisijungti prie prieigos taško. Kompiuteris negali prisijungti ir prie 5 GHz „Wi-Fi“ prieigos taško.

- Prieš pradedant ryšius su „Wi-Fi“ gali šiek tiek užtrukti, kol rasite „Wi-Fi“ prieigos tašką ir prie jo prisijungsite.

#### Patarimas

- Daugiau informacijos apie parinktį Skrydžio režimas žr. „Windows“ žinynas ir palaikymas („Windows“ žinynas ir palaikymas atvėrimas).

- Kai prijungsite VAIO kompiuterį prie prieigos taško įvesdami saugos raktą, prieigos taškas bus užregistruotas kompiuteryje. Vėliau prisijungiant saugos rakto įvesti nereikės.

## Apie „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) saugos raktą

Saugos raktas – tai „Wi-Fi“ saugos protokolas, užšifruojantis „Wi-Fi“ perduodamus duomenis. Jis dar vadinamas šifravimo raktu arba WEP raktu (belaidžio tinklo raktu).

Saugos raktas leidžia belaidžiams įrenginiams, pvz., „Wi-Fi“ prieigos taškui ir kompiuteriui, su tokiu pat raktu perduoti ryšius vienas kitam naudojant „Wi-Fi“.

Saugos raktas kiekvienam prieigos taškui priskiriamas pagal numatytuosius parametrus. (Įsitikinkite, kad pakeitėte numatytąjį saugos raktą – taip apsaugosite duomenis nuo neįgalioto naudojimo.) Jei nerandate numatytojo saugos rakto, vadovaukitės su prieigos tašku pateiktu vadovu.

Jei įvesite neteisingą saugos raktą ir VAIO kompiuteris neprisijungs prie prieigos taško, ryšį užmegzkite atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

1. Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai. (Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.)
2. Pasirinkite(tinklo piktograma).
3. Pakeiskite parametro Wi-Fi nuostatą pasirinkdami įjungta.
4. Pasirinkite norimą „Wi-Fi“ prieigos tašką ir Jungtis.

## „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) funkcijos išjungimas

Vadovaudamiesi šiais veiksmais, galite išjungti „Wi-Fi“ funkciją.

1. Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai. (Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.)
2. Pasirinkite(tinklo piktograma).
3. Pakeiskite parametro Wi-Fi nuostatą pasirinkdami Išjungta.

#### Patarimas

- Norėdami išjungti visas belaidžio tinklo funkcijas, įjunkite Skrydžio režimas.

- Daugiau informacijos apie parinktį Skrydžio režimas žr. „Windows“ žinynas ir palaikymas („Windows“ žinynas ir palaikymas atvėrimas).

## „Windows“ parduotuvė programų diegimas

Galite įdiegti programų iš „Windows“ parduotuvė.

Norint naudotis tam tikromis programomis arba paslaugomis, įskaitant „Windows“ parduotuvė, reikės „Microsoft“ abonemento.

Kaip susikurti „Microsoft“ abonementą ir ką galima su juo daryti, žr. „Windows“ žinynas ir palaikymas („Windows“ žinynas ir palaikymas atvėrimas).

1. Prisijunkite prie interneto.

   Daugiau informacijos, kaip prisijungti prie interneto, žr. „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) ryšių užmezgimas.

2. Atverkite ekraną Pradžia ir pasirinkite išklotinę Parduotuvė. (Kaip atverti ekraną Pradžia, žr. Apie ekraną ir meniu Pradžia.)

3. Raskite programą, kurią norite įdiegti.
4. Norėdami įdiegti programą vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

   Įdiegus programos piktograma bus rodoma ekrane Programėlės. Kaip atverti ekraną Programėlės, žr. Programų sąrašo atvėrimas.

#### Patarimas

- Naudinga prisegti dažniausiai naudojamas programas prie ekrano Pradžia. Norėdami prisegti programų, ekrane Programėlės dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite programos piktogramą ir ekrano apačioje rodomame meniu pasirinkite „Prisegti piktogramą“.

## „Windows“ parduotuvė programų diegimas

Galite įdiegti programų iš „Windows“ parduotuvė.

Norint naudotis tam tikromis programomis arba paslaugomis, įskaitant „Windows“ parduotuvė, reikės „Microsoft“ abonemento.

Kaip susikurti „Microsoft“ abonementą ir ką galima su juo daryti, žr. „Windows“ žinynas ir palaikymas („Windows“ žinynas ir palaikymas atvėrimas).

1. Prisijunkite prie interneto.

   Daugiau informacijos, kaip prisijungti prie interneto, žr. „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) ryšių užmezgimas.

2. Atverkite ekraną Pradžia ir pasirinkite išklotinę Parduotuvė. (Kaip atverti ekraną Pradžia, žr. Apie ekraną ir meniu Pradžia.)

3. Raskite programą, kurią norite įdiegti.
4. Norėdami įdiegti programą vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

   Įdiegus programos piktograma bus rodoma ekrane Programėlės. Kaip atverti ekraną Programėlės, žr. Programų sąrašo atvėrimas.

#### Patarimas

- Naudinga prisegti dažniausiai naudojamas programas prie ekrano Pradžia. Norėdami prisegti programų, ekrane Programėlės dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite programos piktogramą ir ekrano apačioje rodomame meniu pasirinkite „Prisegti piktogramą“.

## Maitinimo šaltinio prijungimas

VAIO kompiuterį prijunkite prie kintamosios srovės maitinimo šaltinio.

Prieš prijungdami atidžiai perskaitykite Pastabos apie maitinimo šaltinio naudojimą nurodytus įspėjimus.

1. Vieną maitinimo laido galą prijunkite prie () kintamosios srovės adapterio ().
2. Kitą maitinimo laido galą prijunkite prie kintamosios srovės lizdo ().
3. Kintamosios srovės adapterio kabelį () prijunkite prie VAIO kompiuterio DC IN prievado ().

#### Pastaba

- Prie to paties kintamosios srovės lizdo junkite tik vieną įrenginį.

- Kintamosios srovės adapterio forma skiriasi, atsižvelgiant į įsigytą modelį.

- Įsitikinkite, kad maitinimo laido kištukas tinkamai įkištas į VAIO kompiuterį.

#### Patarimas

- Galite įsigyti ilgintuvą, turintį apsaugą nuo viršįtampių, kad staigūs galios šuoliai (pvz., per perkūniją) nepažeistų VAIO kompiuterio.

## Ekrano vaizdo skiriamosios gebos (dydžio) keitimas HDMI kabeliu prijungtame įrenginyje

Galite keisti išoriniame ekrane, pvz., prie kompiuterio HDMI kabeliu (nepridedama) prijungtame televizoriuje, rodomo VAIO kompiuterio ekrano vaizdo skiriamąją gebą arba dydį.

1. Prijunkite VAIO kompiuterį HDMI kabeliu prie televizoriaus su HDMI jungtimi. (Daugiau informacijos žr. Televizoriaus prijungimas per HDMI įvesties prievadą.)
2. Įjunkite televizorių.
3. Paleiskite VAIO Control Center ir pasirinkite Image Quality. (Kaip paleisti VAIO Control Center, žr. Programėlės paleidimas.)
4. Pasirinkite Details dalyje External Display Resolution.
5. Kortelėje Select Resolution pasirinkite norimą skiriamąją gebą.

   Pasirinkta skiriamoji geba pritaikoma po kelių sekundžių.

6. Jei kompiuterio vaizdo dydis neatitinka televizoriaus rodomosios srities dydžio, pasirinkite kortelę Adjust Resolution, kad sureguliuotumėte ekrano dydį.

#### Pastaba

- Atsižvelgiant į modelį arba HDMI kabeliu prijungtą įrenginį, kai kurios skiriamosios gebos parinktys gali būti negalimos.

- Atsižvelgiant į pasirinktą skiriamąją gebą, ekrano skiriamosios gebos reguliavimo funkcija gali būti išjungta.

## Vaizdo režimo pasirinkimas

Galite perjungti vaizdo išvestį tarp kompiuterio ekrano ir išorinio ekrano, prijungto prie VAIO kompiuterio.

1. Įjunkite išorinį ekraną.
2. Kelis kartus paspauskite klavišus Fn + F7, kad pasirinktumėte norimą vaizdo išvestį, tada paspauskite klavišą Enter.

#### Pastaba

- Jei atjungsite ekrano laidą (nepridedama), kai išorinis ekranas pasirinktas kaip vienintelė vaizdo išvestis, bus sunku valdyti VAIO kompiuterį, nes kompiuterio ekranas bus tuščias.

  Norėdami perjungti vaizdo išvestį į kompiuterio ekraną, dukart paspauskite klavišus Fn + F7, tada paspauskite klavišą Enter.

- Atkuriant vaizdo įrašą gali nepavykti perjungti ekrano arba VAIO kompiuteris gali veikti nestabiliai. Prieš perjungdami vaizdo išvestį išjunkite vaizdo įrašų atkūrimo programą.

- Atsižvelgiant į išorinio ekrano arba projektoriaus tipą, gali nepavykti perjungti ekrano.

## Naudojimasis kelių monitorių funkcija

Naudojantis kelių monitorių funkcija galima paskirstyti darbalaukio dalis keliuose atskiruose ekranuose.

Pavyzdžiui, jei prie monitoriaus prievado prijungtas išorinis ekranas, kompiuterio ir išorinis ekranai gali veikti kaip vienas darbalaukis.

1. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite darbalaukį ir pasirinkite Ekrano skiriamoji geba. (Kaip atverti darbalaukį, žr. Darbalaukis atvėrimas.)
2. Iš šalia Keli ekranai esančio išskleidžiamojo sąrašo pasirinkite Plėsti šiuos ekranus, tada – Gerai.

   Parametrų parinktys skiriasi, atsižvelgiant į prijungtų išorinių ekranų skaičių.

#### Pastaba

- Jūsų išorinis ekranas gali nepalaikyti kelių monitorių funkcijos.

- Kai kurios programos gali būti nesuderinamos su kelių monitorių funkcijos parametrais.

- Nekeiskite ekrano parametrų, kai naudojate vaizdo įrašų / vaizdų programas arba leidžiate DVD, nes gali kilti atkūrimo / vaizdavimo nesklandumų arba sistema gali pradėti veikti nestabiliai.

  Ekrano parametrus keiskite išjungę vaizdo įrašų / vaizdų programą.

#### Patarimas

- Galite nustatyti atskirą kiekvieno ekrano, naudojamo pasirinkus kelių monitorių funkciją, skiriamąją gebą.

## Televizoriaus prijungimas per HDMI įvesties prievadą

Prie VAIO kompiuterio HDMI laidu (nepridedama) per HDMI įvesties prievadą galite prijungti televizorių.

Norėdami sužinoti daugiau apie įrengimą ir naudojimą, žr. kartu su televizoriumi pridėtą vadovą.

1. Televizoriaus maitinimo laidą įkiškite į kintamosios srovės lizdą ir įjunkite televizorių.
2. Vieną HDMI kabelio galą prijunkite prie VAIO kompiuterio HDMI išvesties prievado (Šoninės dalys ir valdikliai), o kitą galą prijunkite prie televizoriaus.
3. Televizoriaus įvestį nustatykite kaip išorinę.

   VAIO kompiuterio ekrano vaizdas bus rodomas televizoriaus ekrane.

#### Pastaba

- HDMI išvesties prievado forma skiriasi atsižvelgiant į modelį, kurį įsigijote. Naudokite tik su jūsų VAIO kompiuterio HDMI išvesties prievadu suderinamą HDMI kabelį.

- Jei naudojama ne „Sony“ pateikta įrenginio tvarkyklė, nematysite vaizdo ir negirdėsite garso. Atnaujindami visada naudokite „Sony“ pateiktą įrenginio tvarkyklę.

- Norėdami girdėti garsą iš įrenginio, prijungto prie HDMI išvesties prievado, pakeiskite garso išvesties įrenginį. Išsamias instrukcijas žr. Garso išvesties įrenginio keitimas.

#### Patarimas

- VAIO kompiuterio HDMI išvesties prievadas atitinka didelio pralaidumo skaitmeninio turinio apsaugos (angl. „High-bandwidth Digital Content Protection“, HDCP) standartą ir gali užšifruoti skaitmeninių vaizdo signalų perdavimo kanalą autorių teisių apsaugos tikslais, todėl galite peržiūrėti įvairaus aukštos kokybės turinio, kuriam taikoma autorių teisių apsauga.

## Pastabos dėl LCD ekrano

Perskaitykite toliau nurodytus įspėjimus dėl LCD ekrano.

- LCD ekranas pagamintas taikant didelio tikslumo technologiją. Vis dėlto galite pastebėti mažyčių juodų taškelių ir / arba ryškių taškelių (raudonų, mėlynų arba žalių), kurie nuolat pasirodo LCD ekrane. Tai yra įprastas gamybos proceso rezultatas ir nereiškia gedimo.

- Nebraižykite ir nespauskite LCD ekrano paviršiaus. Taip galite sugadinti ekraną.

- Kai LCD ekrano dangtis uždarytas, nespauskite jo, nes galite įbrėžti arba sutepti LCD ekraną.

- LCD ekranas veikiant kompiuteriui gali įkaisti. Tai normalu ir nereiškia gedimo.

- Dėl VAIO kompiuterio LCD ekrano / jutiklinio ekrano mechaninių savybių, naudojant kompiuterį ilgą laiką ekrano paviršius gali įkaisti. Tai normalu ir nereiškia gedimo. (Modeliai su jutiklinio valdymo funkcija.)

- LCD ekranas / jutiklinis ekranas yra pagamintas iš sustiprintojo stiklo, kad jis būtų patvarus, bet elkitės su juo atsargiai, nes negalime 100 % užtikrinti, kad jis nesuduš. Jei ekranas suskilo į daug mažų dalelių, būkite atsargūs, kad neįsipjautumėte į stiklo šukes. (Modeliai su jutiklinio valdymo funkcija.)

- Nelaikykite LCD ekrano atsukto į saulę. Taip galite sugadinti LCD ekraną. Jei VAIO kompiuteriu naudojatės prie lango, pasirūpinkite, kad į ekraną nešviestų tiesioginiai saulės spinduliai.

- Nespauskite LCD ekrano ar jo kampų. LCD ekranas jautrus spaudimui arba slėgimui, todėl stipriai spausdami ekraną galite jį sugadinti arba jis gali pradėti veikti netinkamai.

- Naudojantis VAIO kompiuteriu esant žemai temperatūrai, LCD ekrane gali atsirasti liekamasis vaizdas. Tai nereiškia jokio gedimo. Kai kompiuteris vėl bus įprastoje temperatūroje, ekranas veiks įprastai.

- Jei LCD ekrane ilgai buvo rodomas tas pats vaizdas, gali atsirasti liekamasis vaizdas. Liekamasis vaizdas pranyksta netrukus. Galite naudoti ekrano užsklandą, kad išvengtumėte liekamųjų vaizdų.

## Ekrano vaizdo skiriamosios gebos (dydžio) keitimas HDMI kabeliu prijungtame įrenginyje

Galite keisti išoriniame ekrane, pvz., prie kompiuterio HDMI kabeliu (nepridedama) prijungtame televizoriuje, rodomo VAIO kompiuterio ekrano vaizdo skiriamąją gebą arba dydį.

1. Prijunkite VAIO kompiuterį HDMI kabeliu prie televizoriaus su HDMI jungtimi. (Daugiau informacijos žr. Televizoriaus prijungimas per HDMI įvesties prievadą.)
2. Įjunkite televizorių.
3. Paleiskite VAIO Control Center ir pasirinkite Image Quality. (Kaip paleisti VAIO Control Center, žr. Programėlės paleidimas.)
4. Pasirinkite Details dalyje External Display Resolution.
5. Kortelėje Select Resolution pasirinkite norimą skiriamąją gebą.

   Pasirinkta skiriamoji geba pritaikoma po kelių sekundžių.

6. Jei kompiuterio vaizdo dydis neatitinka televizoriaus rodomosios srities dydžio, pasirinkite kortelę Adjust Resolution, kad sureguliuotumėte ekrano dydį.

#### Pastaba

- Atsižvelgiant į modelį arba HDMI kabeliu prijungtą įrenginį, kai kurios skiriamosios gebos parinktys gali būti negalimos.

- Atsižvelgiant į pasirinktą skiriamąją gebą, ekrano skiriamosios gebos reguliavimo funkcija gali būti išjungta.

## Televizoriaus prijungimas per HDMI įvesties prievadą

Prie VAIO kompiuterio HDMI laidu (nepridedama) per HDMI įvesties prievadą galite prijungti televizorių.

Norėdami sužinoti daugiau apie įrengimą ir naudojimą, žr. kartu su televizoriumi pridėtą vadovą.

1. Televizoriaus maitinimo laidą įkiškite į kintamosios srovės lizdą ir įjunkite televizorių.
2. Vieną HDMI kabelio galą prijunkite prie VAIO kompiuterio HDMI išvesties prievado (Šoninės dalys ir valdikliai), o kitą galą prijunkite prie televizoriaus.
3. Televizoriaus įvestį nustatykite kaip išorinę.

   VAIO kompiuterio ekrano vaizdas bus rodomas televizoriaus ekrane.

#### Pastaba

- HDMI išvesties prievado forma skiriasi atsižvelgiant į modelį, kurį įsigijote. Naudokite tik su jūsų VAIO kompiuterio HDMI išvesties prievadu suderinamą HDMI kabelį.

- Jei naudojama ne „Sony“ pateikta įrenginio tvarkyklė, nematysite vaizdo ir negirdėsite garso. Atnaujindami visada naudokite „Sony“ pateiktą įrenginio tvarkyklę.

- Norėdami girdėti garsą iš įrenginio, prijungto prie HDMI išvesties prievado, pakeiskite garso išvesties įrenginį. Išsamias instrukcijas žr. Garso išvesties įrenginio keitimas.

#### Patarimas

- VAIO kompiuterio HDMI išvesties prievadas atitinka didelio pralaidumo skaitmeninio turinio apsaugos (angl. „High-bandwidth Digital Content Protection“, HDCP) standartą ir gali užšifruoti skaitmeninių vaizdo signalų perdavimo kanalą autorių teisių apsaugos tikslais, todėl galite peržiūrėti įvairaus aukštos kokybės turinio, kuriam taikoma autorių teisių apsauga.

## Vaizdo režimo pasirinkimas

Galite perjungti vaizdo išvestį tarp kompiuterio ekrano ir išorinio ekrano, prijungto prie VAIO kompiuterio.

1. Įjunkite išorinį ekraną.
2. Kelis kartus paspauskite klavišus Fn + F7, kad pasirinktumėte norimą vaizdo išvestį, tada paspauskite klavišą Enter.

#### Pastaba

- Jei atjungsite ekrano laidą (nepridedama), kai išorinis ekranas pasirinktas kaip vienintelė vaizdo išvestis, bus sunku valdyti VAIO kompiuterį, nes kompiuterio ekranas bus tuščias.

  Norėdami perjungti vaizdo išvestį į kompiuterio ekraną, dukart paspauskite klavišus Fn + F7, tada paspauskite klavišą Enter.

- Atkuriant vaizdo įrašą gali nepavykti perjungti ekrano arba VAIO kompiuteris gali veikti nestabiliai. Prieš perjungdami vaizdo išvestį išjunkite vaizdo įrašų atkūrimo programą.

- Atsižvelgiant į išorinio ekrano arba projektoriaus tipą, gali nepavykti perjungti ekrano.

## Naudojimasis kelių monitorių funkcija

Naudojantis kelių monitorių funkcija galima paskirstyti darbalaukio dalis keliuose atskiruose ekranuose.

Pavyzdžiui, jei prie monitoriaus prievado prijungtas išorinis ekranas, kompiuterio ir išorinis ekranai gali veikti kaip vienas darbalaukis.

1. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite darbalaukį ir pasirinkite Ekrano skiriamoji geba. (Kaip atverti darbalaukį, žr. Darbalaukis atvėrimas.)
2. Iš šalia Keli ekranai esančio išskleidžiamojo sąrašo pasirinkite Plėsti šiuos ekranus, tada – Gerai.

   Parametrų parinktys skiriasi, atsižvelgiant į prijungtų išorinių ekranų skaičių.

#### Pastaba

- Jūsų išorinis ekranas gali nepalaikyti kelių monitorių funkcijos.

- Kai kurios programos gali būti nesuderinamos su kelių monitorių funkcijos parametrais.

- Nekeiskite ekrano parametrų, kai naudojate vaizdo įrašų / vaizdų programas arba leidžiate DVD, nes gali kilti atkūrimo / vaizdavimo nesklandumų arba sistema gali pradėti veikti nestabiliai.

  Ekrano parametrus keiskite išjungę vaizdo įrašų / vaizdų programą.

#### Patarimas

- Galite nustatyti atskirą kiekvieno ekrano, naudojamo pasirinkus kelių monitorių funkciją, skiriamąją gebą.

## Televizoriaus prijungimas per HDMI įvesties prievadą

Prie VAIO kompiuterio HDMI laidu (nepridedama) per HDMI įvesties prievadą galite prijungti televizorių.

Norėdami sužinoti daugiau apie įrengimą ir naudojimą, žr. kartu su televizoriumi pridėtą vadovą.

1. Televizoriaus maitinimo laidą įkiškite į kintamosios srovės lizdą ir įjunkite televizorių.
2. Vieną HDMI kabelio galą prijunkite prie VAIO kompiuterio HDMI išvesties prievado (Šoninės dalys ir valdikliai), o kitą galą prijunkite prie televizoriaus.
3. Televizoriaus įvestį nustatykite kaip išorinę.

   VAIO kompiuterio ekrano vaizdas bus rodomas televizoriaus ekrane.

#### Pastaba

- HDMI išvesties prievado forma skiriasi atsižvelgiant į modelį, kurį įsigijote. Naudokite tik su jūsų VAIO kompiuterio HDMI išvesties prievadu suderinamą HDMI kabelį.

- Jei naudojama ne „Sony“ pateikta įrenginio tvarkyklė, nematysite vaizdo ir negirdėsite garso. Atnaujindami visada naudokite „Sony“ pateiktą įrenginio tvarkyklę.

- Norėdami girdėti garsą iš įrenginio, prijungto prie HDMI išvesties prievado, pakeiskite garso išvesties įrenginį. Išsamias instrukcijas žr. Garso išvesties įrenginio keitimas.

#### Patarimas

- VAIO kompiuterio HDMI išvesties prievadas atitinka didelio pralaidumo skaitmeninio turinio apsaugos (angl. „High-bandwidth Digital Content Protection“, HDCP) standartą ir gali užšifruoti skaitmeninių vaizdo signalų perdavimo kanalą autorių teisių apsaugos tikslais, todėl galite peržiūrėti įvairaus aukštos kokybės turinio, kuriam taikoma autorių teisių apsauga.

## Pastabos dėl LCD ekrano

Perskaitykite toliau nurodytus įspėjimus dėl LCD ekrano.

- LCD ekranas pagamintas taikant didelio tikslumo technologiją. Vis dėlto galite pastebėti mažyčių juodų taškelių ir / arba ryškių taškelių (raudonų, mėlynų arba žalių), kurie nuolat pasirodo LCD ekrane. Tai yra įprastas gamybos proceso rezultatas ir nereiškia gedimo.

- Nebraižykite ir nespauskite LCD ekrano paviršiaus. Taip galite sugadinti ekraną.

- Kai LCD ekrano dangtis uždarytas, nespauskite jo, nes galite įbrėžti arba sutepti LCD ekraną.

- LCD ekranas veikiant kompiuteriui gali įkaisti. Tai normalu ir nereiškia gedimo.

- Dėl VAIO kompiuterio LCD ekrano / jutiklinio ekrano mechaninių savybių, naudojant kompiuterį ilgą laiką ekrano paviršius gali įkaisti. Tai normalu ir nereiškia gedimo. (Modeliai su jutiklinio valdymo funkcija.)

- LCD ekranas / jutiklinis ekranas yra pagamintas iš sustiprintojo stiklo, kad jis būtų patvarus, bet elkitės su juo atsargiai, nes negalime 100 % užtikrinti, kad jis nesuduš. Jei ekranas suskilo į daug mažų dalelių, būkite atsargūs, kad neįsipjautumėte į stiklo šukes. (Modeliai su jutiklinio valdymo funkcija.)

- Nelaikykite LCD ekrano atsukto į saulę. Taip galite sugadinti LCD ekraną. Jei VAIO kompiuteriu naudojatės prie lango, pasirūpinkite, kad į ekraną nešviestų tiesioginiai saulės spinduliai.

- Nespauskite LCD ekrano ar jo kampų. LCD ekranas jautrus spaudimui arba slėgimui, todėl stipriai spausdami ekraną galite jį sugadinti arba jis gali pradėti veikti netinkamai.

- Naudojantis VAIO kompiuteriu esant žemai temperatūrai, LCD ekrane gali atsirasti liekamasis vaizdas. Tai nereiškia jokio gedimo. Kai kompiuteris vėl bus įprastoje temperatūroje, ekranas veiks įprastai.

- Jei LCD ekrane ilgai buvo rodomas tas pats vaizdas, gali atsirasti liekamasis vaizdas. Liekamasis vaizdas pranyksta netrukus. Galite naudoti ekrano užsklandą, kad išvengtumėte liekamųjų vaizdų.

## Garso išvesties įrenginio keitimas

Jei iš išorinio įrenginio, prijungto prie VAIO kompiuterio, nesklinda joks garsas, reikia pakeisti garso išvesties įrenginį.

1. Atidarykite Valdymo skydas ir pasirinkite Aparatūra ir garsas. (Kaip atidaryti Valdymo skydas, žr. Valdymo skydas atvėrimas.)
2. Pasirinkite Garsas.
3. Pasirinkite skirtuką Atsukti atgal.
4. Įsitikinkite, kad įrenginio, kurį norite naudoti kompiuterio garsui išvesti, piktograma pažymėta varnele.

   Jei piktograma nepažymėta varnele, pasirinkite ją ir pasirinkite Nustatyti numatytąjį.

5. Pasirinkite Gerai.

#### Kaip pakeisti garso dažnį ir gylį bitais

Skaitmeninio garso išvesties signalo dažnis ir gylis bitais turi būti nustatomi atsižvelgiant į jūsų skaitmeninio garso įrenginį.

Atlikite anksčiau nurodytus 1–3 veiksmus, tada pasirinkite HDMI įrenginio piktogramą ir Ypatybės. Skirtuke Išsamiau pasirinkite įrenginio palaikomą diskretizavimo dažnį ir gylį (pavyzdžiui, 16 bitų, 48 000 Hz (DVD kokybė)), tada – Gerai.

## Aukštos kokybės skaitmeninio garso išvesties įrenginio prijungimas prie VAIO kompiuterio ir televizoriaus

HDMI jungtimi galite prijungti aukštos kokybės namų kino imtuvą arba kitus erdvinio garso dekoderių įrenginius prie VAIO kompiuterio ir televizoriaus.

1. Įsitikinkite, kad HDMI jungtis prijungta prie televizoriaus ir namų kino imtuvo arba erdvinio garso dekoderio įrenginio.
2. Garso išvesties įrenginį pakeiskite į HDMI išvestį. (Daugiau informacijos žr. Garso išvesties įrenginio keitimas.)
3. Įjunkite televizorių ir nustatykite įvestį kaip HDMI įvestį.
4. Įjunkite namų kino imtuvą arba erdvinio garso dekoderio įrenginį ir jo įvestį nustatykite kaip HDMI įvestį.
5. Vieną HDMI kabelio galą prijunkite prie namų kino imtuvo arba erdvinio garso dekoderio įrenginio HDMI įvesties prievado, o kitą galą prijunkite prie VAIO kompiuterio HDMI išvesties prievado.

#### Patarimas

- VAIO kompiuteriu galite reguliuoti prijungto televizoriaus ekrano skiriamąją gebą. Daugiau informacijos žr. Ekrano vaizdo skiriamosios gebos (dydžio) keitimas HDMI kabeliu prijungtame įrenginyje.

- Naudojant HDMI jungtį garsumą galima reguliuoti tik prijungtu garso įrenginiu. VAIO kompiuteriu negalima valdyti jokių prijungtų įrenginių išvesties garsumo.

## Išorinio disko prijungimas

Prie VAIO kompiuterio USB prievado prijunkite išorinį diską arba standųjį diską.

1. Prijunkite išorinio disko maitinimo laidą prie kintamosios srovės lizdo ().
2. Vieną USB kabelio galą () (nepridedama) prijunkite prie USB prievado (), o kitą – prie išorinio disko.

   Informaciją apie USB įrenginių prijungimą žr. USB įrenginio prijungimas.

#### Pastaba

- Išorinį diską būtinai prijunkite prie maitinimo šaltinio, naudodami kintamosios srovės adapterį (jei pridedama).

#### Patarimas

- Gali reikėti įdiegti tvarkyklę, atsižvelgiant į naudojamą išorinį diską.

  Be to, išorinio disko prijungimo ir naudojimo procedūros skiriasi, atsižvelgiant į naudojamą diską. Daugiau informacijos žr. su išoriniu disku pateiktame vadove.

## Išorinių garsiakalbių / ausinių prijungimas

Prie VAIO kompiuterio galite prijungti išorinių garso išvesties įrenginių (pvz., garsiakalbius ar ausines).

Norėdami skambinti internetu ir dalyvauti balso pokalbiuose naudokite „Sony“ su išmaniaisiais telefonais suderinamas ausines (nepridedama).

1. Išorinius garsiakalbius ar ausines junkite prie ausinėms skirto lizdo(Šoninės dalys ir valdikliai).

#### Pastaba

- Prieš įjungdami garsiakalbius, sumažinkite jų garsumą.

- Prie VAIO kompiuterio prijungtos jūsų ausinės gali neveikti tinkamai.

- Išorinis mikrofonas neveiks, jei jį prijungsite prie ausinėms skirto lizdo.

- Jūsų ausinių nuotolinio valdymo pultas neveikia VAIO kompiuteryje.

#### Patarimas

- Žr. kartu su garsiakalbiais ir ausinėmis pridėtą vadovą.

## Garso išvesties įrenginio keitimas

Jei iš išorinio įrenginio, prijungto prie VAIO kompiuterio, nesklinda joks garsas, reikia pakeisti garso išvesties įrenginį.

1. Atidarykite Valdymo skydas ir pasirinkite Aparatūra ir garsas. (Kaip atidaryti Valdymo skydas, žr. Valdymo skydas atvėrimas.)
2. Pasirinkite Garsas.
3. Pasirinkite skirtuką Atsukti atgal.
4. Įsitikinkite, kad įrenginio, kurį norite naudoti kompiuterio garsui išvesti, piktograma pažymėta varnele.

   Jei piktograma nepažymėta varnele, pasirinkite ją ir pasirinkite Nustatyti numatytąjį.

5. Pasirinkite Gerai.

#### Kaip pakeisti garso dažnį ir gylį bitais

Skaitmeninio garso išvesties signalo dažnis ir gylis bitais turi būti nustatomi atsižvelgiant į jūsų skaitmeninio garso įrenginį.

Atlikite anksčiau nurodytus 1–3 veiksmus, tada pasirinkite HDMI įrenginio piktogramą ir Ypatybės. Skirtuke Išsamiau pasirinkite įrenginio palaikomą diskretizavimo dažnį ir gylį (pavyzdžiui, 16 bitų, 48 000 Hz (DVD kokybė)), tada – Gerai.

## Aukštos kokybės skaitmeninio garso išvesties įrenginio prijungimas prie VAIO kompiuterio ir televizoriaus

HDMI jungtimi galite prijungti aukštos kokybės namų kino imtuvą arba kitus erdvinio garso dekoderių įrenginius prie VAIO kompiuterio ir televizoriaus.

1. Įsitikinkite, kad HDMI jungtis prijungta prie televizoriaus ir namų kino imtuvo arba erdvinio garso dekoderio įrenginio.
2. Garso išvesties įrenginį pakeiskite į HDMI išvestį. (Daugiau informacijos žr. Garso išvesties įrenginio keitimas.)
3. Įjunkite televizorių ir nustatykite įvestį kaip HDMI įvestį.
4. Įjunkite namų kino imtuvą arba erdvinio garso dekoderio įrenginį ir jo įvestį nustatykite kaip HDMI įvestį.
5. Vieną HDMI kabelio galą prijunkite prie namų kino imtuvo arba erdvinio garso dekoderio įrenginio HDMI įvesties prievado, o kitą galą prijunkite prie VAIO kompiuterio HDMI išvesties prievado.

#### Patarimas

- VAIO kompiuteriu galite reguliuoti prijungto televizoriaus ekrano skiriamąją gebą. Daugiau informacijos žr. Ekrano vaizdo skiriamosios gebos (dydžio) keitimas HDMI kabeliu prijungtame įrenginyje.

- Naudojant HDMI jungtį garsumą galima reguliuoti tik prijungtu garso įrenginiu. VAIO kompiuteriu negalima valdyti jokių prijungtų įrenginių išvesties garsumo.

## Išorinių garsiakalbių / ausinių prijungimas

Prie VAIO kompiuterio galite prijungti išorinių garso išvesties įrenginių (pvz., garsiakalbius ar ausines).

Norėdami skambinti internetu ir dalyvauti balso pokalbiuose naudokite „Sony“ su išmaniaisiais telefonais suderinamas ausines (nepridedama).

1. Išorinius garsiakalbius ar ausines junkite prie ausinėms skirto lizdo(Šoninės dalys ir valdikliai).

#### Pastaba

- Prieš įjungdami garsiakalbius, sumažinkite jų garsumą.

- Prie VAIO kompiuterio prijungtos jūsų ausinės gali neveikti tinkamai.

- Išorinis mikrofonas neveiks, jei jį prijungsite prie ausinėms skirto lizdo.

- Jūsų ausinių nuotolinio valdymo pultas neveikia VAIO kompiuteryje.

#### Patarimas

- Žr. kartu su garsiakalbiais ir ausinėmis pridėtą vadovą.

## Išorinių garsiakalbių / ausinių prijungimas

Prie VAIO kompiuterio galite prijungti išorinių garso išvesties įrenginių (pvz., garsiakalbius ar ausines).

Norėdami skambinti internetu ir dalyvauti balso pokalbiuose naudokite „Sony“ su išmaniaisiais telefonais suderinamas ausines (nepridedama).

1. Išorinius garsiakalbius ar ausines junkite prie ausinėms skirto lizdo(Šoninės dalys ir valdikliai).

#### Pastaba

- Prieš įjungdami garsiakalbius, sumažinkite jų garsumą.

- Prie VAIO kompiuterio prijungtos jūsų ausinės gali neveikti tinkamai.

- Išorinis mikrofonas neveiks, jei jį prijungsite prie ausinėms skirto lizdo.

- Jūsų ausinių nuotolinio valdymo pultas neveikia VAIO kompiuteryje.

#### Patarimas

- Žr. kartu su garsiakalbiais ir ausinėmis pridėtą vadovą.

## Aukštos kokybės skaitmeninio garso išvesties įrenginio prijungimas prie VAIO kompiuterio ir televizoriaus

HDMI jungtimi galite prijungti aukštos kokybės namų kino imtuvą arba kitus erdvinio garso dekoderių įrenginius prie VAIO kompiuterio ir televizoriaus.

1. Įsitikinkite, kad HDMI jungtis prijungta prie televizoriaus ir namų kino imtuvo arba erdvinio garso dekoderio įrenginio.
2. Garso išvesties įrenginį pakeiskite į HDMI išvestį. (Daugiau informacijos žr. Garso išvesties įrenginio keitimas.)
3. Įjunkite televizorių ir nustatykite įvestį kaip HDMI įvestį.
4. Įjunkite namų kino imtuvą arba erdvinio garso dekoderio įrenginį ir jo įvestį nustatykite kaip HDMI įvestį.
5. Vieną HDMI kabelio galą prijunkite prie namų kino imtuvo arba erdvinio garso dekoderio įrenginio HDMI įvesties prievado, o kitą galą prijunkite prie VAIO kompiuterio HDMI išvesties prievado.

#### Patarimas

- VAIO kompiuteriu galite reguliuoti prijungto televizoriaus ekrano skiriamąją gebą. Daugiau informacijos žr. Ekrano vaizdo skiriamosios gebos (dydžio) keitimas HDMI kabeliu prijungtame įrenginyje.

- Naudojant HDMI jungtį garsumą galima reguliuoti tik prijungtu garso įrenginiu. VAIO kompiuteriu negalima valdyti jokių prijungtų įrenginių išvesties garsumo.

## „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) ryšio nutraukimas

Vadovaudamiesi šiais veiksmais, galite nutraukti „Wi-Fi“ ryšius.

1. Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai. (Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.)
2. Pasirinkite(tinklo piktograma).
3. Pasirinkite norimą prieigos tašką ir Atsijungti.

#### Pastaba

- Neišjunkite „Wi-Fi“ funkcijos naudodami nuotolinius dokumentus, failus arba išteklius, nes duomenys gali būti prarasti.

## Pastabos apie funkcijos „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) naudojimą

Prieš pradėdami naudoti funkciją „Wi-Fi“, perskaitykite toliau pateikiamus tinkamo naudojimo įspėjimus.

- Kai kuriose šalyse arba regionuose „Wi-Fi“ gaminių naudojimą gali riboti vietos įstatymai.

- „Wi-Fi“ veikia 2,4 GHz juostoje, kurią naudoja daugelis įrenginių. Jie naudoja kitų tą pačią juostą naudojančių įrenginių skleidžiamų radijo trikdžių minimizavimo technologiją, bet radijo trikdžiai vis vien gali sumažinti ryšio greitį, diapazoną arba sutrikdyti ryšį.

- Jei VAIO kompiuteryje įjungtos ir BLUETOOTH, ir 2,4 GHz „Wi-Fi“ funkcijos, tai gali sukelti trikdžių ir dėl to gali sulėtėti ryšio greitis ar kilti kitų problemų.

- Norint užmegzti ryšį „Wi-Fi“, kai keliaujate, gali reikėti susisiekti su „Wi-Fi“ ryšio paslaugų teikėju.

- Ryšio greitis ir diapazonas gali skirtis, atsižvelgiant į šias sąlygas:

  - atstumą tarp įrenginių;

  - kliūtys tarp įrenginių;

  - įrenginių konfigūracija;

  - radijo ryšio sąlygas;

  - aplinką (įskaitant sienų medžiagą ir kt.);

  - naudojamos programėlės.

    Ryšys gali nutrūkti dėl radijo ryšio sąlygų.

- Specifikacijoje nurodytas duomenų perdavimo greitis yra teorinė maksimali reikšmė, nebūtinai atspindinti faktinį duomenų perdavimo greitį.

- Faktinis ryšio greitis gali būti ne toks didelis, koks rodomas VAIO kompiuteryje.

- 2,4 GHz ir 5 GHz dažnio „Wi-Fi“ juostos viena su kita ryšio neužmezga.

- Naudojant IEEE 802.11b gaminyje, IEEE 802.11g ir IEEE 802.11n (2,4 GHz) duomenų perdavimo greitis gali patirti trikdžių. Be to, IEEE 802.11g ir IEEE 802.11n automatiškai sumažina perdavimo dažnį, kad būtų išlaikytas suderinamumas su IEEE 802.11b produktu. Perdavimo dažnį galima atkurti pakeitus prieigos taško kanalo parametrus.

- Norėdami staigiai sustabdyti „Wi-Fi“ funkciją, išjunkite VAIO kompiuterį ir belaidžius įrenginius (jei tokių turite).

- Į WLAN standartą įtraukti šie šifravimo metodai: belaidžio tinklo raktas (WEP), kuris yra saugos protokolas, „Wi-Fi“ apsaugotoji prieiga 2 (WPA2) ir „Wi-Fi“ apsaugotoji prieiga (WPA). Atsižvelgiant į bendrą IEEE ir „Wi-Fi Alliance“ siūlymą, WPA2 ir WPA – tai standartų specifikacijos, nustatytos pagal bendro veikimo saugos tobulinimus, pakeliančius dabartinių „Wi-Fi“ tinklų duomenų apsaugos ir prieigos valdymo lygį. WPA sukurta taip, kad būtų tiesiogiai suderinama su IEEE 802.11i specifikacija. Be naudotojo autentifikavimo naudojant 802.1X išplėstąjį autentifikavimo protokolą (EAP), šioje technologijoje naudojamas patobulintasis duomenų šifravimo laikinojo rakto vientisumo protokolas (TKIP). Duomenų šifravimas apsaugo pažeidžiamą belaidį saitą tarp klientų ir prieigos taškų. Be to, yra ir kitų tipinių LAN apsaugos mechanizmų, kurie užtikrina privatumą, pavyzdžiui: slaptažodžio apsauga, visapusis šifravimas, virtualūs privatieji tinklai ir autentifikacija. WPA2 (antrosios kartos WPA) teikia geresnę duomenų apsaugą ir tinklo prieigos valdymą, ji sukurta visoms 802.11 įrenginių versijoms apsaugoti, įskaitant 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n ir 802.11ac (projekto) standartus (kelių bangų ir kelių režimų). Be to, remiantis patvirtintuoju IEEE 802.11i standartu, vykdydama Nacionalinio standartų ir technologijos instituto (NIST) FIPS 140-2 atitinkantį AES šifravimo algoritmą ir 802.1X pagrįstą autentifikaciją, WPA2 teikia vyriausybinio lygio apsaugą. WPA2 yra priešingai suderinama su WPA.

## Apie „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) standartus

Naudodami „Wi-Fi“ galite prijungti VAIO kompiuterį prie interneto belaidžiu ryšiu.

„Wi-Fi“ naudoja toliau nurodytą IEEE 802.11a/b/g/n/ac (projekto) standartą, kuriame apibrėžiamas taikomos technologijos tipas. Informacijos apie kompiuterio konfigūraciją žr. specifikacijose.

#### IEEE 802.11a (dažnių juosta: 5 GHz)

Tik modeliuose, suderinamuose su IEEE 802.11a/b/g/n/ac (projekto) standartu.

#### IEEE 802.11b/g (dažnių juosta: 2,4 GHz)

IEEE 802.11g standartas teikia greitesnį ryšį nei IEEE 802.11b standartas.

#### IEEE 802.11n (dažnių juosta: 2,4 GHz / 5 GHz)

Tik modeliuose, suderintuose su IEEE 802.11b/g/n standartu, galima naudoti tik 2,4 GHz juostą.

#### IEEE 802.11ac (projektas) (dažnių juosta: 5 GHz)

Tik modeliuose, suderinamuose su IEEE 802.11a/b/g/n/ac (projekto) standartu.

## Apie interneto ryšio paslaugas

Toliau pateikiami galimi interneto ryšio paslaugų tipai.

Atsižvelgdami į savo poreikius, pvz., ryšio greitį arba naudojimo mokestį, galite rinktis vieną iš paslaugų. Dėl išsamios informacijos apie įvairias ryšio paslaugas susisiekite su interneto paslaugų teikėjais (IPT).

- Optinis šviesolaidis iki namų (FTTH)

- Kabelinis modemas

- Skaitmeninė abonento linija (DSL)

- Palydovas

- Telefonas

## „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) ryšių užmezgimas

Galite užmegzti „Wi-Fi“ ryšį tarp VAIO kompiuterio ir prieigos taško (nepridedama).

Prieš naudodami „Wi-Fi“, įsitikinkite, kad „Wi-Fi“ prieigos taškas yra įjungtas ir veikia.

1. Prieigos tašką prijunkite prie VAIO kompiuterio.

   Jei reikia daugiau informacijos, žr. „Windows“ žinynas ir palaikymas („Windows“ žinynas ir palaikymas atvėrimas) ir su prieigos tašku pateiktą vadovą.

2. Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai. (Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.)
3. Pasirinkite(tinklo piktograma).
4. Pakeiskite parametro Wi-Fi nuostatą pasirinkdami įjungta.
5. Pasirinkite norimą prieigos tašką ir Jungtis.

   Užmezgus ryšį pasirinkto prieigos taško lauke rodoma Prisijungta.

   Jei rodomas saugos rakto įvesties langas, įveskite saugos raktą ir pasirinkite Gerai. Daugiau informacijos žr. Apie „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) saugos raktą.

   Atminkite, kad įvedant saugos raktą skiriamos didžiosios ir mažosios raidės.

#### Kaip patikrinti „Wi-Fi“ ryšio būseną

Atverkite darbalaukį ir perkelkite pelės žymeklį ant(tinklo piktogramos), esančios darbalaukio informacinių pranešimų srityje, kad patikrintumėte „Wi-Fi“ ryšio būseną, pvz., šiuo metu prie jūsų VAIO kompiuterio prijungtą prieigos tašką.

Kaip atverti darbalaukį, žr. Darbalaukis atvėrimas.

#### Pastaba

- Kai modeliuose su IEEE 802.11a/b/g/n/ac (projektas) įjungta tik 2,4 GHz „Wi-Fi“ funkcija, VAIO kompiuteris negali prisijungti prie 5 GHz „Wi-Fi“ prieigos taško. Be to, kai įjungta tik 5 GHz „Wi-Fi“ funkcija, kompiuteris negali prisijungti prie 2,4 GHz „Wi-Fi“ prieigos taško.

  Kai modeliuose su IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz „Wi-Fi“ funkcija išjungta, kompiuteris negali prisijungti prie prieigos taško. Kompiuteris negali prisijungti ir prie 5 GHz „Wi-Fi“ prieigos taško.

- Prieš pradedant ryšius su „Wi-Fi“ gali šiek tiek užtrukti, kol rasite „Wi-Fi“ prieigos tašką ir prie jo prisijungsite.

#### Patarimas

- Daugiau informacijos apie parinktį Skrydžio režimas žr. „Windows“ žinynas ir palaikymas („Windows“ žinynas ir palaikymas atvėrimas).

- Kai prijungsite VAIO kompiuterį prie prieigos taško įvesdami saugos raktą, prieigos taškas bus užregistruotas kompiuteryje. Vėliau prisijungiant saugos rakto įvesti nereikės.

## Apie „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) saugos raktą

Saugos raktas – tai „Wi-Fi“ saugos protokolas, užšifruojantis „Wi-Fi“ perduodamus duomenis. Jis dar vadinamas šifravimo raktu arba WEP raktu (belaidžio tinklo raktu).

Saugos raktas leidžia belaidžiams įrenginiams, pvz., „Wi-Fi“ prieigos taškui ir kompiuteriui, su tokiu pat raktu perduoti ryšius vienas kitam naudojant „Wi-Fi“.

Saugos raktas kiekvienam prieigos taškui priskiriamas pagal numatytuosius parametrus. (Įsitikinkite, kad pakeitėte numatytąjį saugos raktą – taip apsaugosite duomenis nuo neįgalioto naudojimo.) Jei nerandate numatytojo saugos rakto, vadovaukitės su prieigos tašku pateiktu vadovu.

Jei įvesite neteisingą saugos raktą ir VAIO kompiuteris neprisijungs prie prieigos taško, ryšį užmegzkite atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

1. Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai. (Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.)
2. Pasirinkite(tinklo piktograma).
3. Pakeiskite parametro Wi-Fi nuostatą pasirinkdami įjungta.
4. Pasirinkite norimą „Wi-Fi“ prieigos tašką ir Jungtis.

## „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) funkcijos išjungimas

Vadovaudamiesi šiais veiksmais, galite išjungti „Wi-Fi“ funkciją.

1. Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai. (Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.)
2. Pasirinkite(tinklo piktograma).
3. Pakeiskite parametro Wi-Fi nuostatą pasirinkdami Išjungta.

#### Patarimas

- Norėdami išjungti visas belaidžio tinklo funkcijas, įjunkite Skrydžio režimas.

- Daugiau informacijos apie parinktį Skrydžio režimas žr. „Windows“ žinynas ir palaikymas („Windows“ žinynas ir palaikymas atvėrimas).

## Apie tinklą (LAN)

Naudodami tinklą (LAN) galite prijungti VAIO kompiuterį prie interneto ir perkelti duomenis iš kompiuterio į kitus įrenginius ir atvirkščiai.

Prie tinklo VAIO kompiuterį galima prijungti belaidžiu ryšiu.

Informacijos, kokių periferinių įrenginių reikia norint prisijungti prie LAN, teiraukitės interneto paslaugų teikėjo (IPT) arba žr. naudojamo įrenginio vadove.

Informacijos, kaip VAIO kompiuterį prijungti prie tinklo, žr. IPT instrukcijose arba įrenginio, prie kurio ketinate prijungti kompiuterį, vadove. Jei reikia informacijos apie tinklo parametrus jūsų darbo vietoje, kreipkitės į tinklo administratorių.

## Apie „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) standartus

Naudodami „Wi-Fi“ galite prijungti VAIO kompiuterį prie interneto belaidžiu ryšiu.

„Wi-Fi“ naudoja toliau nurodytą IEEE 802.11a/b/g/n/ac (projekto) standartą, kuriame apibrėžiamas taikomos technologijos tipas. Informacijos apie kompiuterio konfigūraciją žr. specifikacijose.

#### IEEE 802.11a (dažnių juosta: 5 GHz)

Tik modeliuose, suderinamuose su IEEE 802.11a/b/g/n/ac (projekto) standartu.

#### IEEE 802.11b/g (dažnių juosta: 2,4 GHz)

IEEE 802.11g standartas teikia greitesnį ryšį nei IEEE 802.11b standartas.

#### IEEE 802.11n (dažnių juosta: 2,4 GHz / 5 GHz)

Tik modeliuose, suderintuose su IEEE 802.11b/g/n standartu, galima naudoti tik 2,4 GHz juostą.

#### IEEE 802.11ac (projektas) (dažnių juosta: 5 GHz)

Tik modeliuose, suderinamuose su IEEE 802.11a/b/g/n/ac (projekto) standartu.

## Apie interneto ryšio paslaugas

Toliau pateikiami galimi interneto ryšio paslaugų tipai.

Atsižvelgdami į savo poreikius, pvz., ryšio greitį arba naudojimo mokestį, galite rinktis vieną iš paslaugų. Dėl išsamios informacijos apie įvairias ryšio paslaugas susisiekite su interneto paslaugų teikėjais (IPT).

- Optinis šviesolaidis iki namų (FTTH)

- Kabelinis modemas

- Skaitmeninė abonento linija (DSL)

- Palydovas

- Telefonas

## Apie „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) saugos raktą

Saugos raktas – tai „Wi-Fi“ saugos protokolas, užšifruojantis „Wi-Fi“ perduodamus duomenis. Jis dar vadinamas šifravimo raktu arba WEP raktu (belaidžio tinklo raktu).

Saugos raktas leidžia belaidžiams įrenginiams, pvz., „Wi-Fi“ prieigos taškui ir kompiuteriui, su tokiu pat raktu perduoti ryšius vienas kitam naudojant „Wi-Fi“.

Saugos raktas kiekvienam prieigos taškui priskiriamas pagal numatytuosius parametrus. (Įsitikinkite, kad pakeitėte numatytąjį saugos raktą – taip apsaugosite duomenis nuo neįgalioto naudojimo.) Jei nerandate numatytojo saugos rakto, vadovaukitės su prieigos tašku pateiktu vadovu.

Jei įvesite neteisingą saugos raktą ir VAIO kompiuteris neprisijungs prie prieigos taško, ryšį užmegzkite atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

1. Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai. (Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.)
2. Pasirinkite(tinklo piktograma).
3. Pakeiskite parametro Wi-Fi nuostatą pasirinkdami įjungta.
4. Pasirinkite norimą „Wi-Fi“ prieigos tašką ir Jungtis.

## Apie tinklą (LAN)

Naudodami tinklą (LAN) galite prijungti VAIO kompiuterį prie interneto ir perkelti duomenis iš kompiuterio į kitus įrenginius ir atvirkščiai.

Prie tinklo VAIO kompiuterį galima prijungti belaidžiu ryšiu.

Informacijos, kokių periferinių įrenginių reikia norint prisijungti prie LAN, teiraukitės interneto paslaugų teikėjo (IPT) arba žr. naudojamo įrenginio vadove.

Informacijos, kaip VAIO kompiuterį prijungti prie tinklo, žr. IPT instrukcijose arba įrenginio, prie kurio ketinate prijungti kompiuterį, vadove. Jei reikia informacijos apie tinklo parametrus jūsų darbo vietoje, kreipkitės į tinklo administratorių.

## „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) ryšio nutraukimas

Vadovaudamiesi šiais veiksmais, galite nutraukti „Wi-Fi“ ryšius.

1. Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai. (Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.)
2. Pasirinkite(tinklo piktograma).
3. Pasirinkite norimą prieigos tašką ir Atsijungti.

#### Pastaba

- Neišjunkite „Wi-Fi“ funkcijos naudodami nuotolinius dokumentus, failus arba išteklius, nes duomenys gali būti prarasti.

## Pastabos apie funkcijos „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) naudojimą

Prieš pradėdami naudoti funkciją „Wi-Fi“, perskaitykite toliau pateikiamus tinkamo naudojimo įspėjimus.

- Kai kuriose šalyse arba regionuose „Wi-Fi“ gaminių naudojimą gali riboti vietos įstatymai.

- „Wi-Fi“ veikia 2,4 GHz juostoje, kurią naudoja daugelis įrenginių. Jie naudoja kitų tą pačią juostą naudojančių įrenginių skleidžiamų radijo trikdžių minimizavimo technologiją, bet radijo trikdžiai vis vien gali sumažinti ryšio greitį, diapazoną arba sutrikdyti ryšį.

- Jei VAIO kompiuteryje įjungtos ir BLUETOOTH, ir 2,4 GHz „Wi-Fi“ funkcijos, tai gali sukelti trikdžių ir dėl to gali sulėtėti ryšio greitis ar kilti kitų problemų.

- Norint užmegzti ryšį „Wi-Fi“, kai keliaujate, gali reikėti susisiekti su „Wi-Fi“ ryšio paslaugų teikėju.

- Ryšio greitis ir diapazonas gali skirtis, atsižvelgiant į šias sąlygas:

  - atstumą tarp įrenginių;

  - kliūtys tarp įrenginių;

  - įrenginių konfigūracija;

  - radijo ryšio sąlygas;

  - aplinką (įskaitant sienų medžiagą ir kt.);

  - naudojamos programėlės.

    Ryšys gali nutrūkti dėl radijo ryšio sąlygų.

- Specifikacijoje nurodytas duomenų perdavimo greitis yra teorinė maksimali reikšmė, nebūtinai atspindinti faktinį duomenų perdavimo greitį.

- Faktinis ryšio greitis gali būti ne toks didelis, koks rodomas VAIO kompiuteryje.

- 2,4 GHz ir 5 GHz dažnio „Wi-Fi“ juostos viena su kita ryšio neužmezga.

- Naudojant IEEE 802.11b gaminyje, IEEE 802.11g ir IEEE 802.11n (2,4 GHz) duomenų perdavimo greitis gali patirti trikdžių. Be to, IEEE 802.11g ir IEEE 802.11n automatiškai sumažina perdavimo dažnį, kad būtų išlaikytas suderinamumas su IEEE 802.11b produktu. Perdavimo dažnį galima atkurti pakeitus prieigos taško kanalo parametrus.

- Norėdami staigiai sustabdyti „Wi-Fi“ funkciją, išjunkite VAIO kompiuterį ir belaidžius įrenginius (jei tokių turite).

- Į WLAN standartą įtraukti šie šifravimo metodai: belaidžio tinklo raktas (WEP), kuris yra saugos protokolas, „Wi-Fi“ apsaugotoji prieiga 2 (WPA2) ir „Wi-Fi“ apsaugotoji prieiga (WPA). Atsižvelgiant į bendrą IEEE ir „Wi-Fi Alliance“ siūlymą, WPA2 ir WPA – tai standartų specifikacijos, nustatytos pagal bendro veikimo saugos tobulinimus, pakeliančius dabartinių „Wi-Fi“ tinklų duomenų apsaugos ir prieigos valdymo lygį. WPA sukurta taip, kad būtų tiesiogiai suderinama su IEEE 802.11i specifikacija. Be naudotojo autentifikavimo naudojant 802.1X išplėstąjį autentifikavimo protokolą (EAP), šioje technologijoje naudojamas patobulintasis duomenų šifravimo laikinojo rakto vientisumo protokolas (TKIP). Duomenų šifravimas apsaugo pažeidžiamą belaidį saitą tarp klientų ir prieigos taškų. Be to, yra ir kitų tipinių LAN apsaugos mechanizmų, kurie užtikrina privatumą, pavyzdžiui: slaptažodžio apsauga, visapusis šifravimas, virtualūs privatieji tinklai ir autentifikacija. WPA2 (antrosios kartos WPA) teikia geresnę duomenų apsaugą ir tinklo prieigos valdymą, ji sukurta visoms 802.11 įrenginių versijoms apsaugoti, įskaitant 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n ir 802.11ac (projekto) standartus (kelių bangų ir kelių režimų). Be to, remiantis patvirtintuoju IEEE 802.11i standartu, vykdydama Nacionalinio standartų ir technologijos instituto (NIST) FIPS 140-2 atitinkantį AES šifravimo algoritmą ir 802.1X pagrįstą autentifikaciją, WPA2 teikia vyriausybinio lygio apsaugą. WPA2 yra priešingai suderinama su WPA.

## Apie „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) standartus

Naudodami „Wi-Fi“ galite prijungti VAIO kompiuterį prie interneto belaidžiu ryšiu.

„Wi-Fi“ naudoja toliau nurodytą IEEE 802.11a/b/g/n/ac (projekto) standartą, kuriame apibrėžiamas taikomos technologijos tipas. Informacijos apie kompiuterio konfigūraciją žr. specifikacijose.

#### IEEE 802.11a (dažnių juosta: 5 GHz)

Tik modeliuose, suderinamuose su IEEE 802.11a/b/g/n/ac (projekto) standartu.

#### IEEE 802.11b/g (dažnių juosta: 2,4 GHz)

IEEE 802.11g standartas teikia greitesnį ryšį nei IEEE 802.11b standartas.

#### IEEE 802.11n (dažnių juosta: 2,4 GHz / 5 GHz)

Tik modeliuose, suderintuose su IEEE 802.11b/g/n standartu, galima naudoti tik 2,4 GHz juostą.

#### IEEE 802.11ac (projektas) (dažnių juosta: 5 GHz)

Tik modeliuose, suderinamuose su IEEE 802.11a/b/g/n/ac (projekto) standartu.

## Apie interneto ryšio paslaugas

Toliau pateikiami galimi interneto ryšio paslaugų tipai.

Atsižvelgdami į savo poreikius, pvz., ryšio greitį arba naudojimo mokestį, galite rinktis vieną iš paslaugų. Dėl išsamios informacijos apie įvairias ryšio paslaugas susisiekite su interneto paslaugų teikėjais (IPT).

- Optinis šviesolaidis iki namų (FTTH)

- Kabelinis modemas

- Skaitmeninė abonento linija (DSL)

- Palydovas

- Telefonas

## „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) ryšių užmezgimas

Galite užmegzti „Wi-Fi“ ryšį tarp VAIO kompiuterio ir prieigos taško (nepridedama).

Prieš naudodami „Wi-Fi“, įsitikinkite, kad „Wi-Fi“ prieigos taškas yra įjungtas ir veikia.

1. Prieigos tašką prijunkite prie VAIO kompiuterio.

   Jei reikia daugiau informacijos, žr. „Windows“ žinynas ir palaikymas („Windows“ žinynas ir palaikymas atvėrimas) ir su prieigos tašku pateiktą vadovą.

2. Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai. (Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.)
3. Pasirinkite(tinklo piktograma).
4. Pakeiskite parametro Wi-Fi nuostatą pasirinkdami įjungta.
5. Pasirinkite norimą prieigos tašką ir Jungtis.

   Užmezgus ryšį pasirinkto prieigos taško lauke rodoma Prisijungta.

   Jei rodomas saugos rakto įvesties langas, įveskite saugos raktą ir pasirinkite Gerai. Daugiau informacijos žr. Apie „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) saugos raktą.

   Atminkite, kad įvedant saugos raktą skiriamos didžiosios ir mažosios raidės.

#### Kaip patikrinti „Wi-Fi“ ryšio būseną

Atverkite darbalaukį ir perkelkite pelės žymeklį ant(tinklo piktogramos), esančios darbalaukio informacinių pranešimų srityje, kad patikrintumėte „Wi-Fi“ ryšio būseną, pvz., šiuo metu prie jūsų VAIO kompiuterio prijungtą prieigos tašką.

Kaip atverti darbalaukį, žr. Darbalaukis atvėrimas.

#### Pastaba

- Kai modeliuose su IEEE 802.11a/b/g/n/ac (projektas) įjungta tik 2,4 GHz „Wi-Fi“ funkcija, VAIO kompiuteris negali prisijungti prie 5 GHz „Wi-Fi“ prieigos taško. Be to, kai įjungta tik 5 GHz „Wi-Fi“ funkcija, kompiuteris negali prisijungti prie 2,4 GHz „Wi-Fi“ prieigos taško.

  Kai modeliuose su IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz „Wi-Fi“ funkcija išjungta, kompiuteris negali prisijungti prie prieigos taško. Kompiuteris negali prisijungti ir prie 5 GHz „Wi-Fi“ prieigos taško.

- Prieš pradedant ryšius su „Wi-Fi“ gali šiek tiek užtrukti, kol rasite „Wi-Fi“ prieigos tašką ir prie jo prisijungsite.

#### Patarimas

- Daugiau informacijos apie parinktį Skrydžio režimas žr. „Windows“ žinynas ir palaikymas („Windows“ žinynas ir palaikymas atvėrimas).

- Kai prijungsite VAIO kompiuterį prie prieigos taško įvesdami saugos raktą, prieigos taškas bus užregistruotas kompiuteryje. Vėliau prisijungiant saugos rakto įvesti nereikės.

## Apie „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) saugos raktą

Saugos raktas – tai „Wi-Fi“ saugos protokolas, užšifruojantis „Wi-Fi“ perduodamus duomenis. Jis dar vadinamas šifravimo raktu arba WEP raktu (belaidžio tinklo raktu).

Saugos raktas leidžia belaidžiams įrenginiams, pvz., „Wi-Fi“ prieigos taškui ir kompiuteriui, su tokiu pat raktu perduoti ryšius vienas kitam naudojant „Wi-Fi“.

Saugos raktas kiekvienam prieigos taškui priskiriamas pagal numatytuosius parametrus. (Įsitikinkite, kad pakeitėte numatytąjį saugos raktą – taip apsaugosite duomenis nuo neįgalioto naudojimo.) Jei nerandate numatytojo saugos rakto, vadovaukitės su prieigos tašku pateiktu vadovu.

Jei įvesite neteisingą saugos raktą ir VAIO kompiuteris neprisijungs prie prieigos taško, ryšį užmegzkite atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

1. Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai. (Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.)
2. Pasirinkite(tinklo piktograma).
3. Pakeiskite parametro Wi-Fi nuostatą pasirinkdami įjungta.
4. Pasirinkite norimą „Wi-Fi“ prieigos tašką ir Jungtis.

## „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) funkcijos išjungimas

Vadovaudamiesi šiais veiksmais, galite išjungti „Wi-Fi“ funkciją.

1. Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai. (Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.)
2. Pasirinkite(tinklo piktograma).
3. Pakeiskite parametro Wi-Fi nuostatą pasirinkdami Išjungta.

#### Patarimas

- Norėdami išjungti visas belaidžio tinklo funkcijas, įjunkite Skrydžio režimas.

- Daugiau informacijos apie parinktį Skrydžio režimas žr. „Windows“ žinynas ir palaikymas („Windows“ žinynas ir palaikymas atvėrimas).

## Apie BLUETOOTH(R) ryšio saugą

BLUETOOTH belaidžio ryšio technologijos autentifikavimo funkcija leidžia valdyti ryšį su kitais įrenginiais.

Autentifikavimo funkcija neleidžia nepageidaujamiems anoniminiams BLUETOOTH įrenginiams prisijungti prie jūsų VAIO kompiuterio. Kai BLUETOOTH įrenginių ryšys užmezgamas pirmą kartą, reikia nustatyti įprastą slaptąjį kodą (autentifikuoti reikalingą slaptažodį) ir įregistruoti abu įrenginius. Užregistravus įrenginį, dar kartą įvesti slaptojo kodo nereikia.

Norėdami išsamesnės informacijos, atverkite „Windows“ žinynas ir palaikymas („Windows“ žinynas ir palaikymas atvėrimas) ir paieškos laukelyje įveskite „BLUETOOTH“.

## Pastabos apie funkcijos BLUETOOTH(R) naudojimą

Prieš pradėdami naudotis funkcija BLUETOOTH perskaitykite toliau pateikiamus tinkamo naudojimo įspėjimus.

- Kai kuriose šalyse arba regionuose funkcijos BLUETOOTH naudojimą gali riboti vietos įstatymai.

- Funkcija BLUETOOTH gali neveikti kai kuriuose įrenginiuose, atsižvelgiant į gamintoją arba jo naudojamos programėlės versiją. Prieš įsigydami BLUETOOTH įrenginį patikrinkite sistemos reikalavimus.

  Daugiau informacijos apie BLUETOOTH įrenginius galima rasti VAIO pagalbos svetainėje.

  Kai kurie BLUETOOTH įrenginiai reikalauja autentiškumo patvirtinimo (susiejimo) prieš užmezgant ryšį su kitu įrenginiu. Prieš jungdamiesi prie tokių įrenginių atlikite autentifikavimo procesą.

- BLUETOOTH įrenginiai veikia 2,4 GHz juostoje, kurią naudoja daugelis įrenginių. BLUETOOTH įrenginiai naudoja kitų tą pačią juostą naudojančių įrenginių skleidžiamų radijo trikdžių minimizavimo technologiją, bet radijo trikdžiai vis tiek gali ryšį sulėtinti, sumažinti jo diapazoną arba kartais jį sutrikdyti.

- Ryšio greitis ir diapazonas gali skirtis, atsižvelgiant į šias sąlygas:

  - atstumas tarp ryšio įrenginių;

  - kliūtys tarp įrenginių;

  - aplinkos terpė (įskaitant sienas ir jų medžiagą);

  - įrenginių konfigūracija;

  - naudojamos programėlės;

  - radijo ryšio sąlygos.

    Ryšys gali nutrūkti dėl radijo ryšio sąlygų.

- Jei jūsų VAIO kompiuteris yra suderinamas su BLUETOOTH didelės spartos technologija ir ketinate jį naudoti didelės spartos ryšiui, kompiuteryje įjunkite belaidžio LAN ir BLUETOOTH funkcijas.

- Kartais vykdant ištisinį perdavimą dideli failai gali būti sugadinti dėl BLUETOOTH standarto apribojimų ir aplinkos elektromagnetinių trikdžių.

- Prie VAIO kompiuterio prijungus kelis BLUETOOTH įrenginius galima perkrauti kanalą, dėl to įrenginys veiks prastai. BLUETOOTH technologijai tai įprasta ir nereiškia gedimo.

- Vaizdas ir garsas gali nesutapti, jei VAIO kompiuteriu leisite vaizdus su garso išvestimi iš prijungto BLUETOOTH įrenginio. Su BLUETOOTH technologija taip nutinka dažnai ir nereiškia gedimo.

- Visi BLUETOOTH įrenginiai turi būti sertifikuoti pagal „Bluetooth SIG“ nustatytas procedūros sąlygas, kad būtų užtikrinta BLUETOOTH standarto atitiktis.

  Net jei ir BLUETOOTH įrenginiai atitinka BLUETOOTH standarto reikalavimus, konkretaus įrenginio veikimas, specifikacijos ir veikimo procesai gali skirtis. Keistis duomenimis gali būti įmanoma ne visose situacijose.

- Negarantuojamas visų BLUETOOTH įrenginių suderinamumas su VAIO kompiuteriu.

- Jei reikia skubiai išjungti funkciją BLUETOOTH, išjunkite VAIO kompiuterį.

## Apie funkciją BLUETOOTH(R)

Galite sukurti belaidį ryšį tarp VAIO kompiuterio ir kitų BLUETOOTH įrenginių, pvz., kito kompiuterio, išmaniojo telefono, mobiliojo telefono, ausinių arba pelės.

Atviroje vietoje duomenis tarp šių įrenginių nenaudodami kabelių galite perkelti ne daugiau kaip 10 metrų spinduliu.

Vieną BLUETOOTH įrenginį belaidžiu tinklu galima prijungti prie daugiausia septynių įrenginių, kad būtų galima keistis duomenimis.

Kai įrenginys nori prisijungti prie kito įrenginio, jis siunčia užklausą gretimiems BLUETOOTH įrenginiams. Jei kuris nors iš įrenginių atsako į užklausą, du įrenginiai gali prisijungti vienas prie kito.

## Prisijungimas prie kito BLUETOOTH(R) įrenginio, pvz., pelės

Galite prijungti BLUETOOTH įrenginius prie savo VAIO kompiuterio.

Išsamią informaciją apie BLUETOOTH ryšį žr. Apie funkciją BLUETOOTH(R).

1. Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai. (Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.)
2. Apatiniame dešiniajame kampe pasirinkite Keisti kompiuterio parametrus.
3. Kairiojoje ekrano PC parametrai srityje pasirinkite Kompiuteris ir įrenginiai ir Bluetooth.
4. Pakeiskite parametro Bluetooth nuostatą pasirinkdami įjungta.

   VAIO kompiuteris ieško įrenginių ir pateikia jų sąrašą.

5. Kad prijungtumėte BLUETOOTH pelę, įjunkite ją ir paspauskite mygtuką.

   Kaip paruošti įrenginį užmegzti ryšį, žr. vadove, kurį gavote kartu su BLUETOOTH įrenginiu.

6. Pasirinkite norimą įrenginį ir Susieti.

   Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad įregistruotumėte savo įrenginį.

#### Pastaba

- Atsižvelgiant į BLUETOOTH įrenginį, gali šiek tiek užtrukti, kol VAIO kompiuteris jį suras.

  Jei jūsų įrenginys nerodomas sąraše, pakartokite procedūrą, kad paruoštumėte įrenginį užmegzti ryšį (pvz., paspauskite ryšio mygtuką).

- Atsižvelgiant į BLUETOOTH įrenginį, ryšio kūrimo procedūra gali skirtis. Jei reikia informacijos apie šią procedūrą, vadovaukitės su įrenginiu pateiktu vadovu.

#### Patarimas

- Jei VAIO kompiuteris yra suderinamas su BLUETOOTH didelės spartos technologija ir ketinate jį naudoti per didelės spartos ryšį, įjunkite parametrą Wi-Fi. Kaip įjungti parametrą, žr. „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) ryšių užmezgimas.

- Jei BLUETOOTH įrenginys reikalauja autentiškumo patvirtinimo, kad būtų užmegztas ryšys, atsiras langas, kuriame galima įrašyti prisijungimo kodą. Vykdykite ekrane rodomas instrukcijas, kad bendrintumėte BLUETOOTH įrenginio ir VAIO kompiuterio slaptąjį kodą. Jei prisijungti nereikia, lange pasirinkite mygtuką Atšaukti.

  - Slaptasis kodas – tai slaptas skaičius, kurį naudotojas įveda atlikdamas autentifikavimo procedūrą, kad būtų galima užmegzti dviejų BLUETOOTH įrenginių tarpusavio ryšį. Įveskite tą pačią raidinę ir skaitinę eilutę (skiriamos didžiosios ir mažosios raidės) abiejuose įrenginiuose, kad būtų galima užmegzti jų tarpusavio ryšį. Slaptąjį kodą galite keisti kiekvieną kartą atlikdami autentifikavimą, jei per šį procesą įvedate tą patį slaptąjį kodą abiejuose įrenginiuose. Išsamesnę informaciją apie BLUETOOTH įrenginio slaptąjį kodą žr. su įrenginiu pateiktame vadove. Jei slaptasis BLUETOOTH kodas kurį laiką neįvedamas, ryšio užmezgimas bus nutrauktas dėl saugos. Tada pabandykite dar kartą.

- Norėdami gauti išsamią naudojimo informaciją, atverkite „Windows“ žinynas ir palaikymas („Windows“ žinynas ir palaikymas atvėrimas) ir ieškos lauke įveskite BLUETOOTH.

## BLUETOOTH(R) ryšio sustabdymas

BLUETOOTH ryšį galite sustabdyti atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

1. Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai. (Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.)
2. Apatiniame dešiniajame kampe pasirinkite Keisti kompiuterio parametrus.
3. Kairiojoje ekrano PC parametrai srityje pasirinkite Kompiuteris ir įrenginiai ir Bluetooth.
4. Pakeiskite parametro Bluetooth nuostatą pasirinkdami Išjungta.

## USB įrenginio įkrovimas

Įjungę USB įkrovimo parametrus, USB įrenginį įkrauti galite ir VAIO kompiuteriui esant išjungtam, veikiant užmigdymo arba miego režimu.

Parametrus keiskite atjungę USB įrenginį nuo USB prievado, palaikančio USB įkrovimą.

1. Paleiskite VAIO Control Center ir pasirinkite Hardware. (Kaip paleisti VAIO Control Center, žr. Programėlės paleidimas.)
2. Įjunkite USB Charging parametrą.
3. Prijunkite USB įrenginį prie USB prievado su šalia jo išspausdinta žyme.

   Jei įkrauti nepradedama net prijungus USB įrenginį prie USB įkrovimą palaikančio USB prievado, iš naujo prijunkite įrenginį.

#### Pastaba

- Kai USB įkrovimo parametrai įjungti, energijos vartojimas padidėja, net kai VAIO kompiuteris yra išjungtas ar veikia užmigdymo arba miego režimu, nes kompiuteris teikia energiją USB prievadui, net jei USB įrenginys neprijungtas prie prievado.

- Įjungę USB įkrovimo parametrus, negalėsite naudoti USB įrenginio, prijungto prie USB įkrovimą palaikančio USB prievado, nuotolinio žadinimo funkcijos.

#### Patarimas

- Pagal numatytuosius parametrus USB įkrovimo parametrai yra išjungti.

## USB įrenginio prijungimas

Prie VAIO kompiuterio galite prijungti universaliosios magistralės (USB) įrenginį, pvz., pelę, diskelių įrenginį, garsiakalbį arba spausdintuvą.

Prijungiant USB įrenginį gali reikėti įdiegti su įrenginiu pridedamą tvarkyklę.

Daugiau informacijos žr. su įrenginiu pateiktame vadove.

1. Pasirinkite norimą naudoti USB prievadą ().
2. Į USB prievadą įkiškite USB įrenginio kabelį () (nepridedama).

#### Pastaba

- Prieš naudojant gali reikėti įdiegti su USB įrenginiu teikiamą tvarkyklę. Daugiau informacijos žr. su USB įrenginiu pateiktame vadove.

- Norėdami spausdinti dokumentus, įsitikinkite, kad USB spausdintuvas yra suderinamas su naudojama „Windows“ versija.

- Prieš atjungdami USB garsiakalbius nuo VAIO kompiuterio, sustabdykite DVD ar muzikos atkūrimą arba išjunkite kompiuterį. Jei atjungsite USB garsiakalbius atkūrimo metu, įranga gali sugesti.

  Kaip atjungti USB įrenginį, žr. su įrenginiu pateiktame vadove.

- Kad apsaugotumėte VAIO kompiuterį ir (arba) USB įrenginius nuo pažeidimų, atkreipkite dėmesį į toliau pateikiamą informaciją.

  - Pernešdami VAIO kompiuterį su prijungtais USB įrenginiais, nesutrenkite USB prievadų.

  - Nedėkite VAIO kompiuterio į krepšį ar nešiojimo įdėklą neištraukę USB įrenginių.

#### Patarimas

- VAIO kompiuteryje esantys USB prievadai atitinka USB 2.0 standartą ir (arba) USB 3.0 standartą.

  USB prievadus, kurie atitinka USB 3.0 standartą, galima atpažinti iš mėlynos spalvos.

- Be USB 2.0 standartinio perdavimo režimų, USB 3.0 standartas apibrėžia toliau nurodytą perdavimo režimą.

  - „SuperSpeed“: perdavimo sparta – 5 Gbps.

## Vietinio abonemento perjungimas į „Microsoft“ abonementą

Naudojant „Windows 8“ vietinį abonementą galima perjungti į „Microsoft“ abonementą ir atvirkščiai.

Perjungę vietinį abonementą į „Microsoft“ abonementą galite atsisiųsti programų iš „Windows“ parduotuvė.

Norėdami sukurti „Microsoft“ abonementą arba jį įjungti atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai. (Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.)
2. Apatiniame dešiniajame kampe pasirinkite Keisti kompiuterio parametrus.
3. Kairiojoje ekrano PC parametrai srityje pasirinkite Abonementai ir Jūsų abonementas.
4. Pasirinkite Prisijungti prie „Microsoft“ abonemento.
5. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

#### Patarimas

- Norėdami įjungti vietinį abonementą, atlikdami 4 veiksmą vietoje Prisijungti prie „Microsoft“ abonemento pasirinkite Atsijungti.

- Pamiršę savo „Microsoft“ abonemento slaptažodį susisiekite su „Microsoft“ palaikymo tarnyba.

## Apie mygtuką ASSIST

Norėdami atlikti įprastą VAIO kompiuterio priežiūros procedūrą arba išspręsti problemas, su kuriomis susidūrėte naudodamiesi kompiuteriu, paspauskite mygtuką ASSIST.

Kai kompiuteris įjungtas, paspaudus mygtuką ASSIST paleidžiama VAIO Care.

Kai kompiuteris išjungtas, paspaudus mygtuką ASSIST atidaromas ekranas VAIO Care (Rescue Mode).

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions galima naudoti kompiuteriui atkurti kritiniu atveju, pvz., jei nepavyksta paleisti „Windows“.

#### Pastaba

- Jei rodomas ekranas VAIO Care (Rescue Mode) ir penkias minutes neatliekamas joks veiksmas, VAIO kompiuteris automatiškai išsijungs.

## Įtaisytųjų įrenginių naudojimo apribojimai

BIOS funkcija leidžia išjungti toliau nurodytus įtaisytuosius įrenginius. Naudodami šią funkciją galite uždrausti naudoti išorines jungtis ir kurti išorinius ryšius.

- USB Ports

- Memory Card Slot

- Wireless Device

- LAN Device (modeliai su LAN prievadu)

1. Paspauskite mygtuką ASSIST, kai VAIO kompiuteris išjungtas.

   Bus atvertas ekranas VAIO Care (Rescue Mode).

2. Pasirinkite Start BIOS setup.

   Įveskite slaptažodį, jei jis jau nustatytas.

   Bus atvertas BIOS sąrankos ekranas.

3. Paspausdami klavišąarbapasirinkite kortelę Advanced.
4. Paspausdami klavišąarbapasirinkite norimą įtaisytąjį įrenginį ir paspauskite klavišą Enter.
5. Paspausdami klavišąarbapasirinkite Disabled arba Enabled ir paspauskite klavišą Enter.

   - Jei pasirinksite Disabled

     Pasirinktas įrenginys bus išjungtas.

   - Jei pasirinksite Enabled

     Pasirinktas įrenginys bus įjungtas ir jį bus galima naudoti naudojant VAIO kompiuterį.

6. Paspausdami klavišąarba, kad pasirinktumėte kortelę Exit, pasirinkite Exit Setup ir paspauskite klavišą Enter.

   Paraginti patvirtinti paspauskite klavišą Enter.

#### Pastaba

- Atsižvelgiant į modelį, įrenginiai, kuriuos galima išjungti, skiriasi.

- Nors belaidžio įrenginio naudojimą apriboti galima, NFC / Vieno palietimo funkcijos išjungti nepavyks.

## Sistemos informacijos peržiūra

Galite peržiūrėti savo VAIO kompiuterio sistemos informaciją.

1. Paleiskite VAIO Care (Desktop). (Kaip paleisti VAIO Care (Desktop), žr. Programėlės paleidimas.)
2. Pasirinkite About your VAIO ir System information.

   Rodoma VAIO kompiuterio sistemos informacija.

## VAIO kompiuterio tinkinimas

Naudodami VAIO Control Center galite keisti įvairių funkcijų, pvz., ekrano ir garsų, parametrus.

1. Paleiskite VAIO Control Center. (Kaip paleisti VAIO Control Center, žr. Programėlės paleidimas.)
2. Pasirinkite norimą elementą ir pakeiskite parametrus.

#### Patarimas

- Jei prisiregistruosite kaip administravimo teisių neturintis naudotojas, kai kurie elementai nebus rodomi.

## VAIO kompiuterio operacinės sistemos paleidimas iš išorinių įrenginių

Galite paleisti VAIO kompiuterio operacinę sistemą iš išorinių įrenginių, pvz., optinių diskų įrenginio, USB lanksčiųjų diskelių įrenginio arba USB atmintuko, naudodami BIOS funkciją.

1. Prijunkite išorinį įrenginį prie VAIO kompiuterio.
2. Paspauskite mygtuką ASSIST, kai VAIO kompiuteris išjungtas.

   Pateikiamas ekranas VAIO Care (Rescue Mode).

3. Pasirinkite Start from media (USB device/optical disc).

   Pradedama operacinės sistemos paleidimo iš išorinio įrenginio procedūra.

#### Pastaba

- Nuo VAIO kompiuterio atjunkite visus įrenginius, išskyrus išorinį įrenginį, iš kurio norite paleisti operacinę sistemą. Kai kurių įrenginių negalima naudoti kompiuterio operacinei sistemai paleisti arba jų negalima naudoti kompiuteryje.

- Jei su išoriniu įrenginiu pateiktas kintamosios srovės adapteris, iš anksto prijunkite jį prie kintamosios srovės šaltinio.

## „VAIO Update“ naudojimas

VAIO Update – tai tarnyba, pateikianti aktualią informaciją, pvz., svarbius pranešimus arba programų naujinius, kad jūsų VAIO kompiuteryje veiktų naujausia programinės įrangos versija.

VAIO Update internetu automatiškai aptinka atnaujintinas programas, kurių reikia jūsų kompiuterio veikimui gerinti, ir naujas programas bei leidžia paprastai jas atsisiųsti ir įdiegti.

1. Paleiskite VAIO Update ir vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis. (Kaip paleisti VAIO Update, žr. Programėlės paleidimas.)

#### Patarimas

- VAIO Update taip pat galite paleisti iš VAIO Care (Desktop).

## Optimalios VAIO kompiuterio veikimo būklės palaikymas (VAIO Care)

Naudodamiesi VAIO Care galėsite atlikti toliau nurodytas operacijas, kad VAIO kompiuteris veiktų optimaliai.

- Reguliariai vykdykite veikimo patikras ir reguliavimo procesą.

- Raskite techninės pagalbos informaciją (techninės pagalbos svetainės URL ir kontaktinę informaciją).

- Kilus nesklandumų, paleiskite VAIO Care tik paspausdami mygtuką ASSIST ir ieškokite atitinkamų priemonių.

1. Paspauskite mygtuką ASSIST, kai VAIO kompiuteris įjungtas.

   Paleidžiama VAIO Care.

   Jei reikia daugiau informacijos, žr. su VAIO Care pateiktą žinyno failą.

#### Patarimas

- Paspaudus mygtuką ASSIST, kai VAIO kompiuteris išjungtas, atidaromas ekranas VAIO Care (Rescue Mode). VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions galima naudoti norint atlikti avarinį kompiuterio būsenos atkūrimą, pvz., jei nepaleidžiama „Windows“.

- Arba atverkite ekraną Programėlės ir pasirinkite VAIO Care.

  Kaip atverti ekraną Programėlės, žr. Programų sąrašo atvėrimas.

## VAIO kompiuterio naujinimas

Būtinai atnaujinkite savo VAIO kompiuterį įdiegdami toliau nurodytas programėles, kad kompiuteris taptų efektyvesnis, saugesnis ir funkcionalesnis.

#### Pastaba

- Norint nustatyti naujinimo parametrus VAIO kompiuteris turi būti prijungtas prie interneto.

#### Windows Update

Naudojant Windows Update galima padaryti, kad VAIO kompiuteris veiktų stabiliau.

1. Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąIeškoti. (Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.)

2. Paieškos laukelyje įveskite „Windows Update“.

3. Iš pateikto sąrašo pasirinkite Windows Update ir vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas, kad užbaigtumėte naujinimą.

#### VAIO Update

VAIO Update automatiškai informuoja apie internete rastus naujinius, atsiunčia juos ir įdiegia VAIO kompiuteryje.

1. Paleiskite VAIO Update ir vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis. (Kaip paleisti VAIO Update, žr. Programėlės paleidimas.)

#### „Windows“ parduotuvė programėlių naujinimas

Būtinai atnaujinkite programėlę „Windows“ parduotuvė. Jei būtinas naujinimas, pasirodys numeris išklotinėje Parduotuvė, esančioje ekrane Pradžia.

1. Atverkite ekraną Pradžia ir pasirinkite išklotinę Parduotuvė. (Kaip atverti ekraną Pradžia, žr. Apie ekraną ir meniu Pradžia.)

2. Viršutiniame dešiniajame ekrano kampe pasirinkite Naujinimai.

   Skliausteliuose esantis skaičius rodo programėlių, kurias galima naudoti, skaičių.

3. Naujintinas programėles pažymėkite varnele ir pasirinkite Diegti.

   Norėdami programėles atnaujinti vėliau, varnelę pašalinkite.

## Pastabos apie miego režimą

Prieš naudodami miego režimą perskaitykite toliau nurodytus įspėjimus.

- Miego režimo gali nepalaikyti kai kurie USB įrenginiai. Kai VAIO kompiuteris tęsia darbą po miego režimo, kompiuteris gali neatpažinti kai kurių USB įrenginių, atsižvelgiant į prijungtų USB įrenginių tipą ir skaičių.

  Jei negalite įjungti miego režimo, atjunkite visus USB įrenginius ir bandykite dar kartą.

- Jūsų VAIO kompiuteris gali grįžti į įprastą režimą iš miego režimo pajudinus pelę; tai priklauso nuo naudojamos pelės.

- Jei VAIO kompiuteris pradeda veikti miego režimu, kai kompiuteris veikia nestabiliai, gali nepavykti grįžti iš miego režimo į įprastą režimą. Rekomenduojama atlikti toliau nurodytus veiksmus.

  - Prieš VAIO kompiuteryje įjungdami miego režimą, įrašykite failus ir išjunkite visas paleistas programas.

  - Kartkartėmis išjunkite VAIO kompiuterį.

- Atsižvelgiant į „Windows“ būseną, VAIO kompiuteris gali nepradėti veikti miego režimu.

- Jei VAIO kompiuteris pradeda veikti miego režimu, kai vykdoma užduotis, pvz., įrašomas DVD, užduotis gali būti sustabdyta.

- Kai VAIO kompiuteris neprijungtas prie interneto, negalite gauti naujausių el. pašto, socialinių tinklų paslaugų (SNS) ir kt. naujinių.

- VAIO kompiuteriui veikiant miego režimu jis gali įkaisti.

- Kompiuteriui veikiant miego režimu, gali veikti aušinimo ventiliatorius.

## Energijos vartojimo plano pasirinkimas

Galima nustatyti energijos vartojimo planus pagal tam tikrus energijos suvartojimo reikalavimus.

1. Atverkite Valdymo skydas. (Žr. Valdymo skydas atvėrimas.)
2. Pasirinkite Aparatūra ir garsas ir Energijos vartojimo parinktys.
3. Pasirinkite norimą energijos vartojimo planą.
4. Jeigu norite pakeisti energijos vartojimo plano parametrus, lange Energijos vartojimo parinktys norimo energijos vartojimo plano dešinėje pasirinkite Keisti plano parametrus.

   Pasirinkę Keisti papildomus maitinimo parametrus galite pakeisti išplėstinius parametrus.

   Daugiau informacijos apie energijos vartojimo planų parametrus žr. „Windows“ žinynas ir palaikymas („Windows“ žinynas ir palaikymas atvėrimas).

#### Patarimas

- Energijos vartojimo būsenos piktograma nurodo, kokį maitinimo šaltinį šiuo metu naudoja VAIO kompiuteris, o pasirinkę šią piktogramą galite pamatyti kompiuterio maitinimo būseną.

## Pastabos apie maitinimo šaltinio naudojimą

Prieš naudodami maitinimo šaltinį perskaitykite toliau nurodytus įspėjimus.

### Pastabos apie kintamosios srovės adapterį

- Pridėtą kintamosios srovės adapterį galima naudoti su VAIO kompiuteriu arba originaliais „Sony“ produktais. Nenaudokite jokio kito kintamosios srovės adapterio, nes jis gali sugadinti įrenginį.

- Kintamosios srovės adapterio nejunkite prie maitinimo įtampos keitimo įrenginio, pvz., kelioninio maitinimo įtampos keitiklio. Jis gali perkaitinti arba sugadinti įrenginį.

- Jei kintamosios srovės adapterio kabelis sugadintas arba sulūžo, jo nebenaudokite.

### ﻿Pastabos apie VAIO kompiuterio įjungimą

- VAIO kompiuteryje yra magnetinių dalių, todėl magnetines saugojimo laikmenas laikykite toliau nuo kompiuterio, nes gali būti sugadinti jose esantys duomenys.

- Magnetinius įrenginius laikykite toliau nuo VAIO kompiuterio.

## Miego režimo naudojimas

Kai kompiuteris veikia miego režimu, galite būti ramūs, kad net nenaudojant VAIO kompiuterio jo būsena nepakis ir duomenų, kuriuos naudojate dirbdami, neprarasite.

#### Kaip aktyvinti miego režimą

1. Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai. (Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.)

2. PasirinkiteMaitinimas ir Miego režimas.

   Jei VAIO kompiuteryje yra maitinimo indikatorius, kompiuteriui pradėjus veikti miego režimu jis išsijungia (numatytasis parametras).

#### Kaip grįžti į įprastą režimą

1. Paspauskite mygtuką(Maitinimas).

#### Pastaba

- Jei paspausite ir laikysite nuspaudę mygtuką(Maitinimas) ilgiau nei 4 sekundes arba 10 sekundžių, VAIO kompiuteris išsijungs automatiškai. Tokiu atveju bus ištrinti visi neįrašyti duomenys.

- Pagal numatytuosius parametrus pasibaigus akumuliatoriaus energijai VAIO kompiuteris automatiškai pradeda veikti užmigdymo režimu. Tačiau, atsižvelgiant į veikimo sąlygas, kompiuteriui gali nepavykti persijungti į užmigdymo režimą.

  Jei taip nutinka baigiantis akumuliatoriaus energijai, kompiuteris išsijungs, o neįrašyti duomenys bus prarasti.

  Kai kompiuteris veikia naudodamas akumuliatoriaus energiją, dažnai įrašykite duomenis.

- Prieš perkeldami VAIO kompiuterį į kitą vietą įsitikinkite, kad maitinimo indikatoriaus lemputė nedega, nes vibracija arba smūgis gali pažeisti standųjį diską. Jei kompiuteryje yra maitinimo indikatorius, įsitikinkite, kad jis nešviečia.

#### Patarimas

- Pagal numatytuosius parametrus VAIO kompiuteris pradeda automatiškai veikti miego režimu, kai jis nenaudojamas tam tikrą laiką ir yra maitinamas iš kintamosios srovės tinklo.

- Atlikus toliau nurodytus veiksmus VAIO kompiuteris pradeda veikti miego režimu.

  - Paspauskite mygtuką(Maitinimas) (numatytasis parametras).

  - Uždarykite LCD ekrano dangtį. Po kelių sekundžių kompiuteris pradės veikti miego režimu.

- VAIO kompiuteris pereis iš miego režimo į įprastą režimą atidarius arba pakėlus LCD ekraną.

  Norėdami pakeisti veiksmą, vykdomą atidarius arba suaktyvinus LCD ekraną, paleiskite VAIO Control Center ir pakeiskite Power and Battery esančius parametrus. Norėdami paleisti VAIO Control Center, žr. Programėlės paleidimas.

## Aiškūs ir ryškūs vaizdai (modeliai, kuriuose įdiegta „X-Reality for mobile“)

Jei norite, kad vaizdai būtų aiškūs ir ryškūs, naudokite X-Reality for mobile modulį – aukštos kokybės vaizdų technologiją.

1. Paleiskite VAIO Control Center ir pasirinkite Image Quality. (Kaip paleisti VAIO Control Center, žr. Programėlės paleidimas.)
2. Nustatykite parametro X-Reality for mobile nuostatą į įjungta.

#### Pastaba

- Kol peržiūrimi vaizdai, parametro įjungties ir išjungties nuostatos nesikeičia.

## LCD ryškumo keitimas

Galite reguliuoti LCD ryškumą.

1. Paspauskite klavišus Fn + F5 arba Fn + F6.

   Kad sumažintumėte apšvietimo intensyvumą, spauskite klavišus Fn + F5. Kad padidintumėte apšvietimo intensyvumą, spauskite klavišus Fn + F6.

#### Patarimas

- LCD ryškumo parametras išlieka toks pat net ir tada, kai VAIO kompiuteris buvo išjungtas ir paleistas iš naujo.

## Automatinis LCD ryškumo reguliavimas

Pagal nustatytą aplinkos apšvietimo intensyvumą VAIO kompiuteris automatiškai reguliuoja LCD ryškumą.

1. Paleiskite VAIO Control Center ir pasirinkite Image Quality. (Kaip paleisti VAIO Control Center, žr. Programėlės paleidimas.)
2. Įjunkite arba išjunkite automatinio reguliavimo parametrą dalyje Display Brightness.

#### Patarimas

- Aplinkos šviesos intensyvumą matuoja aplinkos šviesos jutiklis. Užblokavus aplinkos apšvietimo jutiklį gali sumažėti LCD ryškumas.

## Ekrano vaizdo skiriamosios gebos (dydžio) keitimas HDMI kabeliu prijungtame įrenginyje

Galite keisti išoriniame ekrane, pvz., prie kompiuterio HDMI kabeliu (nepridedama) prijungtame televizoriuje, rodomo VAIO kompiuterio ekrano vaizdo skiriamąją gebą arba dydį.

1. Prijunkite VAIO kompiuterį HDMI kabeliu prie televizoriaus su HDMI jungtimi. (Daugiau informacijos žr. Televizoriaus prijungimas per HDMI įvesties prievadą.)
2. Įjunkite televizorių.
3. Paleiskite VAIO Control Center ir pasirinkite Image Quality. (Kaip paleisti VAIO Control Center, žr. Programėlės paleidimas.)
4. Pasirinkite Details dalyje External Display Resolution.
5. Kortelėje Select Resolution pasirinkite norimą skiriamąją gebą.

   Pasirinkta skiriamoji geba pritaikoma po kelių sekundžių.

6. Jei kompiuterio vaizdo dydis neatitinka televizoriaus rodomosios srities dydžio, pasirinkite kortelę Adjust Resolution, kad sureguliuotumėte ekrano dydį.

#### Pastaba

- Atsižvelgiant į modelį arba HDMI kabeliu prijungtą įrenginį, kai kurios skiriamosios gebos parinktys gali būti negalimos.

- Atsižvelgiant į pasirinktą skiriamąją gebą, ekrano skiriamosios gebos reguliavimo funkcija gali būti išjungta.

## Vaizdo režimo pasirinkimas

Galite perjungti vaizdo išvestį tarp kompiuterio ekrano ir išorinio ekrano, prijungto prie VAIO kompiuterio.

1. Įjunkite išorinį ekraną.
2. Kelis kartus paspauskite klavišus Fn + F7, kad pasirinktumėte norimą vaizdo išvestį, tada paspauskite klavišą Enter.

#### Pastaba

- Jei atjungsite ekrano laidą (nepridedama), kai išorinis ekranas pasirinktas kaip vienintelė vaizdo išvestis, bus sunku valdyti VAIO kompiuterį, nes kompiuterio ekranas bus tuščias.

  Norėdami perjungti vaizdo išvestį į kompiuterio ekraną, dukart paspauskite klavišus Fn + F7, tada paspauskite klavišą Enter.

- Atkuriant vaizdo įrašą gali nepavykti perjungti ekrano arba VAIO kompiuteris gali veikti nestabiliai. Prieš perjungdami vaizdo išvestį išjunkite vaizdo įrašų atkūrimo programą.

- Atsižvelgiant į išorinio ekrano arba projektoriaus tipą, gali nepavykti perjungti ekrano.

## Naudojimasis kelių monitorių funkcija

Naudojantis kelių monitorių funkcija galima paskirstyti darbalaukio dalis keliuose atskiruose ekranuose.

Pavyzdžiui, jei prie monitoriaus prievado prijungtas išorinis ekranas, kompiuterio ir išorinis ekranai gali veikti kaip vienas darbalaukis.

1. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite darbalaukį ir pasirinkite Ekrano skiriamoji geba. (Kaip atverti darbalaukį, žr. Darbalaukis atvėrimas.)
2. Iš šalia Keli ekranai esančio išskleidžiamojo sąrašo pasirinkite Plėsti šiuos ekranus, tada – Gerai.

   Parametrų parinktys skiriasi, atsižvelgiant į prijungtų išorinių ekranų skaičių.

#### Pastaba

- Jūsų išorinis ekranas gali nepalaikyti kelių monitorių funkcijos.

- Kai kurios programos gali būti nesuderinamos su kelių monitorių funkcijos parametrais.

- Nekeiskite ekrano parametrų, kai naudojate vaizdo įrašų / vaizdų programas arba leidžiate DVD, nes gali kilti atkūrimo / vaizdavimo nesklandumų arba sistema gali pradėti veikti nestabiliai.

  Ekrano parametrus keiskite išjungę vaizdo įrašų / vaizdų programą.

#### Patarimas

- Galite nustatyti atskirą kiekvieno ekrano, naudojamo pasirinkus kelių monitorių funkciją, skiriamąją gebą.

## Televizoriaus prijungimas per HDMI įvesties prievadą

Prie VAIO kompiuterio HDMI laidu (nepridedama) per HDMI įvesties prievadą galite prijungti televizorių.

Norėdami sužinoti daugiau apie įrengimą ir naudojimą, žr. kartu su televizoriumi pridėtą vadovą.

1. Televizoriaus maitinimo laidą įkiškite į kintamosios srovės lizdą ir įjunkite televizorių.
2. Vieną HDMI kabelio galą prijunkite prie VAIO kompiuterio HDMI išvesties prievado (Šoninės dalys ir valdikliai), o kitą galą prijunkite prie televizoriaus.
3. Televizoriaus įvestį nustatykite kaip išorinę.

   VAIO kompiuterio ekrano vaizdas bus rodomas televizoriaus ekrane.

#### Pastaba

- HDMI išvesties prievado forma skiriasi atsižvelgiant į modelį, kurį įsigijote. Naudokite tik su jūsų VAIO kompiuterio HDMI išvesties prievadu suderinamą HDMI kabelį.

- Jei naudojama ne „Sony“ pateikta įrenginio tvarkyklė, nematysite vaizdo ir negirdėsite garso. Atnaujindami visada naudokite „Sony“ pateiktą įrenginio tvarkyklę.

- Norėdami girdėti garsą iš įrenginio, prijungto prie HDMI išvesties prievado, pakeiskite garso išvesties įrenginį. Išsamias instrukcijas žr. Garso išvesties įrenginio keitimas.

#### Patarimas

- VAIO kompiuterio HDMI išvesties prievadas atitinka didelio pralaidumo skaitmeninio turinio apsaugos (angl. „High-bandwidth Digital Content Protection“, HDCP) standartą ir gali užšifruoti skaitmeninių vaizdo signalų perdavimo kanalą autorių teisių apsaugos tikslais, todėl galite peržiūrėti įvairaus aukštos kokybės turinio, kuriam taikoma autorių teisių apsauga.

## Pastabos dėl LCD ekrano

Perskaitykite toliau nurodytus įspėjimus dėl LCD ekrano.

- LCD ekranas pagamintas taikant didelio tikslumo technologiją. Vis dėlto galite pastebėti mažyčių juodų taškelių ir / arba ryškių taškelių (raudonų, mėlynų arba žalių), kurie nuolat pasirodo LCD ekrane. Tai yra įprastas gamybos proceso rezultatas ir nereiškia gedimo.

- Nebraižykite ir nespauskite LCD ekrano paviršiaus. Taip galite sugadinti ekraną.

- Kai LCD ekrano dangtis uždarytas, nespauskite jo, nes galite įbrėžti arba sutepti LCD ekraną.

- LCD ekranas veikiant kompiuteriui gali įkaisti. Tai normalu ir nereiškia gedimo.

- Dėl VAIO kompiuterio LCD ekrano / jutiklinio ekrano mechaninių savybių, naudojant kompiuterį ilgą laiką ekrano paviršius gali įkaisti. Tai normalu ir nereiškia gedimo. (Modeliai su jutiklinio valdymo funkcija.)

- LCD ekranas / jutiklinis ekranas yra pagamintas iš sustiprintojo stiklo, kad jis būtų patvarus, bet elkitės su juo atsargiai, nes negalime 100 % užtikrinti, kad jis nesuduš. Jei ekranas suskilo į daug mažų dalelių, būkite atsargūs, kad neįsipjautumėte į stiklo šukes. (Modeliai su jutiklinio valdymo funkcija.)

- Nelaikykite LCD ekrano atsukto į saulę. Taip galite sugadinti LCD ekraną. Jei VAIO kompiuteriu naudojatės prie lango, pasirūpinkite, kad į ekraną nešviestų tiesioginiai saulės spinduliai.

- Nespauskite LCD ekrano ar jo kampų. LCD ekranas jautrus spaudimui arba slėgimui, todėl stipriai spausdami ekraną galite jį sugadinti arba jis gali pradėti veikti netinkamai.

- Naudojantis VAIO kompiuteriu esant žemai temperatūrai, LCD ekrane gali atsirasti liekamasis vaizdas. Tai nereiškia jokio gedimo. Kai kompiuteris vėl bus įprastoje temperatūroje, ekranas veiks įprastai.

- Jei LCD ekrane ilgai buvo rodomas tas pats vaizdas, gali atsirasti liekamasis vaizdas. Liekamasis vaizdas pranyksta netrukus. Galite naudoti ekrano užsklandą, kad išvengtumėte liekamųjų vaizdų.

## Ekrano vaizdo skiriamosios gebos (dydžio) keitimas

Norėdami sureguliuoti kompiuterio ekrane rodomų ženklų ir vaizdų dydį, pakeiskite ekrano skiriamąją gebą.

Daugiau informacijos žr. „Windows“ žinynas ir palaikymas („Windows“ žinynas ir palaikymas atvėrimas).

1. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite darbalaukį ir pasirinkite Ekrano skiriamoji geba. (Kaip atverti darbalaukį, žr. Darbalaukis atvėrimas.)
2. Pasirinkite esamą ekrano skiriamąją gebą šalia Skiriamoji geba ir perkeldami slankiklį pakeiskite ekrano skiriamąją gebą.

#### Pastaba

- Gali nepavykti paleisti didelės skiriamosios gebos vaizdo įrašų, atsižvelgiant į VAIO kompiuterio vaizdo atminties dydį. Tokiu atveju sumažinkite ekrano skiriamąją gebą.

- Nekeiskite ekrano skiriamosios gebos, kai naudojate vaizdo įrašų / vaizdų programas arba leidžiate DVD, nes gali kilti atkūrimo / vaizdavimo nesklandumų arba sistema gali pradėti veikti nestabiliai.

## Pastabos apie jutiklinio ekrano naudojimą (modeliai su jutiklinio valdymo funkcija)

Prieš naudodami jutiklinį ekraną perskaitykite toliau nurodytus įspėjimus.

- Stipriai nespauskite jutiklinio ekrano.

  VAIO kompiuterio jutiklinis ekranas yra pakankamai jautrus, todėl lieskite jį švelniai.

- Nelieskite jutiklinio ekrano jokiais kitais objektais, tik pirštais.

  Kitaip galima sugadinti jutiklinį ekraną. Ekraną lieskite tik pirštais.

- Jutiklinis ekranas gali veikti netinkamai, jei įjungdami VAIO kompiuterį liesite ekraną arba jei paleidžiamas kompiuteris bus veikiamas elektromagnetinių bangų. Tokiu atveju paleiskite kompiuterį iš naujo.

- Kai VAIO kompiuteris pereina iš miego režimo į įprastą režimą, jutiklinis ekranas gali keletą sekundžių neveikti. Tokiu atveju prieš naudodami jutiklinį ekraną šiek tiek palaukite.

- Jutiklinis ekranas turi būti švarus, kad galėtumėte tinkamai naudoti jutiklinio valdymo funkcijas. Esant nešvarumų jutiklinį ekraną galima sugadinti.

## Teksto dydžio (taškų colyje) didinimas (modeliai su jutiklinio valdymo funkcija)

Galite padidinti teksto ir piktogramų dydį pakeisdami taškų colyje skaičių, kad būtų lengviau naudotis jutikliniu ekranu.

1. Atidarykite elementą Valdymo skydas, pasirinkite Išvaizda ir personalizavimas ir Didinti arba mažinti tekstą ir kitus elementus. (Kaip atidaryti Valdymo skydas, žr. Valdymo skydas atvėrimas.)
2. Ekrane pasirinkite norimus parametrus ir pasirinkite Taikyti.
3. Jei pateikiamas pranešimas, rekomenduojantis atsijungti, pasirinkite Atsijungti dabar.
4. Prisijunkite iš naujo.

   Pakeičiamas „Windows“ teksto šrifto dydis.

## Kaip naudoti jutiklinį ekraną (modeliai su jutiklinio valdymo funkcija)

VAIO kompiuterį galite valdyti bakstelėdami jutikliniame ekrane arba atlikdami paprastus veiksmus pirštais.

### Pagrindiniai veiksmai

#### Kaip spustelėti (bakstelėti)

Pirštu vieną kartą bakstelėkite jutikliniame ekrane. Bakstelėdami galite pasirinkti mygtuką, pvz., Gerai ir Atšaukti, arba meniu elementą.

#### Kaip spustelėti dukart (bakstelėti dukart)

Greitai dukart pirštu bakstelėkite jutikliniame ekrane.

Galite paleisti programą, pvz., tekstų rengyklę arba skaičiuoklės programą, arba atidaryti failą dukart bakstelėdami jo piktogramą.

#### Kaip tempti

Padėkite pirštą norimoje jutiklinio ekrano vietoje ir braukite pirštu. Taip galite perkelti failą arba pakeisti lango dydį.

#### Kaip nutempti

Palieskite norimą failo piktogramą, braukdami pereikite prie kito aplanko, lango arba programos piktogramos, tada atitraukite pirštą nuo ekrano. Taip galite perkelti arba nukopijuoti failą.

### Sudėtingesni veiksmai

VAIO kompiuterį galite valdyti jutikliniame ekrane atlikdami paprastus judesius (gestais).

Programos skirtingai reaguoja į gestus.

#### Kaip spustelėti tarsi dešiniuoju pelės klavišu (paliesti ir palaikyti)

Jutikliniame ekrane palieskite ir keletą sekundžių palaikykite norimą vietą, tada atitraukite pirštą nuo ekrano. Atsižvelgiant į paliestą vietą, atidaromi įvairūs meniu.

#### Kaip slinkti

Palieskite ir braukite slankiojamojoje lango dalyje, pvz., Internet Explorer lange. Be to, norėdami slinkti lange galite tempti pasirinkto lango vertikalios slankjuostės slankiklį.

#### Kaip padidinti arba sumažinti vaizdą, pvz., nuotrauką (keisti mastelį)

Suimkite jutiklinį ekraną dviem pirštais, kad pakeistumėte vaizdo, pvz., nuotraukos, mastelį dalyje Nuotraukos. Pirštus išskėskite, kad priartintumėte vaizdą, arba suglauskite, kad jį sumažintumėte.

#### Kaip pasukti vaizdą, pvz., nuotrauką (sukti)

Padėkite du pirštus ant jutiklinio ekrano ir brėžkite apskritimus, kad pasuktumėte vaizdą, pvz., nuotrauką. Atsižvelgiant į naudojamą programą, gali nepavykti pasukti vaizdų.

#### Kaip pasirinkti perbraukiant

Brūkštelėkite pirštu kryptimi, kur ekrano negalima paslinkti.

Galite pasirinkti elementą, pvz., programos plytelę arba nuotrauką.

## Ekrano vaizdo skiriamosios gebos (dydžio) keitimas HDMI kabeliu prijungtame įrenginyje

Galite keisti išoriniame ekrane, pvz., prie kompiuterio HDMI kabeliu (nepridedama) prijungtame televizoriuje, rodomo VAIO kompiuterio ekrano vaizdo skiriamąją gebą arba dydį.

1. Prijunkite VAIO kompiuterį HDMI kabeliu prie televizoriaus su HDMI jungtimi. (Daugiau informacijos žr. Televizoriaus prijungimas per HDMI įvesties prievadą.)
2. Įjunkite televizorių.
3. Paleiskite VAIO Control Center ir pasirinkite Image Quality. (Kaip paleisti VAIO Control Center, žr. Programėlės paleidimas.)
4. Pasirinkite Details dalyje External Display Resolution.
5. Kortelėje Select Resolution pasirinkite norimą skiriamąją gebą.

   Pasirinkta skiriamoji geba pritaikoma po kelių sekundžių.

6. Jei kompiuterio vaizdo dydis neatitinka televizoriaus rodomosios srities dydžio, pasirinkite kortelę Adjust Resolution, kad sureguliuotumėte ekrano dydį.

#### Pastaba

- Atsižvelgiant į modelį arba HDMI kabeliu prijungtą įrenginį, kai kurios skiriamosios gebos parinktys gali būti negalimos.

- Atsižvelgiant į pasirinktą skiriamąją gebą, ekrano skiriamosios gebos reguliavimo funkcija gali būti išjungta.

## Televizoriaus prijungimas per HDMI įvesties prievadą

Prie VAIO kompiuterio HDMI laidu (nepridedama) per HDMI įvesties prievadą galite prijungti televizorių.

Norėdami sužinoti daugiau apie įrengimą ir naudojimą, žr. kartu su televizoriumi pridėtą vadovą.

1. Televizoriaus maitinimo laidą įkiškite į kintamosios srovės lizdą ir įjunkite televizorių.
2. Vieną HDMI kabelio galą prijunkite prie VAIO kompiuterio HDMI išvesties prievado (Šoninės dalys ir valdikliai), o kitą galą prijunkite prie televizoriaus.
3. Televizoriaus įvestį nustatykite kaip išorinę.

   VAIO kompiuterio ekrano vaizdas bus rodomas televizoriaus ekrane.

#### Pastaba

- HDMI išvesties prievado forma skiriasi atsižvelgiant į modelį, kurį įsigijote. Naudokite tik su jūsų VAIO kompiuterio HDMI išvesties prievadu suderinamą HDMI kabelį.

- Jei naudojama ne „Sony“ pateikta įrenginio tvarkyklė, nematysite vaizdo ir negirdėsite garso. Atnaujindami visada naudokite „Sony“ pateiktą įrenginio tvarkyklę.

- Norėdami girdėti garsą iš įrenginio, prijungto prie HDMI išvesties prievado, pakeiskite garso išvesties įrenginį. Išsamias instrukcijas žr. Garso išvesties įrenginio keitimas.

#### Patarimas

- VAIO kompiuterio HDMI išvesties prievadas atitinka didelio pralaidumo skaitmeninio turinio apsaugos (angl. „High-bandwidth Digital Content Protection“, HDCP) standartą ir gali užšifruoti skaitmeninių vaizdo signalų perdavimo kanalą autorių teisių apsaugos tikslais, todėl galite peržiūrėti įvairaus aukštos kokybės turinio, kuriam taikoma autorių teisių apsauga.

## Vaizdo režimo pasirinkimas

Galite perjungti vaizdo išvestį tarp kompiuterio ekrano ir išorinio ekrano, prijungto prie VAIO kompiuterio.

1. Įjunkite išorinį ekraną.
2. Kelis kartus paspauskite klavišus Fn + F7, kad pasirinktumėte norimą vaizdo išvestį, tada paspauskite klavišą Enter.

#### Pastaba

- Jei atjungsite ekrano laidą (nepridedama), kai išorinis ekranas pasirinktas kaip vienintelė vaizdo išvestis, bus sunku valdyti VAIO kompiuterį, nes kompiuterio ekranas bus tuščias.

  Norėdami perjungti vaizdo išvestį į kompiuterio ekraną, dukart paspauskite klavišus Fn + F7, tada paspauskite klavišą Enter.

- Atkuriant vaizdo įrašą gali nepavykti perjungti ekrano arba VAIO kompiuteris gali veikti nestabiliai. Prieš perjungdami vaizdo išvestį išjunkite vaizdo įrašų atkūrimo programą.

- Atsižvelgiant į išorinio ekrano arba projektoriaus tipą, gali nepavykti perjungti ekrano.

## Naudojimasis kelių monitorių funkcija

Naudojantis kelių monitorių funkcija galima paskirstyti darbalaukio dalis keliuose atskiruose ekranuose.

Pavyzdžiui, jei prie monitoriaus prievado prijungtas išorinis ekranas, kompiuterio ir išorinis ekranai gali veikti kaip vienas darbalaukis.

1. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite darbalaukį ir pasirinkite Ekrano skiriamoji geba. (Kaip atverti darbalaukį, žr. Darbalaukis atvėrimas.)
2. Iš šalia Keli ekranai esančio išskleidžiamojo sąrašo pasirinkite Plėsti šiuos ekranus, tada – Gerai.

   Parametrų parinktys skiriasi, atsižvelgiant į prijungtų išorinių ekranų skaičių.

#### Pastaba

- Jūsų išorinis ekranas gali nepalaikyti kelių monitorių funkcijos.

- Kai kurios programos gali būti nesuderinamos su kelių monitorių funkcijos parametrais.

- Nekeiskite ekrano parametrų, kai naudojate vaizdo įrašų / vaizdų programas arba leidžiate DVD, nes gali kilti atkūrimo / vaizdavimo nesklandumų arba sistema gali pradėti veikti nestabiliai.

  Ekrano parametrus keiskite išjungę vaizdo įrašų / vaizdų programą.

#### Patarimas

- Galite nustatyti atskirą kiekvieno ekrano, naudojamo pasirinkus kelių monitorių funkciją, skiriamąją gebą.

## Televizoriaus prijungimas per HDMI įvesties prievadą

Prie VAIO kompiuterio HDMI laidu (nepridedama) per HDMI įvesties prievadą galite prijungti televizorių.

Norėdami sužinoti daugiau apie įrengimą ir naudojimą, žr. kartu su televizoriumi pridėtą vadovą.

1. Televizoriaus maitinimo laidą įkiškite į kintamosios srovės lizdą ir įjunkite televizorių.
2. Vieną HDMI kabelio galą prijunkite prie VAIO kompiuterio HDMI išvesties prievado (Šoninės dalys ir valdikliai), o kitą galą prijunkite prie televizoriaus.
3. Televizoriaus įvestį nustatykite kaip išorinę.

   VAIO kompiuterio ekrano vaizdas bus rodomas televizoriaus ekrane.

#### Pastaba

- HDMI išvesties prievado forma skiriasi atsižvelgiant į modelį, kurį įsigijote. Naudokite tik su jūsų VAIO kompiuterio HDMI išvesties prievadu suderinamą HDMI kabelį.

- Jei naudojama ne „Sony“ pateikta įrenginio tvarkyklė, nematysite vaizdo ir negirdėsite garso. Atnaujindami visada naudokite „Sony“ pateiktą įrenginio tvarkyklę.

- Norėdami girdėti garsą iš įrenginio, prijungto prie HDMI išvesties prievado, pakeiskite garso išvesties įrenginį. Išsamias instrukcijas žr. Garso išvesties įrenginio keitimas.

#### Patarimas

- VAIO kompiuterio HDMI išvesties prievadas atitinka didelio pralaidumo skaitmeninio turinio apsaugos (angl. „High-bandwidth Digital Content Protection“, HDCP) standartą ir gali užšifruoti skaitmeninių vaizdo signalų perdavimo kanalą autorių teisių apsaugos tikslais, todėl galite peržiūrėti įvairaus aukštos kokybės turinio, kuriam taikoma autorių teisių apsauga.

## Pastabos dėl LCD ekrano

Perskaitykite toliau nurodytus įspėjimus dėl LCD ekrano.

- LCD ekranas pagamintas taikant didelio tikslumo technologiją. Vis dėlto galite pastebėti mažyčių juodų taškelių ir / arba ryškių taškelių (raudonų, mėlynų arba žalių), kurie nuolat pasirodo LCD ekrane. Tai yra įprastas gamybos proceso rezultatas ir nereiškia gedimo.

- Nebraižykite ir nespauskite LCD ekrano paviršiaus. Taip galite sugadinti ekraną.

- Kai LCD ekrano dangtis uždarytas, nespauskite jo, nes galite įbrėžti arba sutepti LCD ekraną.

- LCD ekranas veikiant kompiuteriui gali įkaisti. Tai normalu ir nereiškia gedimo.

- Dėl VAIO kompiuterio LCD ekrano / jutiklinio ekrano mechaninių savybių, naudojant kompiuterį ilgą laiką ekrano paviršius gali įkaisti. Tai normalu ir nereiškia gedimo. (Modeliai su jutiklinio valdymo funkcija.)

- LCD ekranas / jutiklinis ekranas yra pagamintas iš sustiprintojo stiklo, kad jis būtų patvarus, bet elkitės su juo atsargiai, nes negalime 100 % užtikrinti, kad jis nesuduš. Jei ekranas suskilo į daug mažų dalelių, būkite atsargūs, kad neįsipjautumėte į stiklo šukes. (Modeliai su jutiklinio valdymo funkcija.)

- Nelaikykite LCD ekrano atsukto į saulę. Taip galite sugadinti LCD ekraną. Jei VAIO kompiuteriu naudojatės prie lango, pasirūpinkite, kad į ekraną nešviestų tiesioginiai saulės spinduliai.

- Nespauskite LCD ekrano ar jo kampų. LCD ekranas jautrus spaudimui arba slėgimui, todėl stipriai spausdami ekraną galite jį sugadinti arba jis gali pradėti veikti netinkamai.

- Naudojantis VAIO kompiuteriu esant žemai temperatūrai, LCD ekrane gali atsirasti liekamasis vaizdas. Tai nereiškia jokio gedimo. Kai kompiuteris vėl bus įprastoje temperatūroje, ekranas veiks įprastai.

- Jei LCD ekrane ilgai buvo rodomas tas pats vaizdas, gali atsirasti liekamasis vaizdas. Liekamasis vaizdas pranyksta netrukus. Galite naudoti ekrano užsklandą, kad išvengtumėte liekamųjų vaizdų.

## Garso išvesties įrenginio keitimas

Jei iš išorinio įrenginio, prijungto prie VAIO kompiuterio, nesklinda joks garsas, reikia pakeisti garso išvesties įrenginį.

1. Atidarykite Valdymo skydas ir pasirinkite Aparatūra ir garsas. (Kaip atidaryti Valdymo skydas, žr. Valdymo skydas atvėrimas.)
2. Pasirinkite Garsas.
3. Pasirinkite skirtuką Atsukti atgal.
4. Įsitikinkite, kad įrenginio, kurį norite naudoti kompiuterio garsui išvesti, piktograma pažymėta varnele.

   Jei piktograma nepažymėta varnele, pasirinkite ją ir pasirinkite Nustatyti numatytąjį.

5. Pasirinkite Gerai.

#### Kaip pakeisti garso dažnį ir gylį bitais

Skaitmeninio garso išvesties signalo dažnis ir gylis bitais turi būti nustatomi atsižvelgiant į jūsų skaitmeninio garso įrenginį.

Atlikite anksčiau nurodytus 1–3 veiksmus, tada pasirinkite HDMI įrenginio piktogramą ir Ypatybės. Skirtuke Išsamiau pasirinkite įrenginio palaikomą diskretizavimo dažnį ir gylį (pavyzdžiui, 16 bitų, 48 000 Hz (DVD kokybė)), tada – Gerai.

## Aukštos kokybės skaitmeninio garso išvesties įrenginio prijungimas prie VAIO kompiuterio ir televizoriaus

HDMI jungtimi galite prijungti aukštos kokybės namų kino imtuvą arba kitus erdvinio garso dekoderių įrenginius prie VAIO kompiuterio ir televizoriaus.

1. Įsitikinkite, kad HDMI jungtis prijungta prie televizoriaus ir namų kino imtuvo arba erdvinio garso dekoderio įrenginio.
2. Garso išvesties įrenginį pakeiskite į HDMI išvestį. (Daugiau informacijos žr. Garso išvesties įrenginio keitimas.)
3. Įjunkite televizorių ir nustatykite įvestį kaip HDMI įvestį.
4. Įjunkite namų kino imtuvą arba erdvinio garso dekoderio įrenginį ir jo įvestį nustatykite kaip HDMI įvestį.
5. Vieną HDMI kabelio galą prijunkite prie namų kino imtuvo arba erdvinio garso dekoderio įrenginio HDMI įvesties prievado, o kitą galą prijunkite prie VAIO kompiuterio HDMI išvesties prievado.

#### Patarimas

- VAIO kompiuteriu galite reguliuoti prijungto televizoriaus ekrano skiriamąją gebą. Daugiau informacijos žr. Ekrano vaizdo skiriamosios gebos (dydžio) keitimas HDMI kabeliu prijungtame įrenginyje.

- Naudojant HDMI jungtį garsumą galima reguliuoti tik prijungtu garso įrenginiu. VAIO kompiuteriu negalima valdyti jokių prijungtų įrenginių išvesties garsumo.

## Įtaisytųjų įrenginių naudojimo apribojimai

BIOS funkcija leidžia išjungti toliau nurodytus įtaisytuosius įrenginius. Naudodami šią funkciją galite uždrausti naudoti išorines jungtis ir kurti išorinius ryšius.

- USB Ports

- Memory Card Slot

- Wireless Device

- LAN Device (modeliai su LAN prievadu)

1. Paspauskite mygtuką ASSIST, kai VAIO kompiuteris išjungtas.

   Bus atvertas ekranas VAIO Care (Rescue Mode).

2. Pasirinkite Start BIOS setup.

   Įveskite slaptažodį, jei jis jau nustatytas.

   Bus atvertas BIOS sąrankos ekranas.

3. Paspausdami klavišąarbapasirinkite kortelę Advanced.
4. Paspausdami klavišąarbapasirinkite norimą įtaisytąjį įrenginį ir paspauskite klavišą Enter.
5. Paspausdami klavišąarbapasirinkite Disabled arba Enabled ir paspauskite klavišą Enter.

   - Jei pasirinksite Disabled

     Pasirinktas įrenginys bus išjungtas.

   - Jei pasirinksite Enabled

     Pasirinktas įrenginys bus įjungtas ir jį bus galima naudoti naudojant VAIO kompiuterį.

6. Paspausdami klavišąarba, kad pasirinktumėte kortelę Exit, pasirinkite Exit Setup ir paspauskite klavišą Enter.

   Paraginti patvirtinti paspauskite klavišą Enter.

#### Pastaba

- Atsižvelgiant į modelį, įrenginiai, kuriuos galima išjungti, skiriasi.

- Nors belaidžio įrenginio naudojimą apriboti galima, NFC / Vieno palietimo funkcijos išjungti nepavyks.

## VAIO kompiuterio operacinės sistemos paleidimas iš išorinių įrenginių

Galite paleisti VAIO kompiuterio operacinę sistemą iš išorinių įrenginių, pvz., optinių diskų įrenginio, USB lanksčiųjų diskelių įrenginio arba USB atmintuko, naudodami BIOS funkciją.

1. Prijunkite išorinį įrenginį prie VAIO kompiuterio.
2. Paspauskite mygtuką ASSIST, kai VAIO kompiuteris išjungtas.

   Pateikiamas ekranas VAIO Care (Rescue Mode).

3. Pasirinkite Start from media (USB device/optical disc).

   Pradedama operacinės sistemos paleidimo iš išorinio įrenginio procedūra.

#### Pastaba

- Nuo VAIO kompiuterio atjunkite visus įrenginius, išskyrus išorinį įrenginį, iš kurio norite paleisti operacinę sistemą. Kai kurių įrenginių negalima naudoti kompiuterio operacinei sistemai paleisti arba jų negalima naudoti kompiuteryje.

- Jei su išoriniu įrenginiu pateiktas kintamosios srovės adapteris, iš anksto prijunkite jį prie kintamosios srovės šaltinio.

## Garsiakalbių garsumo reguliavimas

Galite keisti garsiakalbių ir ausinių garsumo lygį.

#### Garsumo reguliavimas naudojant klavišą „Fn“

Kad sumažintumėte garsumą, laikydami nuspaudę klavišą Fn paspauskite klavišą F3. Kad padidintumėte garsumą, laikydami nuspaudę klavišą Fn paspauskite klavišą F4.

#### Nutildymas naudojant klavišą „Fn“

Kad nutildytumėte garsiakalbius ir ausines, laikydami nuspaudę klavišą Fn paspauskite klavišą F2.

Norėdami vėl įjungti garsą dar kartą paspauskite klavišus Fn + F2.

Be to, garsumą galite įjungti paspausdami klavišus Fn + F3 arba Fn + F4.

## Garsumo reguliavimas operacinėje sistemoje „Windows“

Kiekvieno įrenginio ir programos garsumą reguliuoti galite naudodami Valdymo skydas.

1. Atidarykite Valdymo skydas ir pasirinkite Aparatūra ir garsas. (Kaip atidaryti Valdymo skydas, žr. Valdymo skydas atvėrimas.)
2. Dalyje Garsas pasirinkite Reguliuoti sistemos garsą.
3. Perkeldami dalyje Įrenginys arba Taikomosios programos esantį slankiklį aukštyn arba žemyn nustatykite norimą garsumo lygį.

   Jei garsas nutildytas (), pasirinkite(išjungti nutildymo funkciją), kad įjungtumėte garsą (). Kai garsumo lygis žemas, slankikliu jį padidinkite.

## Garso išvesties įrenginio keitimas

Jei iš išorinio įrenginio, prijungto prie VAIO kompiuterio, nesklinda joks garsas, reikia pakeisti garso išvesties įrenginį.

1. Atidarykite Valdymo skydas ir pasirinkite Aparatūra ir garsas. (Kaip atidaryti Valdymo skydas, žr. Valdymo skydas atvėrimas.)
2. Pasirinkite Garsas.
3. Pasirinkite skirtuką Atsukti atgal.
4. Įsitikinkite, kad įrenginio, kurį norite naudoti kompiuterio garsui išvesti, piktograma pažymėta varnele.

   Jei piktograma nepažymėta varnele, pasirinkite ją ir pasirinkite Nustatyti numatytąjį.

5. Pasirinkite Gerai.

#### Kaip pakeisti garso dažnį ir gylį bitais

Skaitmeninio garso išvesties signalo dažnis ir gylis bitais turi būti nustatomi atsižvelgiant į jūsų skaitmeninio garso įrenginį.

Atlikite anksčiau nurodytus 1–3 veiksmus, tada pasirinkite HDMI įrenginio piktogramą ir Ypatybės. Skirtuke Išsamiau pasirinkite įrenginio palaikomą diskretizavimo dažnį ir gylį (pavyzdžiui, 16 bitų, 48 000 Hz (DVD kokybė)), tada – Gerai.

## Mikrofono garsumo reguliavimas

Galite reguliuoti mikrofono garsumo lygį.

1. Atidarykite Valdymo skydas ir pasirinkite Aparatūra ir garsas. (Kaip atidaryti Valdymo skydas, žr. Valdymo skydas atvėrimas.)
2. Pasirinkite Garsas.
3. Pasirinkite skirtuką įrašoma.
4. Dukart spustelėkite mikrofono piktogramą.
5. Lange Mikrofono ypatybės pasirinkite kortelę Lygiai.
6. Nustatykite norimą garsumo lygį perkeldami dalyje Mikrofonas esantį slankiklį dešinėn arba kairėn.

   Jei mikrofono garsumas vis dar nepakankamas net ir nustačius maksimalų garsumo lygį, sureguliuokite garsumo lygį perkeldami dalyje Mikrofono pagarsinimas esantį slankiklį dešinėn arba kairėn.

7. Pasirinkite Gerai.

## Aukštos kokybės skaitmeninio garso išvesties įrenginio prijungimas prie VAIO kompiuterio ir televizoriaus

HDMI jungtimi galite prijungti aukštos kokybės namų kino imtuvą arba kitus erdvinio garso dekoderių įrenginius prie VAIO kompiuterio ir televizoriaus.

1. Įsitikinkite, kad HDMI jungtis prijungta prie televizoriaus ir namų kino imtuvo arba erdvinio garso dekoderio įrenginio.
2. Garso išvesties įrenginį pakeiskite į HDMI išvestį. (Daugiau informacijos žr. Garso išvesties įrenginio keitimas.)
3. Įjunkite televizorių ir nustatykite įvestį kaip HDMI įvestį.
4. Įjunkite namų kino imtuvą arba erdvinio garso dekoderio įrenginį ir jo įvestį nustatykite kaip HDMI įvestį.
5. Vieną HDMI kabelio galą prijunkite prie namų kino imtuvo arba erdvinio garso dekoderio įrenginio HDMI įvesties prievado, o kitą galą prijunkite prie VAIO kompiuterio HDMI išvesties prievado.

#### Patarimas

- VAIO kompiuteriu galite reguliuoti prijungto televizoriaus ekrano skiriamąją gebą. Daugiau informacijos žr. Ekrano vaizdo skiriamosios gebos (dydžio) keitimas HDMI kabeliu prijungtame įrenginyje.

- Naudojant HDMI jungtį garsumą galima reguliuoti tik prijungtu garso įrenginiu. VAIO kompiuteriu negalima valdyti jokių prijungtų įrenginių išvesties garsumo.

## VAIO kompiuterio garso optimizavimas naudojant ClearAudio+

ClearAudio+ užtikrina aukštos kokybės garsą, pritaikytą VAIO kompiuteriui, naudojant „Sony“ sukurtas skaitmeninio signalų apdorojimo technologijas.

Mėgaukitės puikiu garsu, kuriame aiškiai išskiriami aukšti ir žemi tonai.

1. Paleiskite VAIO Control Center ir pasirinkite Sound Quality. (Kaip paleisti VAIO Control Center, žr. Programėlės paleidimas.)
2. Sound Effects pasirinkite garso režimą.

   Pasirinkus garso šaltinį atitinkantį ClearAudio+ atkuriamas optimizuotas garsas.

#### Patarimas

- Be to, Sound Effects dalyje Details galite sureguliuoti garso efektus pagal savo poreikius.

## Garsiakalbių garsumo reguliavimas

Galite keisti garsiakalbių ir ausinių garsumo lygį.

#### Garsumo reguliavimas naudojant klavišą „Fn“

Kad sumažintumėte garsumą, laikydami nuspaudę klavišą Fn paspauskite klavišą F3. Kad padidintumėte garsumą, laikydami nuspaudę klavišą Fn paspauskite klavišą F4.

#### Nutildymas naudojant klavišą „Fn“

Kad nutildytumėte garsiakalbius ir ausines, laikydami nuspaudę klavišą Fn paspauskite klavišą F2.

Norėdami vėl įjungti garsą dar kartą paspauskite klavišus Fn + F2.

Be to, garsumą galite įjungti paspausdami klavišus Fn + F3 arba Fn + F4.

## VAIO kompiuterio garso optimizavimas naudojant ClearAudio+

ClearAudio+ užtikrina aukštos kokybės garsą, pritaikytą VAIO kompiuteriui, naudojant „Sony“ sukurtas skaitmeninio signalų apdorojimo technologijas.

Mėgaukitės puikiu garsu, kuriame aiškiai išskiriami aukšti ir žemi tonai.

1. Paleiskite VAIO Control Center ir pasirinkite Sound Quality. (Kaip paleisti VAIO Control Center, žr. Programėlės paleidimas.)
2. Sound Effects pasirinkite garso režimą.

   Pasirinkus garso šaltinį atitinkantį ClearAudio+ atkuriamas optimizuotas garsas.

#### Patarimas

- Be to, Sound Effects dalyje Details galite sureguliuoti garso efektus pagal savo poreikius.

## Mikrofono garsumo reguliavimas

Galite reguliuoti mikrofono garsumo lygį.

1. Atidarykite Valdymo skydas ir pasirinkite Aparatūra ir garsas. (Kaip atidaryti Valdymo skydas, žr. Valdymo skydas atvėrimas.)
2. Pasirinkite Garsas.
3. Pasirinkite skirtuką įrašoma.
4. Dukart spustelėkite mikrofono piktogramą.
5. Lange Mikrofono ypatybės pasirinkite kortelę Lygiai.
6. Nustatykite norimą garsumo lygį perkeldami dalyje Mikrofonas esantį slankiklį dešinėn arba kairėn.

   Jei mikrofono garsumas vis dar nepakankamas net ir nustačius maksimalų garsumo lygį, sureguliuokite garsumo lygį perkeldami dalyje Mikrofono pagarsinimas esantį slankiklį dešinėn arba kairėn.

7. Pasirinkite Gerai.

## Aukštos kokybės skaitmeninio garso išvesties įrenginio prijungimas prie VAIO kompiuterio ir televizoriaus

HDMI jungtimi galite prijungti aukštos kokybės namų kino imtuvą arba kitus erdvinio garso dekoderių įrenginius prie VAIO kompiuterio ir televizoriaus.

1. Įsitikinkite, kad HDMI jungtis prijungta prie televizoriaus ir namų kino imtuvo arba erdvinio garso dekoderio įrenginio.
2. Garso išvesties įrenginį pakeiskite į HDMI išvestį. (Daugiau informacijos žr. Garso išvesties įrenginio keitimas.)
3. Įjunkite televizorių ir nustatykite įvestį kaip HDMI įvestį.
4. Įjunkite namų kino imtuvą arba erdvinio garso dekoderio įrenginį ir jo įvestį nustatykite kaip HDMI įvestį.
5. Vieną HDMI kabelio galą prijunkite prie namų kino imtuvo arba erdvinio garso dekoderio įrenginio HDMI įvesties prievado, o kitą galą prijunkite prie VAIO kompiuterio HDMI išvesties prievado.

#### Patarimas

- VAIO kompiuteriu galite reguliuoti prijungto televizoriaus ekrano skiriamąją gebą. Daugiau informacijos žr. Ekrano vaizdo skiriamosios gebos (dydžio) keitimas HDMI kabeliu prijungtame įrenginyje.

- Naudojant HDMI jungtį garsumą galima reguliuoti tik prijungtu garso įrenginiu. VAIO kompiuteriu negalima valdyti jokių prijungtų įrenginių išvesties garsumo.

## Apie mygtuką ASSIST

Norėdami atlikti įprastą VAIO kompiuterio priežiūros procedūrą arba išspręsti problemas, su kuriomis susidūrėte naudodamiesi kompiuteriu, paspauskite mygtuką ASSIST.

Kai kompiuteris įjungtas, paspaudus mygtuką ASSIST paleidžiama VAIO Care.

Kai kompiuteris išjungtas, paspaudus mygtuką ASSIST atidaromas ekranas VAIO Care (Rescue Mode).

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions galima naudoti kompiuteriui atkurti kritiniu atveju, pvz., jei nepavyksta paleisti „Windows“.

#### Pastaba

- Jei rodomas ekranas VAIO Care (Rescue Mode) ir penkias minutes neatliekamas joks veiksmas, VAIO kompiuteris automatiškai išsijungs.

## Apie mygtuką ASSIST

Norėdami atlikti įprastą VAIO kompiuterio priežiūros procedūrą arba išspręsti problemas, su kuriomis susidūrėte naudodamiesi kompiuteriu, paspauskite mygtuką ASSIST.

Kai kompiuteris įjungtas, paspaudus mygtuką ASSIST paleidžiama VAIO Care.

Kai kompiuteris išjungtas, paspaudus mygtuką ASSIST atidaromas ekranas VAIO Care (Rescue Mode).

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions galima naudoti kompiuteriui atkurti kritiniu atveju, pvz., jei nepavyksta paleisti „Windows“.

#### Pastaba

- Jei rodomas ekranas VAIO Care (Rescue Mode) ir penkias minutes neatliekamas joks veiksmas, VAIO kompiuteris automatiškai išsijungs.

## Keyboard Backlight parametrų keitimas (modeliai su klaviatūros apšvietimu)

Keisdami klaviatūros apšvietimo parametrus, galite įjungti ir išjungti klaviatūros apšvietimą.

1. Paleiskite VAIO Control Center ir pasirinkite Input Device. (Kaip paleisti VAIO Control Center, žr. Programėlės paleidimas.)
2. Lange Keyboard Backlight pakeiskite klaviatūros apšvietimo parametrus.

   Rodomas parametrų langas. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad pakeistumėte parametrus.

#### Patarimas

- Galite nustatyti, kad klaviatūros apšvietimas automatiškai įsijungtų ir išsijungtų atsižvelgiant į aplinkos šviesos intensyvumą.

  Įjungę šią funkciją taip pat galite nustatyti laikotarpį, kuriam praėjus klaviatūros apšvietimas bus išjungtas, jei klaviatūra nebus atliekama jokių veiksmų.

- Aplinkos šviesos intensyvumą matuoja aplinkos šviesos jutiklis. Klaviatūros apšvietimas gali būti įjungtas uždengus aplinkos šviesos jutiklį.

## Gestų funkcijos įjungimas / išjungimas

Galite įjungti arba išjungti VAIO kompiuterio jutiklinio kilimėlio gestų funkciją.

Naudodami gestų funkciją galite atlikti toliau nurodytus veiksmus.

- Slinkti

- Eiti atgal / pirmyn

- Didinti / mažinti

- Atidaryti programos meniu

- Atidaryti pagrindinius mygtukus

- Perjungti programas

Norėdami įjungti / išjungti gestų funkciją atlikite tolesnius veiksmus.

1. Paleiskite VAIO Control Center ir pasirinkite Input Device. (Kaip paleisti VAIO Control Center, žr. Programėlės paleidimas.)
2. Dalyje Touchpad Operations pasirinkite Details.
3. Pažymėkite arba išvalykite žymimąjį langelį Enable multi-touch functions.

   Jei norite įjungti funkciją, pažymėkite žymimąjį langelį, jei norite išjungti – išvalykite jį.

## Jutiklinio kilimėlio įjungimas / išjungimas

Galite įjungti arba išjungti VAIO kompiuterio jutiklinį kilimėlį.

1. Paspauskite ir laikykite nuspaudę klavišą Fn, tada paspauskite klavišą F1.

   Kaskart paspaudę klavišus įjungsite / išjungsite jutiklinį kilimėlį.

#### Patarimas

- Prieš išjungdami jutiklinį kilimėlį būtinai prijunkite pelę. Jeigu jutiklinį kilimėlį išjungsite neprijungę pelės, žymeklio veiksmus atlikti galėsite tik naudodami klaviatūrą. (Modeliai be jutiklinio ekrano.)

## Jutiklinio kilimėlio naudojimas

Pirštu braukdami per jutiklinį kilimėlį galite judinti kompiuterio ekrane esantį žymeklį.

Perkėlę žymeklį ant norimo elemento arba objekto, paspauskite kairiojo mygtuko zoną arba dešiniojo mygtuko zoną ir vykdykite įvairias komandas arba atidarykite meniu.

1. Kairiojo mygtuko zona

2. Dešiniojo mygtuko zona

#### Kaip spustelėti

Žymekliui esant virš norimo elemento arba objekto vieną kartą paspauskite kairiojo mygtuko zoną.

Arba vieną kartą bakstelėkite jutiklinį kilimėlį.

#### Kaip spustelėti dukart

Žymekliui esant virš norimo elemento arba objekto greitai dukart paspauskite kairiojo mygtuko zoną.

Arba greitai dukart bakstelėkite jutiklinį kilimėlį.

#### Kaip spustelėti tarsi dešiniuoju klavišu

Žymekliui esant virš norimo elemento arba objekto vieną kartą paspauskite dešiniojo mygtuko zoną.

Arba dviem pirštais bakstelėkite jutiklinį kilimėlį.

Atsižvelgiant į žymeklio vietą, galima atidaryti įvairius nuorodų meniu.

#### Kaip tempti

Žymekliui esant ant norimo elemento arba objekto vieną kartą paspauskite kairiojo mygtuko zoną ir laikydami nuspaudę braukite pirštu per jutiklinį kilimėlį.

Arba greitai dukart bakstelėkite jutiklinį kilimėlį ir bakstelėdami antrą kartą braukite pirštu.

#### Kaip nutempti

Tempkite piktogramą, pvz., failą, į norimą vietą ir atitraukite pirštą nuo kairiojo mygtuko zonos.

Arba greitai dukart bakstelėkite piktogramą ir bakstelėdami antrą kartą braukite pirštu į norimą vietą, tada atitraukite pirštą nuo jutiklinio kilimėlio.

#### Kaip slinkti

Norėdami vertikaliai slinkti ekranu braukite per jutiklinį kilimėlį dviem pirštais aukštyn ir žemyn.

Norėdami horizontaliai slinkti ekranu braukite per jutiklinį kilimėlį dviem pirštais iš vienos pusės į kitą.

#### Kaip eiti atgal arba pirmyn nejudinant žymeklio

Peržiūrėdami svetaines, paveikslėlius ir kt. ant jutiklinio kilimėlio padėkite tris pirštus ir braukite jais iš vienos pusės į kitą, kad pereitumėte atgal / pirmyn nejudindami žymeklio.

#### Kaip didinti arba mažinti

Peržiūrėdami svetaines, paveikslėlius ir kt. suimkite jutiklinį kilimėlį dviem pirštais, kad pakeistumėte mastelį. Pirštus išskėskite, kad priartintumėte vaizdą, arba suglauskite, kad jį sumažintumėte.

#### Kaip atidaryti programos meniu

Padėkite pirštą ant viršutiniojo jutiklinio kilimėlio krašto ir braukite žemyn.

Jei programa nepalaiko programos meniu, programos meniu nepateikiamas.

#### Kaip atidaryti pagrindinius mygtukus

Padėkite pirštą ant dešiniojo jutiklinio kilimėlio krašto ir braukite kairėn. Daugiau informacijos žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.

#### Kaip perjungti programas

Padėkite pirštą ant kairiojo jutiklinio kilimėlio krašto ir braukite dešinėn, kad pereitumėte prie paleistos programos. Jei paleistos kelios programos, pakartokite šį veiksmą. Programos bus perjungiamos nuo vėliausiai naudotos iki anksčiausiai naudotos programos.

#### Pastaba

- Gestų funkcija (slinkti, atgal / pirmyn, didinti / mažinti, atidaryti programos meniu, atidaryti pagrindinius mygtukus, perjungti programas) gali neveikti, atsižvelgiant į VAIO kompiuterio būseną arba jutiklinio kilimėlio parametrus.

#### Patarimas

- Jutiklinio kilimėlio forma priklauso nuo įsigyto modelio.

- Norėdami gauti daugiau informacijos, kaip naudoti jutiklinį kilimėlį, paleiskite VAIO Control Center, spustelėkite Input Device ir vadovaukitės pateikiamomis instrukcijomis. Norėdami paleisti VAIO Control Center, žr. Programėlės paleidimas.

## Jutiklinio kilimėlio bakstelėjimo funkcijos išjungimas

Galite išjungti bakstelėjimo funkciją, kad netyčia nespustelėtumėte ko nors lengvai palietę jutiklinį kilimėlį, kai atliekate veiksmus klaviatūra.

1. Paleiskite VAIO Control Center ir pasirinkite Input Device. (Kaip paleisti VAIO Control Center, žr. Programėlės paleidimas.)
2. Dalyje Touchpad Operations pasirinkite Details.
3. Išvalykite žymimąjį langelį Enable tap functions.
4. Pasirinkite OK.

## Įtaisytosios kameros naudojimas

Naudodami įtaisytąją kamerą ir ryšio programėles galite skambinti su vaizdu internetu.

Kai įtaisytoji kamera naudojama, šviečia jos indikatorius.

1. Įtaisytoji kamera*

2. Įtaisytosios kameros indikatorius

3. Du įtaisytieji mikrofonai

* Įtaisytosios kameros forma priklauso nuo modelio.

#### Patarimas

- Programėlės, įdiegtos VAIO kompiuteryje, skiriasi atsižvelgiant į kompiuterio parametrus.

- Kai kurios programėlės gali nepalaikyti visų įtaisytosios kameros skiriamosios gebos parametrų.

## Antivirusinės programos naudojimas VAIO kompiuteryje

Apsaugokite VAIO kompiuterį nuo virusų naudodami antivirusinę programą.

Nuolat atnaujinkite antivirusinę programą atsisiųsdami naujausių naujinių iš programos leidėjo svetainės ir juos įdiegdami. Norėdami atnaujinti antivirusinę programą raskite VAIO kompiuteryje įdiegtą antivirusinę programą (iš nurodytųjų toliau) ir atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Įsitikinkite, kad VAIO kompiuteris prijungtas prie interneto.
2. Atsižvelgdami į iš anksto įdiegtą antivirusinę programą, atlikite nurodytus veiksmus.

   Jei naudojate „Trend Micro“:

   paleiskite Trend Micro Titanium Maximum Security.

   Jei naudojate „McAfee“:

   paleiskite McAfee LiveSafe - Internet Security, McAfee Internet Security arba McAfee Total Protection.

   Jei naudojate „Windows Defender“:

   Paleiskite Windows Defender.

   Jei naudojate „Kaspersky Internet Security“:

   Paleiskite Kaspersky Internet Security.

3. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

#### Pastaba

- Veiksmai, kuriuos reikės atlikti, gali skirtis nuo nurodytųjų pirmiau, atsižvelgiant į VAIO kompiuteryje įdiegtos programos versiją. Tokiu atveju vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

#### Patarimas

- Norėdami sužinoti, kaip paleisti antivirusinę programą, žr. Programėlės paleidimas.

- Daugiau informacijos žr. į programą įtrauktame žinyno faile.

## Vietinio abonemento perjungimas į „Microsoft“ abonementą

Naudojant „Windows 8“ vietinį abonementą galima perjungti į „Microsoft“ abonementą ir atvirkščiai.

Perjungę vietinį abonementą į „Microsoft“ abonementą galite atsisiųsti programų iš „Windows“ parduotuvė.

Norėdami sukurti „Microsoft“ abonementą arba jį įjungti atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai. (Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.)
2. Apatiniame dešiniajame kampe pasirinkite Keisti kompiuterio parametrus.
3. Kairiojoje ekrano PC parametrai srityje pasirinkite Abonementai ir Jūsų abonementas.
4. Pasirinkite Prisijungti prie „Microsoft“ abonemento.
5. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

#### Patarimas

- Norėdami įjungti vietinį abonementą, atlikdami 4 veiksmą vietoje Prisijungti prie „Microsoft“ abonemento pasirinkite Atsijungti.

- Pamiršę savo „Microsoft“ abonemento slaptažodį susisiekite su „Microsoft“ palaikymo tarnyba.

## „Windows“ slaptažodžio kūrimas, keitimas ir šalinimas

Nustatydami „Windows“ slaptažodį galite apsaugoti savo VAIO kompiuterį nuo neleistinos prieigos – įjungus kompiuterį arba perėjus iš energijos taupymo režimo prie įprasto režimo reikės įvesti slaptažodį.

Daugiau informacijos apie „Windows“ slaptažodį žr. „Windows“ žinynas ir palaikymas („Windows“ žinynas ir palaikymas atvėrimas).

1. Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai. (Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.)
2. Apatiniame dešiniajame kampe pasirinkite Keisti kompiuterio parametrus.
3. Kairiojoje ekrano PC parametrai srityje pasirinkite Abonementai ir Prisijungimo parinktys.
4. Dalyje Slaptažodis pasirinkite Įtraukti arba Keisti.
5. Vykdydami ekrane pateikiamas instrukcijas įveskite savo slaptažodį.

#### Pastaba

- Nepamirškite savo slaptažodžio. Užsirašykite slaptažodį ir laikykite jį saugioje vietoje.

#### Patarimas

- Galite įvesti užuominą, padėsiančią prisiminti pamirštą slaptažodį. Taip pat galite sukurti slaptažodžio atkūrimo diską, kurį galite naudoti naujam slaptažodžiui sukurti. Daugiau informacijos apie „Windows“ slaptažodį žr. „Windows“ žinynas ir palaikymas („Windows“ žinynas ir palaikymas atvėrimas).

## Įjungimo slaptažodžio nustatymas/keitimas

Naudodami BIOS funkciją galite nustatyti savo VAIO kompiuterio sistemos paleidimo (įjungimo) slaptažodį. Raginimas įvesti įjungimo slaptažodį pateikiamas tada, kai rodomas VAIO logotipas.

Yra dviejų tipų slaptažodžiai. Pirmiausia nustatykite kompiuterio slaptažodį.

- Kompiuterio slaptažodis (skirtas administratoriams):

  leidžia administratoriaus teises turintiems naudotojams BIOS sąrankos ekrane keisti visas sąrankos parinktis ir paleisti VAIO kompiuterį.

- Naudotojo slaptažodis (skirtas naudotojams, neturintiems administratoriaus teisių):

  leidžia įprastiniams naudotojams keisti kai kurias BIOS sąrankos parinktis ir paleisti VAIO kompiuterį. Norint nustatyti naudotojo slaptažodį, pirmiausia reikia nustatyti kompiuterio slaptažodį.

1. Paspauskite mygtuką ASSIST, kai VAIO kompiuteris išjungtas.

   Pateikiamas ekranas VAIO Care (Rescue Mode).

2. Pasirinkite Start BIOS setup.

   Įveskite slaptažodį, jei jis jau nustatytas.

   Pasirodo BIOS sąrankos ekranas.

3. Paspausdami klavišąarbapasirinkite skirtuką Security, tada pasirinkite Set Machine Password arba Set User Password ir paspauskite klavišą Enter.

   Pasirodo slaptažodžio įvedimo ekranas.

4. Įveskite slaptažodį ir paspauskite klavišą Enter.

   Norėdami pakeisti slaptažodį, įveskite esamą slaptažodį ir naują slaptažodį. Slaptažodis gali būti iki 32 ženklų ilgio ir gali būti sudarytas ir skaičių ir raidžių (įskaitant tarpus). Didžiosios ir mažosios raidės skiriamos.

5. Paspauskite klavišąarba, kad pasirinktumėte Password when Power On, paspauskite klavišą Enter ir pasirinkite Enabled.
6. Paspausdami klavišąarba, kad pasirinktumėte kortelę Exit, pasirinkite Exit Setup ir paspauskite klavišą Enter.
7. Pasirodžius raginimui patvirtinti, paspauskite klavišą Enter.

#### Pastaba

- Būtinai užsirašykite slaptažodį, kad jo nepamirštumėte.

- Jei pamiršite slaptažodį, negalėsite paleisti VAIO kompiuterio.

- Įvedus kompiuterio slaptažodį BIOS sąrankos ekrane galima iš naujo nustatyti naudotojo slaptažodį.

- Jei pamiršite kompiuterio slaptažodį, jį nustatyti iš naujo turės įgaliotojo „Sony“ aptarnavimo / techninės pagalbos centro specialistai. (Slaptažodžio nustatymo iš naujo paslauga yra mokama.)

## Įjungimo slaptažodžio pašalinimas

Jei VAIO kompiuterio įjungimo slaptažodžio sistemai įkrauti nebereikia, atlikę toliau aprašytą procedūrą galite pašalinti kompiuterio ir naudotojo slaptažodžius.

1. Paspauskite mygtuką ASSIST, kai VAIO kompiuteris išjungtas.

   Pateikiamas ekranas VAIO Care (Rescue Mode).

2. Pasirinkite Start BIOS setup.

   Įveskite slaptažodį, jei jis jau nustatytas.

   Pasirodo BIOS sąrankos ekranas.

3. Paspausdami klavišąarbapasirinkite skirtuką Security, tada pasirinkite Set Machine Password arba Set User Password ir paspauskite klavišą Enter.

   Pasirodo slaptažodžio įvedimo ekranas.

4. Palikite laukus Enter New Password ir Confirm New Password tuščius ir paspauskite klavišą Enter.
5. Paspausdami klavišąarba, kad pasirinktumėte kortelę Exit, pasirinkite Exit Setup ir paspauskite klavišą Enter.

   Pasirodžius raginimui patvirtinti, paspauskite klavišą Enter.

## Sistemos informacijos peržiūra

Galite peržiūrėti savo VAIO kompiuterio sistemos informaciją.

1. Paleiskite VAIO Care (Desktop). (Kaip paleisti VAIO Care (Desktop), žr. Programėlės paleidimas.)
2. Pasirinkite About your VAIO ir System information.

   Rodoma VAIO kompiuterio sistemos informacija.

## Apie mygtuką ASSIST

Norėdami atlikti įprastą VAIO kompiuterio priežiūros procedūrą arba išspręsti problemas, su kuriomis susidūrėte naudodamiesi kompiuteriu, paspauskite mygtuką ASSIST.

Kai kompiuteris įjungtas, paspaudus mygtuką ASSIST paleidžiama VAIO Care.

Kai kompiuteris išjungtas, paspaudus mygtuką ASSIST atidaromas ekranas VAIO Care (Rescue Mode).

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions galima naudoti kompiuteriui atkurti kritiniu atveju, pvz., jei nepavyksta paleisti „Windows“.

#### Pastaba

- Jei rodomas ekranas VAIO Care (Rescue Mode) ir penkias minutes neatliekamas joks veiksmas, VAIO kompiuteris automatiškai išsijungs.

## VAIO kompiuterio operacinės sistemos paleidimas iš išorinių įrenginių

Galite paleisti VAIO kompiuterio operacinę sistemą iš išorinių įrenginių, pvz., optinių diskų įrenginio, USB lanksčiųjų diskelių įrenginio arba USB atmintuko, naudodami BIOS funkciją.

1. Prijunkite išorinį įrenginį prie VAIO kompiuterio.
2. Paspauskite mygtuką ASSIST, kai VAIO kompiuteris išjungtas.

   Pateikiamas ekranas VAIO Care (Rescue Mode).

3. Pasirinkite Start from media (USB device/optical disc).

   Pradedama operacinės sistemos paleidimo iš išorinio įrenginio procedūra.

#### Pastaba

- Nuo VAIO kompiuterio atjunkite visus įrenginius, išskyrus išorinį įrenginį, iš kurio norite paleisti operacinę sistemą. Kai kurių įrenginių negalima naudoti kompiuterio operacinei sistemai paleisti arba jų negalima naudoti kompiuteryje.

- Jei su išoriniu įrenginiu pateiktas kintamosios srovės adapteris, iš anksto prijunkite jį prie kintamosios srovės šaltinio.

## Įjungimo slaptažodžio nustatymas/keitimas

Naudodami BIOS funkciją galite nustatyti savo VAIO kompiuterio sistemos paleidimo (įjungimo) slaptažodį. Raginimas įvesti įjungimo slaptažodį pateikiamas tada, kai rodomas VAIO logotipas.

Yra dviejų tipų slaptažodžiai. Pirmiausia nustatykite kompiuterio slaptažodį.

- Kompiuterio slaptažodis (skirtas administratoriams):

  leidžia administratoriaus teises turintiems naudotojams BIOS sąrankos ekrane keisti visas sąrankos parinktis ir paleisti VAIO kompiuterį.

- Naudotojo slaptažodis (skirtas naudotojams, neturintiems administratoriaus teisių):

  leidžia įprastiniams naudotojams keisti kai kurias BIOS sąrankos parinktis ir paleisti VAIO kompiuterį. Norint nustatyti naudotojo slaptažodį, pirmiausia reikia nustatyti kompiuterio slaptažodį.

1. Paspauskite mygtuką ASSIST, kai VAIO kompiuteris išjungtas.

   Pateikiamas ekranas VAIO Care (Rescue Mode).

2. Pasirinkite Start BIOS setup.

   Įveskite slaptažodį, jei jis jau nustatytas.

   Pasirodo BIOS sąrankos ekranas.

3. Paspausdami klavišąarbapasirinkite skirtuką Security, tada pasirinkite Set Machine Password arba Set User Password ir paspauskite klavišą Enter.

   Pasirodo slaptažodžio įvedimo ekranas.

4. Įveskite slaptažodį ir paspauskite klavišą Enter.

   Norėdami pakeisti slaptažodį, įveskite esamą slaptažodį ir naują slaptažodį. Slaptažodis gali būti iki 32 ženklų ilgio ir gali būti sudarytas ir skaičių ir raidžių (įskaitant tarpus). Didžiosios ir mažosios raidės skiriamos.

5. Paspauskite klavišąarba, kad pasirinktumėte Password when Power On, paspauskite klavišą Enter ir pasirinkite Enabled.
6. Paspausdami klavišąarba, kad pasirinktumėte kortelę Exit, pasirinkite Exit Setup ir paspauskite klavišą Enter.
7. Pasirodžius raginimui patvirtinti, paspauskite klavišą Enter.

#### Pastaba

- Būtinai užsirašykite slaptažodį, kad jo nepamirštumėte.

- Jei pamiršite slaptažodį, negalėsite paleisti VAIO kompiuterio.

- Įvedus kompiuterio slaptažodį BIOS sąrankos ekrane galima iš naujo nustatyti naudotojo slaptažodį.

- Jei pamiršite kompiuterio slaptažodį, jį nustatyti iš naujo turės įgaliotojo „Sony“ aptarnavimo / techninės pagalbos centro specialistai. (Slaptažodžio nustatymo iš naujo paslauga yra mokama.)

## Įjungimo slaptažodžio pašalinimas

Jei VAIO kompiuterio įjungimo slaptažodžio sistemai įkrauti nebereikia, atlikę toliau aprašytą procedūrą galite pašalinti kompiuterio ir naudotojo slaptažodžius.

1. Paspauskite mygtuką ASSIST, kai VAIO kompiuteris išjungtas.

   Pateikiamas ekranas VAIO Care (Rescue Mode).

2. Pasirinkite Start BIOS setup.

   Įveskite slaptažodį, jei jis jau nustatytas.

   Pasirodo BIOS sąrankos ekranas.

3. Paspausdami klavišąarbapasirinkite skirtuką Security, tada pasirinkite Set Machine Password arba Set User Password ir paspauskite klavišą Enter.

   Pasirodo slaptažodžio įvedimo ekranas.

4. Palikite laukus Enter New Password ir Confirm New Password tuščius ir paspauskite klavišą Enter.
5. Paspausdami klavišąarba, kad pasirinktumėte kortelę Exit, pasirinkite Exit Setup ir paspauskite klavišą Enter.

   Pasirodžius raginimui patvirtinti, paspauskite klavišą Enter.

## Įtaisytųjų įrenginių naudojimo apribojimai

BIOS funkcija leidžia išjungti toliau nurodytus įtaisytuosius įrenginius. Naudodami šią funkciją galite uždrausti naudoti išorines jungtis ir kurti išorinius ryšius.

- USB Ports

- Memory Card Slot

- Wireless Device

- LAN Device (modeliai su LAN prievadu)

1. Paspauskite mygtuką ASSIST, kai VAIO kompiuteris išjungtas.

   Bus atvertas ekranas VAIO Care (Rescue Mode).

2. Pasirinkite Start BIOS setup.

   Įveskite slaptažodį, jei jis jau nustatytas.

   Bus atvertas BIOS sąrankos ekranas.

3. Paspausdami klavišąarbapasirinkite kortelę Advanced.
4. Paspausdami klavišąarbapasirinkite norimą įtaisytąjį įrenginį ir paspauskite klavišą Enter.
5. Paspausdami klavišąarbapasirinkite Disabled arba Enabled ir paspauskite klavišą Enter.

   - Jei pasirinksite Disabled

     Pasirinktas įrenginys bus išjungtas.

   - Jei pasirinksite Enabled

     Pasirinktas įrenginys bus įjungtas ir jį bus galima naudoti naudojant VAIO kompiuterį.

6. Paspausdami klavišąarba, kad pasirinktumėte kortelę Exit, pasirinkite Exit Setup ir paspauskite klavišą Enter.

   Paraginti patvirtinti paspauskite klavišą Enter.

#### Pastaba

- Atsižvelgiant į modelį, įrenginiai, kuriuos galima išjungti, skiriasi.

- Nors belaidžio įrenginio naudojimą apriboti galima, NFC / Vieno palietimo funkcijos išjungti nepavyks.

## „VAIO Update“ naudojimas

VAIO Update – tai tarnyba, pateikianti aktualią informaciją, pvz., svarbius pranešimus arba programų naujinius, kad jūsų VAIO kompiuteryje veiktų naujausia programinės įrangos versija.

VAIO Update internetu automatiškai aptinka atnaujintinas programas, kurių reikia jūsų kompiuterio veikimui gerinti, ir naujas programas bei leidžia paprastai jas atsisiųsti ir įdiegti.

1. Paleiskite VAIO Update ir vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis. (Kaip paleisti VAIO Update, žr. Programėlės paleidimas.)

#### Patarimas

- VAIO Update taip pat galite paleisti iš VAIO Care (Desktop).

## Optimalios VAIO kompiuterio veikimo būklės palaikymas (VAIO Care)

Naudodamiesi VAIO Care galėsite atlikti toliau nurodytas operacijas, kad VAIO kompiuteris veiktų optimaliai.

- Reguliariai vykdykite veikimo patikras ir reguliavimo procesą.

- Raskite techninės pagalbos informaciją (techninės pagalbos svetainės URL ir kontaktinę informaciją).

- Kilus nesklandumų, paleiskite VAIO Care tik paspausdami mygtuką ASSIST ir ieškokite atitinkamų priemonių.

1. Paspauskite mygtuką ASSIST, kai VAIO kompiuteris įjungtas.

   Paleidžiama VAIO Care.

   Jei reikia daugiau informacijos, žr. su VAIO Care pateiktą žinyno failą.

#### Patarimas

- Paspaudus mygtuką ASSIST, kai VAIO kompiuteris išjungtas, atidaromas ekranas VAIO Care (Rescue Mode). VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions galima naudoti norint atlikti avarinį kompiuterio būsenos atkūrimą, pvz., jei nepaleidžiama „Windows“.

- Arba atverkite ekraną Programėlės ir pasirinkite VAIO Care.

  Kaip atverti ekraną Programėlės, žr. Programų sąrašo atvėrimas.

## VAIO kompiuterio naujinimas

Būtinai atnaujinkite savo VAIO kompiuterį įdiegdami toliau nurodytas programėles, kad kompiuteris taptų efektyvesnis, saugesnis ir funkcionalesnis.

#### Pastaba

- Norint nustatyti naujinimo parametrus VAIO kompiuteris turi būti prijungtas prie interneto.

#### Windows Update

Naudojant Windows Update galima padaryti, kad VAIO kompiuteris veiktų stabiliau.

1. Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąIeškoti. (Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.)

2. Paieškos laukelyje įveskite „Windows Update“.

3. Iš pateikto sąrašo pasirinkite Windows Update ir vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas, kad užbaigtumėte naujinimą.

#### VAIO Update

VAIO Update automatiškai informuoja apie internete rastus naujinius, atsiunčia juos ir įdiegia VAIO kompiuteryje.

1. Paleiskite VAIO Update ir vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis. (Kaip paleisti VAIO Update, žr. Programėlės paleidimas.)

#### „Windows“ parduotuvė programėlių naujinimas

Būtinai atnaujinkite programėlę „Windows“ parduotuvė. Jei būtinas naujinimas, pasirodys numeris išklotinėje Parduotuvė, esančioje ekrane Pradžia.

1. Atverkite ekraną Pradžia ir pasirinkite išklotinę Parduotuvė. (Kaip atverti ekraną Pradžia, žr. Apie ekraną ir meniu Pradžia.)

2. Viršutiniame dešiniajame ekrano kampe pasirinkite Naujinimai.

   Skliausteliuose esantis skaičius rodo programėlių, kurias galima naudoti, skaičių.

3. Naujintinas programėles pažymėkite varnele ir pasirinkite Diegti.

   Norėdami programėles atnaujinti vėliau, varnelę pašalinkite.

## Pastabos apie jutiklinio ekrano naudojimą (modeliai su jutiklinio valdymo funkcija)

Prieš naudodami jutiklinį ekraną perskaitykite toliau nurodytus įspėjimus.

- Stipriai nespauskite jutiklinio ekrano.

  VAIO kompiuterio jutiklinis ekranas yra pakankamai jautrus, todėl lieskite jį švelniai.

- Nelieskite jutiklinio ekrano jokiais kitais objektais, tik pirštais.

  Kitaip galima sugadinti jutiklinį ekraną. Ekraną lieskite tik pirštais.

- Jutiklinis ekranas gali veikti netinkamai, jei įjungdami VAIO kompiuterį liesite ekraną arba jei paleidžiamas kompiuteris bus veikiamas elektromagnetinių bangų. Tokiu atveju paleiskite kompiuterį iš naujo.

- Kai VAIO kompiuteris pereina iš miego režimo į įprastą režimą, jutiklinis ekranas gali keletą sekundžių neveikti. Tokiu atveju prieš naudodami jutiklinį ekraną šiek tiek palaukite.

- Jutiklinis ekranas turi būti švarus, kad galėtumėte tinkamai naudoti jutiklinio valdymo funkcijas. Esant nešvarumų jutiklinį ekraną galima sugadinti.

## Teksto dydžio (taškų colyje) didinimas (modeliai su jutiklinio valdymo funkcija)

Galite padidinti teksto ir piktogramų dydį pakeisdami taškų colyje skaičių, kad būtų lengviau naudotis jutikliniu ekranu.

1. Atidarykite elementą Valdymo skydas, pasirinkite Išvaizda ir personalizavimas ir Didinti arba mažinti tekstą ir kitus elementus. (Kaip atidaryti Valdymo skydas, žr. Valdymo skydas atvėrimas.)
2. Ekrane pasirinkite norimus parametrus ir pasirinkite Taikyti.
3. Jei pateikiamas pranešimas, rekomenduojantis atsijungti, pasirinkite Atsijungti dabar.
4. Prisijunkite iš naujo.

   Pakeičiamas „Windows“ teksto šrifto dydis.

## Kaip naudoti jutiklinį ekraną (modeliai su jutiklinio valdymo funkcija)

VAIO kompiuterį galite valdyti bakstelėdami jutikliniame ekrane arba atlikdami paprastus veiksmus pirštais.

### Pagrindiniai veiksmai

#### Kaip spustelėti (bakstelėti)

Pirštu vieną kartą bakstelėkite jutikliniame ekrane. Bakstelėdami galite pasirinkti mygtuką, pvz., Gerai ir Atšaukti, arba meniu elementą.

#### Kaip spustelėti dukart (bakstelėti dukart)

Greitai dukart pirštu bakstelėkite jutikliniame ekrane.

Galite paleisti programą, pvz., tekstų rengyklę arba skaičiuoklės programą, arba atidaryti failą dukart bakstelėdami jo piktogramą.

#### Kaip tempti

Padėkite pirštą norimoje jutiklinio ekrano vietoje ir braukite pirštu. Taip galite perkelti failą arba pakeisti lango dydį.

#### Kaip nutempti

Palieskite norimą failo piktogramą, braukdami pereikite prie kito aplanko, lango arba programos piktogramos, tada atitraukite pirštą nuo ekrano. Taip galite perkelti arba nukopijuoti failą.

### Sudėtingesni veiksmai

VAIO kompiuterį galite valdyti jutikliniame ekrane atlikdami paprastus judesius (gestais).

Programos skirtingai reaguoja į gestus.

#### Kaip spustelėti tarsi dešiniuoju pelės klavišu (paliesti ir palaikyti)

Jutikliniame ekrane palieskite ir keletą sekundžių palaikykite norimą vietą, tada atitraukite pirštą nuo ekrano. Atsižvelgiant į paliestą vietą, atidaromi įvairūs meniu.

#### Kaip slinkti

Palieskite ir braukite slankiojamojoje lango dalyje, pvz., Internet Explorer lange. Be to, norėdami slinkti lange galite tempti pasirinkto lango vertikalios slankjuostės slankiklį.

#### Kaip padidinti arba sumažinti vaizdą, pvz., nuotrauką (keisti mastelį)

Suimkite jutiklinį ekraną dviem pirštais, kad pakeistumėte vaizdo, pvz., nuotraukos, mastelį dalyje Nuotraukos. Pirštus išskėskite, kad priartintumėte vaizdą, arba suglauskite, kad jį sumažintumėte.

#### Kaip pasukti vaizdą, pvz., nuotrauką (sukti)

Padėkite du pirštus ant jutiklinio ekrano ir brėžkite apskritimus, kad pasuktumėte vaizdą, pvz., nuotrauką. Atsižvelgiant į naudojamą programą, gali nepavykti pasukti vaizdų.

#### Kaip pasirinkti perbraukiant

Brūkštelėkite pirštu kryptimi, kur ekrano negalima paslinkti.

Galite pasirinkti elementą, pvz., programos plytelę arba nuotrauką.

## Pastabos apie TPM naudojimą (modeliai su TPM apsauginiu lustu)

Prieš naudodami „Trusted Platform Module (TPM)“, perskaitykite toliau pateiktas tinkamo naudojimo nuorodas.

### ﻿Pastabos apie BIOS parametrus

- Jei BIOS sąrankos ekrane iš naujo nustatysite TPM parametrus, TPM užšifruotų duomenų pasiekti negalėsite. Jei turite TPM užšifruotų duomenų ir nenorite jų prarasti, prie iš naujo nustatydami parametrus sukurkite atsarginę duomenų kopiją.

- Prieš įjungdami TPM BIOS sąrankos ekrane, nustatykite BIOS slaptažodį, užtikrinantį, kad neįgaliotieji naudotojai negalės pakeisti TPM parametrų. Daugiau informacijos žr. Įjungimo slaptažodžio nustatymas/keitimas.

### ﻿Pastabos apie duomenų valdymą naudojant TPM

- VAIO kompiuteryje veikiant TPM apsaugos funkcija neužtikrina visiško duomenų ir aparatinės įrangos saugumo.

- „Sony“ neprisiima atsakomybės už jokias problemas ir žalą, patiriamą naudojant arba netinkamai naudojant TPM.

- Prieš pristatydami VAIO kompiuterį į taisyklą, atsargines duomenų kopijas įrašykite TPM arba įtaisytojoje saugykloje, kad kiti naudotojai negalėtų pasiekti atsarginių duomenų kopijų.

  „Sony“ neprisiima atsakomybės dėl duomenų praradimo taisant įrenginį.

- Jei taisant kompiuterį reikia pakeisti pagrindinę plokštę, bus pakeistas ir TPM.

- Atsakomybę už duomenų, susijusių su TPM, naudojimą ir priežiūrą prisiimate jūs. „Sony“ neprisiima atsakomybės už jokias problemas, kylančias jums naudojant ir prižiūrint duomenis.

## Pastabos apie TPM naudojimą (modeliai su TPM apsauginiu lustu)

Prieš naudodami „Trusted Platform Module (TPM)“, perskaitykite toliau pateiktas tinkamo naudojimo nuorodas.

### ﻿Pastabos apie BIOS parametrus

- Jei BIOS sąrankos ekrane iš naujo nustatysite TPM parametrus, TPM užšifruotų duomenų pasiekti negalėsite. Jei turite TPM užšifruotų duomenų ir nenorite jų prarasti, prie iš naujo nustatydami parametrus sukurkite atsarginę duomenų kopiją.

- Prieš įjungdami TPM BIOS sąrankos ekrane, nustatykite BIOS slaptažodį, užtikrinantį, kad neįgaliotieji naudotojai negalės pakeisti TPM parametrų. Daugiau informacijos žr. Įjungimo slaptažodžio nustatymas/keitimas.

### ﻿Pastabos apie duomenų valdymą naudojant TPM

- VAIO kompiuteryje veikiant TPM apsaugos funkcija neužtikrina visiško duomenų ir aparatinės įrangos saugumo.

- „Sony“ neprisiima atsakomybės už jokias problemas ir žalą, patiriamą naudojant arba netinkamai naudojant TPM.

- Prieš pristatydami VAIO kompiuterį į taisyklą, atsargines duomenų kopijas įrašykite TPM arba įtaisytojoje saugykloje, kad kiti naudotojai negalėtų pasiekti atsarginių duomenų kopijų.

  „Sony“ neprisiima atsakomybės dėl duomenų praradimo taisant įrenginį.

- Jei taisant kompiuterį reikia pakeisti pagrindinę plokštę, bus pakeistas ir TPM.

- Atsakomybę už duomenų, susijusių su TPM, naudojimą ir priežiūrą prisiimate jūs. „Sony“ neprisiima atsakomybės už jokias problemas, kylančias jums naudojant ir prižiūrint duomenis.

## VAIO kompiuterio naujinimas

Būtinai atnaujinkite savo VAIO kompiuterį įdiegdami toliau nurodytas programėles, kad kompiuteris taptų efektyvesnis, saugesnis ir funkcionalesnis.

#### Pastaba

- Norint nustatyti naujinimo parametrus VAIO kompiuteris turi būti prijungtas prie interneto.

#### Windows Update

Naudojant Windows Update galima padaryti, kad VAIO kompiuteris veiktų stabiliau.

1. Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąIeškoti. (Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.)

2. Paieškos laukelyje įveskite „Windows Update“.

3. Iš pateikto sąrašo pasirinkite Windows Update ir vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas, kad užbaigtumėte naujinimą.

#### VAIO Update

VAIO Update automatiškai informuoja apie internete rastus naujinius, atsiunčia juos ir įdiegia VAIO kompiuteryje.

1. Paleiskite VAIO Update ir vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis. (Kaip paleisti VAIO Update, žr. Programėlės paleidimas.)

#### „Windows“ parduotuvė programėlių naujinimas

Būtinai atnaujinkite programėlę „Windows“ parduotuvė. Jei būtinas naujinimas, pasirodys numeris išklotinėje Parduotuvė, esančioje ekrane Pradžia.

1. Atverkite ekraną Pradžia ir pasirinkite išklotinę Parduotuvė. (Kaip atverti ekraną Pradžia, žr. Apie ekraną ir meniu Pradžia.)

2. Viršutiniame dešiniajame ekrano kampe pasirinkite Naujinimai.

   Skliausteliuose esantis skaičius rodo programėlių, kurias galima naudoti, skaičių.

3. Naujintinas programėles pažymėkite varnele ir pasirinkite Diegti.

   Norėdami programėles atnaujinti vėliau, varnelę pašalinkite.

## Valdymo skydas atvėrimas

Valdymo skydas gali būti atvertas atlikus toliau nurodytus veiksmus.

1. Atverkite ekraną Programėlės. (Kaip atverti ekraną Programėlės, žr. Programų sąrašo atvėrimas.)
2. Pasirinkite Valdymo skydas.

## Miego režimo naudojimas

Kai kompiuteris veikia miego režimu, galite būti ramūs, kad net nenaudojant VAIO kompiuterio jo būsena nepakis ir duomenų, kuriuos naudojate dirbdami, neprarasite.

#### Kaip aktyvinti miego režimą

1. Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai. (Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.)

2. PasirinkiteMaitinimas ir Miego režimas.

   Jei VAIO kompiuteryje yra maitinimo indikatorius, kompiuteriui pradėjus veikti miego režimu jis išsijungia (numatytasis parametras).

#### Kaip grįžti į įprastą režimą

1. Paspauskite mygtuką(Maitinimas).

#### Pastaba

- Jei paspausite ir laikysite nuspaudę mygtuką(Maitinimas) ilgiau nei 4 sekundes arba 10 sekundžių, VAIO kompiuteris išsijungs automatiškai. Tokiu atveju bus ištrinti visi neįrašyti duomenys.

- Pagal numatytuosius parametrus pasibaigus akumuliatoriaus energijai VAIO kompiuteris automatiškai pradeda veikti užmigdymo režimu. Tačiau, atsižvelgiant į veikimo sąlygas, kompiuteriui gali nepavykti persijungti į užmigdymo režimą.

  Jei taip nutinka baigiantis akumuliatoriaus energijai, kompiuteris išsijungs, o neįrašyti duomenys bus prarasti.

  Kai kompiuteris veikia naudodamas akumuliatoriaus energiją, dažnai įrašykite duomenis.

- Prieš perkeldami VAIO kompiuterį į kitą vietą įsitikinkite, kad maitinimo indikatoriaus lemputė nedega, nes vibracija arba smūgis gali pažeisti standųjį diską. Jei kompiuteryje yra maitinimo indikatorius, įsitikinkite, kad jis nešviečia.

#### Patarimas

- Pagal numatytuosius parametrus VAIO kompiuteris pradeda automatiškai veikti miego režimu, kai jis nenaudojamas tam tikrą laiką ir yra maitinamas iš kintamosios srovės tinklo.

- Atlikus toliau nurodytus veiksmus VAIO kompiuteris pradeda veikti miego režimu.

  - Paspauskite mygtuką(Maitinimas) (numatytasis parametras).

  - Uždarykite LCD ekrano dangtį. Po kelių sekundžių kompiuteris pradės veikti miego režimu.

- VAIO kompiuteris pereis iš miego režimo į įprastą režimą atidarius arba pakėlus LCD ekraną.

  Norėdami pakeisti veiksmą, vykdomą atidarius arba suaktyvinus LCD ekraną, paleiskite VAIO Control Center ir pakeiskite Power and Battery esančius parametrus. Norėdami paleisti VAIO Control Center, žr. Programėlės paleidimas.

## Apie mygtuką ASSIST

Norėdami atlikti įprastą VAIO kompiuterio priežiūros procedūrą arba išspręsti problemas, su kuriomis susidūrėte naudodamiesi kompiuteriu, paspauskite mygtuką ASSIST.

Kai kompiuteris įjungtas, paspaudus mygtuką ASSIST paleidžiama VAIO Care.

Kai kompiuteris išjungtas, paspaudus mygtuką ASSIST atidaromas ekranas VAIO Care (Rescue Mode).

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions galima naudoti kompiuteriui atkurti kritiniu atveju, pvz., jei nepavyksta paleisti „Windows“.

#### Pastaba

- Jei rodomas ekranas VAIO Care (Rescue Mode) ir penkias minutes neatliekamas joks veiksmas, VAIO kompiuteris automatiškai išsijungs.

## VAIO kompiuterio operacinės sistemos paleidimas iš išorinių įrenginių

Galite paleisti VAIO kompiuterio operacinę sistemą iš išorinių įrenginių, pvz., optinių diskų įrenginio, USB lanksčiųjų diskelių įrenginio arba USB atmintuko, naudodami BIOS funkciją.

1. Prijunkite išorinį įrenginį prie VAIO kompiuterio.
2. Paspauskite mygtuką ASSIST, kai VAIO kompiuteris išjungtas.

   Pateikiamas ekranas VAIO Care (Rescue Mode).

3. Pasirinkite Start from media (USB device/optical disc).

   Pradedama operacinės sistemos paleidimo iš išorinio įrenginio procedūra.

#### Pastaba

- Nuo VAIO kompiuterio atjunkite visus įrenginius, išskyrus išorinį įrenginį, iš kurio norite paleisti operacinę sistemą. Kai kurių įrenginių negalima naudoti kompiuterio operacinei sistemai paleisti arba jų negalima naudoti kompiuteryje.

- Jei su išoriniu įrenginiu pateiktas kintamosios srovės adapteris, iš anksto prijunkite jį prie kintamosios srovės šaltinio.

## Optimalios VAIO kompiuterio veikimo būklės palaikymas (VAIO Care)

Naudodamiesi VAIO Care galėsite atlikti toliau nurodytas operacijas, kad VAIO kompiuteris veiktų optimaliai.

- Reguliariai vykdykite veikimo patikras ir reguliavimo procesą.

- Raskite techninės pagalbos informaciją (techninės pagalbos svetainės URL ir kontaktinę informaciją).

- Kilus nesklandumų, paleiskite VAIO Care tik paspausdami mygtuką ASSIST ir ieškokite atitinkamų priemonių.

1. Paspauskite mygtuką ASSIST, kai VAIO kompiuteris įjungtas.

   Paleidžiama VAIO Care.

   Jei reikia daugiau informacijos, žr. su VAIO Care pateiktą žinyno failą.

#### Patarimas

- Paspaudus mygtuką ASSIST, kai VAIO kompiuteris išjungtas, atidaromas ekranas VAIO Care (Rescue Mode). VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions galima naudoti norint atlikti avarinį kompiuterio būsenos atkūrimą, pvz., jei nepaleidžiama „Windows“.

- Arba atverkite ekraną Programėlės ir pasirinkite VAIO Care.

  Kaip atverti ekraną Programėlės, žr. Programų sąrašo atvėrimas.

## VAIO kompiuterio operacinės sistemos paleidimas iš išorinių įrenginių

Galite paleisti VAIO kompiuterio operacinę sistemą iš išorinių įrenginių, pvz., optinių diskų įrenginio, USB lanksčiųjų diskelių įrenginio arba USB atmintuko, naudodami BIOS funkciją.

1. Prijunkite išorinį įrenginį prie VAIO kompiuterio.
2. Paspauskite mygtuką ASSIST, kai VAIO kompiuteris išjungtas.

   Pateikiamas ekranas VAIO Care (Rescue Mode).

3. Pasirinkite Start from media (USB device/optical disc).

   Pradedama operacinės sistemos paleidimo iš išorinio įrenginio procedūra.

#### Pastaba

- Nuo VAIO kompiuterio atjunkite visus įrenginius, išskyrus išorinį įrenginį, iš kurio norite paleisti operacinę sistemą. Kai kurių įrenginių negalima naudoti kompiuterio operacinei sistemai paleisti arba jų negalima naudoti kompiuteryje.

- Jei su išoriniu įrenginiu pateiktas kintamosios srovės adapteris, iš anksto prijunkite jį prie kintamosios srovės šaltinio.

## Apie mygtuką ASSIST

Norėdami atlikti įprastą VAIO kompiuterio priežiūros procedūrą arba išspręsti problemas, su kuriomis susidūrėte naudodamiesi kompiuteriu, paspauskite mygtuką ASSIST.

Kai kompiuteris įjungtas, paspaudus mygtuką ASSIST paleidžiama VAIO Care.

Kai kompiuteris išjungtas, paspaudus mygtuką ASSIST atidaromas ekranas VAIO Care (Rescue Mode).

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions galima naudoti kompiuteriui atkurti kritiniu atveju, pvz., jei nepavyksta paleisti „Windows“.

#### Pastaba

- Jei rodomas ekranas VAIO Care (Rescue Mode) ir penkias minutes neatliekamas joks veiksmas, VAIO kompiuteris automatiškai išsijungs.

## Apie mygtuką ASSIST

Norėdami atlikti įprastą VAIO kompiuterio priežiūros procedūrą arba išspręsti problemas, su kuriomis susidūrėte naudodamiesi kompiuteriu, paspauskite mygtuką ASSIST.

Kai kompiuteris įjungtas, paspaudus mygtuką ASSIST paleidžiama VAIO Care.

Kai kompiuteris išjungtas, paspaudus mygtuką ASSIST atidaromas ekranas VAIO Care (Rescue Mode).

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions galima naudoti kompiuteriui atkurti kritiniu atveju, pvz., jei nepavyksta paleisti „Windows“.

#### Pastaba

- Jei rodomas ekranas VAIO Care (Rescue Mode) ir penkias minutes neatliekamas joks veiksmas, VAIO kompiuteris automatiškai išsijungs.

## Atkūrimas iš atkūrimo srities

Galite atkurti savo VAIO kompiuterį, naudodamiesi įtaisytajame saugojimo įrenginyje esančia atkūrimo sritimi. Šis atkūrimo metodas yra spartesnis, nei naudojant atkūrimo laikmenas.

Prieš atkurdami kompiuterį žr. Pastabos dėl atkūrimo.

1. Paspauskite mygtuką ASSIST, kai VAIO kompiuteris išjungtas.

   Pateikiamas ekranas VAIO Care (Rescue Mode).

2. Pasirinkite Start troubleshooting (recovery).

   Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kol bus atidarytas ekranas Pasirinkti parinktį (Choose an option).

   Pasirinkti parinktį (Choose an option) ekranas atveriamas ne iš karto, tad šiek tiek palaukite.

3. Pasirinkite Pašalinti gedimus (Troubleshoot) ir VAIO recovery solutions.

   Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kol bus atidarytas ekranas VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

4. Pasirinkite Start recovery wizard.
5. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

#### Patarimas

- Jei pateikiamas kalbos pasirinkimo langas, pasirinkite norimą kalbą, tada spustelėkite Gerai.

- Kad atliktumėte tinkintą atkūrimo procedūrą, pasirinkite Tools ir Start advanced recovery wizard.

## VAIO kompiuterio atnaujinimas (modeliai, kuriuose veikia atnaujinimo funkcija)

Jei VAIO kompiuteris pradėtų veikti nestabiliai, rekomenduojama pasinaudoti „Windows“ siūloma atnaujinimo funkcija. Toliau aprašoma kompiuterio atnaujinimo procedūra.

#### Pastaba

- Modeliai su 64 GB arba 128 GB SSD nepalaiko atnaujinimo funkcijos. Jei norite patikrinti SSD talpą, paspauskite mygtuką ASSIST, kai VAIO kompiuteris išjungtas, kad būtų parodytas VAIO Care (Rescue Mode) ekranas, ir pasirinkite Start BIOS setup.

1. Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai. (Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.)
2. PasirinkiteMaitinimas, paspauskite ir laikykite nuspaudę klavišą Shift, tada pasirinkite Išjungti.
   Jūsų VAIO kompiuteris visiškai išsijungia.
3. Paspauskite mygtuką ASSIST, kai VAIO kompiuteris išjungtas.
   Pateikiamas ekranas VAIO Care (Rescue Mode).
4. Pasirinkite Start troubleshooting (recovery).

   Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kol bus atidarytas ekranas Pasirinkti parinktį (Choose an option).

   Pasirinkti parinktį (Choose an option) ekranas atveriamas ne iš karto, tad šiek tiek palaukite.

5. Pasirinkite Pašalinti gedimus (Troubleshoot) ir Atnaujinkite savo kompiuterį (Refresh your PC).

Dauguma naudotojo duomenų, esančių įtaisytajame saugojimo renginyje, kai kurie „Windows“ parametrai ir programėlės, atsisiųstos iš „Windows“ parduotuvė išliks VAIO kompiuteryje, net jį atnaujinus. Vis dėlto kai kurių programėlių parametrų ar failų, esančių konkrečiuose aplankuose, išsaugoti gali nepavykti.

Išsamią informaciją, kurie parametrai išlaikomi ir kurie duomenys ištrinami atnaujinus kompiuterį, žr. toliau esančiame sąraše.

#### Parametrai, išlaikomi atnaujinus VAIO kompiuterį

Atnaujinus VAIO kompiuterį šie parametrai išliks.

- Bibliotekos parametrai

- Naudotojo abonementai (vietinis, domeno, „Microsoft“) ir narystės grupėse

- Domeno parametrai

- „Windows Update“ parametrai

- Pradžios ekrano ir užrakinto ekrano fonas

- Darbalaukio temos

- Tarptautiniai parametrai

- Belaidžių tinklų profiliai

- Parametrai, nustatyti „Windows Sveiki!“

#### Duomenys, ištrinami atnaujinus VAIO kompiuterį

Jums paleidus atnaujintą VAIO kompiuterį bus ištrinti toliau nurodytuose aplankuose esantys duomenys.

- \Windows

- \Programiniai failai

- \Programų failai(x86)

- \ProgramData

- \Vartotojai\(Vartotojo vardas)\AppData

#### Pastaba

- Iš anksto įrašykite svarbius duomenis.

- Autorių teisių saugomi duomenys, pvz., skaitmeniniai transliuojamieji duomenys ar muzikos failai, susisteminti skaitmeninių laikmenų atkūrimo programėlėmis, gali būti nepasiekiami, net jei atnaujinus VAIO kompiuterį ir lieka toje pačioje vietoje.

  Žr. su naudojama programėle įdiegtame pagalbos faile esančias instrukcijas.

#### Patarimas

- Programėlės, kurios buvo įdiegtos gavus kompiuterį ir įdiegtos iš „Windows“ parduotuvė, išlieka, o visos darbastalio programėlės, įdiegtos įsigijus, bus ištrintos.

## Atkūrimo duomenų šalinimas vietai diske atlaisvinti

Jūsų įtaisytajame saugojimo įrenginyje yra atkūrimo sritis, kurioje laikomi sistemos atkūrimo duomenys. Jei VAIO kompiuteryje yra puslaidininkis diskas (SSD), galite sumažinti atkūrimo sritį pašalindami šiuos duomenis, kad atlaisvintumėte vietos C: diske (arba paskutiniame diskų sąraše esančiame diske, pvz., D: diske).

Jums reikia atkūrimo laikmenos, kad galėtumėte į ją perkelti duomenis, reikalingus sistemai atkurti, arba kompiuterio sistemai atkurti pašalinus duomenis.

Atminkite, kad pašalinus atkūrimo duomenis negalėsite naudoti atnaujinimo funkcijos.

Jei atkūrimo laikmeną (optinius diskus) naudojate modelyje, kuriame nėra įtaisytojo optinių diskų įrenginio, prie kompiuterio prijunkite išorinį optinių diskų įrenginį (nepridedama). Daugiau informacijos, kaip prijungti išorinį optinių diskų įrenginį, žr. Išorinio disko prijungimas.

Jei pridėtas kintamosios srovės adapteris arba maitinimo laidas, prijunkite jį prie maitinimo šaltinio.

1. Sukurkite atkūrimo laikmeną, jei dar to nepadarėte.

   Daugiau informacijos, kaip sukurti atkūrimo laikmeną, žr. Atkūrimo laikmenos kūrimas.

2. Įdėkite atkūrimo laikmeną į optinių diskų įrenginį arba prijunkite USB atmintuką (nepridedama) prie VAIO kompiuterio USB prievado, kai kompiuteris dirba įprastu režimu.
3. Išjunkite VAIO kompiuterį.
4. Paspausdami mygtuką ASSIST atverkite ekraną VAIO Care (Rescue Mode) ir pasirinkite Start from media (USB device/optical disc).

   Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kol bus atidarytas ekranas VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

5. Pasirinkite Tools ir Remove recovery partition.
6. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

## Atkūrimas iš atkūrimo laikmenos

Jei atkūrimo srities duomenys buvo sugadinti arba ištrinti, VAIO kompiuterio sistemą galite atkurti naudodami atkūrimo laikmeną.

Tačiau kompiuterio atkūrimo iš atkūrimo laikmenos procesas ilgesnis už atkūrimo naudojant atkūrimo sritį procesą.

Jei atkūrimo laikmeną (optinius diskus) naudojate modelyje, kuriame nėra įtaisytojo optinių diskų įrenginio, prie kompiuterio prijunkite išorinį optinių diskų įrenginį (nepridedama). Daugiau informacijos, kaip prijungti išorinį optinių diskų įrenginį, žr. Išorinio disko prijungimas.

Jei pridėtas kintamosios srovės adapteris arba maitinimo laidas, prijunkite jį prie maitinimo šaltinio.

1. Kai kompiuteris dirba įprastu režimu, įdėkite atkūrimo laikmeną (optinius diskus) į optinių diskų įrenginį arba prijunkite USB atmintuką prie VAIO kompiuterio USB prievado.
2. Išjunkite VAIO kompiuterį.
3. Paspausdami mygtuką ASSIST atverkite ekraną VAIO Care (Rescue Mode) ir pasirinkite Start from media (USB device/optical disc).

   Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kol bus atidarytas ekranas VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

4. Pasirinkite Start recovery wizard.
5. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

#### Patarimas

- Jei pateikiamas kalbos pasirinkimo langas, pasirinkite norimą kalbą, tada spustelėkite Gerai.

- Kad atliktumėte tinkintą atkūrimo procedūrą, pasirinkite Tools ir Start advanced recovery wizard.

- Jei nepavyksta atkurti VAIO kompiuterio naudojant atmintuką, prijunkite atmintuką prie kito kompiuterio USB prievado, tada pabandykite iš naujo atkurti kompiuterį.

## Atkūrimo srities talpos tikrinimas

Jūsų įtaisytajame saugojimo įrenginyje yra atkūrimo sritis, kurioje laikomi sistemos atkūrimo duomenys.

Kad patikrintumėte atkūrimo srities talpą, atlikite šiuos veiksmus:

1. Atverkite ekraną Programėlės. (Kaip atverti ekraną Programėlės, žr. Programų sąrašo atvėrimas.)
2. Pasirinkite Šis kompiuteris.
3. Meniu juostoje pasirinkite Kompiuteris ir Tvarkyti.
4. Kairiosios srities dalyje Saugykla pasirinkite Disko valdymas.

   Atkūrimo srities talpa ir visa C: disko talpa rodoma centrinės srities eilutėje 0 diskas.

## Apie atkūrimą

Atkūrimas – tai procedūra, per kurią įtaisytasis saugojimo įrenginys grąžinamas į pradinę gamyklinę būseną. Atnaujinimas – tai procedūra, per kurią perdiegiama operacinė sistema, išlaikant pagrindinius parametrus ir asmeninius duomenis.

Jei VAIO kompiuteris dirba nestabiliai, pirmiausia jį atnaujinkite. Jei problema išlieka, atkurkite kompiuterį.

Kompiuterį galima atkurti dviem būdais:

- iš atkūrimo laikmenos;

- iš atkūrimo srities.

#### Pastaba

- Modeliai su 64 GB arba 128 GB SSD nepalaiko atnaujinimo funkcijos. Jei norite patikrinti SSD talpą, paspauskite mygtuką ASSIST, kai VAIO kompiuteris išjungtas, kad būtų parodytas VAIO Care (Rescue Mode) ekranas, ir pasirinkite Start BIOS setup.

### Kada reikia atkurti arba atnaujinti?

- Jei VAIO kompiuteris pradėjo nestabiliai dirbti.

- Jei VAIO kompiuteris buvo užkrėstas kompiuteriniu virusu.

- Jei nepavyksta pašalinti VAIO kompiuterio trikties.

- Jei netyčia suformatavote diską C:.

### Kurią programėlę naudoti norint atkurti arba atnaujinti VAIO kompiuterį arba sukurti atkūrimo laikmeną?

Naudokite toliau nurodytas programėles.

#### VAIO Care

- Atkūrimo laikmenos kūrimas

- Kompiuterio aparatinės įrangos patikra

#### VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions

- VAIO kompiuterio atkūrimas

- Duomenų išsaugojimas (atsarginis kopijavimas)

- Visų duomenų trynimas iš įtaisytojo saugojimo įrenginio

#### Windows atkūrimo aplinka (Windows RE) (Windows Recovery Environment (Windows RE))

- Atnaujinti

#### Patarimas

- Jei reikia daugiau informacijos, žr. su VAIO Care ir VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions pateiktą žinyno failą.

- Taip pat galite atkurti VAIO kompiuterį iš Windows atkūrimo aplinka (Windows RE) (Windows Recovery Environment (Windows RE)).

### Kas yra atkūrimo sritis?

Įtaisytojo saugojimo įrenginio atkūrimo srityje laikomi duomenys, skirti sistemoms ir programėlėms atkurti. Paprastai duomenų šioje srityje modifikuoti ar panaikinti neleidžiama, bet yra specialiai šiam tikslui sukurtų mokamų programėlių.

### Kodėl reikia sukurti atkūrimo laikmeną?

Atkūrimo laikmena naudojama siekiant atkurti pradinę originalią VAIO kompiuterio būklę. Jei nepavyksta paleisti „Windows“ ir panaikinote atkūrimo sritį, atkuriant reikės atkūrimo laikmenos.

Sukurkite atkūrimo laikmeną vos pradėję naudotis kompiuteriu.

## Atkūrimo laikmenos kūrimas

Sukurkite atkūrimo laikmeną vykdydami toliau pateiktas instrukcijas.

Atkūrimo laikmenos gali būti DVD, „Blu-ray Disc“ arba USB atmintukai.

- Modelyje be integruoto optinių diskų įrenginio:

  naudokite USB atmintuką.

- Modelyje su integruotu optinių diskų įrenginiu:

  rekomenduojama naudoti DVD-R laikmeną, nes duomenis iš USB atmintuko galima netyčia ištrinti. Taip pat galite naudoti BD-R / BD-R DL / DVD-R DL / DVD+R / DVD+R DL laikmenas, bet laikmenų tipas, tinkamas jūsų VAIO kompiuteriui, ir reikalingas diskų kiekis gali skirtis priklausomai nuo įsigyto modelio. Tokia informacija jums bus pateikta dirbant.

#### Pastaba

- USB prievadai, atitinkantys USB 3.0 standartą, neleidžia atkurti iš USB atmintuko, atitinkančio USB 3.0 standartą. Įsitikinkite, kad modeliuose su USB prievadais, kurie atitinka tik USB 2.0 standartą, sukūrėte atkūrimo laikmeną USB atmintuke, kuris neatitinka USB 3.0 standarto.

1. Prijunkite VAIO kompiuterį prie interneto ir atsisiųskite bei įdiekite paskutinius naujinius naudodamiesi VAIO Update.
2. Jei kuriate atkūrimo laikmeną (optinius diskus) modelyje be integruoto optinių diskų įrenginio, prijunkite išorinį optinių diskų įrenginį (nepridedama) prie savo VAIO kompiuterio. (Daugiau informacijos, kaip prijungti išorinį optinių diskų įrenginį, žr. Išorinio disko prijungimas.)

   Jei pridėtas kintamosios srovės adapteris arba maitinimo laidas, prijunkite jį prie maitinimo šaltinio.

3. Paspausdami mygtuką ASSIST, kai VAIO kompiuteris įjungtas, paleiskite VAIO Care.

   Jei pateikiamas langas Vartotojo abonemento valdymo tarnyba, pasirinkite Taip.

   Atveriamas langas VAIO Care.

4. Pasirinkite Advanced Tools, Restore and recovery ir Create Recovery Media.
5. Atidžiai perskaitykite ekrane pateikiamas instrukcijas, tada pasirinkite Next.
6. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

#### Pastaba

- Gali šiek tiek užtrukti, kol bus parodyta esama proceso būsena.

- Kol kuriama atkūrimo laikmena, jos neišstumkite ir neatjunkite, nes tai gali sukelti triktį.

- Laikykite atkūrimo laikmeną saugioje vietoje.

#### Patarimas

- Jei esate prisijungęs prie VAIO kompiuterio kaip įprastas vartotojas, gali būti parodytas raginimas įvesti administratoriaus vardą ir slaptažodį.

#### Pastabos apie atkūrimo laikmenų kūrimą

- Kurdami atkūrimo laikmeną, naudokite VAIO Care. Jei atkūrimo laikmeną kursite bet kokiu kitu būdu ir atliksite atkūrimo procedūrą, gali būti neatkurta gamyklinė VAIO kompiuterio būsena. „Sony“ negarantuoja, kad kompiuteris bus suderinamas su tokia atkūrimo laikmena.

- Atkūrimo laikmena tinka tik tam VAIO kompiuteriui, kuriuo ji buvo sukurta.

- Naudojant atkūrimo laikmeną VAIO kompiuterio negalima atnaujinti.

- Rekomenduojama sukurti atkūrimo laikmeną vos tik pradėjus naudotis VAIO kompiuteriu. Toliau nurodytais atvejais gali nepavykti atkurti kompiuterio iš atkūrimo srities, todėl reikės atkūrimo laikmenos:

  - Atkūrimo sritis buvo modifikuota naudojant duomenims modifikuoti skirtas programas.

  - Įdiegėte kitą operacinę sistemą nei buvo įdiegta įsigytame kompiuteryje.

  - Suformatavote įtaisytąjį saugojimo įrenginį nenaudodami VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

- Nelieskite ir nesutepkite diskų paviršiaus. Dėl ant paviršiaus esančių pirštų antspaudų ir dulkių gali kilti skaitymo arba įrašymo klaida.

- Norint sukurti atkūrimo laikmeną, gali reikėti naudoti daugiau nei dvigubai daugiau laisvos disko C: vietos, nei naudojamos laikmenos talpa. Atsižvelgiant į jūsų modelį, įsigyjant negalima sukurti atkūrimo laikmenos dėl laisvos vietos trūkumo, nebent optinių diskų įrenginys palaiko „Blu-ray Disc“ arba Double / Dual Layer (dvisluoksnis) DVD diskus.

- Prieš naudodami USB atmintuką kaip atkūrimo laikmeną žr. su VAIO Care pateiktą žinyno failą.

## Pastabos dėl atkūrimo

Prieš pradėdami savo VAIO kompiuterio atkūrimo procedūrą, atidžiai perskaitykite tolesnes pastabas.

### Svarbios pastabos dėl atkūrimo

- Atkuriant VAIO kompiuterį, iš įtaisytojo saugojimo įrenginio bus pašalinti visi duomenys ir grąžinti visi gamykliniai parametrai. Būtinai sukurkite atsarginę visų svarbių duomenų kopiją.

  Jei norite išsaugoti pagrindinius parametrus ir asmeninius duomenis, atnaujinkite kompiuterį. Daugiau informacijos žr. VAIO kompiuterio atnaujinimas (modeliai, kuriuose veikia atnaujinimo funkcija).

- Prieš atkurdami atjunkite nuo VAIO kompiuterio visus periferinius įrenginius, išskyrus maitinimo kabelį, kintamosios srovės adapterį arba atkuriant reikalingus įrenginius.

- Atkuriant prie VAIO kompiuterio turi likti prijungtas maitinimo laidas arba kintamosios srovės adapteris.

- Nestabdykite atkūrimo, kol jis nebaigtas.

- Jei pamiršote slaptažodį ir negalite pradėti atkūrimo, susisiekite su įgaliotuoju „Sony“ aptarnavimo / techninės pagalbos centru, kad nustatytų jį iš naujo. Atkūrimo paslauga yra mokama.

### Pastabos dėl programėlių

- Atkuriant VAIO kompiuterį galima sugrąžinti tik gamykloje įdiegtas programėles. Programėlės, kurias įdiegėte patys, arba duomenys, kuriuos sukūrėte įsigiję kompiuterį, atkurti nebus. Be to, negalima atkurti tik „Windows“.

- Kai kurios gamykloje įdiegtos programėlės turi parinktis, leidžiančias joms pačioms išsidiegti arba įsidiegti. Bet jei tokios parinktys taikomos, programėlės VAIO kompiuteryje gali veikti netinkamai.

- Skaidinių dydžiams keisti skirtų programėlių diegimas gali išjungti atkūrimo arba atkūrimo laikmenos kūrimo procedūrą. Kad to išvengtumėte, sukurkite atkūrimo laikmeną vos pradėję naudotis VAIO kompiuteriu. Daugiau informacijos žr. Atkūrimo laikmenos kūrimas.

## Apie mygtuką ASSIST

Norėdami atlikti įprastą VAIO kompiuterio priežiūros procedūrą arba išspręsti problemas, su kuriomis susidūrėte naudodamiesi kompiuteriu, paspauskite mygtuką ASSIST.

Kai kompiuteris įjungtas, paspaudus mygtuką ASSIST paleidžiama VAIO Care.

Kai kompiuteris išjungtas, paspaudus mygtuką ASSIST atidaromas ekranas VAIO Care (Rescue Mode).

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions galima naudoti kompiuteriui atkurti kritiniu atveju, pvz., jei nepavyksta paleisti „Windows“.

#### Pastaba

- Jei rodomas ekranas VAIO Care (Rescue Mode) ir penkias minutes neatliekamas joks veiksmas, VAIO kompiuteris automatiškai išsijungs.

## VAIO kompiuterio operacinės sistemos paleidimas iš išorinių įrenginių

Galite paleisti VAIO kompiuterio operacinę sistemą iš išorinių įrenginių, pvz., optinių diskų įrenginio, USB lanksčiųjų diskelių įrenginio arba USB atmintuko, naudodami BIOS funkciją.

1. Prijunkite išorinį įrenginį prie VAIO kompiuterio.
2. Paspauskite mygtuką ASSIST, kai VAIO kompiuteris išjungtas.

   Pateikiamas ekranas VAIO Care (Rescue Mode).

3. Pasirinkite Start from media (USB device/optical disc).

   Pradedama operacinės sistemos paleidimo iš išorinio įrenginio procedūra.

#### Pastaba

- Nuo VAIO kompiuterio atjunkite visus įrenginius, išskyrus išorinį įrenginį, iš kurio norite paleisti operacinę sistemą. Kai kurių įrenginių negalima naudoti kompiuterio operacinei sistemai paleisti arba jų negalima naudoti kompiuteryje.

- Jei su išoriniu įrenginiu pateiktas kintamosios srovės adapteris, iš anksto prijunkite jį prie kintamosios srovės šaltinio.

## Sistemos failų atkūrimas naudojant atkūrimo tašką, kai negalite paleisti „Windows“

Jei negalite paleisti „Windows“, atkurkite kompiuterio sistemos failus atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

1. Išjunkite VAIO kompiuterį.
2. Paspausdami mygtuką ASSIST atverkite ekraną VAIO Care (Rescue Mode) ir pasirinkite Start troubleshooting (recovery).

   Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kol bus atidarytas ekranas Pasirinkti parinktį (Choose an option).

   Pasirinkti parinktį (Choose an option) ekranas atveriamas ne iš karto, tad šiek tiek palaukite.

3. Pasirinkite Pašalinti gedimus (Troubleshoot), Išplėstinės parinktys (Advanced options) ir Sistemos atkūrimas (System Restore).

   Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kol bus atidarytas langas Sistemos atkūrimas (System Restore).

4. Pasirinkite Next.
5. Pasirinkite atkūrimo tašką ir Next.

   Pateikiamas pasirinkto atkūrimo taško patvirtinimo langas.

6. Pasirinkite Baigti (Finish), kad patvirtintumėte atkūrimo tašką.

   Atkūrus sistemos failus VAIO kompiuteris paleidžiamas iš naujo.

## Apie atsarginį kopijavimą

Kuriant atsarginę kopiją sukuriama atsarginė įtaisytajame saugojimo įrenginyje laikomų duomenų kopija, kuri įrašoma kitoje vietoje.

Dėl netikėtų įvykių arba kompiuterio virusų galite prarasti įvairius įtaisytajame saugojimo įrenginyje laikomus duomenis. Kad galėtumėte atkurti prarastus duomenis, reikia turėti atsarginę jų kopiją.

Rekomenduojame reguliariai kurti atsargines duomenų kopijas.

Jei galite paleisti „Windows“, sukurkite atsarginę duomenų kopiją ir atkurkite duomenis naudodami „Windows“ funkciją.

Norėdami naudoti šią funkciją, atidarykite Valdymo skydas ir pasirinkite Sistema ir sauga ir Failų retrospektyva.

## Apie atsarginio kopijavimo tipus

Kurkite atsargines svarbių duomenų kopijas naudodami funkciją „Windows“ Atsarginis kopijavimas ir atkūrimas.

Yra keli atsarginio kopijavimo tipai (žr. toliau).

### Failų atsarginių kopijų kūrimas

Galite pasirinkti VAIO kompiuteryje esančius aplankus ir failus ir išsaugoti atsargines jų kopijas išoriniame standžiajame diske.

Informaciją, kaip kurti atsargines duomenų kopijas, žr. „Windows“ žinynas ir palaikymas („Windows“ žinynas ir palaikymas atvėrimas).

### Sistemos atvaizdų atsarginių kopijų kūrimas

Galite sukurti atsarginę visos VAIO kompiuterio sistemos kopiją. Jei sugestų įtaisytasis saugojimo įrenginys arba kompiuteris, galėsite naudodami sistemos atvaizdą atkurti kompiuterio būseną, buvusią kuriant atsarginę kopiją.

Norint sukurti sistemos atvaizdą reikia papildomo standžiojo disko, suformatuoto NTFS formatu. Sistemos atvaizdo atsarginę kopiją galima sukurti ir optiniuose diskuose, pvz., „Blu-ray Disc“ arba DVD diske.

Informaciją, kaip sukurti sistemos atvaizdą, žr. „Windows“ žinynas ir palaikymas („Windows“ žinynas ir palaikymas atvėrimas).

#### Pastaba

- Mes jokiu atveju, taip pat sugedus VAIO kompiuteriui, neatkursime prarastų duomenų ir neatlyginsime nuostolių už prarastus arba sugadintus duomenis.

- Įsigiję VAIO kompiuterį iš karto susikurkite atkūrimo laikmeną. Jei dėl kompiuterio sutrikimų negalite sukurti duomenų atsarginės kopijos naudodami „Windows“ funkciją, atsarginę duomenų kopiją galite sukurti naudodami atkūrimo laikmenoje esantį atsarginio kopijavimo įrankį.

  Informaciją, kaip sukurti atkūrimo laikmeną, žr. Atkūrimo laikmenos kūrimas.

#### Patarimas

- Jei VAIO kompiuteryje nėra diskų įrenginio, prieš kurdami atsargines kopijas prie kompiuterio prijunkite išorinį įrenginį, pvz., išorinį standųjį diską arba DVD įrenginį, arba pakeiskite C: disko skaidinio dydį ir sukurkite kitą skaidinį. Daugiau informacijos žr. Skaidinių kūrimas.

## Atkūrimo taško kūrimas

Atkūrimo taškas leidžia atkurti ankstesnę jūsų kompiuterio failų būseną (atsižvelgiant į tai, kada sukurtas atkūrimo taškas).

Paprastai atkūrimo taškai kuriami automatiškai, pvz., įdiegus tvarkyklę. Vis dėlto prieš diegiant programas arba tvarkykles VAIO kompiuteryje rekomenduojame patiems sukurti naują atkūrimo tašką.

Informaciją apie atkūrimo taško kūrimą žr. „Windows“ žinynas ir palaikymas („Windows“ žinynas ir palaikymas atvėrimas).

## Duomenų atsarginis kopijavimas, kai nepavyksta paleisti „Windows“

Jei negalite paleisti „Windows“, kurkite atsarginę duomenų kopiją naudodami VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

1. Paspauskite mygtuką ASSIST, kai VAIO kompiuteris išjungtas.

   Pateikiamas ekranas VAIO Care (Rescue Mode).

2. Pasirinkite Start troubleshooting (recovery).

   Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kol bus atidarytas ekranas Pasirinkti parinktį (Choose an option).

   Pasirinkti parinktį (Choose an option) ekranas atveriamas ne iš karto, tad šiek tiek palaukite.

3. Pasirinkite Pašalinti gedimus (Troubleshoot) ir VAIO recovery solutions.

   Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kol bus atidarytas ekranas VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

4. Pasirinkite Tools ir Rescue Data.
5. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

#### Patarimas

- Jei atliekant 3 veiksmą pasirodo ekrano kalbos pasirinkimo langas, nurodykite norimą kalbą ir pasirinkite Gerai.

- Arba galite paleisti VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions naudodami atkūrimo laikmeną. Daugiau informacijos žr. Atkūrimas iš atkūrimo laikmenos.

- Pasirinkus Custom rescue, rekomenduojama nurodyti išorinį standųjį diską kaip vietą išsaugotiems failams įrašyti.

#### Pastabos, kaip naudoti VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions

- Apsaugokite išsaugotus failus, kad jie nepatektų pašaliniams asmenims.

- Prieš naudodami VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions duomenų atsarginėms kopijoms kurti ir duomenims atkurti, išjunkite „Windows“ standžiojo disko įrenginio šifravimo funkciją.

  Bet išsaugotus failus, kurie nėra užšifruoti įtaisytajame saugojimo įrenginyje, gali lengvai pasiekti pašaliniai vartotojai naudodamiesi atkūrimo laikmena ir šia programėle. Todėl baigę naudotis programėle įsitikinkite, kad nustatėte įjungimo arba standžiojo disko slaptažodį, įjungėte „Windows“ standžiojo disko įrenginio šifravimo funkciją ir laikote atkūrimo laikmeną saugioje vietoje, kad pašaliniai asmenys negalėtų pasiekti išsaugotų failų.

- Norėdami atkurti autorinėmis teisėmis apsaugotus duomenis, pvz., skaitmeninės laikmenos atkūrimo programėlės surūšiuotus muzikos failus, naudokite atsarginių kopijų kūrimo įrankį, kurį nurodė programėlė, kai importavote šiuos duomenis. „Sony“ negarantuoja atkūrimo suderinamumo su duomenimis, kurie nėra atkurti naudojant nurodytą atsarginių kopijų įrankį.

- VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions neleidžia kurti atsarginės kopijos failo, kurio pavadinime, įskaitant kelią, yra daugiau nei 260 simbolių.

- VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions naudojimas negarantuoja, kad įtaisytajame saugojimo įrenginyje bus sukurtos visų duomenų atsarginės kopijos.

  „Sony“ neprisiima jokios atsakomybės dėl duomenų, prarastų kuriant atsargines kopijas.

- Naudodami VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions, VAIO kompiuterį maitinkite prijungę maitinimo laidą ar kintamosios srovės adapterį.

- Jūsų VAIO kompiuteris bus automatiškai paleistas iš naujo praėjus 72 valandoms nuo VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions paleidimo. Jei 72 valandos sueis kuriant atsarginę kopiją, procesas bus sustabdytas ir kompiuteris bus paleistas iš naujo. Tokiu atveju nenumatyta būdų pratęsti procesą.

- Išsaugoti failai bus padalyti į du ar daugiau failų ir įrašyti į jūsų nurodytą vietą arba pervardyti (atsižvelgiant į parinktą įrašymo vietą). Naudodami VAIO Data Restore Tool atkurkite išsaugotus failus. Daugiau informacijos žr. Duomenų atkūrimas naudojant VAIO Data Restore Tool.

- Jei išoriniame standžiajame diske arba optinių diskų įrenginyje nėra palaikoma USB jungtis, reikia įdiegti tvarkyklę.

## Duomenų atkūrimas naudojant VAIO Data Restore Tool

Naudodamiesi VAIO Data Restore Tool galite atkurti failus, kurių atsarginę kopiją anksčiau sukūrėte naudodamiesi VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

Instrukcijų, kaip naudotis programėle, rasite su ja pateiktame žinyno faile.

1. Atverkite ekraną Programėlės. (Kaip atverti ekraną Programėlės, žr. Programų sąrašo atvėrimas.)
2. Pasirinkite VAIO Data Restore Tool.

   Atveriamas langas VAIO Data Restore Tool.

3. Pasirinkite Next.

   Jei pateikiamas langas Vartotojo abonemento valdymo tarnyba, pasirinkite Taip.

4. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

#### Pastaba

- Norėdami atkurti autorinėmis teisėmis apsaugotus duomenis, pvz., skaitmeninės laikmenos atkūrimo programėlės surūšiuotus muzikos failus, naudokite atsarginių kopijų kūrimo įrankį, kurį nurodė programėlė, kai importavote šiuos duomenis. „Sony“ negarantuoja atkūrimo suderinamumo su duomenimis, kurie nėra atkurti naudojant nurodytą atsarginių kopijų įrankį.

#### Patarimas

- Jei esate prisijungęs prie VAIO kompiuterio kaip įprastas vartotojas, gali būti parodytas raginimas įvesti administratoriaus vardą ir slaptažodį.

- Jei reikia, perkelkite atkurtus failus į pradinę vietą.

## Optimalios VAIO kompiuterio veikimo būklės palaikymas (VAIO Care)

Naudodamiesi VAIO Care galėsite atlikti toliau nurodytas operacijas, kad VAIO kompiuteris veiktų optimaliai.

- Reguliariai vykdykite veikimo patikras ir reguliavimo procesą.

- Raskite techninės pagalbos informaciją (techninės pagalbos svetainės URL ir kontaktinę informaciją).

- Kilus nesklandumų, paleiskite VAIO Care tik paspausdami mygtuką ASSIST ir ieškokite atitinkamų priemonių.

1. Paspauskite mygtuką ASSIST, kai VAIO kompiuteris įjungtas.

   Paleidžiama VAIO Care.

   Jei reikia daugiau informacijos, žr. su VAIO Care pateiktą žinyno failą.

#### Patarimas

- Paspaudus mygtuką ASSIST, kai VAIO kompiuteris išjungtas, atidaromas ekranas VAIO Care (Rescue Mode). VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions galima naudoti norint atlikti avarinį kompiuterio būsenos atkūrimą, pvz., jei nepaleidžiama „Windows“.

- Arba atverkite ekraną Programėlės ir pasirinkite VAIO Care.

  Kaip atverti ekraną Programėlės, žr. Programų sąrašo atvėrimas.

## Atkūrimo duomenų šalinimas vietai diske atlaisvinti

Jūsų įtaisytajame saugojimo įrenginyje yra atkūrimo sritis, kurioje laikomi sistemos atkūrimo duomenys. Jei VAIO kompiuteryje yra puslaidininkis diskas (SSD), galite sumažinti atkūrimo sritį pašalindami šiuos duomenis, kad atlaisvintumėte vietos C: diske (arba paskutiniame diskų sąraše esančiame diske, pvz., D: diske).

Jums reikia atkūrimo laikmenos, kad galėtumėte į ją perkelti duomenis, reikalingus sistemai atkurti, arba kompiuterio sistemai atkurti pašalinus duomenis.

Atminkite, kad pašalinus atkūrimo duomenis negalėsite naudoti atnaujinimo funkcijos.

Jei atkūrimo laikmeną (optinius diskus) naudojate modelyje, kuriame nėra įtaisytojo optinių diskų įrenginio, prie kompiuterio prijunkite išorinį optinių diskų įrenginį (nepridedama). Daugiau informacijos, kaip prijungti išorinį optinių diskų įrenginį, žr. Išorinio disko prijungimas.

Jei pridėtas kintamosios srovės adapteris arba maitinimo laidas, prijunkite jį prie maitinimo šaltinio.

1. Sukurkite atkūrimo laikmeną, jei dar to nepadarėte.

   Daugiau informacijos, kaip sukurti atkūrimo laikmeną, žr. Atkūrimo laikmenos kūrimas.

2. Įdėkite atkūrimo laikmeną į optinių diskų įrenginį arba prijunkite USB atmintuką (nepridedama) prie VAIO kompiuterio USB prievado, kai kompiuteris dirba įprastu režimu.
3. Išjunkite VAIO kompiuterį.
4. Paspausdami mygtuką ASSIST atverkite ekraną VAIO Care (Rescue Mode) ir pasirinkite Start from media (USB device/optical disc).

   Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kol bus atidarytas ekranas VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

5. Pasirinkite Tools ir Remove recovery partition.
6. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

## Kitų diskų kūrimas (skaidinių keitimas)

Skaidiniai yra padalytos įtaisytojo saugojimo įrenginio sritys. Įtaisytąjį saugojimo įrenginį galima padalyti į kelis skaidinius dėl įvairių priežasčių, pvz., norint atskirti sistemos failus nuo duomenų failų.

Pagal numatytuosius gamintojo parametrus VAIO kompiuteryje yra tik vienas skaidinys (C: diskas).

Jei duomenis norite saugoti kitame skaidinyje, pvz., D: diske, pakeiskite skaidinio dydį ir sukurkite naują skaidinį.

Daugiau informacijos apie skaidinių kūrimą žr. Skaidinių kūrimas.

#### Patarimas

- Kai kuriuose modeliuose pagal numatytuosius gamintojo parametrus gali būti D: diskas.

## Skaidinių kūrimas

Šioje temoje aprašoma, kaip kurti skaidinius.

#### Pastaba

- Jei sumažinsite C: disko skaidinio dydį, negalėsite sukurti atkūrimo laikmenos arba sėkmingai atlikti atkūrimo proceso, nes įtaisytajame saugojimo įrenginyje nepakaks laisvos vietos.

1. Atidarykite elementą Valdymo skydas, pasirinkite Sistema ir sauga, tada dalyje Administravimo įrankiai pasirinkite Kurti ir formatuoti standžiojo disko skaidinius. (Kaip atidaryti Valdymo skydas, žr. Valdymo skydas atvėrimas.)

   Jei pateikiamas langas Vartotojo abonemento valdymo tarnyba, pasirinkite Taip.

2. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite C: diską ir pasirinkite Sutraukti tomą.
3. Dalyje Įveskite sutrauktinos vietos kiekį MB įveskite norimo sukurti skaidinio dydį ir pasirinkite Sutraukimas.
4. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite Nepriskirta ir pasirinkite Naujas paprastasis tomas.
5. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

#### Patarimas

- Jei esate prisijungęs prie VAIO kompiuterio kaip įprastas vartotojas, gali būti parodytas raginimas įvesti administratoriaus vardą ir slaptažodį.

## Atkūrimo srities talpos tikrinimas

Jūsų įtaisytajame saugojimo įrenginyje yra atkūrimo sritis, kurioje laikomi sistemos atkūrimo duomenys.

Kad patikrintumėte atkūrimo srities talpą, atlikite šiuos veiksmus:

1. Atverkite ekraną Programėlės. (Kaip atverti ekraną Programėlės, žr. Programų sąrašo atvėrimas.)
2. Pasirinkite Šis kompiuteris.
3. Meniu juostoje pasirinkite Kompiuteris ir Tvarkyti.
4. Kairiosios srities dalyje Saugykla pasirinkite Disko valdymas.

   Atkūrimo srities talpa ir visa C: disko talpa rodoma centrinės srities eilutėje 0 diskas.

## Kitų diskų kūrimas (skaidinių keitimas)

Skaidiniai yra padalytos įtaisytojo saugojimo įrenginio sritys. Įtaisytąjį saugojimo įrenginį galima padalyti į kelis skaidinius dėl įvairių priežasčių, pvz., norint atskirti sistemos failus nuo duomenų failų.

Pagal numatytuosius gamintojo parametrus VAIO kompiuteryje yra tik vienas skaidinys (C: diskas).

Jei duomenis norite saugoti kitame skaidinyje, pvz., D: diske, pakeiskite skaidinio dydį ir sukurkite naują skaidinį.

Daugiau informacijos apie skaidinių kūrimą žr. Skaidinių kūrimas.

#### Patarimas

- Kai kuriuose modeliuose pagal numatytuosius gamintojo parametrus gali būti D: diskas.

## Skaidinių kūrimas

Šioje temoje aprašoma, kaip kurti skaidinius.

#### Pastaba

- Jei sumažinsite C: disko skaidinio dydį, negalėsite sukurti atkūrimo laikmenos arba sėkmingai atlikti atkūrimo proceso, nes įtaisytajame saugojimo įrenginyje nepakaks laisvos vietos.

1. Atidarykite elementą Valdymo skydas, pasirinkite Sistema ir sauga, tada dalyje Administravimo įrankiai pasirinkite Kurti ir formatuoti standžiojo disko skaidinius. (Kaip atidaryti Valdymo skydas, žr. Valdymo skydas atvėrimas.)

   Jei pateikiamas langas Vartotojo abonemento valdymo tarnyba, pasirinkite Taip.

2. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite C: diską ir pasirinkite Sutraukti tomą.
3. Dalyje Įveskite sutrauktinos vietos kiekį MB įveskite norimo sukurti skaidinio dydį ir pasirinkite Sutraukimas.
4. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite Nepriskirta ir pasirinkite Naujas paprastasis tomas.
5. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

#### Patarimas

- Jei esate prisijungęs prie VAIO kompiuterio kaip įprastas vartotojas, gali būti parodytas raginimas įvesti administratoriaus vardą ir slaptažodį.

## VAIO kompiuterio atnaujinimas (modeliai, kuriuose veikia atnaujinimo funkcija)

Jei VAIO kompiuteris pradėtų veikti nestabiliai, rekomenduojama pasinaudoti „Windows“ siūloma atnaujinimo funkcija. Toliau aprašoma kompiuterio atnaujinimo procedūra.

#### Pastaba

- Modeliai su 64 GB arba 128 GB SSD nepalaiko atnaujinimo funkcijos. Jei norite patikrinti SSD talpą, paspauskite mygtuką ASSIST, kai VAIO kompiuteris išjungtas, kad būtų parodytas VAIO Care (Rescue Mode) ekranas, ir pasirinkite Start BIOS setup.

1. Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai. (Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.)
2. PasirinkiteMaitinimas, paspauskite ir laikykite nuspaudę klavišą Shift, tada pasirinkite Išjungti.
   Jūsų VAIO kompiuteris visiškai išsijungia.
3. Paspauskite mygtuką ASSIST, kai VAIO kompiuteris išjungtas.
   Pateikiamas ekranas VAIO Care (Rescue Mode).
4. Pasirinkite Start troubleshooting (recovery).

   Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kol bus atidarytas ekranas Pasirinkti parinktį (Choose an option).

   Pasirinkti parinktį (Choose an option) ekranas atveriamas ne iš karto, tad šiek tiek palaukite.

5. Pasirinkite Pašalinti gedimus (Troubleshoot) ir Atnaujinkite savo kompiuterį (Refresh your PC).

Dauguma naudotojo duomenų, esančių įtaisytajame saugojimo renginyje, kai kurie „Windows“ parametrai ir programėlės, atsisiųstos iš „Windows“ parduotuvė išliks VAIO kompiuteryje, net jį atnaujinus. Vis dėlto kai kurių programėlių parametrų ar failų, esančių konkrečiuose aplankuose, išsaugoti gali nepavykti.

Išsamią informaciją, kurie parametrai išlaikomi ir kurie duomenys ištrinami atnaujinus kompiuterį, žr. toliau esančiame sąraše.

#### Parametrai, išlaikomi atnaujinus VAIO kompiuterį

Atnaujinus VAIO kompiuterį šie parametrai išliks.

- Bibliotekos parametrai

- Naudotojo abonementai (vietinis, domeno, „Microsoft“) ir narystės grupėse

- Domeno parametrai

- „Windows Update“ parametrai

- Pradžios ekrano ir užrakinto ekrano fonas

- Darbalaukio temos

- Tarptautiniai parametrai

- Belaidžių tinklų profiliai

- Parametrai, nustatyti „Windows Sveiki!“

#### Duomenys, ištrinami atnaujinus VAIO kompiuterį

Jums paleidus atnaujintą VAIO kompiuterį bus ištrinti toliau nurodytuose aplankuose esantys duomenys.

- \Windows

- \Programiniai failai

- \Programų failai(x86)

- \ProgramData

- \Vartotojai\(Vartotojo vardas)\AppData

#### Pastaba

- Iš anksto įrašykite svarbius duomenis.

- Autorių teisių saugomi duomenys, pvz., skaitmeniniai transliuojamieji duomenys ar muzikos failai, susisteminti skaitmeninių laikmenų atkūrimo programėlėmis, gali būti nepasiekiami, net jei atnaujinus VAIO kompiuterį ir lieka toje pačioje vietoje.

  Žr. su naudojama programėle įdiegtame pagalbos faile esančias instrukcijas.

#### Patarimas

- Programėlės, kurios buvo įdiegtos gavus kompiuterį ir įdiegtos iš „Windows“ parduotuvė, išlieka, o visos darbastalio programėlės, įdiegtos įsigijus, bus ištrintos.

## Apie atkūrimą

Atkūrimas – tai procedūra, per kurią įtaisytasis saugojimo įrenginys grąžinamas į pradinę gamyklinę būseną. Atnaujinimas – tai procedūra, per kurią perdiegiama operacinė sistema, išlaikant pagrindinius parametrus ir asmeninius duomenis.

Jei VAIO kompiuteris dirba nestabiliai, pirmiausia jį atnaujinkite. Jei problema išlieka, atkurkite kompiuterį.

Kompiuterį galima atkurti dviem būdais:

- iš atkūrimo laikmenos;

- iš atkūrimo srities.

#### Pastaba

- Modeliai su 64 GB arba 128 GB SSD nepalaiko atnaujinimo funkcijos. Jei norite patikrinti SSD talpą, paspauskite mygtuką ASSIST, kai VAIO kompiuteris išjungtas, kad būtų parodytas VAIO Care (Rescue Mode) ekranas, ir pasirinkite Start BIOS setup.

### Kada reikia atkurti arba atnaujinti?

- Jei VAIO kompiuteris pradėjo nestabiliai dirbti.

- Jei VAIO kompiuteris buvo užkrėstas kompiuteriniu virusu.

- Jei nepavyksta pašalinti VAIO kompiuterio trikties.

- Jei netyčia suformatavote diską C:.

### Kurią programėlę naudoti norint atkurti arba atnaujinti VAIO kompiuterį arba sukurti atkūrimo laikmeną?

Naudokite toliau nurodytas programėles.

#### VAIO Care

- Atkūrimo laikmenos kūrimas

- Kompiuterio aparatinės įrangos patikra

#### VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions

- VAIO kompiuterio atkūrimas

- Duomenų išsaugojimas (atsarginis kopijavimas)

- Visų duomenų trynimas iš įtaisytojo saugojimo įrenginio

#### Windows atkūrimo aplinka (Windows RE) (Windows Recovery Environment (Windows RE))

- Atnaujinti

#### Patarimas

- Jei reikia daugiau informacijos, žr. su VAIO Care ir VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions pateiktą žinyno failą.

- Taip pat galite atkurti VAIO kompiuterį iš Windows atkūrimo aplinka (Windows RE) (Windows Recovery Environment (Windows RE)).

### Kas yra atkūrimo sritis?

Įtaisytojo saugojimo įrenginio atkūrimo srityje laikomi duomenys, skirti sistemoms ir programėlėms atkurti. Paprastai duomenų šioje srityje modifikuoti ar panaikinti neleidžiama, bet yra specialiai šiam tikslui sukurtų mokamų programėlių.

### Kodėl reikia sukurti atkūrimo laikmeną?

Atkūrimo laikmena naudojama siekiant atkurti pradinę originalią VAIO kompiuterio būklę. Jei nepavyksta paleisti „Windows“ ir panaikinote atkūrimo sritį, atkuriant reikės atkūrimo laikmenos.

Sukurkite atkūrimo laikmeną vos pradėję naudotis kompiuteriu.

## „VAIO Update“ naudojimas

VAIO Update – tai tarnyba, pateikianti aktualią informaciją, pvz., svarbius pranešimus arba programų naujinius, kad jūsų VAIO kompiuteryje veiktų naujausia programinės įrangos versija.

VAIO Update internetu automatiškai aptinka atnaujintinas programas, kurių reikia jūsų kompiuterio veikimui gerinti, ir naujas programas bei leidžia paprastai jas atsisiųsti ir įdiegti.

1. Paleiskite VAIO Update ir vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis. (Kaip paleisti VAIO Update, žr. Programėlės paleidimas.)

#### Patarimas

- VAIO Update taip pat galite paleisti iš VAIO Care (Desktop).

## Optimalios VAIO kompiuterio veikimo būklės palaikymas (VAIO Care)

Naudodamiesi VAIO Care galėsite atlikti toliau nurodytas operacijas, kad VAIO kompiuteris veiktų optimaliai.

- Reguliariai vykdykite veikimo patikras ir reguliavimo procesą.

- Raskite techninės pagalbos informaciją (techninės pagalbos svetainės URL ir kontaktinę informaciją).

- Kilus nesklandumų, paleiskite VAIO Care tik paspausdami mygtuką ASSIST ir ieškokite atitinkamų priemonių.

1. Paspauskite mygtuką ASSIST, kai VAIO kompiuteris įjungtas.

   Paleidžiama VAIO Care.

   Jei reikia daugiau informacijos, žr. su VAIO Care pateiktą žinyno failą.

#### Patarimas

- Paspaudus mygtuką ASSIST, kai VAIO kompiuteris išjungtas, atidaromas ekranas VAIO Care (Rescue Mode). VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions galima naudoti norint atlikti avarinį kompiuterio būsenos atkūrimą, pvz., jei nepaleidžiama „Windows“.

- Arba atverkite ekraną Programėlės ir pasirinkite VAIO Care.

  Kaip atverti ekraną Programėlės, žr. Programų sąrašo atvėrimas.

## Antivirusinės programos naudojimas VAIO kompiuteryje

Apsaugokite VAIO kompiuterį nuo virusų naudodami antivirusinę programą.

Nuolat atnaujinkite antivirusinę programą atsisiųsdami naujausių naujinių iš programos leidėjo svetainės ir juos įdiegdami. Norėdami atnaujinti antivirusinę programą raskite VAIO kompiuteryje įdiegtą antivirusinę programą (iš nurodytųjų toliau) ir atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Įsitikinkite, kad VAIO kompiuteris prijungtas prie interneto.
2. Atsižvelgdami į iš anksto įdiegtą antivirusinę programą, atlikite nurodytus veiksmus.

   Jei naudojate „Trend Micro“:

   paleiskite Trend Micro Titanium Maximum Security.

   Jei naudojate „McAfee“:

   paleiskite McAfee LiveSafe - Internet Security, McAfee Internet Security arba McAfee Total Protection.

   Jei naudojate „Windows Defender“:

   Paleiskite Windows Defender.

   Jei naudojate „Kaspersky Internet Security“:

   Paleiskite Kaspersky Internet Security.

3. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

#### Pastaba

- Veiksmai, kuriuos reikės atlikti, gali skirtis nuo nurodytųjų pirmiau, atsižvelgiant į VAIO kompiuteryje įdiegtos programos versiją. Tokiu atveju vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

#### Patarimas

- Norėdami sužinoti, kaip paleisti antivirusinę programą, žr. Programėlės paleidimas.

- Daugiau informacijos žr. į programą įtrauktame žinyno faile.

## „Windows“ slaptažodžio kūrimas, keitimas ir šalinimas

Nustatydami „Windows“ slaptažodį galite apsaugoti savo VAIO kompiuterį nuo neleistinos prieigos – įjungus kompiuterį arba perėjus iš energijos taupymo režimo prie įprasto režimo reikės įvesti slaptažodį.

Daugiau informacijos apie „Windows“ slaptažodį žr. „Windows“ žinynas ir palaikymas („Windows“ žinynas ir palaikymas atvėrimas).

1. Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai. (Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.)
2. Apatiniame dešiniajame kampe pasirinkite Keisti kompiuterio parametrus.
3. Kairiojoje ekrano PC parametrai srityje pasirinkite Abonementai ir Prisijungimo parinktys.
4. Dalyje Slaptažodis pasirinkite Įtraukti arba Keisti.
5. Vykdydami ekrane pateikiamas instrukcijas įveskite savo slaptažodį.

#### Pastaba

- Nepamirškite savo slaptažodžio. Užsirašykite slaptažodį ir laikykite jį saugioje vietoje.

#### Patarimas

- Galite įvesti užuominą, padėsiančią prisiminti pamirštą slaptažodį. Taip pat galite sukurti slaptažodžio atkūrimo diską, kurį galite naudoti naujam slaptažodžiui sukurti. Daugiau informacijos apie „Windows“ slaptažodį žr. „Windows“ žinynas ir palaikymas („Windows“ žinynas ir palaikymas atvėrimas).

## Įjungimo slaptažodžio nustatymas/keitimas

Naudodami BIOS funkciją galite nustatyti savo VAIO kompiuterio sistemos paleidimo (įjungimo) slaptažodį. Raginimas įvesti įjungimo slaptažodį pateikiamas tada, kai rodomas VAIO logotipas.

Yra dviejų tipų slaptažodžiai. Pirmiausia nustatykite kompiuterio slaptažodį.

- Kompiuterio slaptažodis (skirtas administratoriams):

  leidžia administratoriaus teises turintiems naudotojams BIOS sąrankos ekrane keisti visas sąrankos parinktis ir paleisti VAIO kompiuterį.

- Naudotojo slaptažodis (skirtas naudotojams, neturintiems administratoriaus teisių):

  leidžia įprastiniams naudotojams keisti kai kurias BIOS sąrankos parinktis ir paleisti VAIO kompiuterį. Norint nustatyti naudotojo slaptažodį, pirmiausia reikia nustatyti kompiuterio slaptažodį.

1. Paspauskite mygtuką ASSIST, kai VAIO kompiuteris išjungtas.

   Pateikiamas ekranas VAIO Care (Rescue Mode).

2. Pasirinkite Start BIOS setup.

   Įveskite slaptažodį, jei jis jau nustatytas.

   Pasirodo BIOS sąrankos ekranas.

3. Paspausdami klavišąarbapasirinkite skirtuką Security, tada pasirinkite Set Machine Password arba Set User Password ir paspauskite klavišą Enter.

   Pasirodo slaptažodžio įvedimo ekranas.

4. Įveskite slaptažodį ir paspauskite klavišą Enter.

   Norėdami pakeisti slaptažodį, įveskite esamą slaptažodį ir naują slaptažodį. Slaptažodis gali būti iki 32 ženklų ilgio ir gali būti sudarytas ir skaičių ir raidžių (įskaitant tarpus). Didžiosios ir mažosios raidės skiriamos.

5. Paspauskite klavišąarba, kad pasirinktumėte Password when Power On, paspauskite klavišą Enter ir pasirinkite Enabled.
6. Paspausdami klavišąarba, kad pasirinktumėte kortelę Exit, pasirinkite Exit Setup ir paspauskite klavišą Enter.
7. Pasirodžius raginimui patvirtinti, paspauskite klavišą Enter.

#### Pastaba

- Būtinai užsirašykite slaptažodį, kad jo nepamirštumėte.

- Jei pamiršite slaptažodį, negalėsite paleisti VAIO kompiuterio.

- Įvedus kompiuterio slaptažodį BIOS sąrankos ekrane galima iš naujo nustatyti naudotojo slaptažodį.

- Jei pamiršite kompiuterio slaptažodį, jį nustatyti iš naujo turės įgaliotojo „Sony“ aptarnavimo / techninės pagalbos centro specialistai. (Slaptažodžio nustatymo iš naujo paslauga yra mokama.)

## Įjungimo slaptažodžio pašalinimas

Jei VAIO kompiuterio įjungimo slaptažodžio sistemai įkrauti nebereikia, atlikę toliau aprašytą procedūrą galite pašalinti kompiuterio ir naudotojo slaptažodžius.

1. Paspauskite mygtuką ASSIST, kai VAIO kompiuteris išjungtas.

   Pateikiamas ekranas VAIO Care (Rescue Mode).

2. Pasirinkite Start BIOS setup.

   Įveskite slaptažodį, jei jis jau nustatytas.

   Pasirodo BIOS sąrankos ekranas.

3. Paspausdami klavišąarbapasirinkite skirtuką Security, tada pasirinkite Set Machine Password arba Set User Password ir paspauskite klavišą Enter.

   Pasirodo slaptažodžio įvedimo ekranas.

4. Palikite laukus Enter New Password ir Confirm New Password tuščius ir paspauskite klavišą Enter.
5. Paspausdami klavišąarba, kad pasirinktumėte kortelę Exit, pasirinkite Exit Setup ir paspauskite klavišą Enter.

   Pasirodžius raginimui patvirtinti, paspauskite klavišą Enter.

## Įjungimo slaptažodžio nustatymas/keitimas

Naudodami BIOS funkciją galite nustatyti savo VAIO kompiuterio sistemos paleidimo (įjungimo) slaptažodį. Raginimas įvesti įjungimo slaptažodį pateikiamas tada, kai rodomas VAIO logotipas.

Yra dviejų tipų slaptažodžiai. Pirmiausia nustatykite kompiuterio slaptažodį.

- Kompiuterio slaptažodis (skirtas administratoriams):

  leidžia administratoriaus teises turintiems naudotojams BIOS sąrankos ekrane keisti visas sąrankos parinktis ir paleisti VAIO kompiuterį.

- Naudotojo slaptažodis (skirtas naudotojams, neturintiems administratoriaus teisių):

  leidžia įprastiniams naudotojams keisti kai kurias BIOS sąrankos parinktis ir paleisti VAIO kompiuterį. Norint nustatyti naudotojo slaptažodį, pirmiausia reikia nustatyti kompiuterio slaptažodį.

1. Paspauskite mygtuką ASSIST, kai VAIO kompiuteris išjungtas.

   Pateikiamas ekranas VAIO Care (Rescue Mode).

2. Pasirinkite Start BIOS setup.

   Įveskite slaptažodį, jei jis jau nustatytas.

   Pasirodo BIOS sąrankos ekranas.

3. Paspausdami klavišąarbapasirinkite skirtuką Security, tada pasirinkite Set Machine Password arba Set User Password ir paspauskite klavišą Enter.

   Pasirodo slaptažodžio įvedimo ekranas.

4. Įveskite slaptažodį ir paspauskite klavišą Enter.

   Norėdami pakeisti slaptažodį, įveskite esamą slaptažodį ir naują slaptažodį. Slaptažodis gali būti iki 32 ženklų ilgio ir gali būti sudarytas ir skaičių ir raidžių (įskaitant tarpus). Didžiosios ir mažosios raidės skiriamos.

5. Paspauskite klavišąarba, kad pasirinktumėte Password when Power On, paspauskite klavišą Enter ir pasirinkite Enabled.
6. Paspausdami klavišąarba, kad pasirinktumėte kortelę Exit, pasirinkite Exit Setup ir paspauskite klavišą Enter.
7. Pasirodžius raginimui patvirtinti, paspauskite klavišą Enter.

#### Pastaba

- Būtinai užsirašykite slaptažodį, kad jo nepamirštumėte.

- Jei pamiršite slaptažodį, negalėsite paleisti VAIO kompiuterio.

- Įvedus kompiuterio slaptažodį BIOS sąrankos ekrane galima iš naujo nustatyti naudotojo slaptažodį.

- Jei pamiršite kompiuterio slaptažodį, jį nustatyti iš naujo turės įgaliotojo „Sony“ aptarnavimo / techninės pagalbos centro specialistai. (Slaptažodžio nustatymo iš naujo paslauga yra mokama.)

## Įjungimo slaptažodžio pašalinimas

Jei VAIO kompiuterio įjungimo slaptažodžio sistemai įkrauti nebereikia, atlikę toliau aprašytą procedūrą galite pašalinti kompiuterio ir naudotojo slaptažodžius.

1. Paspauskite mygtuką ASSIST, kai VAIO kompiuteris išjungtas.

   Pateikiamas ekranas VAIO Care (Rescue Mode).

2. Pasirinkite Start BIOS setup.

   Įveskite slaptažodį, jei jis jau nustatytas.

   Pasirodo BIOS sąrankos ekranas.

3. Paspausdami klavišąarbapasirinkite skirtuką Security, tada pasirinkite Set Machine Password arba Set User Password ir paspauskite klavišą Enter.

   Pasirodo slaptažodžio įvedimo ekranas.

4. Palikite laukus Enter New Password ir Confirm New Password tuščius ir paspauskite klavišą Enter.
5. Paspausdami klavišąarba, kad pasirinktumėte kortelę Exit, pasirinkite Exit Setup ir paspauskite klavišą Enter.

   Pasirodžius raginimui patvirtinti, paspauskite klavišą Enter.

## „VAIO Update“ naudojimas

VAIO Update – tai tarnyba, pateikianti aktualią informaciją, pvz., svarbius pranešimus arba programų naujinius, kad jūsų VAIO kompiuteryje veiktų naujausia programinės įrangos versija.

VAIO Update internetu automatiškai aptinka atnaujintinas programas, kurių reikia jūsų kompiuterio veikimui gerinti, ir naujas programas bei leidžia paprastai jas atsisiųsti ir įdiegti.

1. Paleiskite VAIO Update ir vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis. (Kaip paleisti VAIO Update, žr. Programėlės paleidimas.)

#### Patarimas

- VAIO Update taip pat galite paleisti iš VAIO Care (Desktop).

## Optimalios VAIO kompiuterio veikimo būklės palaikymas (VAIO Care)

Naudodamiesi VAIO Care galėsite atlikti toliau nurodytas operacijas, kad VAIO kompiuteris veiktų optimaliai.

- Reguliariai vykdykite veikimo patikras ir reguliavimo procesą.

- Raskite techninės pagalbos informaciją (techninės pagalbos svetainės URL ir kontaktinę informaciją).

- Kilus nesklandumų, paleiskite VAIO Care tik paspausdami mygtuką ASSIST ir ieškokite atitinkamų priemonių.

1. Paspauskite mygtuką ASSIST, kai VAIO kompiuteris įjungtas.

   Paleidžiama VAIO Care.

   Jei reikia daugiau informacijos, žr. su VAIO Care pateiktą žinyno failą.

#### Patarimas

- Paspaudus mygtuką ASSIST, kai VAIO kompiuteris išjungtas, atidaromas ekranas VAIO Care (Rescue Mode). VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions galima naudoti norint atlikti avarinį kompiuterio būsenos atkūrimą, pvz., jei nepaleidžiama „Windows“.

- Arba atverkite ekraną Programėlės ir pasirinkite VAIO Care.

  Kaip atverti ekraną Programėlės, žr. Programų sąrašo atvėrimas.

## Pastabos apie TPM naudojimą (modeliai su TPM apsauginiu lustu)

Prieš naudodami „Trusted Platform Module (TPM)“, perskaitykite toliau pateiktas tinkamo naudojimo nuorodas.

### ﻿Pastabos apie BIOS parametrus

- Jei BIOS sąrankos ekrane iš naujo nustatysite TPM parametrus, TPM užšifruotų duomenų pasiekti negalėsite. Jei turite TPM užšifruotų duomenų ir nenorite jų prarasti, prie iš naujo nustatydami parametrus sukurkite atsarginę duomenų kopiją.

- Prieš įjungdami TPM BIOS sąrankos ekrane, nustatykite BIOS slaptažodį, užtikrinantį, kad neįgaliotieji naudotojai negalės pakeisti TPM parametrų. Daugiau informacijos žr. Įjungimo slaptažodžio nustatymas/keitimas.

### ﻿Pastabos apie duomenų valdymą naudojant TPM

- VAIO kompiuteryje veikiant TPM apsaugos funkcija neužtikrina visiško duomenų ir aparatinės įrangos saugumo.

- „Sony“ neprisiima atsakomybės už jokias problemas ir žalą, patiriamą naudojant arba netinkamai naudojant TPM.

- Prieš pristatydami VAIO kompiuterį į taisyklą, atsargines duomenų kopijas įrašykite TPM arba įtaisytojoje saugykloje, kad kiti naudotojai negalėtų pasiekti atsarginių duomenų kopijų.

  „Sony“ neprisiima atsakomybės dėl duomenų praradimo taisant įrenginį.

- Jei taisant kompiuterį reikia pakeisti pagrindinę plokštę, bus pakeistas ir TPM.

- Atsakomybę už duomenų, susijusių su TPM, naudojimą ir priežiūrą prisiimate jūs. „Sony“ neprisiima atsakomybės už jokias problemas, kylančias jums naudojant ir prižiūrint duomenis.

## Pastabos apie TPM naudojimą (modeliai su TPM apsauginiu lustu)

Prieš naudodami „Trusted Platform Module (TPM)“, perskaitykite toliau pateiktas tinkamo naudojimo nuorodas.

### ﻿Pastabos apie BIOS parametrus

- Jei BIOS sąrankos ekrane iš naujo nustatysite TPM parametrus, TPM užšifruotų duomenų pasiekti negalėsite. Jei turite TPM užšifruotų duomenų ir nenorite jų prarasti, prie iš naujo nustatydami parametrus sukurkite atsarginę duomenų kopiją.

- Prieš įjungdami TPM BIOS sąrankos ekrane, nustatykite BIOS slaptažodį, užtikrinantį, kad neįgaliotieji naudotojai negalės pakeisti TPM parametrų. Daugiau informacijos žr. Įjungimo slaptažodžio nustatymas/keitimas.

### ﻿Pastabos apie duomenų valdymą naudojant TPM

- VAIO kompiuteryje veikiant TPM apsaugos funkcija neužtikrina visiško duomenų ir aparatinės įrangos saugumo.

- „Sony“ neprisiima atsakomybės už jokias problemas ir žalą, patiriamą naudojant arba netinkamai naudojant TPM.

- Prieš pristatydami VAIO kompiuterį į taisyklą, atsargines duomenų kopijas įrašykite TPM arba įtaisytojoje saugykloje, kad kiti naudotojai negalėtų pasiekti atsarginių duomenų kopijų.

  „Sony“ neprisiima atsakomybės dėl duomenų praradimo taisant įrenginį.

- Jei taisant kompiuterį reikia pakeisti pagrindinę plokštę, bus pakeistas ir TPM.

- Atsakomybę už duomenų, susijusių su TPM, naudojimą ir priežiūrą prisiimate jūs. „Sony“ neprisiima atsakomybės už jokias problemas, kylančias jums naudojant ir prižiūrint duomenis.

## Miego režimo naudojimas

Kai kompiuteris veikia miego režimu, galite būti ramūs, kad net nenaudojant VAIO kompiuterio jo būsena nepakis ir duomenų, kuriuos naudojate dirbdami, neprarasite.

#### Kaip aktyvinti miego režimą

1. Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai. (Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.)

2. PasirinkiteMaitinimas ir Miego režimas.

   Jei VAIO kompiuteryje yra maitinimo indikatorius, kompiuteriui pradėjus veikti miego režimu jis išsijungia (numatytasis parametras).

#### Kaip grįžti į įprastą režimą

1. Paspauskite mygtuką(Maitinimas).

#### Pastaba

- Jei paspausite ir laikysite nuspaudę mygtuką(Maitinimas) ilgiau nei 4 sekundes arba 10 sekundžių, VAIO kompiuteris išsijungs automatiškai. Tokiu atveju bus ištrinti visi neįrašyti duomenys.

- Pagal numatytuosius parametrus pasibaigus akumuliatoriaus energijai VAIO kompiuteris automatiškai pradeda veikti užmigdymo režimu. Tačiau, atsižvelgiant į veikimo sąlygas, kompiuteriui gali nepavykti persijungti į užmigdymo režimą.

  Jei taip nutinka baigiantis akumuliatoriaus energijai, kompiuteris išsijungs, o neįrašyti duomenys bus prarasti.

  Kai kompiuteris veikia naudodamas akumuliatoriaus energiją, dažnai įrašykite duomenis.

- Prieš perkeldami VAIO kompiuterį į kitą vietą įsitikinkite, kad maitinimo indikatoriaus lemputė nedega, nes vibracija arba smūgis gali pažeisti standųjį diską. Jei kompiuteryje yra maitinimo indikatorius, įsitikinkite, kad jis nešviečia.

#### Patarimas

- Pagal numatytuosius parametrus VAIO kompiuteris pradeda automatiškai veikti miego režimu, kai jis nenaudojamas tam tikrą laiką ir yra maitinamas iš kintamosios srovės tinklo.

- Atlikus toliau nurodytus veiksmus VAIO kompiuteris pradeda veikti miego režimu.

  - Paspauskite mygtuką(Maitinimas) (numatytasis parametras).

  - Uždarykite LCD ekrano dangtį. Po kelių sekundžių kompiuteris pradės veikti miego režimu.

- VAIO kompiuteris pereis iš miego režimo į įprastą režimą atidarius arba pakėlus LCD ekraną.

  Norėdami pakeisti veiksmą, vykdomą atidarius arba suaktyvinus LCD ekraną, paleiskite VAIO Control Center ir pakeiskite Power and Battery esančius parametrus. Norėdami paleisti VAIO Control Center, žr. Programėlės paleidimas.

## Akumuliatoriaus įkrovimas

Akumuliatorių galima krauti net naudojantis VAIO kompiuteriu, kai jis prijungtas prie maitinimo šaltinio. Krovimo trukmė skiriasi, atsižvelgiant į veikimo sąlygas.

1. Įjunkite VAIO kompiuterį į kintamosios srovės lizdą. (Žr. Maitinimo šaltinio prijungimas.)

#### Patarimas

- Krovimo trukmė skiriasi, atsižvelgiant į aplinkos temperatūrą.

  Atminkite, kad esant žemai temperatūrai, akumuliatorius kraunamas ilgiau.

- Norėdami patikrinti VAIO kompiuterio įtaisytojo akumuliatoriaus būseną, atidarykite darbalaukį ir darbalaukio pranešimų srityje pasirinkite akumuliatoriaus piktogramą, pvz.,(naudojama akumuliatoriaus energija) arba(kompiuteris prijungtas prie maitinimo tinklo). Kaip atverti darbalaukį, žr. Darbalaukis atvėrimas.

## VAIO kompiuterio įjungimas

Įjunkite VAIO kompiuterį, kad paleistumėte „Windows“.

Prieš įjungdami atidžiai perskaitykite skyriuje Pastabos apie maitinimo šaltinio naudojimą pateiktus įspėjimus.

1. Prijunkite VAIO kompiuterį prie kintamosios srovės lizdo. (Žr. Maitinimo šaltinio prijungimas.)
2. Pakelkite LCD ekrano dangtį.
3. Paspauskite mygtuką(Maitinimas).

   Jei VAIO kompiuteryje yra maitinimo indikatorius, jis pradeda degti žaliai.

   Kompiuteris įjungiamas ir netrukus paleidžiama „Windows“.

#### Pastaba

- Jei mygtuką(Maitinimas) paspausite ir laikysite nuspaudę ilgiau nei keturias sekundes, VAIO kompiuteris neįsijungs.

- Lenkdami LCD ekraną nelaikykite už įtaisytosios kameros, nes galite sugadinti VAIO kompiuterį.

- Paspaudus mygtuką(Maitinimas), kai LCD ekrano dangtis uždarytas, VAIO kompiuteris neįsijungs.

- Įjungdami VAIO kompiuterį nelieskite jutiklinio ekrano. Kitu atveju kompiuteris gali veikti netinkamai. (Modeliai su jutiklinio valdymo funkcija.)

#### Patarimas

- Pagal numatytuosius parametrus VAIO kompiuteris automatiškai pradeda veikti miego režimu, jei tam tikrą laiką yra nenaudojamas ir yra prijungtas prie kintamosios srovės lizdo. Daugiau informacijos žr. Miego režimo naudojimas.

## Krovimo indikatoriaus būsenų sąrašas

Krovimo indikatoriaus lemputėįsijungia arba mirksi skirtingai, atsižvelgiant į akumuliatoriaus būseną.

#### Šviečia oranžine spalva

Akumuliatorius kraunamas. (Išsijungia įkrovus akumuliatorių.)

#### Mirksi oranžine spalva

Akumuliatoriaus energija baigiasi. (Įprastu režimu)

Jei VAIO kompiuteryje yra maitinimo indikatorius, jis mirksi kartu su krovimo indikatoriumi.

#### Greitai mirksi oranžine spalva

Akumuliatoriaus klaida, t. y. akumuliatorius sugedo, jis neužfiksuotas (modeliuose su išimamu akumuliatoriumi) ir t. t.

## VAIO kompiuterio paleidimas iš naujo

Pakeitus VAIO kompiuterio parametrus arba įdiegus programą, gali reikėti paleisti kompiuterį iš naujo.

1. Įrašykite duomenis ir uždarykite visas paleistas programas.
2. Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai. (Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.)
3. PasirinkiteMaitinimas ir Paleisti iš naujo.
   VAIO kompiuteris bus paleistas iš naujo.

## VAIO kompiuterio maitinimo būsenos valdymas (miego režimas / išjungimas)

Pagal numatytuosius parametrus VAIO kompiuteris automatiškai pereina į miego režimą, jei tam tikrą laiką kompiuteriu neatliekama jokių veiksmų.

Kompiuteriui pradėjus veikti miego režimu išsaugoma jo būsena, įskaitant duomenis, su kuriais dirbate.

Daugiau informacijos apie miego režimą žr. Miego režimo naudojimas.

#### Jei kurį laiką nenaudojate VAIO kompiuterio

Kad neprarastumėte neįrašytų duomenų, išjunkite VAIO kompiuterį atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

1. Įrašykite duomenis ir uždarykite visas paleistas programas.
2. Išjunkite visus išorinius įrenginius, prijungtus prie VAIO kompiuterio.
3. Atidarykite pagrindinius mygtukus, tada pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai. (Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.)
4. PasirinkiteMaitinimas ir Išjungti.

   Netrukus VAIO kompiuteris automatiškai išsijungs. Jei kompiuteryje yra maitinimo indikatorius, išsijungia žalia maitinimo indikatoriaus lemputė.

   Jei VAIO kompiuteryje yra maitinimo indikatorius, prieš uždarydami LCD ekrano dangtį įsitikinkite, kad jis nešviečia.

#### Pastaba

- Netinkamai išjungę kompiuterį galite prarasti neįrašytus duomenis arba sugadinti VAIO kompiuterį.

- Norėdami visiškai atjungti VAIO kompiuterį nuo kintamosios srovės maitinimo šaltinio, išjunkite kompiuterį ir ištraukite maitinimo laidą iš kintamosios srovės lizdo.

#### Patarimas

- Jei laikydami nuspaudę klavišą Shift pasirinksite Išjungti (atlikdami 4 veiksmą), VAIO kompiuteris pradės veikti mažiausio energijos suvartojimo režimu (ACPI S5 režimas). Tokiu atveju kitą kartą paleidžiant kompiuterį laikinai išjungiama sparčiojo paleidimo funkcija.

## Akumuliatoriaus, kuriame baigiasi energija, užmigdymo parametrų keitimas

Dalyje VAIO Control Center galima pakeisti akumuliatoriaus, kuriame baigiasi energija, užmigdymo parametrus.

Pagal numatytuosius nustatymus akumuliatorius, kuriame baigiasi energija, automatiškai užmigdomas. Veikiant šiai funkcijai VAIO kompiuteris automatiškai pradeda veikti užmigdymo režimu, o pasibaigus akumuliatoriaus energijai duomenys, kuriuos naudojate dirbdami, įrašomi į įtaisytąją saugyklą.

1. Paleiskite VAIO Control Center ir pasirinkite Power and Battery. (Kaip paleisti VAIO Control Center, žr. Programėlės paleidimas.)
2. Įjunkite arba išjunkite parametrą, esantį dalyje Action When Battery Power Low.

#### Pastaba

- Kai akumuliatoriaus, kuriame baigiasi energija, užmigdymas išjungtas

  - Jei, pvz., pasibaigus akumuliatoriaus energijai arba atjungus kompiuterį nuo kintamosios srovės maitinimo šaltinio, VAIO kompiuteris bus išjungtas, prarasite duomenis, kuriuos naudojate dirbdami. Jei nenorite prarasti duomenų, prieš kompiuteriui pereinant į miego režimą įrašykite juos.

  - Jei VAIO kompiuteryje yra maitinimo indikatorius, įsijungus miego režimui mirksi oranžinės spalvos indikatorius. Kai kompiuteriui veikiant miego režimu baterija išsikrauna, mirksi krovimo indikatoriaus lemputė. Jei kompiuteryje yra maitinimo indikatorius, jis mirksi kartu su krovimo indikatoriumi.

## Intel Smart Connect Technology (miego režimas) parametrų keitimas

Galite pakeisti „Intel Smart Connect Technology“ parametrus dalyje VAIO Control Center.

Įjungus šią funkciją, VAIO kompiuteris reguliariai prisijungia prie interneto, todėl gausite pranešimus apie gautą el. paštą, socialinių tinklų paslaugų (SNS) ir kt. pranešimus, net jei kompiuteris veikia miego režimu.

1. Paleiskite VAIO Control Center ir pasirinkite Power and Battery. (Kaip paleisti VAIO Control Center, žr. Programėlės paleidimas.)
2. Pasirinkite Details dalyje Intel Smart Connect Technology.
3. Pasirinkite Open settings screen dalyje Basic settings.

   Pateikiamas „Intel Smart Connect Technology“ parametrų ekranas.

4. Įjunkite arba išjunkite parametrą, esantį dalyje Duomenis nuolat atnaujinkite (Keep Data Fresh).

#### Patarimas

- Jei VAIO kompiuteris pradeda veikti miego režimu, kai yra paleistų programų, galite gauti paleistų programų naujinimus net kompiuteriui veikiant miego režimu.

## Pastabos apie išorinį akumuliatorių

Šioje temoje paaiškinta, kaip įkraunami akumuliatoriai, kai prie VAIO kompiuterio, kuriame įdėtas akumuliatorius (pagrindinis), prijungiamas išorinis akumuliatorius (nepridedama).

Prijungus išorinį akumuliatorių, akumuliatoriai įkraunami toliau nurodyta seka. (Jei battery care function išjungta.)

1. Įkraunama maždaug 80 % pagrindinio akumuliatoriaus energijos, o tada pradedamas įkrauti išorinis akumuliatorius.

2. Kai išorinis akumuliatorius įkraunamas iki maždaug 80 %, vėl pradedamas įkrauti pagrindinis akumuliatorius – iki 100 %.

3. Tada iki 100 % įkraunamas išorinis akumuliatorius.

Maitinimas iš pagrindinio akumuliatoriaus pradedamas tiekti, kai sunaudojama išorinio akumuliatoriaus energija.

## Apie miego režimą

Naudodami miego režimą galite atsitraukti nuo darbų ir išsaugoti tą pačią kompiuterio būseną, įskaitant duomenis, su kuriais dirbate.

Kai „Intel Smart Connect Technology“ įjungta, VAIO kompiuteris reguliariai prisijungia prie interneto, todėl gausite pranešimus apie gautą el. paštą, socialinių tinklų paslaugų (SNS) ir kt. pranešimus, net jei kompiuteris veikia miego režimu. Daugiau informacijos apie „Intel Smart Connect Technology“ žr. Intel Smart Connect Technology (miego režimas) parametrų keitimas.

## Baterijos įkrovimo talpos tikrinimas

Akumuliatoriaus naudojimo trukmė yra ribota. Nuolat įkraunant ir iškraunant, jo talpa po truputį mažėja. Todėl akumuliatoriaus naudojimo trukmė trumpėja net jei jis visiškai įkrautas. Galiausiai baigiasi jo eksploatavimo laikas ir jo nebegalima naudoti.

Jei baterijos veikimo laikas sutrumpėjo, pakeiskite bateriją nauja, nurodyta „Sony“. Jei reikia daugiau informacijos apie baterijos įkrovimo būseną ir talpos mažėjimą, vadovaukitės žinyno failu.

1. Paleiskite VAIO Control Center ir pasirinkite Power and Battery. (Kaip paleisti VAIO Control Center, žr. Programėlės paleidimas.)
2. Pasirinkite Details dalyje Battery arba Battery Care Function.

   Rodoma išsami informacija apie bateriją, įskaitant įkrovimo talpą.

#### Patarimas

- Įjunkite battery care function, kad maksimaliai prailgintumėte baterijos veikimo laiką. Šia funkcija galite sumažinti baterijos nuvertėjimą apribodami maksimalią jos įkrovimo talpą. Kai ši funkcija įjungta, baterija nėra visiškai įkrauta.

## Akumuliatoriaus įkrovimas

Akumuliatorių galima krauti net naudojantis VAIO kompiuteriu, kai jis prijungtas prie maitinimo šaltinio. Krovimo trukmė skiriasi, atsižvelgiant į veikimo sąlygas.

1. Įjunkite VAIO kompiuterį į kintamosios srovės lizdą. (Žr. Maitinimo šaltinio prijungimas.)

#### Patarimas

- Krovimo trukmė skiriasi, atsižvelgiant į aplinkos temperatūrą.

  Atminkite, kad esant žemai temperatūrai, akumuliatorius kraunamas ilgiau.

- Norėdami patikrinti VAIO kompiuterio įtaisytojo akumuliatoriaus būseną, atidarykite darbalaukį ir darbalaukio pranešimų srityje pasirinkite akumuliatoriaus piktogramą, pvz.,(naudojama akumuliatoriaus energija) arba(kompiuteris prijungtas prie maitinimo tinklo). Kaip atverti darbalaukį, žr. Darbalaukis atvėrimas.

## Krovimo indikatoriaus būsenų sąrašas

Krovimo indikatoriaus lemputėįsijungia arba mirksi skirtingai, atsižvelgiant į akumuliatoriaus būseną.

#### Šviečia oranžine spalva

Akumuliatorius kraunamas. (Išsijungia įkrovus akumuliatorių.)

#### Mirksi oranžine spalva

Akumuliatoriaus energija baigiasi. (Įprastu režimu)

Jei VAIO kompiuteryje yra maitinimo indikatorius, jis mirksi kartu su krovimo indikatoriumi.

#### Greitai mirksi oranžine spalva

Akumuliatoriaus klaida, t. y. akumuliatorius sugedo, jis neužfiksuotas (modeliuose su išimamu akumuliatoriumi) ir t. t.

## Kaip pailginti akumuliatoriaus veikimo trukmę

Kai VAIO kompiuteris veikia naudodamas akumuliatoriaus energiją, jo veikimo trukmę galite pailginti toliau nurodytais būdais.

- Naudokite miego režimą.

  Jei laikinai nereikia naudotis VAIO kompiuteriu, naudokite miego režimą. Norėdami pailginti akumuliatoriaus veikimo trukmę, miego režimą naudokite dažnai. Jei nenaudosite kompiuterio ilgą laiką, išjunkite kompiuterį.

  Kompiuterį pažadinsite iš miego režimo greičiau, nei paleisite jį iš naujo.

  Daugiau informacijos žr. Miego režimo naudojimas.

- Sumažinkite kompiuterio LCD ekrano ryškumą.

  Daugiau informacijos žr. LCD ryškumo keitimas.

- Sumažinkite garsiakalbių ir ausinių garsumą.

  Daugiau informacijos žr. Garsiakalbių garsumo reguliavimas.

- Atjunkite nenaudojamus išorinius įrenginius.

## Akumuliatoriaus, kuriame baigiasi energija, užmigdymo parametrų keitimas

Dalyje VAIO Control Center galima pakeisti akumuliatoriaus, kuriame baigiasi energija, užmigdymo parametrus.

Pagal numatytuosius nustatymus akumuliatorius, kuriame baigiasi energija, automatiškai užmigdomas. Veikiant šiai funkcijai VAIO kompiuteris automatiškai pradeda veikti užmigdymo režimu, o pasibaigus akumuliatoriaus energijai duomenys, kuriuos naudojate dirbdami, įrašomi į įtaisytąją saugyklą.

1. Paleiskite VAIO Control Center ir pasirinkite Power and Battery. (Kaip paleisti VAIO Control Center, žr. Programėlės paleidimas.)
2. Įjunkite arba išjunkite parametrą, esantį dalyje Action When Battery Power Low.

#### Pastaba

- Kai akumuliatoriaus, kuriame baigiasi energija, užmigdymas išjungtas

  - Jei, pvz., pasibaigus akumuliatoriaus energijai arba atjungus kompiuterį nuo kintamosios srovės maitinimo šaltinio, VAIO kompiuteris bus išjungtas, prarasite duomenis, kuriuos naudojate dirbdami. Jei nenorite prarasti duomenų, prieš kompiuteriui pereinant į miego režimą įrašykite juos.

  - Jei VAIO kompiuteryje yra maitinimo indikatorius, įsijungus miego režimui mirksi oranžinės spalvos indikatorius. Kai kompiuteriui veikiant miego režimu baterija išsikrauna, mirksi krovimo indikatoriaus lemputė. Jei kompiuteryje yra maitinimo indikatorius, jis mirksi kartu su krovimo indikatoriumi.

## Intel Smart Connect Technology (miego režimas) parametrų keitimas

Galite pakeisti „Intel Smart Connect Technology“ parametrus dalyje VAIO Control Center.

Įjungus šią funkciją, VAIO kompiuteris reguliariai prisijungia prie interneto, todėl gausite pranešimus apie gautą el. paštą, socialinių tinklų paslaugų (SNS) ir kt. pranešimus, net jei kompiuteris veikia miego režimu.

1. Paleiskite VAIO Control Center ir pasirinkite Power and Battery. (Kaip paleisti VAIO Control Center, žr. Programėlės paleidimas.)
2. Pasirinkite Details dalyje Intel Smart Connect Technology.
3. Pasirinkite Open settings screen dalyje Basic settings.

   Pateikiamas „Intel Smart Connect Technology“ parametrų ekranas.

4. Įjunkite arba išjunkite parametrą, esantį dalyje Duomenis nuolat atnaujinkite (Keep Data Fresh).

#### Patarimas

- Jei VAIO kompiuteris pradeda veikti miego režimu, kai yra paleistų programų, galite gauti paleistų programų naujinimus net kompiuteriui veikiant miego režimu.

## Pastabos apie išorinį akumuliatorių

Šioje temoje paaiškinta, kaip įkraunami akumuliatoriai, kai prie VAIO kompiuterio, kuriame įdėtas akumuliatorius (pagrindinis), prijungiamas išorinis akumuliatorius (nepridedama).

Prijungus išorinį akumuliatorių, akumuliatoriai įkraunami toliau nurodyta seka. (Jei battery care function išjungta.)

1. Įkraunama maždaug 80 % pagrindinio akumuliatoriaus energijos, o tada pradedamas įkrauti išorinis akumuliatorius.

2. Kai išorinis akumuliatorius įkraunamas iki maždaug 80 %, vėl pradedamas įkrauti pagrindinis akumuliatorius – iki 100 %.

3. Tada iki 100 % įkraunamas išorinis akumuliatorius.

Maitinimas iš pagrindinio akumuliatoriaus pradedamas tiekti, kai sunaudojama išorinio akumuliatoriaus energija.

## Apie miego režimą

Naudodami miego režimą galite atsitraukti nuo darbų ir išsaugoti tą pačią kompiuterio būseną, įskaitant duomenis, su kuriais dirbate.

Kai „Intel Smart Connect Technology“ įjungta, VAIO kompiuteris reguliariai prisijungia prie interneto, todėl gausite pranešimus apie gautą el. paštą, socialinių tinklų paslaugų (SNS) ir kt. pranešimus, net jei kompiuteris veikia miego režimu. Daugiau informacijos apie „Intel Smart Connect Technology“ žr. Intel Smart Connect Technology (miego režimas) parametrų keitimas.

## Apie jutiklinį ekraną (modeliai su jutiklinio valdymo funkcija)

Jutikliniame ekrane pirštais galite valdyti VAIO kompiuterį. Jutikliniame ekrane galite naudoti įvairius gestus.

VAIO kompiuteryje palaikomas valdymas keliais lietimais.

#### Pastaba

- VAIO kompiuteryje yra talpinis jutiklinis ekranas. Naudodami ekraną, atsižvelkite į toliau nurodytas talpinio jutiklinio ekrano savybes.

  - Jutiklinis ekranas nereaguos, jei jį liesite nagu arba mūvėdami pirštinę.

  - Jei bakstelėjus atliekamas nenumatytas veiksmas, įsitikinkite, kad neliečiate jutiklinio ekrano kitomis kūno dalimis.

  - Jutiklinio ekrano paviršius gali įkaisti. Tai normalu ir nereiškia gedimo.

  - Nors jutiklinio ekrano paviršius pagamintas iš grūdintojo stiklo, jį vis tiek galima pažeisti. Elkitės su juo atsargiai. Sudužus ekranui gali pasklisti smulkios stiklo šukės, į kurias galite susižaloti.

    Saugokite ekraną, kad jis nenukristų ant žemės, nesutrenkite jo. Nebraižykite paviršiaus. Atsiradus paviršiaus defektams stiklas gali suskilti.

  - Gamykloje ant LCD ekrano gali būti užklijuota apsauginė plėvelė. Prieš naudodami ekraną nuimkite plėvelę; kitaip jutiklinis ekranas gali neveikti tinkamai.

  - Kai kurios programos nepalaiko valdymo jutikliniu ekranu.

## Pastabos apie jutiklinio ekrano naudojimą (modeliai su jutiklinio valdymo funkcija)

Prieš naudodami jutiklinį ekraną perskaitykite toliau nurodytus įspėjimus.

- Stipriai nespauskite jutiklinio ekrano.

  VAIO kompiuterio jutiklinis ekranas yra pakankamai jautrus, todėl lieskite jį švelniai.

- Nelieskite jutiklinio ekrano jokiais kitais objektais, tik pirštais.

  Kitaip galima sugadinti jutiklinį ekraną. Ekraną lieskite tik pirštais.

- Jutiklinis ekranas gali veikti netinkamai, jei įjungdami VAIO kompiuterį liesite ekraną arba jei paleidžiamas kompiuteris bus veikiamas elektromagnetinių bangų. Tokiu atveju paleiskite kompiuterį iš naujo.

- Kai VAIO kompiuteris pereina iš miego režimo į įprastą režimą, jutiklinis ekranas gali keletą sekundžių neveikti. Tokiu atveju prieš naudodami jutiklinį ekraną šiek tiek palaukite.

- Jutiklinis ekranas turi būti švarus, kad galėtumėte tinkamai naudoti jutiklinio valdymo funkcijas. Esant nešvarumų jutiklinį ekraną galima sugadinti.

## Kaip naudoti jutiklinį ekraną (modeliai su jutiklinio valdymo funkcija)

VAIO kompiuterį galite valdyti bakstelėdami jutikliniame ekrane arba atlikdami paprastus veiksmus pirštais.

### Pagrindiniai veiksmai

#### Kaip spustelėti (bakstelėti)

Pirštu vieną kartą bakstelėkite jutikliniame ekrane. Bakstelėdami galite pasirinkti mygtuką, pvz., Gerai ir Atšaukti, arba meniu elementą.

#### Kaip spustelėti dukart (bakstelėti dukart)

Greitai dukart pirštu bakstelėkite jutikliniame ekrane.

Galite paleisti programą, pvz., tekstų rengyklę arba skaičiuoklės programą, arba atidaryti failą dukart bakstelėdami jo piktogramą.

#### Kaip tempti

Padėkite pirštą norimoje jutiklinio ekrano vietoje ir braukite pirštu. Taip galite perkelti failą arba pakeisti lango dydį.

#### Kaip nutempti

Palieskite norimą failo piktogramą, braukdami pereikite prie kito aplanko, lango arba programos piktogramos, tada atitraukite pirštą nuo ekrano. Taip galite perkelti arba nukopijuoti failą.

### Sudėtingesni veiksmai

VAIO kompiuterį galite valdyti jutikliniame ekrane atlikdami paprastus judesius (gestais).

Programos skirtingai reaguoja į gestus.

#### Kaip spustelėti tarsi dešiniuoju pelės klavišu (paliesti ir palaikyti)

Jutikliniame ekrane palieskite ir keletą sekundžių palaikykite norimą vietą, tada atitraukite pirštą nuo ekrano. Atsižvelgiant į paliestą vietą, atidaromi įvairūs meniu.

#### Kaip slinkti

Palieskite ir braukite slankiojamojoje lango dalyje, pvz., Internet Explorer lange. Be to, norėdami slinkti lange galite tempti pasirinkto lango vertikalios slankjuostės slankiklį.

#### Kaip padidinti arba sumažinti vaizdą, pvz., nuotrauką (keisti mastelį)

Suimkite jutiklinį ekraną dviem pirštais, kad pakeistumėte vaizdo, pvz., nuotraukos, mastelį dalyje Nuotraukos. Pirštus išskėskite, kad priartintumėte vaizdą, arba suglauskite, kad jį sumažintumėte.

#### Kaip pasukti vaizdą, pvz., nuotrauką (sukti)

Padėkite du pirštus ant jutiklinio ekrano ir brėžkite apskritimus, kad pasuktumėte vaizdą, pvz., nuotrauką. Atsižvelgiant į naudojamą programą, gali nepavykti pasukti vaizdų.

#### Kaip pasirinkti perbraukiant

Brūkštelėkite pirštu kryptimi, kur ekrano negalima paslinkti.

Galite pasirinkti elementą, pvz., programos plytelę arba nuotrauką.

## Klavišo Fn deriniai ir funkcijos

Paspauskite ir laikykite nuspaudę klavišą Fn ir kitą klavišą vienu metu, kad atliktumėte sparčiojo klavišo veiksmą.

Pvz., kad išjungtumėte garsą: Fn +(F2)Paspauskite ir laikykite nuspaudę klavišą Fn ir paspauskite klavišą F2.

Kai kurias klaviatūros funkcijas galima taikyti tik paleidus „Windows“.

#### Fn +(F1)

Išjungia ir įjungia jutiklinį kilimėlį. Daugiau informacijos žr. Jutiklinio kilimėlio įjungimas / išjungimas.

#### Fn +(F2)

Įjungia ir išjungia garsiakalbius arba ausines.

#### Fn +/(F3/F4)

Kelis kartus paspausdami mygtuką sureguliuokite garsiakalbių ir ausinių garsumo lygį. Daugiau informacijos žr. Garsiakalbių garsumo reguliavimas.

Kad sumažintumėte garsumą, paspauskite klavišus Fn + F3.

Kad padidintumėte garsumą, paspauskite klavišus Fn + F4.

#### Fn +/(F5/F6)

Paspauskite mygtuką kelis kartus, kad sureguliuotumėte kompiuterio ekrano LCD ryškumą. Daugiau informacijos žr. LCD ryškumo keitimas.

Kad sumažintumėte apšvietimo intensyvumą paspauskite klavišus Fn + F5.

Kad padidintumėte apšvietimo intensyvumą paspauskite klavišus Fn + F6.

#### Fn +(F7)

Monitoriaus ekrano išvestis perjungiama į išorinį ekraną.

Keletą kartų paspauskite klavišus Fn + F7, kad pasirinktumėte norimą ekrano išvesties vietą, tada patvirtinkite paspausdami klavišą Enter. Daugiau informacijos žr. Vaizdo režimo pasirinkimas.

#### Fn + Scr Lk („Scroll Lock“)

Veikia skirtingai atsižvelgiant į naudojamas programėles. Daugiau informacijos žr. programoje esančiame žinyno faile.

#### Fn + Pg Up („Page Up“)

Grįžta į ankstesnį puslapį.

#### Fn + End („End“)

Žymeklis perkeliamas į eilutės ar puslapio pabaigą.

#### Fn + Pg Dn („Page Down“)

Pereina į kitą puslapį.

#### Fn + Home („Home“)

Žymeklis perkeliamas į eilutės ar puslapio pradžią.

#### Patarimas

- Informacijos apie sparčiųjų klavišų derinius su klavišu(„Windows“) ir pan., žr. „Windows“ žinynas ir palaikymas („Windows“ žinynas ir palaikymas atvėrimas).

## Ženklų įvedimas atliekant veiksmus jutikliniame ekrane (modeliai su jutiklinio valdymo funkcija)

Tekstą įvesti galite naudodamiesi ekrane esančia Jutiklinė klaviatūra su jutiklinio valdymo funkcija.

1. Atverkite darbalaukį ir darbalaukio informacinių pranešimų srityje pasirinkite(piktograma Jutiklinė klaviatūra). (Kaip atverti darbalaukį, žr. Darbalaukis atvėrimas.)

## Jutiklinio kilimėlio naudojimas

Pirštu braukdami per jutiklinį kilimėlį galite judinti kompiuterio ekrane esantį žymeklį.

Perkėlę žymeklį ant norimo elemento arba objekto, paspauskite kairiojo mygtuko zoną arba dešiniojo mygtuko zoną ir vykdykite įvairias komandas arba atidarykite meniu.

1. Kairiojo mygtuko zona

2. Dešiniojo mygtuko zona

#### Kaip spustelėti

Žymekliui esant virš norimo elemento arba objekto vieną kartą paspauskite kairiojo mygtuko zoną.

Arba vieną kartą bakstelėkite jutiklinį kilimėlį.

#### Kaip spustelėti dukart

Žymekliui esant virš norimo elemento arba objekto greitai dukart paspauskite kairiojo mygtuko zoną.

Arba greitai dukart bakstelėkite jutiklinį kilimėlį.

#### Kaip spustelėti tarsi dešiniuoju klavišu

Žymekliui esant virš norimo elemento arba objekto vieną kartą paspauskite dešiniojo mygtuko zoną.

Arba dviem pirštais bakstelėkite jutiklinį kilimėlį.

Atsižvelgiant į žymeklio vietą, galima atidaryti įvairius nuorodų meniu.

#### Kaip tempti

Žymekliui esant ant norimo elemento arba objekto vieną kartą paspauskite kairiojo mygtuko zoną ir laikydami nuspaudę braukite pirštu per jutiklinį kilimėlį.

Arba greitai dukart bakstelėkite jutiklinį kilimėlį ir bakstelėdami antrą kartą braukite pirštu.

#### Kaip nutempti

Tempkite piktogramą, pvz., failą, į norimą vietą ir atitraukite pirštą nuo kairiojo mygtuko zonos.

Arba greitai dukart bakstelėkite piktogramą ir bakstelėdami antrą kartą braukite pirštu į norimą vietą, tada atitraukite pirštą nuo jutiklinio kilimėlio.

#### Kaip slinkti

Norėdami vertikaliai slinkti ekranu braukite per jutiklinį kilimėlį dviem pirštais aukštyn ir žemyn.

Norėdami horizontaliai slinkti ekranu braukite per jutiklinį kilimėlį dviem pirštais iš vienos pusės į kitą.

#### Kaip eiti atgal arba pirmyn nejudinant žymeklio

Peržiūrėdami svetaines, paveikslėlius ir kt. ant jutiklinio kilimėlio padėkite tris pirštus ir braukite jais iš vienos pusės į kitą, kad pereitumėte atgal / pirmyn nejudindami žymeklio.

#### Kaip didinti arba mažinti

Peržiūrėdami svetaines, paveikslėlius ir kt. suimkite jutiklinį kilimėlį dviem pirštais, kad pakeistumėte mastelį. Pirštus išskėskite, kad priartintumėte vaizdą, arba suglauskite, kad jį sumažintumėte.

#### Kaip atidaryti programos meniu

Padėkite pirštą ant viršutiniojo jutiklinio kilimėlio krašto ir braukite žemyn.

Jei programa nepalaiko programos meniu, programos meniu nepateikiamas.

#### Kaip atidaryti pagrindinius mygtukus

Padėkite pirštą ant dešiniojo jutiklinio kilimėlio krašto ir braukite kairėn. Daugiau informacijos žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.

#### Kaip perjungti programas

Padėkite pirštą ant kairiojo jutiklinio kilimėlio krašto ir braukite dešinėn, kad pereitumėte prie paleistos programos. Jei paleistos kelios programos, pakartokite šį veiksmą. Programos bus perjungiamos nuo vėliausiai naudotos iki anksčiausiai naudotos programos.

#### Pastaba

- Gestų funkcija (slinkti, atgal / pirmyn, didinti / mažinti, atidaryti programos meniu, atidaryti pagrindinius mygtukus, perjungti programas) gali neveikti, atsižvelgiant į VAIO kompiuterio būseną arba jutiklinio kilimėlio parametrus.

#### Patarimas

- Jutiklinio kilimėlio forma priklauso nuo įsigyto modelio.

- Norėdami gauti daugiau informacijos, kaip naudoti jutiklinį kilimėlį, paleiskite VAIO Control Center, spustelėkite Input Device ir vadovaukitės pateikiamomis instrukcijomis. Norėdami paleisti VAIO Control Center, žr. Programėlės paleidimas.

## Pastabos apie įtaisytąją kamerą

- Nesubraižykite ir neišpurvinkite įtaisytosios kameros ir srities aplink ją, nes gali pablogėti vaizdo kokybė.

- Neleiskite, kad tiesioginiai saulės spinduliai patektų į įtaisytosios kameros objektyvą (nesvarbu, kokia VAIO kompiuterio maitinimo būsena), nes dėl to kamera gali sugesti.

### Įtaisytosios kameros priežiūra ir valymas

Jei įtaisytoji kamera ir sritis aplink ją yra nešvari, atsargiai nuvalykite ją švelniu audeklu, pvz., objektyvo valymo šluoste.

Pernelyg netrinkite srities, nes galite ją subraižyti.

## Įtaisytosios kameros naudojimas

Naudodami įtaisytąją kamerą ir ryšio programėles galite skambinti su vaizdu internetu.

Kai įtaisytoji kamera naudojama, šviečia jos indikatorius.

1. Įtaisytoji kamera*

2. Įtaisytosios kameros indikatorius

3. Du įtaisytieji mikrofonai

* Įtaisytosios kameros forma priklauso nuo modelio.

#### Patarimas

- Programėlės, įdiegtos VAIO kompiuteryje, skiriasi atsižvelgiant į kompiuterio parametrus.

- Kai kurios programėlės gali nepalaikyti visų įtaisytosios kameros skiriamosios gebos parametrų.

## USB įrenginio įkrovimas

Įjungę USB įkrovimo parametrus, USB įrenginį įkrauti galite ir VAIO kompiuteriui esant išjungtam, veikiant užmigdymo arba miego režimu.

Parametrus keiskite atjungę USB įrenginį nuo USB prievado, palaikančio USB įkrovimą.

1. Paleiskite VAIO Control Center ir pasirinkite Hardware. (Kaip paleisti VAIO Control Center, žr. Programėlės paleidimas.)
2. Įjunkite USB Charging parametrą.
3. Prijunkite USB įrenginį prie USB prievado su šalia jo išspausdinta žyme.

   Jei įkrauti nepradedama net prijungus USB įrenginį prie USB įkrovimą palaikančio USB prievado, iš naujo prijunkite įrenginį.

#### Pastaba

- Kai USB įkrovimo parametrai įjungti, energijos vartojimas padidėja, net kai VAIO kompiuteris yra išjungtas ar veikia užmigdymo arba miego režimu, nes kompiuteris teikia energiją USB prievadui, net jei USB įrenginys neprijungtas prie prievado.

- Įjungę USB įkrovimo parametrus, negalėsite naudoti USB įrenginio, prijungto prie USB įkrovimą palaikančio USB prievado, nuotolinio žadinimo funkcijos.

#### Patarimas

- Pagal numatytuosius parametrus USB įkrovimo parametrai yra išjungti.

## USB įrenginio prijungimas

Prie VAIO kompiuterio galite prijungti universaliosios magistralės (USB) įrenginį, pvz., pelę, diskelių įrenginį, garsiakalbį arba spausdintuvą.

Prijungiant USB įrenginį gali reikėti įdiegti su įrenginiu pridedamą tvarkyklę.

Daugiau informacijos žr. su įrenginiu pateiktame vadove.

1. Pasirinkite norimą naudoti USB prievadą ().
2. Į USB prievadą įkiškite USB įrenginio kabelį () (nepridedama).

#### Pastaba

- Prieš naudojant gali reikėti įdiegti su USB įrenginiu teikiamą tvarkyklę. Daugiau informacijos žr. su USB įrenginiu pateiktame vadove.

- Norėdami spausdinti dokumentus, įsitikinkite, kad USB spausdintuvas yra suderinamas su naudojama „Windows“ versija.

- Prieš atjungdami USB garsiakalbius nuo VAIO kompiuterio, sustabdykite DVD ar muzikos atkūrimą arba išjunkite kompiuterį. Jei atjungsite USB garsiakalbius atkūrimo metu, įranga gali sugesti.

  Kaip atjungti USB įrenginį, žr. su įrenginiu pateiktame vadove.

- Kad apsaugotumėte VAIO kompiuterį ir (arba) USB įrenginius nuo pažeidimų, atkreipkite dėmesį į toliau pateikiamą informaciją.

  - Pernešdami VAIO kompiuterį su prijungtais USB įrenginiais, nesutrenkite USB prievadų.

  - Nedėkite VAIO kompiuterio į krepšį ar nešiojimo įdėklą neištraukę USB įrenginių.

#### Patarimas

- VAIO kompiuteryje esantys USB prievadai atitinka USB 2.0 standartą ir (arba) USB 3.0 standartą.

  USB prievadus, kurie atitinka USB 3.0 standartą, galima atpažinti iš mėlynos spalvos.

- Be USB 2.0 standartinio perdavimo režimų, USB 3.0 standartas apibrėžia toliau nurodytą perdavimo režimą.

  - „SuperSpeed“: perdavimo sparta – 5 Gbps.

## Pastabos dėl SD atminties kortelių naudojimo

Prieš naudodami SD atminties korteles perskaitykite tolesnius įspėjimus.

- SD atminties kortelę laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Vaikas gali netyčia ją praryti.

- Nelieskite SD atminties kortelės jungties pirštais arba metaliniais objektais.

- SD atminties kortelėje yra trapių elektroninių komponentų. Netrankykite, nelankstykite ir nenumeskite kortelės.

- Nebandykite ardyti arba modifikuoti SD atminties kortelės.

- Nesušlapinkite SD atminties kortelės.

- Nenaudokite ir nelaikykite jos tokioje vietoje, kurioje:

  - itin aukšta temperatūra, pvz., saulėje pastatytame automobilyje;

  - ją pasiekia tiesioginiai saulės spinduliai;

  - didelis drėgnis arba yra koroziją sukeliančių medžiagų;

  - daug dulkių.

- Nebandykite įkišti kito tipo atminties kortelės arba atminties kortelės adapterio į SD atminties kortelės lizdą. Nesuderinamos kortelės ir adapteriai gali įstrigti lizde ir sugadinti VAIO kompiuterį.

- Duomenų negalima įrašyti į nuo duomenų įrašymo apsaugotą SD atminties kortelę.

- Rekomenduojama sukurti atsarginę svarbių duomenų kopiją.

- Galite prarasti arba sugadinti saugomus duomenis, jei:

  - Išimsite SD atminties kortelę arba išjungsite VAIO kompiuterį, kol duomenys nuskaitomi iš SD atminties kortelės arba į ją rašomi.

  - Naudojate SD atminties kortelę tokioje vietoje, kurioje statinė elektra arba elektrinis triukšmas gali sutrikdyti kortelės veikimą.

- Kai nešiojatės SD atminties kortelę, įdėkite ją į dėklą, kad apsaugotumėte nuo statinės elektros.

- Prieš naudodami SD atminties kortelę kitame įrenginyje (t. y. ne kompiuteryje), pvz., skaitmeninėje kameroje arba nešiojamajame garso grotuve, suformatuokite (inicijuokite) SD atminties kortelę naudodami tą įrenginį.

  Kai kurie įrenginiai nepalaiko kompiuteriams skirto failo formato, todėl pateikiamas pranešimas, rekomenduojantis formatuoti SD atminties kortelę. Tokiu atveju nukopijuokite duomenis iš kortelės į VAIO kompiuterį ir formatuokite kortelę naudodami įrenginį. Formatavus SD atminties kortelę bus pašalinti visi joje esantys duomenys.

  Daugiau informacijos žr. su įrenginiu pateiktame vadove.

- Į SD atminties kortelės lizdą nekiškite jokių pašalinių objektų.

- SD atminties kortelės lizdą galima naudoti tik palaikomoms atminties kortelėms nuskaityti arba įrašyti. Jo negalima naudoti jokiais kitais tikslais.

- Išbandžius iki 2013 m. rugpjūčio mėn. pagamintas SD atminties korteles (iki 2 GB), SDHC atminties korteles (iki 32 GB) ir SDXC atminties korteles (iki 128 GB) nustatyta, kad jos suderinamos su VAIO kompiuteriu. Tačiau negarantuojama, kad visos SD atminties kortelės, SDHC atminties kortelės arba SDXC atminties kortelės yra suderinamos su kompiuteriu.

- Nepertraukiamai naudojant kai kurias SD atminties korteles, pvz., kuriose yra UHS (itin didelės spartos duomenų perdavimo funkcija, angl. „Ultra High Speed“), jos gali labai įkaisti. Tokiu atveju prieš išimdami atminties kortelę šiek tiek palaukite, kol ji atvės.

## SD atminties kortelių išėmimas

Šioje temoje paaiškinama, kaip išimti SD atminties kortelę.

1. Raskite SD atminties kortelės lizdą.
2. Atverkite Šis kompiuteris.

   Kaip atverti Šis kompiuteris, žr. Programėlės paleidimas.

3. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite SD atminties kortelės piktogramą ir pasirinkite Išstumti.
4. Spustelėkite SD atminties kortelę į VAIO kompiuterio vidų ir atleiskite.
5. Ištraukite SD atminties kortelę iš lizdo.

## SD atminties kortelių įdėjimas

Jūsų VAIO kompiuteryje yra SD atminties kortelės lizdas. Šį lizdą galite naudoti norėdami perkelti duomenis iš skaitmeninių kamerų, nešiojamųjų vaizdo kamerų, muzikos leistuvų ir kitų garso / vaizdo įrenginių.

SD atminties kortelių lizdas suderinamas su toliau nurodytomis atminties kortelėmis:

- SD atminties kortelė

- SDHC atminties kortelė

- SDXC atminties kortelė

Norėdami įdėti SD atminties kortelę atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Raskite SD atminties kortelės lizdą.
2. Laikykite SD atminties kortelę rodyklę nukreipę link lizdo ir atsargiai kiškite, kol ji užsifiksuos.

Įdėjus kortelę į lizdą SD atminties kortelės piktograma bus rodoma lango Šis kompiuteris dalyje.

#### Pastaba

- Neįkiškite SD atminties kortelės netinkama kryptimi. Jei bandysite įdėti kortelę ne ta puse naudodami jėgą, galite pažeisti lizdą. Daugiau informacijos žr. su SD atminties kortele pateiktame vadove.

- SD atminties kortelės piktograma bus rodoma lango Šis kompiuteris dalyje tik įdėjus kortelę į lizdą.

#### Patarimas

- Kaip atidaryti langą Šis kompiuteris, žr. Programėlės paleidimas.

- Pirmą kartą įdėjus SD atminties kortelę į lizdą, galite būti paraginti įdiegti tvarkyklę. Jei pateikiamas toks raginimas, vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis įdiekite tvarkyklę.

## Kitų diskų kūrimas (skaidinių keitimas)

Skaidiniai yra padalytos įtaisytojo saugojimo įrenginio sritys. Įtaisytąjį saugojimo įrenginį galima padalyti į kelis skaidinius dėl įvairių priežasčių, pvz., norint atskirti sistemos failus nuo duomenų failų.

Pagal numatytuosius gamintojo parametrus VAIO kompiuteryje yra tik vienas skaidinys (C: diskas).

Jei duomenis norite saugoti kitame skaidinyje, pvz., D: diske, pakeiskite skaidinio dydį ir sukurkite naują skaidinį.

Daugiau informacijos apie skaidinių kūrimą žr. Skaidinių kūrimas.

#### Patarimas

- Kai kuriuose modeliuose pagal numatytuosius gamintojo parametrus gali būti D: diskas.

## Skaidinių kūrimas

Šioje temoje aprašoma, kaip kurti skaidinius.

#### Pastaba

- Jei sumažinsite C: disko skaidinio dydį, negalėsite sukurti atkūrimo laikmenos arba sėkmingai atlikti atkūrimo proceso, nes įtaisytajame saugojimo įrenginyje nepakaks laisvos vietos.

1. Atidarykite elementą Valdymo skydas, pasirinkite Sistema ir sauga, tada dalyje Administravimo įrankiai pasirinkite Kurti ir formatuoti standžiojo disko skaidinius. (Kaip atidaryti Valdymo skydas, žr. Valdymo skydas atvėrimas.)

   Jei pateikiamas langas Vartotojo abonemento valdymo tarnyba, pasirinkite Taip.

2. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite C: diską ir pasirinkite Sutraukti tomą.
3. Dalyje Įveskite sutrauktinos vietos kiekį MB įveskite norimo sukurti skaidinio dydį ir pasirinkite Sutraukimas.
4. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite Nepriskirta ir pasirinkite Naujas paprastasis tomas.
5. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

#### Patarimas

- Jei esate prisijungęs prie VAIO kompiuterio kaip įprastas vartotojas, gali būti parodytas raginimas įvesti administratoriaus vardą ir slaptažodį.

## Ženklų įvedimas atliekant veiksmus jutikliniame ekrane (modeliai su jutiklinio valdymo funkcija)

Tekstą įvesti galite naudodamiesi ekrane esančia Jutiklinė klaviatūra su jutiklinio valdymo funkcija.

1. Atverkite darbalaukį ir darbalaukio informacinių pranešimų srityje pasirinkite(piktograma Jutiklinė klaviatūra). (Kaip atverti darbalaukį, žr. Darbalaukis atvėrimas.)

## Apie jutiklinį ekraną (modeliai su jutiklinio valdymo funkcija)

Jutikliniame ekrane pirštais galite valdyti VAIO kompiuterį. Jutikliniame ekrane galite naudoti įvairius gestus.

VAIO kompiuteryje palaikomas valdymas keliais lietimais.

#### Pastaba

- VAIO kompiuteryje yra talpinis jutiklinis ekranas. Naudodami ekraną, atsižvelkite į toliau nurodytas talpinio jutiklinio ekrano savybes.

  - Jutiklinis ekranas nereaguos, jei jį liesite nagu arba mūvėdami pirštinę.

  - Jei bakstelėjus atliekamas nenumatytas veiksmas, įsitikinkite, kad neliečiate jutiklinio ekrano kitomis kūno dalimis.

  - Jutiklinio ekrano paviršius gali įkaisti. Tai normalu ir nereiškia gedimo.

  - Nors jutiklinio ekrano paviršius pagamintas iš grūdintojo stiklo, jį vis tiek galima pažeisti. Elkitės su juo atsargiai. Sudužus ekranui gali pasklisti smulkios stiklo šukės, į kurias galite susižaloti.

    Saugokite ekraną, kad jis nenukristų ant žemės, nesutrenkite jo. Nebraižykite paviršiaus. Atsiradus paviršiaus defektams stiklas gali suskilti.

  - Gamykloje ant LCD ekrano gali būti užklijuota apsauginė plėvelė. Prieš naudodami ekraną nuimkite plėvelę; kitaip jutiklinis ekranas gali neveikti tinkamai.

  - Kai kurios programos nepalaiko valdymo jutikliniu ekranu.

## Pastabos apie jutiklinio ekrano naudojimą (modeliai su jutiklinio valdymo funkcija)

Prieš naudodami jutiklinį ekraną perskaitykite toliau nurodytus įspėjimus.

- Stipriai nespauskite jutiklinio ekrano.

  VAIO kompiuterio jutiklinis ekranas yra pakankamai jautrus, todėl lieskite jį švelniai.

- Nelieskite jutiklinio ekrano jokiais kitais objektais, tik pirštais.

  Kitaip galima sugadinti jutiklinį ekraną. Ekraną lieskite tik pirštais.

- Jutiklinis ekranas gali veikti netinkamai, jei įjungdami VAIO kompiuterį liesite ekraną arba jei paleidžiamas kompiuteris bus veikiamas elektromagnetinių bangų. Tokiu atveju paleiskite kompiuterį iš naujo.

- Kai VAIO kompiuteris pereina iš miego režimo į įprastą režimą, jutiklinis ekranas gali keletą sekundžių neveikti. Tokiu atveju prieš naudodami jutiklinį ekraną šiek tiek palaukite.

- Jutiklinis ekranas turi būti švarus, kad galėtumėte tinkamai naudoti jutiklinio valdymo funkcijas. Esant nešvarumų jutiklinį ekraną galima sugadinti.

## Kaip naudoti jutiklinį ekraną (modeliai su jutiklinio valdymo funkcija)

VAIO kompiuterį galite valdyti bakstelėdami jutikliniame ekrane arba atlikdami paprastus veiksmus pirštais.

### Pagrindiniai veiksmai

#### Kaip spustelėti (bakstelėti)

Pirštu vieną kartą bakstelėkite jutikliniame ekrane. Bakstelėdami galite pasirinkti mygtuką, pvz., Gerai ir Atšaukti, arba meniu elementą.

#### Kaip spustelėti dukart (bakstelėti dukart)

Greitai dukart pirštu bakstelėkite jutikliniame ekrane.

Galite paleisti programą, pvz., tekstų rengyklę arba skaičiuoklės programą, arba atidaryti failą dukart bakstelėdami jo piktogramą.

#### Kaip tempti

Padėkite pirštą norimoje jutiklinio ekrano vietoje ir braukite pirštu. Taip galite perkelti failą arba pakeisti lango dydį.

#### Kaip nutempti

Palieskite norimą failo piktogramą, braukdami pereikite prie kito aplanko, lango arba programos piktogramos, tada atitraukite pirštą nuo ekrano. Taip galite perkelti arba nukopijuoti failą.

### Sudėtingesni veiksmai

VAIO kompiuterį galite valdyti jutikliniame ekrane atlikdami paprastus judesius (gestais).

Programos skirtingai reaguoja į gestus.

#### Kaip spustelėti tarsi dešiniuoju pelės klavišu (paliesti ir palaikyti)

Jutikliniame ekrane palieskite ir keletą sekundžių palaikykite norimą vietą, tada atitraukite pirštą nuo ekrano. Atsižvelgiant į paliestą vietą, atidaromi įvairūs meniu.

#### Kaip slinkti

Palieskite ir braukite slankiojamojoje lango dalyje, pvz., Internet Explorer lange. Be to, norėdami slinkti lange galite tempti pasirinkto lango vertikalios slankjuostės slankiklį.

#### Kaip padidinti arba sumažinti vaizdą, pvz., nuotrauką (keisti mastelį)

Suimkite jutiklinį ekraną dviem pirštais, kad pakeistumėte vaizdo, pvz., nuotraukos, mastelį dalyje Nuotraukos. Pirštus išskėskite, kad priartintumėte vaizdą, arba suglauskite, kad jį sumažintumėte.

#### Kaip pasukti vaizdą, pvz., nuotrauką (sukti)

Padėkite du pirštus ant jutiklinio ekrano ir brėžkite apskritimus, kad pasuktumėte vaizdą, pvz., nuotrauką. Atsižvelgiant į naudojamą programą, gali nepavykti pasukti vaizdų.

#### Kaip pasirinkti perbraukiant

Brūkštelėkite pirštu kryptimi, kur ekrano negalima paslinkti.

Galite pasirinkti elementą, pvz., programos plytelę arba nuotrauką.

## Kitų diskų kūrimas (skaidinių keitimas)

Skaidiniai yra padalytos įtaisytojo saugojimo įrenginio sritys. Įtaisytąjį saugojimo įrenginį galima padalyti į kelis skaidinius dėl įvairių priežasčių, pvz., norint atskirti sistemos failus nuo duomenų failų.

Pagal numatytuosius gamintojo parametrus VAIO kompiuteryje yra tik vienas skaidinys (C: diskas).

Jei duomenis norite saugoti kitame skaidinyje, pvz., D: diske, pakeiskite skaidinio dydį ir sukurkite naują skaidinį.

Daugiau informacijos apie skaidinių kūrimą žr. Skaidinių kūrimas.

#### Patarimas

- Kai kuriuose modeliuose pagal numatytuosius gamintojo parametrus gali būti D: diskas.

## Skaidinių kūrimas

Šioje temoje aprašoma, kaip kurti skaidinius.

#### Pastaba

- Jei sumažinsite C: disko skaidinio dydį, negalėsite sukurti atkūrimo laikmenos arba sėkmingai atlikti atkūrimo proceso, nes įtaisytajame saugojimo įrenginyje nepakaks laisvos vietos.

1. Atidarykite elementą Valdymo skydas, pasirinkite Sistema ir sauga, tada dalyje Administravimo įrankiai pasirinkite Kurti ir formatuoti standžiojo disko skaidinius. (Kaip atidaryti Valdymo skydas, žr. Valdymo skydas atvėrimas.)

   Jei pateikiamas langas Vartotojo abonemento valdymo tarnyba, pasirinkite Taip.

2. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite C: diską ir pasirinkite Sutraukti tomą.
3. Dalyje Įveskite sutrauktinos vietos kiekį MB įveskite norimo sukurti skaidinio dydį ir pasirinkite Sutraukimas.
4. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite Nepriskirta ir pasirinkite Naujas paprastasis tomas.
5. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

#### Patarimas

- Jei esate prisijungęs prie VAIO kompiuterio kaip įprastas vartotojas, gali būti parodytas raginimas įvesti administratoriaus vardą ir slaptažodį.

## Pastabos dėl NFC / Vieno palietimo funkcijos (NFC palaikantys modeliai)

Prieš pradėdami naudoti NFC / Vieno palietimo funkcijos galimybes perskaitykite toliau pateikiamus tinkamo naudojimo įspėjimus.

- Kai kuriose šalyse arba regionuose NFC / Vieno palietimo funkcijos naudojimą gali riboti vietos įstatymai.

- Prireikus skubiai išjungti NFC / Vieno palietimo funkcijos galimybes, išjunkite VAIO kompiuterį.

## Apie NFC (NFC palaikantys modeliai)

Artimojo lauko ryšys (NFC) – tai siauro diapazono belaidžio ryšio technologija.

NFC ryšio atstumas siekia maždaug 10 cm.

## Apie Vieno palietimo funkcijos (NFC palaikantys modeliai)

Vieno palietimo funkcijos – tai originalios „Sony“ funkcijos, kurios naudoja NFC.

Tiesiog sulieskite du įrenginius, kuriuose palaikomos Vieno palietimo funkcijos, ir lengvai užmegzkite ryšį be jokių sudėtingų nustatymų.

## NFC / Vieno palietimo funkcijos išjungimas (NFC palaikantys modeliai)

Išjungti NFC / Vieno palietimo funkcijos galite atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

1. Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai. (Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.)
2. Apatiniame dešiniajame kampe pasirinkite Keisti kompiuterio parametrus.
3. Kairiojoje ekrano PC parametrai srityje pasirinkite Tinklas ir Skrydžio režimas.
4. Pakeiskite parametrą NFC, esantį Belaidžiai įrenginiai, į Išjungta.

#### Patarimas

- Norėdami naudoti NFC / Vieno palietimo funkcijos, pakeiskite Skrydžio režimas nuostatą pasirinkdami Išjungta, o dalyje Belaidžiai įrenginiai nustatykite NFC nuostatą įjungta.

- Jei Skrydžio režimas nuostata yra Išjungta, belaidžio ryšio funkcijos parametras įjungtas.

- Daugiau informacijos apie parinktį Skrydžio režimas žr. „Windows“ žinynas ir palaikymas („Windows“ žinynas ir palaikymas atvėrimas).

## NFC / Vieno palietimo funkcijos naudojimas (NFC palaikantys modeliai)

Galite lengvai prijungti įrenginį, kuriame palaikomos NFC / Vieno palietimo funkcijos, prie VAIO kompiuterio tiesiog suliesdami kompiuterį ir įrenginį.

1. Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai. (Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.)
2. Apatiniame dešiniajame kampe pasirinkite Keisti kompiuterio parametrus.
3. Kairiojoje ekrano PC parametrai srityje pasirinkite Tinklas ir Skrydžio režimas.
4. Pakeiskite parametrą Skrydžio režimas į Išjungta, o parametrą NFC, esantį dalyje Belaidžiai įrenginiai, pakeiskite į įjungta.
5. Palietę VAIO kompiuterį NFC / Vieno palietimo funkcijos palaikančiu įrenginiu įsitikinkite, kad ant įrenginio, kuriame palaikomos NFC / Vieno palietimo funkcijos, esanti palietimo žymė yra nukreipta į integruotąjį NFC jutiklinį kilimėlį (Priekinės dalys ir valdikliai).

   Lipdukas(lietimo žymė) priklijuotas ant pristatyto jutiklinio kilimėlio.

   Atpažinus įrenginį bus pateiktas pranešimas.

   Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

#### Patarimas

- Daugiau informacijos apie parinktį Skrydžio režimas žr. „Windows“ žinynas ir palaikymas („Windows“ žinynas ir palaikymas atvėrimas).

- Atsi˛velgiant į naudojamą įrenginį, kuriame palaikomos NFC / Vieno palietimo funkcijos, jums gali reikėti pakeisti įrenginio parametrus. Daugiau informacijos žr. su įrenginiu pateiktame vadove.

## Muzikos leidimas NFC / Vieno palietimo funkcijos palaikančiais įrenginiais paliečiant VAIO kompiuterį (Budėjimas vienu palietimu) (NFC palaikantys modeliai)

Budėjimas vienu palietimu leidžia BLUETOOTH ryšiu susieti (užregistruoti) VAIO kompiuterį su NFC / Vieno palietimo funkcijos palaikomu įrenginiu (garsiakalbiais, ausinėmis ar kt.). Norėdami susieti palieskite įrenginiu kompiuterį.

Informacijos apie NFC siejimą taip pat žr. prie įrenginio pridėtame vadove.

1. VAIO kompiuteryje įjunkite NFC / Vieno palietimo funkcijos ir NFC / Vieno palietimo funkcijos palaikomu įrenginiu palieskiteNFC palaikančio jutiklinio kilimėlio. (Žr. NFC / Vieno palietimo funkcijos naudojimas (NFC palaikantys modeliai).)
2. Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas susiekite kompiuterį ir įrenginį.
3. Paleiskite muzikos programą ir leiskite muziką.

#### Pastaba

- Atsižvelgiant į tinklo aplinką ir įrenginį, gali tekti maždaug minutę palaukti, kol bus užmegztas ryšys.

- Atsižvelgiant į įrenginį, procedūra gali skirtis.

#### Patarimas

- Kai ryšys užmegztas, prijungtas įrenginys rodomas įrenginių sąraše.

  Norėdami peržiūrėti įrenginių sąrašą, atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai, Keisti kompiuterio parametrus apatiniame dešiniajame kampe, tada Kompiuteris ir įrenginiai ir Bluetooth.

  Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.

- Naudodami prijungtą įrenginį galite patikrinti ryšio būseną.

- VAIO kompiuterį galite atjungti nuo prijungto įrenginio ir paliesdami jį kitu įrenginiu galite prijungti kitą NFC / Vieno palietimo funkcijos palaikomą įrenginį.

## Budėjimas vienu palietimu ryšio nutraukimas (Budėjimas vienu palietimu) (NFC palaikantys modeliai)

Budėjimas vienu palietimu ryšį galima nutraukti.

1. Išjunkite prie VAIO kompiuterio prijungtą NFC / Vieno palietimo funkcijos palaikomą įrenginį.

#### Patarimas

- Atsižvelgiant į įrenginį, procedūra gali skirtis. Kaip nutraukti ryšį, taip pat žr. prie įrenginio pridėtame vadove.

## „Windows“ žinynas ir palaikymas atvėrimas

„Windows“ žinynas ir palaikymas gali būti atvertas atlikus toliau nurodytus veiksmus.

1. Atverkite ekraną Programėlės. (Kaip atverti ekraną Programėlės, žr. Programų sąrašo atvėrimas.)
2. Pasirinkite Žinynas ir palaikymas.

## Žinynas paleidimas

Galite paleisti Žinynas, kad būtų teikiami pagrindinių „Windows 8“ veiksmų paaiškinimai.

1. Atverkite ekraną Programėlės. (Kaip atverti ekraną Programėlės, žr. Programų sąrašo atvėrimas.)
2. Pasirinkite Žinynas.

## Miego režimo naudojimas

Kai kompiuteris veikia miego režimu, galite būti ramūs, kad net nenaudojant VAIO kompiuterio jo būsena nepakis ir duomenų, kuriuos naudojate dirbdami, neprarasite.

#### Kaip aktyvinti miego režimą

1. Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai. (Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.)

2. PasirinkiteMaitinimas ir Miego režimas.

   Jei VAIO kompiuteryje yra maitinimo indikatorius, kompiuteriui pradėjus veikti miego režimu jis išsijungia (numatytasis parametras).

#### Kaip grįžti į įprastą režimą

1. Paspauskite mygtuką(Maitinimas).

#### Pastaba

- Jei paspausite ir laikysite nuspaudę mygtuką(Maitinimas) ilgiau nei 4 sekundes arba 10 sekundžių, VAIO kompiuteris išsijungs automatiškai. Tokiu atveju bus ištrinti visi neįrašyti duomenys.

- Pagal numatytuosius parametrus pasibaigus akumuliatoriaus energijai VAIO kompiuteris automatiškai pradeda veikti užmigdymo režimu. Tačiau, atsižvelgiant į veikimo sąlygas, kompiuteriui gali nepavykti persijungti į užmigdymo režimą.

  Jei taip nutinka baigiantis akumuliatoriaus energijai, kompiuteris išsijungs, o neįrašyti duomenys bus prarasti.

  Kai kompiuteris veikia naudodamas akumuliatoriaus energiją, dažnai įrašykite duomenis.

- Prieš perkeldami VAIO kompiuterį į kitą vietą įsitikinkite, kad maitinimo indikatoriaus lemputė nedega, nes vibracija arba smūgis gali pažeisti standųjį diską. Jei kompiuteryje yra maitinimo indikatorius, įsitikinkite, kad jis nešviečia.

#### Patarimas

- Pagal numatytuosius parametrus VAIO kompiuteris pradeda automatiškai veikti miego režimu, kai jis nenaudojamas tam tikrą laiką ir yra maitinamas iš kintamosios srovės tinklo.

- Atlikus toliau nurodytus veiksmus VAIO kompiuteris pradeda veikti miego režimu.

  - Paspauskite mygtuką(Maitinimas) (numatytasis parametras).

  - Uždarykite LCD ekrano dangtį. Po kelių sekundžių kompiuteris pradės veikti miego režimu.

- VAIO kompiuteris pereis iš miego režimo į įprastą režimą atidarius arba pakėlus LCD ekraną.

  Norėdami pakeisti veiksmą, vykdomą atidarius arba suaktyvinus LCD ekraną, paleiskite VAIO Control Center ir pakeiskite Power and Battery esančius parametrus. Norėdami paleisti VAIO Control Center, žr. Programėlės paleidimas.

## VAIO kompiuterio paleidimas iš naujo

Pakeitus VAIO kompiuterio parametrus arba įdiegus programą, gali reikėti paleisti kompiuterį iš naujo.

1. Įrašykite duomenis ir uždarykite visas paleistas programas.
2. Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai. (Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.)
3. PasirinkiteMaitinimas ir Paleisti iš naujo.
   VAIO kompiuteris bus paleistas iš naujo.

## VAIO kompiuterio maitinimo būsenos valdymas (miego režimas / išjungimas)

Pagal numatytuosius parametrus VAIO kompiuteris automatiškai pereina į miego režimą, jei tam tikrą laiką kompiuteriu neatliekama jokių veiksmų.

Kompiuteriui pradėjus veikti miego režimu išsaugoma jo būsena, įskaitant duomenis, su kuriais dirbate.

Daugiau informacijos apie miego režimą žr. Miego režimo naudojimas.

#### Jei kurį laiką nenaudojate VAIO kompiuterio

Kad neprarastumėte neįrašytų duomenų, išjunkite VAIO kompiuterį atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

1. Įrašykite duomenis ir uždarykite visas paleistas programas.
2. Išjunkite visus išorinius įrenginius, prijungtus prie VAIO kompiuterio.
3. Atidarykite pagrindinius mygtukus, tada pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai. (Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.)
4. PasirinkiteMaitinimas ir Išjungti.

   Netrukus VAIO kompiuteris automatiškai išsijungs. Jei kompiuteryje yra maitinimo indikatorius, išsijungia žalia maitinimo indikatoriaus lemputė.

   Jei VAIO kompiuteryje yra maitinimo indikatorius, prieš uždarydami LCD ekrano dangtį įsitikinkite, kad jis nešviečia.

#### Pastaba

- Netinkamai išjungę kompiuterį galite prarasti neįrašytus duomenis arba sugadinti VAIO kompiuterį.

- Norėdami visiškai atjungti VAIO kompiuterį nuo kintamosios srovės maitinimo šaltinio, išjunkite kompiuterį ir ištraukite maitinimo laidą iš kintamosios srovės lizdo.

#### Patarimas

- Jei laikydami nuspaudę klavišą Shift pasirinksite Išjungti (atlikdami 4 veiksmą), VAIO kompiuteris pradės veikti mažiausio energijos suvartojimo režimu (ACPI S5 režimas). Tokiu atveju kitą kartą paleidžiant kompiuterį laikinai išjungiama sparčiojo paleidimo funkcija.

## „Windows“ žinynas ir palaikymas atvėrimas

„Windows“ žinynas ir palaikymas gali būti atvertas atlikus toliau nurodytus veiksmus.

1. Atverkite ekraną Programėlės. (Kaip atverti ekraną Programėlės, žr. Programų sąrašo atvėrimas.)
2. Pasirinkite Žinynas ir palaikymas.

## Žinynas paleidimas

Galite paleisti Žinynas, kad būtų teikiami pagrindinių „Windows 8“ veiksmų paaiškinimai.

1. Atverkite ekraną Programėlės. (Kaip atverti ekraną Programėlės, žr. Programų sąrašo atvėrimas.)
2. Pasirinkite Žinynas.

## Apie šį vadovą

Sveikiname įsigijus šį VAIO(R) kompiuterį.

### Apie VAIO kompiuterio konfigūraciją

Norėdami gauti informacijos apie VAIO kompiuterio konfigūraciją, apsilankykite „Sony“ internetinės pagalbos svetainėje. Daugiau informacijos žr. Apie internetinės techninės pagalbos svetainę.

Kai kurių funkcijų, parinkčių ir tiekiamų gaminių VAIO kompiuteryje gali ir nebūti.

#### Funkcijos

Galimos funkcijos gali skirtis, atsižvelgiant į pasirinktą modelį ar parinktis. Ne visos šiame vadove aprašytos funkcijos galimos, atsižvelgiant į jūsų turimą modelį.

#### Iliustracijos

Iliustracijos, nuotraukos ar ekrano nuotraukos, esančios šiame vadove, gali šiek tiek skirtis, atsižvelgiant į pasirinktą modelį ar parinktis.

#### Programėlės

Iš anksto įdiegtos programėlės gali skirtis, atsižvelgiant į pasirinktą modelį ar parinktis. Šiame vadove aprašytos programėlės gali būti iš anksto neįdiegtos VAIO kompiuteryje.

### Pridedami vadovai

Prie jūsų VAIO kompiuterio pridedami toliau išvardyti vadovai.

#### Dokumentacija ekrane

- Naudotojo vadovas (įvadinė versija) (Sveiki)

  Iš anksto įdiegtas vadovas, kuriame pateikta dalis informacijos apie VAIO kompiuterį. Šiame vadove daugiausia dėmesio skiriama informacijai apie pagalbą ir interneto ryšį. Atnaujinus Naudotojo vadovas (įvadinė versija) pakeičiamas išsamia Naudotojo vadovas versija (šis vadovas).

- Naudotojo vadovas (šis vadovas)

  Bendroji informacija apie VAIO kompiuterį ir jo valdymo instrukcijos, įskaitant informaciją apie pagalbą ir trikčių šalinimą.

  Kairėje esančioje naršymo srityje pasirinkite norimą tikrinti elementą, tada dešinėje srityje – raktinį žodį. Bus rodomas su raktiniu žodžiu susijusių temų sąrašas. Jei negalite rasti ieškomos temos, pasirinkite Temų sąrašas, kad pamatytumėte visas šio leidinio Naudotojo vadovas temas arba įveskite raktinį žodį į kiekvieno puslapio viršuje esantį paieškos laukelį.

#### Išspausdinta dokumentacija

- Greitos pradžios vadovas

  Apžvalga, kaip nustatyti ir pradėti naudoti VAIO kompiuterį

- Atkūrimo, atsarginio kopijavimo ir trikčių šalinimo vadovas

  Informacija, kaip atkurti VAIO kompiuterio duomenis ir daryti atsargines jų kopijas, bei informacija apie trikčių šalinimą

- Saugos taisyklės ir palaikymo informacija

  Atidžiai perskaitykite prieš suaktyvindami belaidžio ryšio funkcijas, pvz., belaidį LAN ir BLUETOOTH technologiją.

#### Kitos nuorodos

- „Windows“ žinynas ir palaikymas

  Išsamus praktinių patarimų, mokymo priemonių ir demonstracijų šaltinis, kuris padės išmokti naudotis VAIO kompiuteriu.

  Kaip atverti „Windows“ žinynas ir palaikymas, žr. „Windows“ žinynas ir palaikymas atvėrimas.

- Programėlių žinyno failai

  Programėlių žinyno failai gali būti įtraukti į iš anksto jūsų VAIO kompiuteryje įdiegtas programas. Žinyno failus galėsite pasiekti naudodamiesi žinyno meniu.

### Pranešimas

- Copyright 2013 Sony Corporation. Visos teisės saugomos.

- Šis vadovas ir jame aprašyta programinė įranga (dalimis ar visa) negali būti atkuriama, verčiama ar sutraukta iki kompiuteriui suprantamos formos iš anksto negavus raštiško sutikimo.

- „Sony Corporation“ nesuteikia jokių garantijų dėl šio vadovo, programinės įrangos ar kitos jame pateiktos informacijos ir aiškiai atsisako suteikti bet kokias numanomas šio vadovo, programinės įrangos ar kitos tokios informacijos garantijas arba tinkamumo naudoti ar tinkamumo konkrečiam tikslui garantijas. „Sony Corporation“ neatsako už jokius atsitiktinius, šalutinius ar specialius nuostolius, patirtus dėl civilinės teisės pažeidimų, sutarties ar kitaip ir susijusius su šiuo vadovu, programine įranga ar kita šiame vadove pateikta informacija arba jos naudojimu.

- Vadove ženklai (TM) ar (R) nėra nurodomi.

- „Sony Corporation“ pasilieka teisę bet kada atlikti bet kokius šio vadovo ar jame pateiktos informacijos pakeitimus iš anksto neperspėjusi.

- Šiame vadove aprašytai programinei įrangai taikomos atskiros naudotojo licencijos sutarties sąlygos.

- „Sony Corporation“ nėra atsakinga ir nekompensuos jokių prarastų įrašų, buvusių VAIO kompiuteryje, išorinėje įrašų laikmenoje ar įrašymo įrenginiuose, arba jokių susijusių nuostolių, įskaitant atvejus, kai įrašai neatliekami dėl kompiuterio trikties arba kai įrašo turinys prarandamas ar sugadinamas dėl kompiuterio trikties arba taisymo. „Sony Corporation“ jokiomis aplinkybėmis neatkurs arba nekopijuos kompiuteryje, išorinėje įrašų laikmenoje arba įrašymo įrenginiuose įrašyto turinio.

- Funkcijos ir specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo.

## Kaip tikrinti pridedamus elementus

Prieš naudodami patikrinkite visus prie gaminio pridėtus elementus.

Kintamosios srovės adapteris

Maitinimo kabelis

Ilgesnį laiką veikianti baterija

(Pridedama ne su visais modeliais. Naudojimo galimybė priklauso nuo kompiuterio specifikacijų.)

Belaidis maršruto parinktuvas

(Pridedama ne su visais modeliais. Naudojimo galimybė priklauso nuo kompiuterio specifikacijų.)

VGA adapteris

(Pridedama ne su visais modeliais. Naudojimo galimybė priklauso nuo kompiuterio specifikacijų.)

#### Patarimas

- Nepridedama jokia atkūrimo laikmena, nes VAIO kompiuterio duomenis galima atkurti naudojant standžiajame diske arba SSD išsaugotus duomenis. Daugiau informacijos žr. Atkūrimas iš atkūrimo srities.

Kiti elementai: valymo audeklas

Kad apsaugotumėte LCD ekraną ir klaviatūrą nuo pažeidimų, pvz., nešant kompiuterį, prieš uždarydami LCD ekrano dangtelį klaviatūrą uždenkite valymo audeklu.

## Tinkamos darbo aplinkos įrengimas

Čia rašoma, kur galima (arba negalima) laikyti VAIO kompiuterį ir pateikiamos ergonomiško naudojimo instrukcijos.

### Kur galima laikyti VAIO kompiuterį

Statydami VAIO kompiuterį įsitikinkite, kad:

- turite prieigą prie maitinimo šaltinio ir reikiamų prievadų;

- aplink kompiuterį yra pakankamai laisvos erdvės;

- kompiuteris yra dedamas ant pakankamai plataus plokščio paviršiaus, kad dirbdami kompiuteriu galėtumėte patogiai žiūrėti į jo ekraną;

- kompiuterį galite pastatyti priešais save ir galite sėdėti tiesiai bei laikyti dilbius lygiagrečiai su grindimis.

### Kur negalima laikyti VAIO kompiuterio

Statydami VAIO kompiuterį netinkamoje vietoje rizikuojate jį pažeisti ar sugadinti. Nedėkite kompiuterio tokioje vietoje, kur:

- ją pasiekia tiesioginiai saulės spinduliai;

- veikia magnetiniai laukai ar šaltiniai;

- veikia šilumos šaltiniai, pvz., radiatorius;

- daug dulkių;

- pernelyg drėgna;

- prasta ventiliacija.

#### Pastaba

- Kai VAIO kompiuteris veikia, vieta aplink ventiliacijos angą gali labai įkaisti. Būkite atsargūs ir nelieskite šios vietos.

- Nedėkite jokių daiktų šalia ventiliacijos angos, kad jie šios neužblokuotų.

#### Patarimas

- VAIO kompiuteris skleidžia aukšto dažnio radijo ryšio signalus ir gali trikdyti radijo arba televizijos imtuvų veikimą. Jei taip nutinka, patraukite kompiuterį tinkamu atstumu nuo radijo arba televizoriaus.

### Ergonomiškas naudojimas

Reikia kiek įmanoma labiau atsižvelgti į toliau pateiktus ergonomiško naudojimo patarimus.

#### Baldai ir padėtis

Sėdėkite ant kėdės su tinkama atrama. Nustatykite kėdės aukštį, kad kojas galėtumėte patogiai pastatyti ant grindų. Kad būtų patogiau, galite pasinaudoti kojų atrama.

Sėdėkite patogiai, tiesiai, nesikūprinkite ir pernelyg neatsiloškite.

#### Kompiuterio ekrano stebėjimo kampas

Geriausiai padėčiai nustatyti pasinaudokite ekrano kreipimo funkcija. Kai sėdite priešais VAIO kompiuterį, jo ekranas turi būti akių lygyje arba šiek tiek žemiau. Taip pat nustatykite ekrano ryškumo lygį.

Tinkamai nustatę kompiuterio ekrano pokrypį ir ryškumą, sumažinsite akių ir raumenų nuovargį.

#### Apšvietimas

Pasirinkite vietą, kurioje langai ir šviestuvai neatsispindėtų kompiuterio ekrane. Naudokite netiesioginį apšvietimą, kad ekrane nebūtų šviesių dėmių. Tinkamas apšvietimas padeda dirbti komfortiškiau ir efektyviau.

#### Pastaba

- Reguliuodami žiūrėjimo kampą, nespauskite VAIO kompiuterio per stipriai, kad nesugadintumėte jo mechaniškai.

#### Patarimas

- Tai taikoma ir naudojant išorinį monitorių.

### Pastabos dėl VAIO kompiuterio naudojimo

Laikykitės toliau pateikiamų nurodymų, kad nepažeistumėte ir nesugadintumėte VAIO kompiuterio.

- Atsargiai, kad nesutrenktumėte, padėkite VAIO kompiuterį ant plokščio paviršiaus.

- Būtinai išjunkite VAIO kompiuterį prieš perkeldami jį į kitą vietą. Jei nešiosite įjungtą kompiuterį, gali sugesti standusis diskas. Prieš nešdami kompiuterį, atjunkite visus prie jo prijungtus kabelius.

- Nemėtykite ir nedaužykite VAIO kompiuterio. Net ir nedidelis smūgis ar vibracija gali sugadinti standųjį diską.

- Nepalikite VAIO kompiuterio nestabilioje padėtyje.

## VAIO kompiuterio naujinimas

Būtinai atnaujinkite savo VAIO kompiuterį įdiegdami toliau nurodytas programėles, kad kompiuteris taptų efektyvesnis, saugesnis ir funkcionalesnis.

#### Pastaba

- Norint nustatyti naujinimo parametrus VAIO kompiuteris turi būti prijungtas prie interneto.

#### Windows Update

Naudojant Windows Update galima padaryti, kad VAIO kompiuteris veiktų stabiliau.

1. Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąIeškoti. (Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.)

2. Paieškos laukelyje įveskite „Windows Update“.

3. Iš pateikto sąrašo pasirinkite Windows Update ir vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas, kad užbaigtumėte naujinimą.

#### VAIO Update

VAIO Update automatiškai informuoja apie internete rastus naujinius, atsiunčia juos ir įdiegia VAIO kompiuteryje.

1. Paleiskite VAIO Update ir vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis. (Kaip paleisti VAIO Update, žr. Programėlės paleidimas.)

#### „Windows“ parduotuvė programėlių naujinimas

Būtinai atnaujinkite programėlę „Windows“ parduotuvė. Jei būtinas naujinimas, pasirodys numeris išklotinėje Parduotuvė, esančioje ekrane Pradžia.

1. Atverkite ekraną Pradžia ir pasirinkite išklotinę Parduotuvė. (Kaip atverti ekraną Pradžia, žr. Apie ekraną ir meniu Pradžia.)

2. Viršutiniame dešiniajame ekrano kampe pasirinkite Naujinimai.

   Skliausteliuose esantis skaičius rodo programėlių, kurias galima naudoti, skaičių.

3. Naujintinas programėles pažymėkite varnele ir pasirinkite Diegti.

   Norėdami programėles atnaujinti vėliau, varnelę pašalinkite.

## VAIO kompiuterio / LCD ekrano valymas

Prieš valydami VAIO kompiuterį, perskaitykite toliau pateiktus įspėjimus apie tinkamą valymo procedūrą.

#### Kai valote VAIO kompiuterį

- Prieš valydami VAIO kompiuterį, išjunkite jį ir atjunkite kintamosios srovės adapterį.

- Šiukšles ir dulkes nuo VAIO kompiuterio nuvalykite minkštu sausu audeklu.

- VAIO kompiuterį valykite tik minkštu sausu audeklu. Jei kompiuteris smarkiai išteptas, pūstelėkite į suteptą vietą, kad ji aprasotų, ir nuvalykite nešvarumus šiek tiek sudrėkintu audeklu. Galiausiai nusausinkite sausu audeklu.

- Nenaudokite tirpiklių, pvz., benzino, acetono, alkoholio, skiediklio ar kitų parduodamų valiklių, nes jie gali pažeisti VAIO kompiuterio paviršių arba dangą.

- Jei po klavišais (klavišų dangteliais) yra šiukšlių ir dulkių, jas išpūskite pūstuvu. Neišimkite klavišų dangtelių iš klaviatūros.

  Nenaudokite dulkių siurblio, nes jis gali pakenkti kompiuterio veikimui.

#### Kai valote LCD ekraną

- VAIO kompiuterį valykite tik minkštu sausu audeklu. Jei LCD ekranas smarkiai išteptas, pūstelėkite į suteptą vietą, kad ji aprasotų, ir nuvalykite nešvarumus šiek tiek sudrėkintu audeklu. Galiausiai nusausinkite sausu audeklu.

- Nenaudokite tirpiklių, pvz., benzino, acetono, alkoholio, skiediklio ar kitų parduodamų valiklių, nes jie gali pažeisti LCD ekraną.

## Įtaisytojo saugojimo įrenginio naudojimas

Įtaisytasis saugojimo įrenginys (standusis diskas arba puslaidininkis diskas) pasižymi dideliu saugojimo tankiu, o duomenys greit perskaitomi ir įrašomi. Vis dėlto netinkamai naudojant jį galima lengva sugadinti.

Sugadinus įtaisytąjį saugojimo įrenginį, duomenys nebeatkuriami. Elkitės su VAIO kompiuteriu atsargiai, kad neprarastumėte duomenų.

### Kaip nesugadinti įtaisytojo saugojimo įrenginio

- Nepurtykite VAIO kompiuterio.

- VAIO kompiuterį laikykite atokiai nuo magnetų.

- Nelaikykite VAIO kompiuterio tokioje vietoje, kurią veikia mechaninė vibracija, arba ant nestabilaus paviršiaus.

- Nebandykite išjungti VAIO kompiuterio arba paleisti jį iš naujo, kai nuskaitomi saugojimo įrenginio duomenys arba įrašoma į jį.

- Nenaudokite VAIO kompiuterio aplinkoje, kurioje temperatūra smarkiai svyruoja.

- Nebandykite išimti saugojimo įrenginio iš VAIO kompiuterio.

## Apie tarptautinę ENERGY STAR(R) programą

Tolesnė informacija taikoma tik ENERGY STAR standartą atitinkantiems gaminiams.

ENERGY STAR logotipai yra pritvirtinti arba elektroniniu būdu rodomi toliau nurodytose ENERGY STAR standartą atitinkančių gaminių vietose.

- Ant gaminio viršaus ar iš priekio arba Valdymo skydas

- Gaminio pakuotė

Norėdami įsitinkinti, kad kompiuterio ekrane rodomas ENERGY STAR logotipas, atverkite Valdymo skydas ir pasirinkite Sistema ir sauga bei Sistema. Kaip atverti Valdymo skydas, žr. Valdymo skydas atvėrimas.

Būdama ENERGY STAR partnerė, „Sony“ patvirtino, kad šis gaminys atitinka ENERGY STAR efektyvaus energijos vartojimo standartus.

Tarptautinė ENERGY STAR biuro įrangos programa – tai tarptautinė programa, skatinanti taupyti energiją naudojant efektyviai energiją naudojančius kompiuterius ir biuro įrangą. Programa remia gaminių, kurių funkcijos efektyviai sumažina energijos sąnaudas ir leidžia sutaupyti bei daro mažesnį poveikį aplinkai, kūrimą ir platinimą.

Norėdami išsamesnės informacijos apie ENERGY STAR programą, apsilankykite šiose svetainėse:

- http://www.energystar.gov/ (JAV)

- http://www.eu-energystar.org/ (Europa)

Šis kompiuteris sukurtas taip, kad atitiktų ENERGY STAR standartus. Parduodamas su tokiais energijos taupymo parametrais, taikomais iš kintamosios srovės lizdo maitinamam kompiuteriui:

- LCD ekrano apšvietimas automatiškai išsijungia ne vėliau kaip po 15 minučių nenaudojant.

- Kompiuteris automatiškai pereina į miego režimą ne vėliau kaip po 30 minučių nenaudojant.

Paspauskite mygtuką(Maitinimas), kad vėl įjungtumėte įprastą kompiuterio režimą.

## Apie programinės įrangos licenciją

Šiame gaminyje naudojama programinė įranga priklauso „Sony“ ir yra licencijuojama trečiųjų šalių. Tokiai programinei įrangai naudoti taikomos su šiuo gaminiu pateiktų licencinių sutarčių sąlygos.

## Prekių ženklai

- SONY ir SONY logotipas yra registruotieji „Sony Corporation“ prekių ženklai.

- VAIO, VAIO logotipas ir kiti „Sony“ gaminių ar paslaugų pavadinimai yra „Sony Corporation“ arba bet kurių bendrovės filialų prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.

- „i.LINK“ yra pavadinimas, skirtas IEEE 1394 žymėti.

- „Intel“, „Pentium“, „Intel SpeedStep“ ir „Atom“ yra „Intel Corporation“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.

- „Windows“ ir „Windows“ logotipas yra registruotieji prekių ženklai arba „Microsoft Corporation“ prekių ženklai Jungtinėse Valstijose ir (arba) kitose šalyse.

- „Blu-ray Disc™“, „Blu-ray™“, „Blu-ray 3D™“, „Blu-ray Disc“ logotipas ir „Blu-ray 3D“ logotipas yra „Blu-ray Disc Association“ prekių ženklai.

- Žodis BLUETOOTH ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, ir bet koks šių ženklų naudojimas „Sony Corporation“ yra licencijuotas. Kiti prekių ženklai ir prekybiniai pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

- „Power2Go“ yra „CyberLink.Inc.“ prekės ženklas.

- „PowerDVD“ yra „CyberLink.Inc.“ prekės ženklas.

- NVIDIA ir „3D Vision“ yra „NVIDIA Corporation“ registruotieji prekių ženklai ir (arba) prekių ženklai Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse.

- „ArcSoft“ ir „ArcSoft“ logotipas yra „ArcSoft, Inc.“ registruotieji prekių ženklai. „ArcSoft WebCam Companion“ yra „ArcSoft, Inc.“ prekės ženklas.

- AMD, „AMD Arrow“ logotipas, ATI ir jų kombinacijos, „Radeon“, „AMD Phenom“, „AMD Turion“, „AMD Athlon“, „AMD Virtualization“, AMD-V yra „Advanced Micro Devices, Inc.“ prekių ženklai.

- SD logotipas yra prekės ženklas.

- SDHC logotipas yra prekės ženklas.

- SDXC logotipas yra prekės ženklas.

- „microSD“ logotipas yra prekės ženklas.

- „microSDHC“ logotipas yra prekės ženklas.

- „microSDXC“ logotipas yra prekės ženklas.

- Žodis „ExpressCard“ ir logotipai priklauso PCMCIA ir bet koks šių ženklų naudojimas „Sony Corporation“ yra licencijuotas. Kiti prekių ženklai ir prekybiniai pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

- Sąvokos HDMI ir „HDMI High-Definition Multimedia Interface“ bei HDMI logotipas yra „HDMI Licensing LLC“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse.

- „CompactFlash®“ yra „SanDisk Corporation“ prekės ženklas.

- „PlaceEngine“ yra „Koozyt, Inc.“ registruotasis prekės ženklas.

  „PlaceEngine“ buvo sukurtas „Sony Computer Science Laboratories, Inc.“ ir licencijuotas „Koozyt, Inc.“

- AVCHD yra „Panasonic Corporation“ ir „Sony Corporation“ prekės ženklas.

- Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“ ir dvigubos D ženklas yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.

- ENERGY STAR ir ENERGY STAR ženklas yra registruotieji Jungtinių Valstijų ženklai.

- N ženklas yra „NFC Forum, Inc.“ prekės ženklas arba registruotasis prekės ženklas Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse.

- „Wi-Fi“ yra „Wi-Fi Alliance“ prekės ženklas arba registruotasis prekės ženklas.

Visi kiti sistemų, gaminių ir paslaugų pavadinimai yra jų atitinkamų savininkų prekių ženklai. Vadove ™ ir ® ženklai nenurodyti.

Funkcijos ir specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo.

Visi kiti prekių ženklai priklauso jų atitinkamiems savininkams.

Su jūsų modeliu nebūtinai pridedama visa pirmiau nurodyta programinė įranga.

## Saugos informacija

Žr. pateiktą saugos vadovą, kuriame pateikiama išsami saugos informacija.

### Kompiuteris

- Jei netyčia ant VAIO kompiuterio numesite kietą daiktą arba užpilsite skysčio, išjunkite kompiuterį, atjunkite jį nuo tinklo ir išimkite akumuliatorių, jei jis išimamas. Prieš toliau naudojant kompiuterį rekomenduojame nunešti jį patikrinti kvalifikuotam specialistui.

- Naudokite tik nurodytus išorinius įrenginius ir sąsajos kabelius.

- Smulkias dalis, pvz., atminties korteles ir atminties kortelės adapterius, laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Vaikai gali netyčia jas praryti.

- VAIO kompiuterio, kintamos srovės adapterio ir akumuliatoriaus paviršiaus (apačios ir viršaus) temperatūra gali pakilti dėl procesoriaus apkrovos arba elektros srovės, sugeneruojamos kraunant akumuliatorių. Tai normalu ir nereiškia gedimo. Išskiriamos šilumos kiekis skiriasi, atsižvelgiant į naudojamus išorinius įrenginius arba programas.

- Jei VAIO kompiuteris arba kintamosios srovės adapteris pernelyg įkaista, išjunkite kompiuterį, atjunkite kintamosios srovės adapterį, išimkite akumuliatorių (jei jis išimamas) ir kreipkitės į įgaliotąjį „Sony“ aptarnavimo / techninės pagalbos centrą.

### Maitinimo šaltinis

- Nedėkite sunkių objektų ant maitinimo laido, nes tai gali sukelti gaisrą.

- Atjungdami maitinimo laidą traukite jį laikydami už kištuko. Niekada netraukite laikydami už laido.

- Nenaudokite įpjautų arba pažeistų jungiamųjų kabelių.

- Jei nenaudosite kompiuterio ilgesnį laiką, atjunkite VAIO kompiuterį nuo kintamosios srovės lizdo.

### Ausinės

- Nenaudokite ausinių vairuodami, važiuodami dviračiu arba valdydami bet kokią motorinę transporto priemonę. Taip galite sukelti pavojų eismo saugumui, be to, kai kuriuos regionuose draudžiama naudotis ausinėmis vairuojant. Be to, gali būti pavojinga garsiai klausytis muzikos einant, ypač einant per pėsčiųjų perėją.

- Neklausykite muzikos per ausines labai garsiai. Klausos specialistai nerekomenduoja ilgai klausytis garsios muzikos. Jei pradeda spengti ausyse, sumažinkite garsumą arba visai nebeklausykite muzikos.

## Dažnai pasitaikančių VAIO kompiuterio problemų sprendimas

Jei naudojantis VAIO kompiuteriu kyla kokių nors problemų, prieš tiesiogiai susisiekdami su įgaliotuoju „Sony“ aptarnavimo / techninės pagalbos centru arba vietiniu „Sony“ atstovu atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Žr. kitas šio ekraninio vadovo dalis.
2. Paleiskite VAIO Care (Desktop) ir atlikite reikiamus veiksmus. (Kaip paleisti VAIO Care (Desktop), žr. Programėlės paleidimas.)
3. Apsilankykite VAIO internetinės pagalbos svetainėje, kur rasite reikiamą informaciją.

## Apie internetinės techninės pagalbos svetainę

Internetinės pagalbos svetainė teikia informaciją, susijusią su VAIO kompiuteriu, ir rinkinį dažniausiai užduodamų klausimų.

### „Sony“ internetinės pagalbos svetainė

http://www.sony.eu/support/

#### Patarimas

- Jei iškilo problemų ar turite techninių klausimų apie VAIO, pirmiausia prisijunkite prie VAIO Care, kur jums bus pasiūlyta, kaip išspręsti problemą. Daugiau informacijos žr. Optimalios VAIO kompiuterio veikimo būklės palaikymas (VAIO Care).

- Kai susisiekiate su VAIO techninės pagalbos centru, gali reikėti pasakyti VAIO kompiuterio serijos ir modelio numerius. Serijos numeris – tai 15 skaitmenų skaičius, kurį galima rasti:

  - lange VAIO Care;

  - apačioje, kompiuterio užpakaliniame skydelyje, ant juodo skydelio arba baterijos skyriuje;

  - ant originalios VAIO dėžės.

  Modelio numeris parašytas ant VAIO kompiuterio monitoriaus apatiniame dešiniajame kampe.

### Kitos svetainės

Toliau nurodytose svetainėse rasite naudingos informacijos.

#### „Sony“ produktai

http://www.sony.net/

http://www.sony.net/electronics/

#### Operacinės sistemos internetinės pagalbos svetainė

Dėl operacinės sistemos „Microsoft Windows“ techninės pagalbos kreipkitės į „Microsoft“ klientų aptarnavimo skyrių.

http://support.microsoft.com/

#### VAIO svetainė

VAIO gaminio informacija, elektroninė parduotuvė, forumas ir diskusijos.

http://www.sony.eu/

Pasirinkite valstybę ir iš gaminių pasirinkite VAIO.

#### VAIO forumas

Susisiekite su kitais VAIO naudotojais VAIO socialinėje bendruomenėje.

http://www.sony.eu/discussions/community/en/support/vaio_and_computing/

#### „Sony“ parduotuvė, internetinė

https://shop.sony-europe.com/

#### Patarimas

- Saitą kompiuteriui užregistruoti internete rasite VAIO Care. Norėdami paleisti VAIO Care, žr. Programėlės paleidimas.

## VAIO kompiuterio naujinimas

Būtinai atnaujinkite savo VAIO kompiuterį įdiegdami toliau nurodytas programėles, kad kompiuteris taptų efektyvesnis, saugesnis ir funkcionalesnis.

#### Pastaba

- Norint nustatyti naujinimo parametrus VAIO kompiuteris turi būti prijungtas prie interneto.

#### Windows Update

Naudojant Windows Update galima padaryti, kad VAIO kompiuteris veiktų stabiliau.

1. Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąIeškoti. (Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.)

2. Paieškos laukelyje įveskite „Windows Update“.

3. Iš pateikto sąrašo pasirinkite Windows Update ir vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas, kad užbaigtumėte naujinimą.

#### VAIO Update

VAIO Update automatiškai informuoja apie internete rastus naujinius, atsiunčia juos ir įdiegia VAIO kompiuteryje.

1. Paleiskite VAIO Update ir vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis. (Kaip paleisti VAIO Update, žr. Programėlės paleidimas.)

#### „Windows“ parduotuvė programėlių naujinimas

Būtinai atnaujinkite programėlę „Windows“ parduotuvė. Jei būtinas naujinimas, pasirodys numeris išklotinėje Parduotuvė, esančioje ekrane Pradžia.

1. Atverkite ekraną Pradžia ir pasirinkite išklotinę Parduotuvė. (Kaip atverti ekraną Pradžia, žr. Apie ekraną ir meniu Pradžia.)

2. Viršutiniame dešiniajame ekrano kampe pasirinkite Naujinimai.

   Skliausteliuose esantis skaičius rodo programėlių, kurias galima naudoti, skaičių.

3. Naujintinas programėles pažymėkite varnele ir pasirinkite Diegti.

   Norėdami programėles atnaujinti vėliau, varnelę pašalinkite.

## Apie internetinės techninės pagalbos svetainę

Internetinės pagalbos svetainė teikia informaciją, susijusią su VAIO kompiuteriu, ir rinkinį dažniausiai užduodamų klausimų.

### „Sony“ internetinės pagalbos svetainė

http://www.sony.eu/support/

#### Patarimas

- Jei iškilo problemų ar turite techninių klausimų apie VAIO, pirmiausia prisijunkite prie VAIO Care, kur jums bus pasiūlyta, kaip išspręsti problemą. Daugiau informacijos žr. Optimalios VAIO kompiuterio veikimo būklės palaikymas (VAIO Care).

- Kai susisiekiate su VAIO techninės pagalbos centru, gali reikėti pasakyti VAIO kompiuterio serijos ir modelio numerius. Serijos numeris – tai 15 skaitmenų skaičius, kurį galima rasti:

  - lange VAIO Care;

  - apačioje, kompiuterio užpakaliniame skydelyje, ant juodo skydelio arba baterijos skyriuje;

  - ant originalios VAIO dėžės.

  Modelio numeris parašytas ant VAIO kompiuterio monitoriaus apatiniame dešiniajame kampe.

### Kitos svetainės

Toliau nurodytose svetainėse rasite naudingos informacijos.

#### „Sony“ produktai

http://www.sony.net/

http://www.sony.net/electronics/

#### Operacinės sistemos internetinės pagalbos svetainė

Dėl operacinės sistemos „Microsoft Windows“ techninės pagalbos kreipkitės į „Microsoft“ klientų aptarnavimo skyrių.

http://support.microsoft.com/

#### VAIO svetainė

VAIO gaminio informacija, elektroninė parduotuvė, forumas ir diskusijos.

http://www.sony.eu/

Pasirinkite valstybę ir iš gaminių pasirinkite VAIO.

#### VAIO forumas

Susisiekite su kitais VAIO naudotojais VAIO socialinėje bendruomenėje.

http://www.sony.eu/discussions/community/en/support/vaio_and_computing/

#### „Sony“ parduotuvė, internetinė

https://shop.sony-europe.com/

#### Patarimas

- Saitą kompiuteriui užregistruoti internete rasite VAIO Care. Norėdami paleisti VAIO Care, žr. Programėlės paleidimas.

## Kaip tikrinti pridedamus elementus

Prieš naudodami patikrinkite visus prie gaminio pridėtus elementus.

Kintamosios srovės adapteris

Maitinimo kabelis

Ilgesnį laiką veikianti baterija

(Pridedama ne su visais modeliais. Naudojimo galimybė priklauso nuo kompiuterio specifikacijų.)

Belaidis maršruto parinktuvas

(Pridedama ne su visais modeliais. Naudojimo galimybė priklauso nuo kompiuterio specifikacijų.)

VGA adapteris

(Pridedama ne su visais modeliais. Naudojimo galimybė priklauso nuo kompiuterio specifikacijų.)

#### Patarimas

- Nepridedama jokia atkūrimo laikmena, nes VAIO kompiuterio duomenis galima atkurti naudojant standžiajame diske arba SSD išsaugotus duomenis. Daugiau informacijos žr. Atkūrimas iš atkūrimo srities.

Kiti elementai: valymo audeklas

Kad apsaugotumėte LCD ekraną ir klaviatūrą nuo pažeidimų, pvz., nešant kompiuterį, prieš uždarydami LCD ekrano dangtelį klaviatūrą uždenkite valymo audeklu.

## VAIO kompiuterio naujinimas

Būtinai atnaujinkite savo VAIO kompiuterį įdiegdami toliau nurodytas programėles, kad kompiuteris taptų efektyvesnis, saugesnis ir funkcionalesnis.

#### Pastaba

- Norint nustatyti naujinimo parametrus VAIO kompiuteris turi būti prijungtas prie interneto.

#### Windows Update

Naudojant Windows Update galima padaryti, kad VAIO kompiuteris veiktų stabiliau.

1. Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąIeškoti. (Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.)

2. Paieškos laukelyje įveskite „Windows Update“.

3. Iš pateikto sąrašo pasirinkite Windows Update ir vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas, kad užbaigtumėte naujinimą.

#### VAIO Update

VAIO Update automatiškai informuoja apie internete rastus naujinius, atsiunčia juos ir įdiegia VAIO kompiuteryje.

1. Paleiskite VAIO Update ir vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis. (Kaip paleisti VAIO Update, žr. Programėlės paleidimas.)

#### „Windows“ parduotuvė programėlių naujinimas

Būtinai atnaujinkite programėlę „Windows“ parduotuvė. Jei būtinas naujinimas, pasirodys numeris išklotinėje Parduotuvė, esančioje ekrane Pradžia.

1. Atverkite ekraną Pradžia ir pasirinkite išklotinę Parduotuvė. (Kaip atverti ekraną Pradžia, žr. Apie ekraną ir meniu Pradžia.)

2. Viršutiniame dešiniajame ekrano kampe pasirinkite Naujinimai.

   Skliausteliuose esantis skaičius rodo programėlių, kurias galima naudoti, skaičių.

3. Naujintinas programėles pažymėkite varnele ir pasirinkite Diegti.

   Norėdami programėles atnaujinti vėliau, varnelę pašalinkite.

## Kodėl VAIO kompiuteris išsijungia automatiškai?

- Senkant akumuliatoriaus energijai VAIO kompiuteris automatiškai pradeda veikti užmigdymo režimu ir galiausiai išsijungia.

  Prijunkite kintamosios srovės adapterį prie kompiuterio arba įkraukite akumuliatorių.

## Kodėl įjungus VAIO kompiuterį pateikiamas pranešimas ir nepaleidžiama sistema „Windows“?

- Jei po pirmojo pranešimo pateikiamas kitas pranešimas, nurodantis, kaip išspręsti problemą, vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

- Gali būti neteisingai sukonfigūruotos BIOS paleidimo parinktys.

  Kai VAIO kompiuteris išjungtas, paspauskite ASSIST, kad atidarytumėte ekraną VAIO Care (Rescue Mode), pasirinkite Start BIOS setup, pakeiskite parametrą Boot Mode, tada paleiskite kompiuterį iš naujo.

## Ką daryti, jei negaliu išjungti VAIO kompiuterio?

- Pagal kurią nors toliau aprašytą procedūrą išjunkite visas paleistas programas ir išjunkite VAIO kompiuterį.

  - Nuvilkite programą iš viršutinės vidurinės ekrano dalies į apatinę vidurinę dalį. Daugiau informacijos žr. Programėlių uždarymas.

  - Paspauskite klavišus Alt + F4.

    Jei yra neįrašytų duomenų, pasirodžius raginimui patvirtinti įrašykite juos.

- Jei VAIO kompiuteryje įdiegėte naują programą, patikrinkite, ar ji veikia tinkamai, ar jos duomenys nesugadinti ir ar tinkamai ja naudojatės.

- Susisiekite su programos leidėju arba įgaliotuoju techninės pagalbos paslaugų teikėju.

- Jei prie VAIO kompiuterio prijungėte išorinių įrenginių, pvz., spausdintuvą arba USB įrenginį, arba prijungėte kompiuterį prie tinklo, atjunkite visus išorinius įrenginius arba kompiuterio tinklo ryšį ir tada išjunkite kompiuterį.

  Kai kompiuteris palaiko ryšį su išoriniu įrenginiu arba tinklu, „Windows“ neleidžia išjungti kompiuterio. Be to, kai kurių periferinių įrenginių tvarkyklės nepalaiko kompiuterio priverstinio išjungimo funkcijos.

- Jei kompiuterio ekranas užfiksuojamas, paspauskite klavišus Ctrl + Alt + Delete, apatiniame dešiniajame kompiuterio ekrano kampe pasirinkite(Išjungti), tada pasirinkite Išjungti.

- Jei VAIO kompiuteris užstringa ir rodomas pranešimas, kad parametrai įrašomi arba kompiuteris išjungiamas, atlikite toliau pateiktus veiksmus nurodyta tvarka.

  - Paspauskite klavišą Enter.

    Šiek tiek palaukite.

  - Jei problema išlieka, paspauskite klavišus Ctrl + Alt + Delete.

    Šiek tiek palaukite.

- Jei atlikus šioje temoje nurodytus veiksmus vis tiek nepavyksta išjungti VAIO kompiuterio, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

  Atminkite, kad atlikus šiuos veiksmus gali būti sugadinti duomenys, su kuriais dirbate. Prieš atlikdami toliau nurodytus veiksmus būtinai atjunkite kompiuterį nuo tinklo.

  - Paspauskite klavišus Ctrl + Alt + Delete, apatiniame dešiniajame kompiuterio ekrano kampe pasirinkite(Išjungti), tada pasirinkite Išjungti.

  - Palaikykite nuspaudę mygtuką(Maitinimas) ilgiau nei 4 ar 10 sekundžių.

  - Atjunkite kintamosios srovės adapterį, tada naudodami ploną, tiesų objektą (pvz., sąvaržėlę) paspauskite ir palaikykite akumuliatoriaus išjungimo mygtuką tris–penkias sekundes.

## Ką daryti, jei paspaudus maitinimo mygtuką jo indikatorius ima šviesti žaliai, tačiau ekranas vis tiek neįsijungia?

- Patikrinkite, ar tinkamai sureguliuoti ryškumo ir kontrasto valdikliai.

- Ekrano išvestis gali būti nustatyta į išorinį ekraną.

  Kelis kartus paspauskite klavišus Fn + F7, kad pasirinktumėte norimą vaizdo išvestį, tada paspauskite klavišą Enter.

- Jei naudojate išorinį ekraną, patikrinkite, ar jis prijungtas prie kintamosios srovės lizdo ir yra įjungtas. Patikrinkite, ar tinkamai sureguliuoti ryškumo ir kontrasto valdikliai.

  Informaciją, kaip pakeisti parametrus, žr. su monitoriumi pateiktame vadove.

- Kelis kartus paspauskite klavišus Alt + F4, kad uždarytumėte programos langą.

  Galėjo kilti programos klaida.

- Jei po kurio laiko kompiuterio ekranas vis tiek neįsijungia, iš naujo paleiskite VAIO kompiuterį nurodyta tvarka atlikdami toliau pateiktus veiksmus. Atminkite, kad atlikus šiuos veiksmus gali būti sugadinti duomenys, su kuriais dirbate.

  - Atjunkite visus išorinius įrenginius, pvz., spausdintuvą arba USB įrenginį, ir VAIO kompiuterį nuo tinklo, jei jis prijungtas.

  - Palaikykite nuspaudę mygtuką(Maitinimas) ilgiau nei 4 ar 10 sekundžių ir įsitikinkite, kad maitinimo indikatoriaus lemputė nedega. Tada vėl įjunkite VAIO kompiuterį.

- Jei problema išlieka, paleiskite akumuliatorių iš naujo.

  Palaikykite nuspaudę mygtuką(Maitinimas) ilgiau nei 4 ar 10 sekundžių ir įsitikinkite, kad maitinimo indikatoriaus lemputė nedega. Atjunkite visus prie VAIO kompiuterio prijungtus kabelius, pvz., kintamosios srovės adapterį; tada naudodami ploną, tiesų objektą (pvz., sąvaržėlę) paspauskite ir palaikykite akumuliatoriaus išjungimo mygtuką tris–penkias sekundes.

  Palaukite maždaug penkias minutes, tada prijunkite visus kabelius ir iš naujo įjunkite kompiuterį.

- Pernešus VAIO kompiuterį iš šaltos vietos į šiltą arba jį naudojant labai drėgnoje aplinkoje, kompiuterio viduje gali kauptis drėgmė.

  Tokiu atveju prieš įjungdami kompiuterį palaukite bent valandą.

  Nenaudokite kompiuterio labai drėgnoje aplinkoje (jei santykinis drėgnumas didesnis nei 80 %), nes kompiuteris gali sugesti.

## Ką daryti, jei VAIO kompiuteris neįsijungia arba neveikia maitinimo mygtukas (greitai mirksi krovimo indikatorius)?

- VAIO kompiuteris neatpažįsta akumuliatoriaus.

  Tokiu atveju naudodami ploną, tiesų objektą (pvz., sąvaržėlę) paspauskite ir palaikykite akumuliatoriaus išjungimo mygtuką tris–penkias sekundes.

  Jei problema išlieka, kreipkitės į įgaliotąjį „Sony“ aptarnavimo / techninės pagalbos centrą ir pakeiskite akumuliatorių nauju „Sony“ nurodytu akumuliatoriumi.

## Ką daryti, jei VAIO kompiuteris neįsijungia (maitinimo indikatoriaus lemputė nešviečia žaliai)?

- Įsitikinkite, kad visi kabeliai tinkamai prijungti prie įrenginių, pvz., VAIO kompiuteris prijungtas prie kintamosios srovės adapterio, kintamosios srovės adapteris prijungtas prie maitinimo laido, o maitinimo laidas – prie kintamosios srovės lizdo. Žr. Maitinimo šaltinio prijungimas.

- Jei VAIO kompiuterio maitinimo laidas prijungtas prie ilgintuvo su jungikliu, patikrinkite, ar įjungtas jungiklis ir ar ilgintuvo kištukas tinkamai prijungtas prie kintamosios srovės lizdo.

- Jei neišjungsite VAIO kompiuterio įprastai, dėl programos klaidos gali būti sustabdytas maitinimo valdiklis.

  Atjunkite visus prijungtus kabelius ir išorinius įrenginius, pvz., maitinimo laidą ir USB įrenginį; tada naudodami ploną, tiesų objektą (pvz., sąvaržėlę) paspauskite ir palaikykite akumuliatoriaus išjungimo mygtuką tris–penkias sekundes.

  Palaukite maždaug penkias minutes, tada prijunkite visus kabelius bei įrenginius ir iš naujo įjunkite kompiuterį.

- Prieš naudodami VAIO kompiuterį pirmą kartą, prijunkite kompiuterį prie maitinimo šaltinio naudodami kintamosios srovės adapterį.

- Įsitikinkite, kad naudojate „Sony“ pateiktą kintamosios srovės adapterį.

  Saugumo sumetimais naudokite tik originalų „Sony“ kintamosios srovės adapterį, kurį „Sony“ pateikė su VAIO kompiuteriu.

- Gali būti, kad akumuliatorius išsikrovė.

- Atminkite, kad jei palaikysite nuspaudę mygtuką(Maitinimas) ilgiau nei 4 ar 10 sekundžių, kompiuteris išsijungs.

- Pernešus VAIO kompiuterį iš šaltos vietos į šiltą arba jį naudojant labai drėgnoje aplinkoje, kompiuterio viduje gali kauptis drėgmė.

  Tokiu atveju prieš įjungdami kompiuterį palaukite bent valandą.

  Nenaudokite kompiuterio labai drėgnoje aplinkoje (jei santykinis drėgnumas didesnis nei 80 %), nes kompiuteris gali sugesti.

## Ką daryti, jei įjungus VAIO kompiuterį rodomas ekranas VAIO Care (Rescue Mode)?

- Gali būti, kad netyčia paspaudėte mygtuką ASSIST, o ne mygtuką(Maitinimas).

  Uždarykite ekraną VAIO Care (Rescue Mode) ir raskite VAIO kompiuterio mygtuką(Maitinimas).

## Ką daryti, jei nėra užmigdymo režimo arba jei jis neįsijungia VAIO kompiuteryje?

- Lange Energijos vartojimo parinktys pasirinkite Pasirinkti maitinimo mygtuko funkciją. Pasirinkite Keisti dabar galimus parametrus, pažymėkite žymimąjį langelį Išjungti įrašius ir pasirinkite Įrašyti keitimus.

  Norėdami atidaryti langą Energijos vartojimo parinktys, žr. Energijos vartojimo plano pasirinkimas.

- VAIO kompiuteris gali nepersijungti į užmigdymo režimą, jei atliekate užduotį prieš kompiuteriui visiškai persijungiant į užmigdymo režimą.

## Ką daryti, jei VAIO kompiuteris negrįžta į įprastą režimą, kai veikiant miego režimu atliekami veiksmai klaviatūra arba jutikliniu kilimėliu?

- Norėdami perjungti savo VAIO kompiuterį iš miego režimo į įprastąjį režimą, paspauskite mygtuką(Maitinimas).

## Kodėl VAIO kompiuteris veikia lėtai ir sumažėja procesoriaus taktų dažnis, kai kompiuteris veikia naudodamas akumuliatoriaus energiją?

- Kai VAIO kompiuteris veikia naudodamas akumuliatoriaus energiją, procesoriaus taktų dažnis sumažinamas norint sutaupyti energijos, todėl kompiuteris veikia lėtai. Tai normalu ir nereiškia gedimo.

## Ką daryti, jei mano akumuliatorius nevisiškai įkrautas?

- Patikrinkite battery care function parametrus. Paleiskite VAIO Control Center ir lange Power and Battery patikrinkite parametrus. Norėdami paleisti VAIO Control Center, žr. Programėlės paleidimas.

- Jei aplinkos temperatūra nepatenka į nurodytą diapazoną arba VAIO kompiuteris naudoja daug energijos, kai kraunate akumuliatorių, gali sumažėti krovimo srovė.

## Ką daryti, jei akumuliatorius neveikia tinkamai?

- Paleiskite VAIO Care, kad patikrintumėte akumuliatoriaus būseną. Daugiau informacijos žr. Optimalios VAIO kompiuterio veikimo būklės palaikymas (VAIO Care).

## Kodėl automatiškai pakeičiamas LCD ryškumas?

- Įjungta automatinio ryškumo reguliavimo funkcija. Išjunkite funkciją dalyje VAIO Control Center. Išsamios informacijos žr. Automatinis LCD ryškumo reguliavimas.

## Ką daryti, jei kompiuterio ekrane netinkamai rodomi spalvų perėjimai?

- Atsižvelgiant į įsigytą modelį, kompiuterio ekrane laikinai gali nebūti rodomi tolygūs perėjimai, kai kompiuterio ekraną pristabdo energijos taupymo funkcija.

  Kad taip nenutiktų, dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite darbalaukį ir pasirinkite Graphics Properties, kad būtų atidarytas „Intel“ grafikos valdymo skydas, o tada išjunkite Power parametrą Panel Self-Refresh. Jei pasirinksite On battery, gali būti atidarytas parametrų ekranas.

  Atminkite, kad išjungus šį parametrą, sutrumpėja akumuliatoriaus naudojimo laikas.

## Ką daryti, jei kompiuterio ekrane nerodomi vaizdo įrašai?

- Galbūt jūsų VAIO kompiuteryje nepakanka vaizdo atminties, kad būtų galima atkurti didelės skiriamosios gebos vaizdo įrašus. Tokiu atveju sumažinkite LCD ekrano skiriamąją gebą. Daugiau informacijos žr. Ekrano vaizdo skiriamosios gebos (dydžio) keitimas.

- Jei pasirinkote naudoti išorinį ekraną paspausdami klavišus Fn + F7 ir išorinis monitorius buvo atjungtas nuo VAIO kompiuterio, galbūt pastarojo ekranas negali parodyti vaizdo įrašo.

  Tokiu atveju sustabdykite vaizdo įrašo atkūrimą, keliskart paspauskite klavišus Fn + F7, kad nustatytumėte kompiuterio ekraną kaip vaizdo išvestį, tada paspauskite klavišą Enter. Tada paleiskite vaizdo įrašą iš naujo.

## Ką daryti, jei vaizdo įrašai neatkuriami sklandžiai?

- Rekomenduojama išjungti ekrano užsklandą.

  Jei ekrano užsklanda įjungta, ji gali aktyvintis atkuriant DVD ir trikdyti sklandų atkūrimą.

- Jei nustatėte išvesti vaizdą į kompiuterio ir išorinį ekranus, pakeiskite parametrą, kad vaizdas būtų išvedamas tik į vieną iš jų.

- Atsižvelgiant į vaizdo įrašų spartą bitais, kai kurių iš jų gali nepavykti sklandžiai atkurti. Sumažinus ekrano skiriamąją gebą, vaizdą atkurti galbūt pavyks geriau. Daugiau informacijos žr. Ekrano vaizdo skiriamosios gebos (dydžio) keitimas.

- Jei vyksta atminties kortelėje esančių duomenų skaitymas, palaukite, kol baigsis skaitymo procedūra, ir tada atkurkite iš naujo.

- Jei norite atkurti atminties kortelėje esantį vaizdo įrašą, nukopijuokite jį į įtaisytąjį saugojimo įrenginį ir atkurkite iš jo.

- Jei procesoriaus ir aušinimo ventiliatoriaus parametrai konfigūruojami naudojant VAIO Control Center, pakeitus parametrus galima pagerinti našumą. Norėdami paleisti VAIO Control Center, žr. Programėlės paleidimas.

- Modeliuose, kuriuose naudojamas X-Reality for mobile modulis, išjunkite parametrą X-Reality for mobile apsilankę VAIO Control Center. Tai gali pagerinti vaizdo įrašų atkūrimo našumą. Daugiau informacijos žr. Aiškūs ir ryškūs vaizdai (modeliai, kuriuose įdiegta „X-Reality for mobile“).

## Ką daryti, jei mano televizoriuje arba išoriniame ekrane, prijungtame prie HDMI išvesties, nerodomas vaizdas?

- Prijunkite HDMI kabelį (nepridedama) iš naujo. Daugiau informacijos žr. Televizoriaus prijungimas per HDMI įvesties prievadą.

- Patikrinkite, ar naudojate su HDCP suderinamą ekraną. Su HDCP nesuderinamame ekrane nerodomas autorių teisių saugomas turinys.

- Pakeiskite prijungto televizoriaus arba ekrano skiriamąją gebą. Ekrane gali pasirodyti vaizdų. Daugiau informacijos žr. Ekrano vaizdo skiriamosios gebos (dydžio) keitimas.

## Kaip pakeisti LCD ekrano ryškumą?

- Mygtukais Fn + F5 arba Fn + F6 reguliuokite VAIO kompiuterio LCD ekrano ryškumą. Daugiau informacijos žr. LCD ryškumo keitimas.

- Kad nustatytumėte prijungto išorinio ekrano arba televizoriaus ryškumą, naudokitės jų ryškumo valdikliais.

## Ką daryti, jei kai kurie elementai netelpa kompiuterio ekrane?

- Patikrinkite šrifto dydžio parametrus „Windows“.

  Atsižvelgiant į naudojamas programas, kai kurie elementai, pvz., programų meniu, dėl šrifto dydžio parametrų gali būti tinkamai nerodomi. Tokiu atveju perkeldami slankiklį sureguliuokite parametrus.

## Ką daryti, jei išoriniame ekrane arba televizoriuje nerodomas vaizdas?

- Kelis kartus paspauskite klavišus Fn + F7, kad pasirinktumėte norimą vaizdo išvestį, tada paspauskite klavišą Enter. Daugiau informacijos žr. Vaizdo režimo pasirinkimas.

## Kodėl atkuriant didelės raiškos vaizdo įrašus (pvz., įrašytus su AVCHD skaitmenine vaizdo kamera) trūkinėja garsas ir (arba) vaizdas?

- Didelės raiškos vaizdo įrašams atkurti reikalingi pakankami VAIO kompiuterio aparatinės įrangos ištekliai, pvz., didelė CPU, GPU arba sistemos atminties sparta. Atkuriant vaizdo įrašą gali būti nepasiekiamos kai kurios operacijos ir (arba) funkcijos, taip pat gali trūkinėti garsas ir vaizdas, o kartais, atsižvelgiant į jūsų kompiuterio konfigūraciją, gali sustoti atkūrimas.

## Ką daryti, jei išsijungia mano kompiuterio ekranas?

- Įsitikinkite, kad VAIO kompiuteris įjungtas ir veikia ne energijos taupymo režimu. Daugiau informacijos žr. Miego režimo naudojimas.

- Įsitikinkite, kad VAIO kompiuteris gerai prijungtas prie kintamosios srovės lizdo. Jei kompiuteryje yra maitinimo indikatorius, įsitikinkite, kad jis šviečia. Daugiau informacijos žr. Maitinimo šaltinio prijungimas.

- Gali būti išsijungęs kompiuterio ekranas.

  Paspauskite bet kurį klaviatūros klavišą.

- Ekrano išvestis gali būti nustatyta į išorinį ekraną.

  Kelis kartus paspauskite klavišus Fn + F7, kad pasirinktumėte norimą vaizdo išvestį, tada paspauskite klavišą Enter. Daugiau informacijos žr. Vaizdo režimo pasirinkimas.

- Jei po kurio laiko kompiuterio ekranas vis tiek neįsijungia, atlikite tokias procedūras.

  - Palaikykite nuspaudę mygtuką(Maitinimas) ilgiau nei 4 ar 10 sekundžių. Jei VAIO kompiuteryje yra maitinimo indikatorius, įsitikinkite, kad jis nešviečia, ir įjunkite kompiuterį.

  - Jei problema išlieka, palaikykite nuspaudę mygtuką(Maitinimas) daugiau nei 4 ar 10 sekundžių. Jei VAIO kompiuteryje yra maitinimo indikatorius, įsitikinkite, kad jis nešviečia. Atjunkite visus kabelius ir išorinius įrenginius, pvz., maitinimo laidą ir USB įrenginį, ir palaukite maždaug penkias minutes. Tada vėl viską sujunkite ir įjunkite kompiuterį.

## Kodėl vaizdo ieškiklis nerodo vaizdų arba rodo prastos kokybės vaizdus?

- Kai kurių kamerų programėlės gali neveikti tinkamai, kai veikia kita kameros programėlė. Prieš paleisdami kitą programėlę, užverkite esamą.

- Naudojantis gestų funkcija, gali nepavykti pasinaudoti kita kameros programėle, naudojančia įtaisytąją kamerą.

- Stebint greitai judančius objektus, vaizdo ieškiklyje gali pasirodyti triukšmo, pvz., horizontalių dryžių. Tai normalu ir nereiškia gedimo.

- Jei problema išlieka, paleiskite VAIO kompiuterį iš naujo.

## Ką daryti, jei trūkinėja nufilmuotos vaizdo medžiagos vaizdas ir garsas?

- Vaizdas gali trūkinėti dėl programėlės nustatytų efektų parametrų. Daugiau informacijos žr. programoje esančiame žinyno faile.

- Galbūt VAIO kompiuteryje veikia daugiau programėlių, nei kompiuteris gali vykdyti. Užverkite šiuo metu nenaudojamas programėles.

- Tokia problema gali atsirasti VAIO kompiuteriui veikiant energijos taupymo režimu, kuris mažina procesoriaus našumą. Norėdami patikrinti esamą energijos naudojimo režimą žr. Energijos vartojimo plano pasirinkimas.

## Ką daryti, jei nufilmuoti vaizdai mirga?

- Ši problema atsiranda, kai filmuojama įtaisytąja kamera fluorescencinių lempų šviesoje ir užrakto greitis neatitinka šviesos dažnio.

  Kad sumažintumėte mirgėjimą, pakeiskite VAIO kompiuterio kryptį, kad galėtumėte reguliuoti įtaisytosios kameros kryptį. Kai kurios programėlės leidžia keisti parametrus, pvz., ryškumą ar maitinimo dažnį, kad pašalintų mirgėjimą.

## Ką daryti, jei kompiuterio ekranas mirga arba išblunka? (Modeliai, kuriuose yra „Intel“ grafikos spartintuvas.)

- Atsižvelgiant į įsigytą modelį, kompiuterio ekranas gali mirgėti arba išblukti, jei įjungta energijos taupymo funkcija ir perjungiamas kompiuterio ekranas.

  Kad taip nenutiktų, dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite darbalaukį ir pasirinkite Graphics Properties, kad būtų atidarytas „Intel“ grafikos valdymo skydas, o tada išjunkite Power parametrą Display Power Saving Technology. Jei pasirinksite On battery, gali būti atidarytas parametrų ekranas.

  Atminkite, kad išjungus šį parametrą, sutrumpėja akumuliatoriaus naudojimo laikas.

## Ką daryti, jei jutiklinis ekranas neveikia tinkamai? (Modeliai su jutiklinio valdymo funkcija.)

- Išjunkite ir iš naujo įjunkite VAIO kompiuterį.

- Jutiklinis ekranas gali veikti netinkamai dėl elektromagnetinių bangų. Toliau pateikiame keletą pasiūlymų.

  - Patraukite VAIO kompiuterį nuo fluorescencinės lempos arba variklio, kuris skleidžia elektromagnetines bangas.

  - Prijunkite kintamosios srovės adapterį tiesiai prie kintamosios srovės lizdo arba naudokite kitus lizdus, jei naudojate ilgintuvą.

  - Atjunkite nuo VAIO kompiuterio visus USB įrenginius ar kabelius, jei yra.

- Jei kintamosios srovės adapteryje yra 3 kontaktų kištukas, įsitikinkite, kad jis tinkamai įžemintas.

## Ką daryti, jei mano televizoriuje arba išoriniame ekrane, prijungtame prie HDMI išvesties, nerodomas vaizdas?

- Prijunkite HDMI kabelį (nepridedama) iš naujo. Daugiau informacijos žr. Televizoriaus prijungimas per HDMI įvesties prievadą.

- Patikrinkite, ar naudojate su HDCP suderinamą ekraną. Su HDCP nesuderinamame ekrane nerodomas autorių teisių saugomas turinys.

- Pakeiskite prijungto televizoriaus arba ekrano skiriamąją gebą. Ekrane gali pasirodyti vaizdų. Daugiau informacijos žr. Ekrano vaizdo skiriamosios gebos (dydžio) keitimas.

## Ką daryti, jei iš garsiakalbių arba ausinių nesigirdi jokio garso?

- Patikrinkite, ar maksimaliai nesumažintas garsiakalbių ar ausinių garsumas.

  - Spaudinėkite klavišus Fn + F4, kad padidintumėte garsumą ir pradėtumėte girdėti garsą. Daugiau informacijos žr. Klavišo Fn deriniai ir funkcijos.

- Patikrinkite, ar „Windows“ garsas nenutildytas ar maksimaliai nesumažintas. Daugiau informacijos žr. Garsumo reguliavimas operacinėje sistemoje „Windows“.

  Jei garsas nutildytas (), pasirinkite(išjungti nutildymo funkciją), kad įjungtumėte garsą (). Jei garsumas maksimaliai sumažintas, padidinkite jį.

- Jungdami išorinius garsiakalbius arba ausines:

  - Įsitikinkite, kad išoriniai garsiakalbiai arba ausinės tinkamai prijungtos prie VAIO kompiuterio. Daugiau informacijos žr. Išorinių garsiakalbių / ausinių prijungimas.

  - Patikrinkite, ar išoriniams garsiakalbiams reikia išorinio maitinimo, pasirūpinkite, kad garsiakalbiai būtų tinkamai prijungti prie kintamosios srovės lizdo.

  - Įsitikinkite, kad įjungti išoriniai garsiakalbiai.

  - Įsitikinkite, kad išorinių garsiakalbių garsumas nėra maksimaliai sumažintas.

- Užtikrinkite, kad būtų tinkamai pasirinktas garso išvesties įrenginys. Daugiau informacijos žr. Garso išvesties įrenginio keitimas.

- Patikrinkite garsumą naudojama atkūrimo programėle.

## Ką daryti, jei neveikia mikrofonas?

- Patikrinkite, ar mikrofonas pasirinktas kaip įrašymo įrenginys.

  Atidarykite Valdymo skydas ir pasirinkite Aparatūra ir garsas. (Kaip atverti elementą Valdymo skydas, žr. Valdymo skydas atvėrimas.)

  Pasirinkite Garsas ir patikrinkite, ar skirtuke įrašoma, norimo mikrofono piktogramoje, yra varnelė.

  Jei jos nėra, pasirinkite piktogramą ir Nustatyti numatytąjį.

  Jeigu piktograma nerodoma, įsitikinkite, kad mikrofonas tinkamai prijungtas prie VAIO kompiuterio.

- Išorinis mikrofonas su 3 polių mažąja jungtimi neveikia su ausinių lizdu.

- Jūsų ausinių mikrofonas gali neveikti su VAIO kompiuteriu. Naudokite „Sony“ su išmaniaisiais telefonais suderinamas ausines.

## Ką daryti, jei naudojant mikrofoną garsiakalbiuose girdimas jo aidas?

- Mikrofono aidas susidaro, kai mikrofonas priima garsą iš garso išvesties įrenginio, pvz., garsiakalbių.

  - Laikykite mikrofoną atokiai nuo garso išvesties įrenginio.

  - Sumažinkite garsiakalbių garsumą ir mikrofono jautrumą.

## Ką daryti, jei atkuriant vaizdo ar garso įrašą trūkinėja garsas?

- Kai procesorius smarkiai apkrautas, garsas gali trūkinėti. Tokiu atveju reikia sumažinti procesoriaus apkrovą – užverti visas veikiančias programas (išskyrus atkūrimo) arba išjungti atkuriant nereikalingus garso efektus.

## Ką daryti, jei nesigirdi garso iš skaitmeninio garso įrenginio, prijungto prie skaitmeninio garso išvesties, pvz., HDMI?

- Kad prie VAIO kompiuterio skaitmeninio garso išvesties prijungtas skaitmeninis garso įrenginys leistų garsą, reikia garso išvestį pakeisti į skaitmeninį garso įrenginį. Daugiau informacijos žr. Garso išvesties įrenginio keitimas.

## Ką daryti, jei neveikia mikrofonas?

- Patikrinkite, ar mikrofonas pasirinktas kaip įrašymo įrenginys.

  Atidarykite Valdymo skydas ir pasirinkite Aparatūra ir garsas. (Kaip atverti elementą Valdymo skydas, žr. Valdymo skydas atvėrimas.)

  Pasirinkite Garsas ir patikrinkite, ar skirtuke įrašoma, norimo mikrofono piktogramoje, yra varnelė.

  Jei jos nėra, pasirinkite piktogramą ir Nustatyti numatytąjį.

  Jeigu piktograma nerodoma, įsitikinkite, kad mikrofonas tinkamai prijungtas prie VAIO kompiuterio.

- Išorinis mikrofonas su 3 polių mažąja jungtimi neveikia su ausinių lizdu.

- Jūsų ausinių mikrofonas gali neveikti su VAIO kompiuteriu. Naudokite „Sony“ su išmaniaisiais telefonais suderinamas ausines.

## Ką daryti, jei naudojant mikrofoną garsiakalbiuose girdimas jo aidas?

- Mikrofono aidas susidaro, kai mikrofonas priima garsą iš garso išvesties įrenginio, pvz., garsiakalbių.

  - Laikykite mikrofoną atokiai nuo garso išvesties įrenginio.

  - Sumažinkite garsiakalbių garsumą ir mikrofono jautrumą.

## Ką daryti, jei žymeklis nejuda?

- Pirštu pasiekus jutiklinio kilimėlio kraštą žymeklis nejudės. Pakelkite pirštą ir padėkite jį jutiklinio kilimėlio viduryje.

- Žymeklis gali laikinai nejudėti, nors turėtų, atsižvelgiant į VAIO kompiuterio būseną.

  Tokiu atveju prieš judindami žymeklį šiek tiek palaukite.

  Jei žymeklis vis tiek nejuda, paspauskite klavišus Ctrl + Alt + Delete, apatiniame dešiniajame kompiuterio ekrano kampe pasirinkite(Išjungti), tada pasirinkite Išjungti.

  Jei problema išlieka, palaikykite nuspaudę mygtuką(Maitinimas) daugiau nei 4 ar 10 sekundžių.

  Jei išjungsite kompiuterį spausdami klavišus Ctrl + Alt + Delete arba mygtuką(Maitinimas), galite prarasti neįrašytus duomenis.

- Galbūt jutiklinis kilimėlis yra išjungtas. Daugiau informacijos žr. Kodėl negaliu naudotis jutikliniu kilimėliu?.

## Ką daryti, jei užstrigo VAIO kompiuterio ekranas?

- Paleiskite VAIO kompiuterį iš naujo.

  Paspauskite klavišus Ctrl + Alt + Delete, apatiniame dešiniajame kompiuterio ekrano kampe pasirinkite(Išjungti), tada pasirinkite Paleisti iš naujo.

  Jei problema išlieka, palaikykite nuspaudę mygtuką(Maitinimas) daugiau nei 4 ar 10 sekundžių.

## Ką daryti, jei nepavyksta klaviatūra įvesti tam tikrų ženklų?

- Patikrinkite, ar šviečia klavišo Caps Lock indikatorius.

  Jei indikatorius šviečia, bus rašoma didžiosiomis raidėmis (arba mažosiomis, jei laikysite nuspaudę klavišą Shift).

  Paspauskite klavišą Caps Lock, kad įjungtumėte arba išjungtumėte „Caps Lock“ indikatorių.

## Ką daryti, jei mano klaviatūros konfigūracija klaidinga?

- Klaviatūros jūsų kalba išdėstymas pažymėtas ant pakuotės. Jei vykdydami „Windows“ sąranką pasirinkote kito regiono klaviatūrą, klavišų konfigūracija nesutaps. Norėdami pakeisti klaviatūros konfigūraciją, žr. „Windows“ žinynas ir palaikymas („Windows“ žinynas ir palaikymas atvėrimas).

## Kaip išjungti jutiklinį kilimėlį?

- Norėdami išjungti jutiklinį kilimėlį, paspauskite klavišus Fn + F1. Daugiau informacijos žr. Jutiklinio kilimėlio įjungimas / išjungimas.

  Vietoje to galite paleisti VAIO Control Center, tada išjungti jutiklinį kilimėlį. Norėdami paleisti VAIO Control Center, žr. Programėlės paleidimas.

## Kodėl negaliu naudotis jutikliniu kilimėliu?

- Jutiklinis kilimėlis išjungtas.

  - Paspauskite klavišus Fn + F1, kad įjungtumėte jutiklinį kilimėlį. Daugiau informacijos žr. Jutiklinio kilimėlio įjungimas / išjungimas.

    Vietoje to galite paleisti VAIO Control Center, tada įjungti jutiklinį kilimėlį. Norėdami paleisti VAIO Control Center, žr. Programėlės paleidimas.

  - Jei prie VAIO kompiuterio prijungta pelė, atjunkite ją.

- Daugiau informacijos, kaip naudotis jutikliniu kilimėliu, žr. Jutiklinio kilimėlio naudojimas.

## Ką daryti, jei žymeklis nejuda?

- Pirštu pasiekus jutiklinio kilimėlio kraštą žymeklis nejudės. Pakelkite pirštą ir padėkite jį jutiklinio kilimėlio viduryje.

- Žymeklis gali laikinai nejudėti, nors turėtų, atsižvelgiant į VAIO kompiuterio būseną.

  Tokiu atveju prieš judindami žymeklį šiek tiek palaukite.

  Jei žymeklis vis tiek nejuda, paspauskite klavišus Ctrl + Alt + Delete, apatiniame dešiniajame kompiuterio ekrano kampe pasirinkite(Išjungti), tada pasirinkite Išjungti.

  Jei problema išlieka, palaikykite nuspaudę mygtuką(Maitinimas) daugiau nei 4 ar 10 sekundžių.

  Jei išjungsite kompiuterį spausdami klavišus Ctrl + Alt + Delete arba mygtuką(Maitinimas), galite prarasti neįrašytus duomenis.

- Galbūt jutiklinis kilimėlis yra išjungtas. Daugiau informacijos žr. Kodėl negaliu naudotis jutikliniu kilimėliu?.

## Kaip sumažinti jutiklinio kilimėlio jautrumą, kad jis nereaguotų netyčia prie jo prisilietus?

- Kad netyčia nevykdytumėte kokių nors operacijų, išjunkite bakstelėjimo funkciją. Žr. Jutiklinio kilimėlio bakstelėjimo funkcijos išjungimas.

## Ką daryti, jei užstrigo VAIO kompiuterio ekranas?

- Paleiskite VAIO kompiuterį iš naujo.

  Paspauskite klavišus Ctrl + Alt + Delete, apatiniame dešiniajame kompiuterio ekrano kampe pasirinkite(Išjungti), tada pasirinkite Paleisti iš naujo.

  Jei problema išlieka, palaikykite nuspaudę mygtuką(Maitinimas) daugiau nei 4 ar 10 sekundžių.

## Kodėl vaizdo ieškiklis nerodo vaizdų arba rodo prastos kokybės vaizdus?

- Kai kurių kamerų programėlės gali neveikti tinkamai, kai veikia kita kameros programėlė. Prieš paleisdami kitą programėlę, užverkite esamą.

- Naudojantis gestų funkcija, gali nepavykti pasinaudoti kita kameros programėle, naudojančia įtaisytąją kamerą.

- Stebint greitai judančius objektus, vaizdo ieškiklyje gali pasirodyti triukšmo, pvz., horizontalių dryžių. Tai normalu ir nereiškia gedimo.

- Jei problema išlieka, paleiskite VAIO kompiuterį iš naujo.

## Ką daryti, jei trūkinėja nufilmuotos vaizdo medžiagos vaizdas ir garsas?

- Vaizdas gali trūkinėti dėl programėlės nustatytų efektų parametrų. Daugiau informacijos žr. programoje esančiame žinyno faile.

- Galbūt VAIO kompiuteryje veikia daugiau programėlių, nei kompiuteris gali vykdyti. Užverkite šiuo metu nenaudojamas programėles.

- Tokia problema gali atsirasti VAIO kompiuteriui veikiant energijos taupymo režimu, kuris mažina procesoriaus našumą. Norėdami patikrinti esamą energijos naudojimo režimą žr. Energijos vartojimo plano pasirinkimas.

## Kodėl fotografuojamų vaizdų kokybė prasta?

- Vaizduose, nufotografuotuose fluorescencinių lempų šviesoje, gali matytis šviesos atspindžių.

- Tamsioje nufotografuoto vaizdo srityje gali matytis triukšmo.

- Galbūt ištepta įtaisytoji kamera arba sritis apie ją. Nuvalykite tą sritį. Daugiau informacijos, kaip valyti kamerą žr. Pastabos apie įtaisytąją kamerą.

## Kodėl trumpam sulaikoma vaizdo įvestis iš įtaisytosios kameros?

- Vaizdo įvestis gali būti trumpam sulaikoma, jei:

  - paspaudžiamas spartusis klavišas su Fn;

  - padidėja centrinio procesoriaus apkrova.

## Ką daryti, jei nufilmuoti vaizdai mirga?

- Ši problema atsiranda, kai filmuojama įtaisytąja kamera fluorescencinių lempų šviesoje ir užrakto greitis neatitinka šviesos dažnio.

  Kad sumažintumėte mirgėjimą, pakeiskite VAIO kompiuterio kryptį, kad galėtumėte reguliuoti įtaisytosios kameros kryptį. Kai kurios programėlės leidžia keisti parametrus, pvz., ryškumą ar maitinimo dažnį, kad pašalintų mirgėjimą.

## Ką daryti, jei nežinau prieigos taško SSID arba saugos kodo?

- Kodą galite rasti prieigos taško parametrų ekrane.

  Daugiau informacijos žr. su prieigos tašku pridėtame vadove.

## Ką daryti, jei nepavyksta atkurti filmų arba muzikos kūrinių, gautų per „Wi-Fi(R)“ (belaidį LAN), arba jų atkūrimas pertraukiamas? Kodėl lėtai perduodami duomenys?

- Perkelkite VAIO kompiuterį atokiau nuo kliūčių arba arčiau naudojamo prieigos taško.

  Ryšiui įtakos turi atstumas, kliūtys, įrenginio konfigūracija, radijo bangų stiprumas / trikdžiai, sienų medžiaga, veikiančios programėlės ir kt.

- Jei naudojate prieigos tašką, įrenginys gali laikinai patirti perkrovą atsižvelgiant į tai, kiek kitų įrenginių tuo metu vykdo duomenų mainus per prieigos tašką.

  Šiek tiek palaukite ir bandykite vėl.

- Pakeiskite prieigos taško kanalo parametrą. Pakeitus kanalą, gali sumažėti belaidžio tinklo trikdžių kiekis ir padidėti duomenų perdavimo greitis.

  Jei prieigos taško kanale yra trikdžių, duomenų perdavimo greitis gali sumažėti.

- Jei jūsų prieigos taškui trukdo kiti prieigos taškai, pakeiskite prieigos taško kanalą.

  Daugiau informacijos žr. su prieigos tašku pridėtame vadove.

- Įsitikinkite, kad šalia jūsų „Wi-Fi“ įrenginių neveikia mikrobangų krosnelė.

  2,4 GHz dažnių juostą, kurioje veikia „Wi-Fi“, naudoja įvairūs kiti įrenginiai ir aparatai. Jei naudodami „Wi-Fi“ ryšį naudositės ir mikrobangų krosnele, gali sulėtėti duomenų perdavimas, sumažėti veikimo nuotolis arba nutrūkti ryšys.

## Kaip sužinoti VAIO kompiuterio įtaisytojo belaidžio tinklo sąsajos fizinį adresą (MAC adresą)?

- Jei įjungta prieigos taško MAC adresų filtravimo funkcija, prieigos taško sąrankos ekrane užregistruokite VAIO kompiuterio MAC adresą. Antraip kompiuteris negalės prisijungti prie prieigos taško.

  Atverkite Komandinė eilutė, įveskite „ipconfig /all“ ir paspauskite klavišą Enter. Fizinį adresą (MAC adresą) rasite dalies Belaidžio LAN „Wi-Fi“ adapteris lauke Fizinis adresas.

  Kaip atverti Komandinė eilutė, žr. Programėlės paleidimas.

## Ką daryti, jei nepavyksta prijungti VAIO kompiuterio prie prieigos taško (arba interneto)?

- Žr. Ką daryti, jei nepavyksta naudotis funkcija „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN)?

- Įsitikinkite, kad prieigos taškas įjungtas.

- Patikrinkite prieigos taško parametrus.

  Esant nustatytiems toliau nurodytiems parametrams VAIO kompiuteris gali neprisijungti prie prieigos taško arba ryšys gali būti nestabilus.

  - Jei prieigos taškas sukonfigūruotas atmesti ryšio užklausą iš įrenginio, kurio SSID yra „ANY“, o VAIO kompiuterio SSID yra „ANY“.

  - Jei prieigos taškas veikia slaptumo režimu.

    Papildomos informacijos rasite su savo prieigos tašku gautame vadove arba pasitarkite su „Wi-Fi“ ryšio paslaugų teikėju.

- Įsitikinkite, kad VAIO kompiuteris ir prieigos taškas yra sujungti tarpusavyje. Daugiau informacijos žr. „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) ryšių užmezgimas.

- Ryšiui įtakos turi atstumas, kliūtys, įrenginio konfigūracija, radijo bangų stiprumas / trikdžiai, sienų medžiaga, veikiančios programėlės ir kt.

  Perkelkite VAIO kompiuterį atokiau nuo kliūčių arba arčiau naudojamo prieigos taško.

- Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai ir(tinklo piktograma).

  Patikrinkite, ar rodomas jūsų prieigos taškas.

  Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.

## Ką daryti, jei nepavyksta naudotis funkcija „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN)?

- Įjunkite „Wi-Fi“ funkciją.

  Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai.

  Pasirinkite(tinklo piktograma) ir pakeiskite parametro Wi-Fi nuostatą pasirinkdami įjungta.

  Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.

- Norėdami naudotis „Wi-Fi“ savo VAIO kompiuteryje, turite konfigūruoti „Wi-Fi“ parametrus.

  Tikrinkite kompiuterio „Wi-Fi“ parametrus. Daugiau informacijos žr. „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) ryšių užmezgimas.

- BIOS sąrankos ekrane įsitikinkite, kad belaidis įrenginys įjungtas.

  Jei BIOS sąrankos ekrane prie belaidžio įrenginio pasirinkta Disabled, negalėsite naudoti belaidžio ryšio funkcijos. Tokiu atveju pasirinkite Enable. Daugiau informacijos žr. Įtaisytųjų įrenginių naudojimo apribojimai.

- Jei įdiegta prisijungimo paslaugų programėlė, gauta su trečiosios šalies „Wi-Fi“ gaminiu, pašalinkite ją.

  Jei įdiegta prisijungimo paslaugų programėlė, „Windows“ gali nepavykti konfigūruoti „Wi-Fi“ parametrų. Prieš pašalindami būtinai užsirašykite parametrus (pvz., saugos kodus).

## Ką daryti, jei nežinau prieigos taško SSID arba saugos kodo?

- Kodą galite rasti prieigos taško parametrų ekrane.

  Daugiau informacijos žr. su prieigos tašku pridėtame vadove.

## Ką daryti, jei nepavyksta atkurti filmų arba muzikos kūrinių, gautų per „Wi-Fi(R)“ (belaidį LAN), arba jų atkūrimas pertraukiamas? Kodėl lėtai perduodami duomenys?

- Perkelkite VAIO kompiuterį atokiau nuo kliūčių arba arčiau naudojamo prieigos taško.

  Ryšiui įtakos turi atstumas, kliūtys, įrenginio konfigūracija, radijo bangų stiprumas / trikdžiai, sienų medžiaga, veikiančios programėlės ir kt.

- Jei naudojate prieigos tašką, įrenginys gali laikinai patirti perkrovą atsižvelgiant į tai, kiek kitų įrenginių tuo metu vykdo duomenų mainus per prieigos tašką.

  Šiek tiek palaukite ir bandykite vėl.

- Pakeiskite prieigos taško kanalo parametrą. Pakeitus kanalą, gali sumažėti belaidžio tinklo trikdžių kiekis ir padidėti duomenų perdavimo greitis.

  Jei prieigos taško kanale yra trikdžių, duomenų perdavimo greitis gali sumažėti.

- Jei jūsų prieigos taškui trukdo kiti prieigos taškai, pakeiskite prieigos taško kanalą.

  Daugiau informacijos žr. su prieigos tašku pridėtame vadove.

- Įsitikinkite, kad šalia jūsų „Wi-Fi“ įrenginių neveikia mikrobangų krosnelė.

  2,4 GHz dažnių juostą, kurioje veikia „Wi-Fi“, naudoja įvairūs kiti įrenginiai ir aparatai. Jei naudodami „Wi-Fi“ ryšį naudositės ir mikrobangų krosnele, gali sulėtėti duomenų perdavimas, sumažėti veikimo nuotolis arba nutrūkti ryšys.

## Kaip sužinoti VAIO kompiuterio įtaisytojo belaidžio tinklo sąsajos fizinį adresą (MAC adresą)?

- Jei įjungta prieigos taško MAC adresų filtravimo funkcija, prieigos taško sąrankos ekrane užregistruokite VAIO kompiuterio MAC adresą. Antraip kompiuteris negalės prisijungti prie prieigos taško.

  Atverkite Komandinė eilutė, įveskite „ipconfig /all“ ir paspauskite klavišą Enter. Fizinį adresą (MAC adresą) rasite dalies Belaidžio LAN „Wi-Fi“ adapteris lauke Fizinis adresas.

  Kaip atverti Komandinė eilutė, žr. Programėlės paleidimas.

## Ką daryti, jei nepavyksta prijungti VAIO kompiuterio prie prieigos taško (arba interneto)?

- Žr. Ką daryti, jei nepavyksta naudotis funkcija „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN)?

- Įsitikinkite, kad prieigos taškas įjungtas.

- Patikrinkite prieigos taško parametrus.

  Esant nustatytiems toliau nurodytiems parametrams VAIO kompiuteris gali neprisijungti prie prieigos taško arba ryšys gali būti nestabilus.

  - Jei prieigos taškas sukonfigūruotas atmesti ryšio užklausą iš įrenginio, kurio SSID yra „ANY“, o VAIO kompiuterio SSID yra „ANY“.

  - Jei prieigos taškas veikia slaptumo režimu.

    Papildomos informacijos rasite su savo prieigos tašku gautame vadove arba pasitarkite su „Wi-Fi“ ryšio paslaugų teikėju.

- Įsitikinkite, kad VAIO kompiuteris ir prieigos taškas yra sujungti tarpusavyje. Daugiau informacijos žr. „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) ryšių užmezgimas.

- Ryšiui įtakos turi atstumas, kliūtys, įrenginio konfigūracija, radijo bangų stiprumas / trikdžiai, sienų medžiaga, veikiančios programėlės ir kt.

  Perkelkite VAIO kompiuterį atokiau nuo kliūčių arba arčiau naudojamo prieigos taško.

- Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai ir(tinklo piktograma).

  Patikrinkite, ar rodomas jūsų prieigos taškas.

  Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.

## Ką daryti, jei nepavyksta naudotis funkcija „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN)?

- Įjunkite „Wi-Fi“ funkciją.

  Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai.

  Pasirinkite(tinklo piktograma) ir pakeiskite parametro Wi-Fi nuostatą pasirinkdami įjungta.

  Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.

- Norėdami naudotis „Wi-Fi“ savo VAIO kompiuteryje, turite konfigūruoti „Wi-Fi“ parametrus.

  Tikrinkite kompiuterio „Wi-Fi“ parametrus. Daugiau informacijos žr. „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) ryšių užmezgimas.

- BIOS sąrankos ekrane įsitikinkite, kad belaidis įrenginys įjungtas.

  Jei BIOS sąrankos ekrane prie belaidžio įrenginio pasirinkta Disabled, negalėsite naudoti belaidžio ryšio funkcijos. Tokiu atveju pasirinkite Enable. Daugiau informacijos žr. Įtaisytųjų įrenginių naudojimo apribojimai.

- Jei įdiegta prisijungimo paslaugų programėlė, gauta su trečiosios šalies „Wi-Fi“ gaminiu, pašalinkite ją.

  Jei įdiegta prisijungimo paslaugų programėlė, „Windows“ gali nepavykti konfigūruoti „Wi-Fi“ parametrų. Prieš pašalindami būtinai užsirašykite parametrus (pvz., saugos kodus).

## Ką daryti, jeigu kiti BLUETOOTH(R) įrenginiai negali prisijungti prie VAIO kompiuterio?

- Žr. Ką daryti, jei nepavyksta rasti BLUETOOTH(R) įrenginio, su kuriuo noriu užmegzti ryšį?.

- Įsitikinkite, kad buvo tinkamai atliktas autentiškumo patvirtinimas (susiejimas) tarp įrenginio ir VAIO kompiuterio.

  Kai kurie BLUETOOTH įrenginiai reikalauja autentiškumo patvirtinimo (susiejimas) prieš užmezgant ryšį su kitu įrenginiu. Prieš jungdamiesi prie tokių įrenginių atlikite autentifikavimo procesą.

- Įsitikinkite, kad VAIO kompiuteris leidžia BLUETOOTH įrenginiams rasti kompiuterį.

  Pasirinkite(rodyklę) darbalaukio informacinių pranešimų srityje, dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite(BLUETOOTH piktogramą) ir pasirinkdami Atidaryti parametrus atverkite parametrų langą.

  Pasirinkite skirtuką Parinktys ir įsitikinkite, kad pažymėtas žymimasis langelis Leisti „Bluetooth“ įrenginiams rasti šį kompiuterį.

  Kaip atverti darbalaukį, žr. Darbalaukis atvėrimas.

## Ką daryti, jei nepavyksta rasti BLUETOOTH(R) įrenginio, su kuriuo noriu užmegzti ryšį?

- Sumažinkite atstumą tarp VAIO kompiuterio ir BLUETOOTH įrenginio iki 10 metrų.

  Jei kompiuteris bus toliau nei 10 metrų nuo BLUETOOTH įrenginio, ryšys bus neįmanomas.

  Kompiuteriui gali nepavykti užmegzti ryšio su BLUETOOTH įrenginiu net ir mažesniu nei 10 metrų atstumų dėl tarp įrenginių esančių kliūčių, radijo bangų kokybės, aplinkos, kurioje yra sienų, ir dėl tokių sienų medžiagų, taip pat dėl naudojamų programėlių. Tokiu atveju reikia perkelti kompiuterį atokiau nuo kliūčių arba arčiau įrenginio.

- Patikrinkite, ar BLUETOOTH funkcija įrenginyje, su kuriuo norite užmegzti ryšį, įjungta, ir įsitikinkite, kad jis neveikia energijos taupymo režimu.

- Tikrinkite, ar įrenginyje, su kuriuo norite užmegzti ryšį, įjungta funkcija BLUETOOTH.

  Daugiau informacijos žr. su įrenginiu pateiktame vadove.

- Jei įrenginys, su kuriuo norite užmegzti ryšį, jau keičiasi duomenimis su kitu BLUETOOTH įrenginiu, jo gali nepavykti aptikti arba jis gali neužmegzti ryšio su VAIO kompiuteriu.

## Kodėl BLUETOOTH(R) ryšys lėtas?

- Duomenų perdavimo sparta priklauso nuo kliūčių ir (arba) atstumo tarp dviejų įrenginių, radijo bangų kokybės ir įrenginio konfigūracijos arba naudojamų programų.

  Padėkite VAIO kompiuterį ir BLUETOOTH įrenginį arčiau vienas kito.

- Jei BLUETOOTH standarto, naudojamo BLUETOOTH įrenginyje, su kuriuo norite užmegzti ryšį, versija skiriasi nuo VAIO kompiuteryje esančios versijos, ryšio sparta gali būti mažesnė.

- Jei VAIO kompiuteris palaiko BLUETOOTH didelės spartos technologiją ir jei įvykdytos dvi toliau nurodytos sąlygos, galima užmegzti didelės spartos ryšį. Tačiau kai kurie BLUETOOTH profiliai nepalaiko didelės spartos ryšio.

  - BLUETOOTH įrenginys, su kuriuo norite užmegzti ryšį, palaiko BLUETOOTH didelės spartos technologiją.

  - Kompiuteryje įjungtos „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) ir BLUETOOTH funkcijos.

## Kodėl prisijungus prie VAIO kompiuterio naudojant įprastą naudotojo paskyrą negalima naudoti „BLUETOOTH(R)“ funkcijos?

- BLUETOOTH funkcija gali būti nepasiekiama naudotojams, kurie prisijungia prie VAIO kompiuterio naudodami įprastą naudotojo paskyrą.

  Prisijunkite prie kompiuterio administratoriaus teisėmis.

## Kodėl perjungus naudotoją negalima naudoti „BLUETOOTH(R)“ įrenginių?

- Jei perjungsite naudotoją neatsijungę nuo sistemos, BLUETOOTH įrenginiai neveiks.

  Prieš perjungdami naudotoją pirmiausia atsijunkite.

## Ką daryti, jei nepavyksta naudotis funkcija BLUETOOTH(R)?

- Įsitikinkite, kad funkcija BLUETOOTH įjungta.

  Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai.

  Apatiniame dešiniajame kampe pasirinkite Keisti kompiuterio parametrus, o tada kairiojoje srityje pasirinkite Kompiuteris ir įrenginiai ir Bluetooth.

  Pakeiskite parametro Bluetooth nuostatą pasirinkdami įjungta.

  Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.

## Ką daryti, jei BLUETOOTH(R) piktograma nerodoma darbastalio informacinių pranešimų srityje?

- Įsitikinkite, kad funkcija BLUETOOTH įjungta.

  Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai.

  Apatiniame dešiniajame kampe pasirinkite Keisti kompiuterio parametrus, o tada kairiojoje srityje pasirinkite Kompiuteris ir įrenginiai ir Bluetooth.

  Pakeiskite parametro Bluetooth nuostatą pasirinkdami įjungta.

  Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.

- Patikrinkite BLUETOOTH parametrus.

  Atidarykite elementą Valdymo skydas, pasirinkite Aparatūra ir garsas ir Įrenginiai ir spausdintuvai.

  Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite kompiuterio piktogramą ir pažymėkite žymimuosius langelius „Bluetooth“ parametrai bei Pranešimų srityje rodyti „Bluetooth“ piktogramą.

  Kaip atverti Valdymo skydas, žr. Valdymo skydas atvėrimas.

## Ką daryti, jei pamiršau „Windows“ slaptažodį?

- „Windows“ slaptažodyje skiriamos didžiosios ir mažosios raidės. Patikrinkite savo slaptažodį ir įveskite jį dar kartą.

- Prisijunkite naudodami naudotojo paskyrą, kuriai priskirtos sistemos administratoriaus teisės, ir iš naujo nustatykite savo slaptažodį.

  - Jei pamiršote visus sistemos administratoriaus paskyrų slaptažodžius, negalėsite iš naujo nustatyti jokių „Windows“ slaptažodžių. Reikės atkurti sistemą. Daugiau informacijos žr. Apie atkūrimą.

## Ką daryti, jei tris kartus į eilės įvedus neteisingą slaptažodį pateikiamas pranešimas „Enter Onetime Password“, o „Windows“ nepaleidžiama?

- Palaikykite nuspaudę mygtuką(Maitinimas) ilgiau nei 4 ar 10 sekundžių. Jei VAIO kompiuteryje yra maitinimo indikatorius, įsitikinkite, kad jis nešviečia. Tada paleiskite kompiuterį iš naujo ir įveskite teisingą slaptažodį.

  Vesdami slaptažodį atminkite, kad skiriamos didžiosios ir mažosios raidės.

- Jei pamiršote įjungimo slaptažodį, negalėsite paleisti VAIO kompiuterio. Daugiau informacijos žr. Ką daryti, jei pamiršau įjungimo slaptažodį, kurio reikia VAIO kompiuteriui paleisti?.

## Ką daryti, jei pamiršau įjungimo slaptažodį, kurio reikia VAIO kompiuteriui paleisti?

- Jei pamiršote slaptažodį (Įjungimo slaptažodžio nustatymas/keitimas), negalėsite paleisti VAIO kompiuterio.

  - Jei pamiršote naudotojo slaptažodį:

    Įveskite kompiuterio slaptažodį, kad galėtumėte iš naujo nustatyti naudotojo slaptažodį BIOS sąrankos ekrane.

  - Jei pamiršote kompiuterio slaptažodį:

    Reikia iš naujo nustatyti slaptažodį. Ši paslauga mokama. Norėdami iš naujo nustatyti slaptažodį, kreipkitės į įgaliotąjį „Sony“ aptarnavimo / techninės pagalbos centrą.

## Ką daryti, jei pamiršau įjungimo slaptažodį, kurio reikia VAIO kompiuteriui paleisti?

- Jei pamiršote slaptažodį (Įjungimo slaptažodžio nustatymas/keitimas), negalėsite paleisti VAIO kompiuterio.

  - Jei pamiršote naudotojo slaptažodį:

    Įveskite kompiuterio slaptažodį, kad galėtumėte iš naujo nustatyti naudotojo slaptažodį BIOS sąrankos ekrane.

  - Jei pamiršote kompiuterio slaptažodį:

    Reikia iš naujo nustatyti slaptažodį. Ši paslauga mokama. Norėdami iš naujo nustatyti slaptažodį, kreipkitės į įgaliotąjį „Sony“ aptarnavimo / techninės pagalbos centrą.

## Ką daryti, jei negaliu įkrauti prie USB prievado prijungto įrenginio, suderinamo su įkrovimo per USB funkcija?

- Įsitikinkite, kad įjungtas parametras USB Charging. Daugiau informacijos žr. USB įrenginio įkrovimas.

## Kodėl nepavyksta įrašyti duomenų į SD atminties kortelę?

- Jei BIOS sąrankos ekrane pasirinkta SD atminties kortelės nuostata Disabled, SD atminties kortelių naudoti negalėsite.

  Tokiu atveju pakeiskite BIOS parametrą. Daugiau informacijos žr. Įtaisytųjų įrenginių naudojimo apribojimai.

## Kodėl nepavyksta įrašyti duomenų į atminties kortelę?

- Kai kurių tipų atminties kortelės turi apsaugą nuo ištrynimo, kuri apsaugo duomenis, kad jie nebūtų atsitiktinai ištrinti arba perrašyti. Įsitikinkite, kad apsaugos nuo ištrynimo jungiklis išjungtas.

## Kodėl atkuriant didelės raiškos vaizdo įrašus (pvz., įrašytus su AVCHD skaitmenine vaizdo kamera) trūkinėja garsas ir (arba) vaizdas?

- Didelės raiškos vaizdo įrašams atkurti reikalingi pakankami VAIO kompiuterio aparatinės įrangos ištekliai, pvz., didelė CPU, GPU arba sistemos atminties sparta. Atkuriant vaizdo įrašą gali būti nepasiekiamos kai kurios operacijos ir (arba) funkcijos, taip pat gali trūkinėti garsas ir vaizdas, o kartais, atsižvelgiant į jūsų kompiuterio konfigūraciją, gali sustoti atkūrimas.

## Kodėl VAIO kompiuteris veikia lėtai ir sumažėja procesoriaus taktų dažnis, kai kompiuteris veikia naudodamas akumuliatoriaus energiją?

- Kai VAIO kompiuteris veikia naudodamas akumuliatoriaus energiją, procesoriaus taktų dažnis sumažinamas norint sutaupyti energijos, todėl kompiuteris veikia lėtai. Tai normalu ir nereiškia gedimo.

## Ką daryti, jei jutiklinis ekranas neveikia tinkamai? (Modeliai su jutiklinio valdymo funkcija.)

- Išjunkite ir iš naujo įjunkite VAIO kompiuterį.

- Jutiklinis ekranas gali veikti netinkamai dėl elektromagnetinių bangų. Toliau pateikiame keletą pasiūlymų.

  - Patraukite VAIO kompiuterį nuo fluorescencinės lempos arba variklio, kuris skleidžia elektromagnetines bangas.

  - Prijunkite kintamosios srovės adapterį tiesiai prie kintamosios srovės lizdo arba naudokite kitus lizdus, jei naudojate ilgintuvą.

  - Atjunkite nuo VAIO kompiuterio visus USB įrenginius ar kabelius, jei yra.

- Jei kintamosios srovės adapteryje yra 3 kontaktų kištukas, įsitikinkite, kad jis tinkamai įžemintas.

## Ką daryti, jei negaliu naudoti NFC / Vieno palietimo funkcijos?

- Statykite įrenginį, kuriame palaikomos NFC / Vieno palietimo funkcijos, kuo arčiau VAIO kompiuterio.

  Jei NFC / Vieno palietimo funkcijos vis tiek neveikia, šiek tiek pakelkite arba nuleiskite įrenginį arba atskirkite įrenginį nuo kompiuterio maždaug 10 sekundžių, o tada vėl palieskite kompiuterį įrenginiu.

- Įsitikinkite, kad palaikomame įrenginyje NFC / Vieno palietimo funkcijos yra įjungtos.

  Priklausomai nuo naudojamo įrenginio jums gali reikėti pakeisti įrenginio parametrus. Daugiau informacijos žr. su įrenginiu pateiktame vadove.

- Įjunkite NFC / Vieno palietimo funkcijos.

  Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai.

  Apatiniame dešiniajame kampe pasirinkite Keisti kompiuterio parametrus, o tada kairiojoje srityje pasirinkite Tinklas ir Skrydžio režimas. Išjunkite Skrydžio režimas ir pakeiskite parametrą NFC, esantį dalyje Belaidžiai įrenginiai, į įjungta.

  Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.

- Nepriartinkite jokių metalinių daiktų, išskyrus įrenginius, kuriuose palaikomos NFC / Vieno palietimo funkcijos, prie savo VAIO kompiuterio.

- Vienu metu nelieskite VAIO kompiuterio daugiau nei vienu įrenginiu, kuriame palaikomos NFC / Vieno palietimo funkcijos.

- Jei atlikus šiuos veiksmus NFC / Vieno palietimo funkcijos vis tiek neveikia, paleiskite VAIO kompiuterį iš naujo.

## Kodėl atkuriant didelės raiškos vaizdo įrašus (pvz., įrašytus su AVCHD skaitmenine vaizdo kamera) trūkinėja garsas ir (arba) vaizdas?

- Didelės raiškos vaizdo įrašams atkurti reikalingi pakankami VAIO kompiuterio aparatinės įrangos ištekliai, pvz., didelė CPU, GPU arba sistemos atminties sparta. Atkuriant vaizdo įrašą gali būti nepasiekiamos kai kurios operacijos ir (arba) funkcijos, taip pat gali trūkinėti garsas ir vaizdas, o kartais, atsižvelgiant į jūsų kompiuterio konfigūraciją, gali sustoti atkūrimas.

## Kodėl atkuriant didelės raiškos vaizdo įrašus (pvz., įrašytus su AVCHD skaitmenine vaizdo kamera) trūkinėja garsas ir (arba) vaizdas?

- Didelės raiškos vaizdo įrašams atkurti reikalingi pakankami VAIO kompiuterio aparatinės įrangos ištekliai, pvz., didelė CPU, GPU arba sistemos atminties sparta. Atkuriant vaizdo įrašą gali būti nepasiekiamos kai kurios operacijos ir (arba) funkcijos, taip pat gali trūkinėti garsas ir vaizdas, o kartais, atsižvelgiant į jūsų kompiuterio konfigūraciją, gali sustoti atkūrimas.

## Ką daryti, jei žaidimo programa neveikia arba nuolat stringa?

- Žaidimo svetainėje paieškokite pataisų arba naujinių, kuriuos galėtumėte atsisiųsti.

- Patikrinkite, ar įdiegta naujausia vaizdo tvarkyklė.

- Kai kuriuose VAIO kompiuterio modeliuose grafinė atmintis bendrinama su sistema. Tokiu atveju negarantuojamas optimalus grafinės sistemos našumas.

## Ką daryti, jei nežinau prieigos taško SSID arba saugos kodo?

- Kodą galite rasti prieigos taško parametrų ekrane.

  Daugiau informacijos žr. su prieigos tašku pridėtame vadove.

## Ką daryti, jei nepavyksta atkurti filmų arba muzikos kūrinių, gautų per „Wi-Fi(R)“ (belaidį LAN), arba jų atkūrimas pertraukiamas? Kodėl lėtai perduodami duomenys?

- Perkelkite VAIO kompiuterį atokiau nuo kliūčių arba arčiau naudojamo prieigos taško.

  Ryšiui įtakos turi atstumas, kliūtys, įrenginio konfigūracija, radijo bangų stiprumas / trikdžiai, sienų medžiaga, veikiančios programėlės ir kt.

- Jei naudojate prieigos tašką, įrenginys gali laikinai patirti perkrovą atsižvelgiant į tai, kiek kitų įrenginių tuo metu vykdo duomenų mainus per prieigos tašką.

  Šiek tiek palaukite ir bandykite vėl.

- Pakeiskite prieigos taško kanalo parametrą. Pakeitus kanalą, gali sumažėti belaidžio tinklo trikdžių kiekis ir padidėti duomenų perdavimo greitis.

  Jei prieigos taško kanale yra trikdžių, duomenų perdavimo greitis gali sumažėti.

- Jei jūsų prieigos taškui trukdo kiti prieigos taškai, pakeiskite prieigos taško kanalą.

  Daugiau informacijos žr. su prieigos tašku pridėtame vadove.

- Įsitikinkite, kad šalia jūsų „Wi-Fi“ įrenginių neveikia mikrobangų krosnelė.

  2,4 GHz dažnių juostą, kurioje veikia „Wi-Fi“, naudoja įvairūs kiti įrenginiai ir aparatai. Jei naudodami „Wi-Fi“ ryšį naudositės ir mikrobangų krosnele, gali sulėtėti duomenų perdavimas, sumažėti veikimo nuotolis arba nutrūkti ryšys.

## Kaip sužinoti VAIO kompiuterio įtaisytojo belaidžio tinklo sąsajos fizinį adresą (MAC adresą)?

- Jei įjungta prieigos taško MAC adresų filtravimo funkcija, prieigos taško sąrankos ekrane užregistruokite VAIO kompiuterio MAC adresą. Antraip kompiuteris negalės prisijungti prie prieigos taško.

  Atverkite Komandinė eilutė, įveskite „ipconfig /all“ ir paspauskite klavišą Enter. Fizinį adresą (MAC adresą) rasite dalies Belaidžio LAN „Wi-Fi“ adapteris lauke Fizinis adresas.

  Kaip atverti Komandinė eilutė, žr. Programėlės paleidimas.

## Ką daryti, jei nepavyksta prijungti VAIO kompiuterio prie prieigos taško (arba interneto)?

- Žr. Ką daryti, jei nepavyksta naudotis funkcija „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN)?

- Įsitikinkite, kad prieigos taškas įjungtas.

- Patikrinkite prieigos taško parametrus.

  Esant nustatytiems toliau nurodytiems parametrams VAIO kompiuteris gali neprisijungti prie prieigos taško arba ryšys gali būti nestabilus.

  - Jei prieigos taškas sukonfigūruotas atmesti ryšio užklausą iš įrenginio, kurio SSID yra „ANY“, o VAIO kompiuterio SSID yra „ANY“.

  - Jei prieigos taškas veikia slaptumo režimu.

    Papildomos informacijos rasite su savo prieigos tašku gautame vadove arba pasitarkite su „Wi-Fi“ ryšio paslaugų teikėju.

- Įsitikinkite, kad VAIO kompiuteris ir prieigos taškas yra sujungti tarpusavyje. Daugiau informacijos žr. „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) ryšių užmezgimas.

- Ryšiui įtakos turi atstumas, kliūtys, įrenginio konfigūracija, radijo bangų stiprumas / trikdžiai, sienų medžiaga, veikiančios programėlės ir kt.

  Perkelkite VAIO kompiuterį atokiau nuo kliūčių arba arčiau naudojamo prieigos taško.

- Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai ir(tinklo piktograma).

  Patikrinkite, ar rodomas jūsų prieigos taškas.

  Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.

## Ką daryti, jei nepavyksta naudotis funkcija „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN)?

- Įjunkite „Wi-Fi“ funkciją.

  Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai.

  Pasirinkite(tinklo piktograma) ir pakeiskite parametro Wi-Fi nuostatą pasirinkdami įjungta.

  Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.

- Norėdami naudotis „Wi-Fi“ savo VAIO kompiuteryje, turite konfigūruoti „Wi-Fi“ parametrus.

  Tikrinkite kompiuterio „Wi-Fi“ parametrus. Daugiau informacijos žr. „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) ryšių užmezgimas.

- BIOS sąrankos ekrane įsitikinkite, kad belaidis įrenginys įjungtas.

  Jei BIOS sąrankos ekrane prie belaidžio įrenginio pasirinkta Disabled, negalėsite naudoti belaidžio ryšio funkcijos. Tokiu atveju pasirinkite Enable. Daugiau informacijos žr. Įtaisytųjų įrenginių naudojimo apribojimai.

- Jei įdiegta prisijungimo paslaugų programėlė, gauta su trečiosios šalies „Wi-Fi“ gaminiu, pašalinkite ją.

  Jei įdiegta prisijungimo paslaugų programėlė, „Windows“ gali nepavykti konfigūruoti „Wi-Fi“ parametrų. Prieš pašalindami būtinai užsirašykite parametrus (pvz., saugos kodus).

## Ką daryti, jei nežinau prieigos taško SSID arba saugos kodo?

- Kodą galite rasti prieigos taško parametrų ekrane.

  Daugiau informacijos žr. su prieigos tašku pridėtame vadove.

## Ką daryti, jei nepavyksta atkurti filmų arba muzikos kūrinių, gautų per „Wi-Fi(R)“ (belaidį LAN), arba jų atkūrimas pertraukiamas? Kodėl lėtai perduodami duomenys?

- Perkelkite VAIO kompiuterį atokiau nuo kliūčių arba arčiau naudojamo prieigos taško.

  Ryšiui įtakos turi atstumas, kliūtys, įrenginio konfigūracija, radijo bangų stiprumas / trikdžiai, sienų medžiaga, veikiančios programėlės ir kt.

- Jei naudojate prieigos tašką, įrenginys gali laikinai patirti perkrovą atsižvelgiant į tai, kiek kitų įrenginių tuo metu vykdo duomenų mainus per prieigos tašką.

  Šiek tiek palaukite ir bandykite vėl.

- Pakeiskite prieigos taško kanalo parametrą. Pakeitus kanalą, gali sumažėti belaidžio tinklo trikdžių kiekis ir padidėti duomenų perdavimo greitis.

  Jei prieigos taško kanale yra trikdžių, duomenų perdavimo greitis gali sumažėti.

- Jei jūsų prieigos taškui trukdo kiti prieigos taškai, pakeiskite prieigos taško kanalą.

  Daugiau informacijos žr. su prieigos tašku pridėtame vadove.

- Įsitikinkite, kad šalia jūsų „Wi-Fi“ įrenginių neveikia mikrobangų krosnelė.

  2,4 GHz dažnių juostą, kurioje veikia „Wi-Fi“, naudoja įvairūs kiti įrenginiai ir aparatai. Jei naudodami „Wi-Fi“ ryšį naudositės ir mikrobangų krosnele, gali sulėtėti duomenų perdavimas, sumažėti veikimo nuotolis arba nutrūkti ryšys.

## Kaip sužinoti VAIO kompiuterio įtaisytojo belaidžio tinklo sąsajos fizinį adresą (MAC adresą)?

- Jei įjungta prieigos taško MAC adresų filtravimo funkcija, prieigos taško sąrankos ekrane užregistruokite VAIO kompiuterio MAC adresą. Antraip kompiuteris negalės prisijungti prie prieigos taško.

  Atverkite Komandinė eilutė, įveskite „ipconfig /all“ ir paspauskite klavišą Enter. Fizinį adresą (MAC adresą) rasite dalies Belaidžio LAN „Wi-Fi“ adapteris lauke Fizinis adresas.

  Kaip atverti Komandinė eilutė, žr. Programėlės paleidimas.

## Ką daryti, jei nepavyksta prijungti VAIO kompiuterio prie prieigos taško (arba interneto)?

- Žr. Ką daryti, jei nepavyksta naudotis funkcija „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN)?

- Įsitikinkite, kad prieigos taškas įjungtas.

- Patikrinkite prieigos taško parametrus.

  Esant nustatytiems toliau nurodytiems parametrams VAIO kompiuteris gali neprisijungti prie prieigos taško arba ryšys gali būti nestabilus.

  - Jei prieigos taškas sukonfigūruotas atmesti ryšio užklausą iš įrenginio, kurio SSID yra „ANY“, o VAIO kompiuterio SSID yra „ANY“.

  - Jei prieigos taškas veikia slaptumo režimu.

    Papildomos informacijos rasite su savo prieigos tašku gautame vadove arba pasitarkite su „Wi-Fi“ ryšio paslaugų teikėju.

- Įsitikinkite, kad VAIO kompiuteris ir prieigos taškas yra sujungti tarpusavyje. Daugiau informacijos žr. „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) ryšių užmezgimas.

- Ryšiui įtakos turi atstumas, kliūtys, įrenginio konfigūracija, radijo bangų stiprumas / trikdžiai, sienų medžiaga, veikiančios programėlės ir kt.

  Perkelkite VAIO kompiuterį atokiau nuo kliūčių arba arčiau naudojamo prieigos taško.

- Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai ir(tinklo piktograma).

  Patikrinkite, ar rodomas jūsų prieigos taškas.

  Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.

## Ką daryti, jei nepavyksta naudotis funkcija „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN)?

- Įjunkite „Wi-Fi“ funkciją.

  Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai.

  Pasirinkite(tinklo piktograma) ir pakeiskite parametro Wi-Fi nuostatą pasirinkdami įjungta.

  Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.

- Norėdami naudotis „Wi-Fi“ savo VAIO kompiuteryje, turite konfigūruoti „Wi-Fi“ parametrus.

  Tikrinkite kompiuterio „Wi-Fi“ parametrus. Daugiau informacijos žr. „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) ryšių užmezgimas.

- BIOS sąrankos ekrane įsitikinkite, kad belaidis įrenginys įjungtas.

  Jei BIOS sąrankos ekrane prie belaidžio įrenginio pasirinkta Disabled, negalėsite naudoti belaidžio ryšio funkcijos. Tokiu atveju pasirinkite Enable. Daugiau informacijos žr. Įtaisytųjų įrenginių naudojimo apribojimai.

- Jei įdiegta prisijungimo paslaugų programėlė, gauta su trečiosios šalies „Wi-Fi“ gaminiu, pašalinkite ją.

  Jei įdiegta prisijungimo paslaugų programėlė, „Windows“ gali nepavykti konfigūruoti „Wi-Fi“ parametrų. Prieš pašalindami būtinai užsirašykite parametrus (pvz., saugos kodus).

## Ką daryti, jeigu kiti BLUETOOTH(R) įrenginiai negali prisijungti prie VAIO kompiuterio?

- Žr. Ką daryti, jei nepavyksta rasti BLUETOOTH(R) įrenginio, su kuriuo noriu užmegzti ryšį?.

- Įsitikinkite, kad buvo tinkamai atliktas autentiškumo patvirtinimas (susiejimas) tarp įrenginio ir VAIO kompiuterio.

  Kai kurie BLUETOOTH įrenginiai reikalauja autentiškumo patvirtinimo (susiejimas) prieš užmezgant ryšį su kitu įrenginiu. Prieš jungdamiesi prie tokių įrenginių atlikite autentifikavimo procesą.

- Įsitikinkite, kad VAIO kompiuteris leidžia BLUETOOTH įrenginiams rasti kompiuterį.

  Pasirinkite(rodyklę) darbalaukio informacinių pranešimų srityje, dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite(BLUETOOTH piktogramą) ir pasirinkdami Atidaryti parametrus atverkite parametrų langą.

  Pasirinkite skirtuką Parinktys ir įsitikinkite, kad pažymėtas žymimasis langelis Leisti „Bluetooth“ įrenginiams rasti šį kompiuterį.

  Kaip atverti darbalaukį, žr. Darbalaukis atvėrimas.

## Ką daryti, jei nepavyksta rasti BLUETOOTH(R) įrenginio, su kuriuo noriu užmegzti ryšį?

- Sumažinkite atstumą tarp VAIO kompiuterio ir BLUETOOTH įrenginio iki 10 metrų.

  Jei kompiuteris bus toliau nei 10 metrų nuo BLUETOOTH įrenginio, ryšys bus neįmanomas.

  Kompiuteriui gali nepavykti užmegzti ryšio su BLUETOOTH įrenginiu net ir mažesniu nei 10 metrų atstumų dėl tarp įrenginių esančių kliūčių, radijo bangų kokybės, aplinkos, kurioje yra sienų, ir dėl tokių sienų medžiagų, taip pat dėl naudojamų programėlių. Tokiu atveju reikia perkelti kompiuterį atokiau nuo kliūčių arba arčiau įrenginio.

- Patikrinkite, ar BLUETOOTH funkcija įrenginyje, su kuriuo norite užmegzti ryšį, įjungta, ir įsitikinkite, kad jis neveikia energijos taupymo režimu.

- Tikrinkite, ar įrenginyje, su kuriuo norite užmegzti ryšį, įjungta funkcija BLUETOOTH.

  Daugiau informacijos žr. su įrenginiu pateiktame vadove.

- Jei įrenginys, su kuriuo norite užmegzti ryšį, jau keičiasi duomenimis su kitu BLUETOOTH įrenginiu, jo gali nepavykti aptikti arba jis gali neužmegzti ryšio su VAIO kompiuteriu.

## Kodėl BLUETOOTH(R) ryšys lėtas?

- Duomenų perdavimo sparta priklauso nuo kliūčių ir (arba) atstumo tarp dviejų įrenginių, radijo bangų kokybės ir įrenginio konfigūracijos arba naudojamų programų.

  Padėkite VAIO kompiuterį ir BLUETOOTH įrenginį arčiau vienas kito.

- Jei BLUETOOTH standarto, naudojamo BLUETOOTH įrenginyje, su kuriuo norite užmegzti ryšį, versija skiriasi nuo VAIO kompiuteryje esančios versijos, ryšio sparta gali būti mažesnė.

- Jei VAIO kompiuteris palaiko BLUETOOTH didelės spartos technologiją ir jei įvykdytos dvi toliau nurodytos sąlygos, galima užmegzti didelės spartos ryšį. Tačiau kai kurie BLUETOOTH profiliai nepalaiko didelės spartos ryšio.

  - BLUETOOTH įrenginys, su kuriuo norite užmegzti ryšį, palaiko BLUETOOTH didelės spartos technologiją.

  - Kompiuteryje įjungtos „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) ir BLUETOOTH funkcijos.

## Kodėl prisijungus prie VAIO kompiuterio naudojant įprastą naudotojo paskyrą negalima naudoti „BLUETOOTH(R)“ funkcijos?

- BLUETOOTH funkcija gali būti nepasiekiama naudotojams, kurie prisijungia prie VAIO kompiuterio naudodami įprastą naudotojo paskyrą.

  Prisijunkite prie kompiuterio administratoriaus teisėmis.

## Kodėl perjungus naudotoją negalima naudoti „BLUETOOTH(R)“ įrenginių?

- Jei perjungsite naudotoją neatsijungę nuo sistemos, BLUETOOTH įrenginiai neveiks.

  Prieš perjungdami naudotoją pirmiausia atsijunkite.

## Ką daryti, jei nepavyksta naudotis funkcija BLUETOOTH(R)?

- Įsitikinkite, kad funkcija BLUETOOTH įjungta.

  Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai.

  Apatiniame dešiniajame kampe pasirinkite Keisti kompiuterio parametrus, o tada kairiojoje srityje pasirinkite Kompiuteris ir įrenginiai ir Bluetooth.

  Pakeiskite parametro Bluetooth nuostatą pasirinkdami įjungta.

  Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.

## Ką daryti, jei BLUETOOTH(R) piktograma nerodoma darbastalio informacinių pranešimų srityje?

- Įsitikinkite, kad funkcija BLUETOOTH įjungta.

  Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai.

  Apatiniame dešiniajame kampe pasirinkite Keisti kompiuterio parametrus, o tada kairiojoje srityje pasirinkite Kompiuteris ir įrenginiai ir Bluetooth.

  Pakeiskite parametro Bluetooth nuostatą pasirinkdami įjungta.

  Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.

- Patikrinkite BLUETOOTH parametrus.

  Atidarykite elementą Valdymo skydas, pasirinkite Aparatūra ir garsas ir Įrenginiai ir spausdintuvai.

  Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite kompiuterio piktogramą ir pažymėkite žymimuosius langelius „Bluetooth“ parametrai bei Pranešimų srityje rodyti „Bluetooth“ piktogramą.

  Kaip atverti Valdymo skydas, žr. Valdymo skydas atvėrimas.

## Kaip iš naujo įdiegti originalias programėles ir tvarkykles?

- Galite atkurti iš anksto įdiegtas programėles ir tvarkykles naudodamiesi VAIO Care. Norėdami jas atkurti, paleiskite VAIO Care (Optimalios VAIO kompiuterio veikimo būklės palaikymas (VAIO Care)), tada pasirinkite Advanced Tools, Restore and recovery ir Reinstall Applications and Drivers.

  Jei reikia daugiau informacijos, žr. su VAIO Care pateiktą žinyno failą.

## Ką daryti, jei nepavyksta atkurti VAIO kompiuterio iš atkūrimo srities?

- Atkurkite VAIO kompiuterį iš atkūrimo laikmenos, jei pasinaudojote programėlėmis modifikuodami atkūrimo sritį, įdiegėte kitą operacinę sistemą nei buvo įdiegta iš anksto arba suformatavote įtaisytąjį saugojimo įrenginį nesinaudodami VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

- Jei problema išlieka ir reikia pagalbos, apsilankykite VAIO internetinės pagalbos svetainėje.

## Kaip atkurti VAIO kompiuterio sistemos gamyklinius numatytuosius parametrus?

- Yra du būdai atkurti VAIO kompiuterio sistemą: Atkūrimas iš atkūrimo laikmenos ir Atkūrimas iš atkūrimo srities.

## Kaip sukurti atkūrimo laikmeną?

- Atkūrimo laikmeną galite sukurti naudodamiesi VAIO Care. Daugiau informacijos žr. Atkūrimo laikmenos kūrimas.

## Ką daryti, jei nepavyksta pradėti/užbaigti atkūrimo proceso?

- Atjunkite visus nereikalingus išorinius įrenginius nuo VAIO kompiuterio.

- Išmėginkite toliau nurodytus veiksmus.

  - Patikrinkite atkūrimo laikmenos būklę. Jei naudojate optinius diskus, patikrinkite, ar jie nesutepti ir nepažeisti. Jei diskai nešvarūs, nuvalykite juos ir vėl pabandykite atkurti VAIO kompiuterį.

  - Jei negalite atkurti VAIO kompiuterio iš atkūrimo srities, paleiskite jį iš naujo ir vėl pabandykite atkurti iš atkūrimo srities arba naudokitės atkūrimo laikmena.

  - Jei negalite atkurti VAIO kompiuterio naudodami USB optinį įrenginį arba USB atmintuką, prijunkite įrenginį prie kito USB prievado arba su USB 2.0 standartu suderinamo USB prievado (jei yra). Tada išjunkite kompiuterį ir pabandykite atkurti dar kartą. Daugiau informacijos žr. Atkūrimas iš atkūrimo srities.

- Jei problema išlieka ir reikia pagalbos, apsilankykite VAIO internetinės pagalbos svetainėje.

## Ką daryti, jei nepavyksta sukurti atkūrimo laikmenos?

- Išmėginkite toliau nurodytus veiksmus.

  - Atsisiųskite ir įdiekite vėliausius naujinius naudodamiesi VAIO Update. Daugiau informacijos žr. „VAIO Update“ naudojimas.

  - Paleiskite VAIO kompiuterį iš naujo. Tada pamėginkite vėl sukurti atkūrimo laikmeną.

  - Jei prie išorinio optinių diskų įrenginio pridėtas kintamosios srovės adapteris, prijunkite jį prie maitinimo šaltinio.

- Išbandykite kitas patikimas laikmenas.

- Jei problema išlieka ir reikia pagalbos, apsilankykite VAIO internetinės pagalbos svetainėje.

## Ką daryti, jei mano VAIO kompiuteris ima veikti nestabiliai („Windows“ pasileidžia)?

- Išmėginkite toliau nurodytus veiksmus.

  - Paleiskite VAIO Care, kad būtų rastas problemos sprendimas. Daugiau informacijos žr. Optimalios VAIO kompiuterio veikimo būklės palaikymas (VAIO Care).

  - Atkurkite kompiuterio sistemos failus.

    Naudokitės atkūrimo tašku, kurį sukūrėte, kai VAIO kompiuteris dar veikė stabiliai. Daugiau informacijos žr. Sistemos failų atkūrimas naudojant atkūrimo tašką, kai negalite paleisti „Windows“.

  - Pašalinkite programėlę arba tvarkyklę, jei VAIO kompiuteris pradėjo veikti nestabiliai, kai jas įdiegėte.

  - Iš naujo įdiekite iš anksto įdiegtas programėles arba tvarkykles VAIO kompiuteryje, jei tokios programėlės arba tvarkyklės neveikė tinkamai. Daugiau informacijos žr. Kaip iš naujo įdiegti originalias programėles ir tvarkykles?.

  - Atkurkite VAIO kompiuterį iš sistemos atvaizdo atsarginės kopijos (jei tokią sukūrėte). Daugiau informacijos žr. „Windows“ žinynas ir palaikymas („Windows“ žinynas ir palaikymas atvėrimas).

- Jei problema išlieka, vadovaudamiesi skyriuje VAIO kompiuterio atnaujinimas (modeliai, kuriuose veikia atnaujinimo funkcija) pateiktomis instrukcijomis atnaujinkite operacinę sistemą.

  Jei problema išlieka ir atnaujinus VAIO kompiuterį, vadovaudamiesi skyriuje Atkūrimas iš atkūrimo srities pateiktomis instrukcijomis atkurkite kompiuterį.

  Kompiuteris gali nepalaikyti atnaujinimo funkcijos (priklauso nuo įsigyto modelio).

  - Jei dar nesukūrėte atkūrimo laikmenos, sukurkite ją. Žr. Atkūrimo laikmenos kūrimas.

  - Būtinai pasidarykite atsargines vertingų duomenų kopijas ir tik tada atkurkite VAIO kompiuterį. Daugiau informacijos žr. „Windows“ žinynas ir palaikymas („Windows“ žinynas ir palaikymas atvėrimas).

    #### Pastaba

    - Atnaujinant VAIO kompiuterį bus panaikinti visi įtaisytajame saugojimo įrenginyje laikomi duomenys.

## Ką daryti, jei mano VAIO kompiuteris ima veikti nestabiliai („Windows“ nepasileidžia)?

- Išmėginkite toliau nurodytus veiksmus.

  - Atkurkite kompiuterio sistemos failus.

    Naudokitės atkūrimo tašku, kurį sukūrėte, kai VAIO kompiuteris dar veikė stabiliai. Daugiau informacijos žr. Sistemos failų atkūrimas naudojant atkūrimo tašką, kai negalite paleisti „Windows“.

  - Atkurkite VAIO kompiuterį iš sistemos atvaizdo atsarginės kopijos (jei tokią sukūrėte). Daugiau informacijos žr. „Windows“ žinynas ir palaikymas („Windows“ žinynas ir palaikymas atvėrimas).

    Bet koks failas, sukurtas arba pakeistas po sistemos atvaizdo atsarginės kopijos sukūrimo, nebus atkurtas.

    Reikia sukurti atsarginę tokio failo kopiją naudojantis VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions. Daugiau informacijos žr. Duomenų atsarginis kopijavimas, kai nepavyksta paleisti „Windows“.

- Naudodami VAIO Hardware Diagnostics nustatykite VAIO kompiuterio problemas.

  - Naudodamiesi šia programėle galite tikrinti, ar reikia pakeisti kompiuterio aparatūrą (procesorių, atminties modulį ir įtaisytąjį saugojimo įrenginį).

    Norėdami paleisti VAIO Hardware Diagnostics, pasirinkite Tools ir VAIO Hardware Diagnostics dalyje VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

- Vadovaudamiesi skyriuje Atkūrimas iš atkūrimo srities pateiktomis instrukcijomis atkurkite VAIO kompiuterį.

  - Jei dar nepadarėte vertingų duomenų atsarginės kopijos, būtinai tai padarykite naudodamiesi funkcija VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions ir tik tada atkurkite VAIO kompiuterį. Daugiau informacijos žr. Duomenų atsarginis kopijavimas, kai nepavyksta paleisti „Windows“.

    Jei turite atsarginę kopiją, sukurtą naudojant „Windows“ atsarginio kopijavimo funkciją prieš VAIO kompiuteriui pradedant veikti nestabiliai, bet vėliau sukūrėte arba pakeitėte failą, padarykite tokio failo atsarginę kopiją naudodami VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

  #### Pastaba

  - Atnaujinant VAIO kompiuterį bus panaikinti visi įtaisytajame saugojimo įrenginyje laikomi duomenys.

## Ką daryti, jei pamiršau „Windows“ slaptažodį?

- „Windows“ slaptažodyje skiriamos didžiosios ir mažosios raidės. Patikrinkite savo slaptažodį ir įveskite jį dar kartą.

- Prisijunkite naudodami naudotojo paskyrą, kuriai priskirtos sistemos administratoriaus teisės, ir iš naujo nustatykite savo slaptažodį.

  - Jei pamiršote visus sistemos administratoriaus paskyrų slaptažodžius, negalėsite iš naujo nustatyti jokių „Windows“ slaptažodžių. Reikės atkurti sistemą. Daugiau informacijos žr. Apie atkūrimą.

## Ką daryti, jei tris kartus į eilės įvedus neteisingą slaptažodį pateikiamas pranešimas „Enter Onetime Password“, o „Windows“ nepaleidžiama?

- Palaikykite nuspaudę mygtuką(Maitinimas) ilgiau nei 4 ar 10 sekundžių. Jei VAIO kompiuteryje yra maitinimo indikatorius, įsitikinkite, kad jis nešviečia. Tada paleiskite kompiuterį iš naujo ir įveskite teisingą slaptažodį.

  Vesdami slaptažodį atminkite, kad skiriamos didžiosios ir mažosios raidės.

- Jei pamiršote įjungimo slaptažodį, negalėsite paleisti VAIO kompiuterio. Daugiau informacijos žr. Ką daryti, jei pamiršau įjungimo slaptažodį, kurio reikia VAIO kompiuteriui paleisti?.

## Ką daryti, jei pamiršau įjungimo slaptažodį, kurio reikia VAIO kompiuteriui paleisti?

- Jei pamiršote slaptažodį (Įjungimo slaptažodžio nustatymas/keitimas), negalėsite paleisti VAIO kompiuterio.

  - Jei pamiršote naudotojo slaptažodį:

    Įveskite kompiuterio slaptažodį, kad galėtumėte iš naujo nustatyti naudotojo slaptažodį BIOS sąrankos ekrane.

  - Jei pamiršote kompiuterio slaptažodį:

    Reikia iš naujo nustatyti slaptažodį. Ši paslauga mokama. Norėdami iš naujo nustatyti slaptažodį, kreipkitės į įgaliotąjį „Sony“ aptarnavimo / techninės pagalbos centrą.

## Ką daryti, jei pamiršau įjungimo slaptažodį, kurio reikia VAIO kompiuteriui paleisti?

- Jei pamiršote slaptažodį (Įjungimo slaptažodžio nustatymas/keitimas), negalėsite paleisti VAIO kompiuterio.

  - Jei pamiršote naudotojo slaptažodį:

    Įveskite kompiuterio slaptažodį, kad galėtumėte iš naujo nustatyti naudotojo slaptažodį BIOS sąrankos ekrane.

  - Jei pamiršote kompiuterio slaptažodį:

    Reikia iš naujo nustatyti slaptažodį. Ši paslauga mokama. Norėdami iš naujo nustatyti slaptažodį, kreipkitės į įgaliotąjį „Sony“ aptarnavimo / techninės pagalbos centrą.

## Ką daryti, jei nepavyksta išspausdinti dokumento?

- Įsitikinkite, kad spausdintuvas suderinamas su VAIO kompiuteryje įdiegta „Windows“ versija.

- Prijungę naują spausdintuvą pirmiausia konfigūruokite spausdintuvo tvarkyklę.

  Informacijos, kaip sukonfigūruoti spausdintuvo tvarkyklę, rasite apsilankę gamintojo svetainėje arba su spausdintuvu pateiktame vadove.

- Įsitikinkite, kad teisingai sukonfigūruoti spausdintuvo parametrai.

  Daugiau informacijos apie spausdintuvo parametrus žr. su spausdintuvu pateiktame vadove.

- Įsitikinkite, kad spausdintuvas įjungtas.

  Daugiau informacijos žr. su spausdintuvu pateiktame vadove.

- Įsitikinkite, kad spausdintuvo maitinimo kabelis tinkamai prijungtas prie kintamosios srovės adapterio, o šis – prie kintamosios srovės lizdo.

- Įsitikinkite, kad spausdintuvo būsena nurodo, kad jis yra prijungtas arba paruoštas darbui.

  Tada patikrinkite, ar spausdintuvo parametrai tinkamai sukonfigūruoti, kaip nurodyta su spausdintuvu pateiktame vadove.

- Įsitikinkite, kad spausdintuvas nustatytas parinktyje Nustatyti kaip numatytąjį spausdintuvą.

  Daugiau informacijos žr. „Windows“ žinynas ir palaikymas („Windows“ žinynas ir palaikymas atvėrimas).

- Įsitikinkite, kad spausdintuvas prijungtas prie tinklo (LAN).

  Jei spausdintuvas tiesiogiai prijungtas prie tinklo (LAN), įsitikinkite, kad įjungtas maršruto parinktuvas arba šakotuvas.

  Jei spausdintuvas prijungtas prie spausdinimo serverio, patikrinkite, ar spausdinimo serveryje nerodomas klaidos pranešimas.

- Įsitikinkite, kad programa veikia tinkamai.

  Programa gali nepalaikyti dokumento formato. Tokiu atveju dokumentas nebus išspausdintas tinkamai.

  Kreipkitės į programos leidėją arba spausdintuvo gamintoją.

- Įsitikinkite, kad pasirinktas tinkamas spausdintuvo prievadas.

  Daugiau informacijos apie spausdintuvo prievado parametrus žr. su spausdintuvu pateiktame vadove arba kreipkitės į gamintoją.

## Ką daryti, jei VAIO kompiuteris neatpažįsta USB įrenginio?

- Patikrinkite, ar USB įrenginys įjungtas ir naudoja savo maitinimo šaltinį.

  - Jei naudojate skaitmeninę kamerą, patikrinkite, ar įkrauta jos baterija.

  - Jei naudojate spausdintuvą, patikrinkite, ar maitinimo kabelis tinkamai prijungtas prie kintamosios srovės lizdo.

- Prieš prijungiant USB įrenginį gali reikėti įdiegti jo tvarkyklę. Daugiau informacijos žr. su USB įrenginiu pateiktame vadove.

- Pabandykite naudoti kitą VAIO kompiuterio USB prievadą. USB tvarkyklė gali būti įdiegta konkrečiame prievade, kurį naudojote pirmą kartą prijungę įrenginį.

- USB šakotuvai gali neleisti USB įrenginiui veikti dėl maitinimo trikties. Rekomenduojame prijungti įrenginį tiesiogiai prie VAIO kompiuterio nenaudojant šakotuvo.

- Patikrinkite, ar USB saugojimo įrenginys pasiekiamas.

  USB prievadai yra išjungti, jei BIOS sąrankos ekrane pasirinkta USB prievadų parinktis Disabled. Tokiu atveju pakeiskite BIOS parametrą. Daugiau informacijos žr. Įtaisytųjų įrenginių naudojimo apribojimai.

## Ką daryti, jei nepavyksta išspausdinti dokumento?

- Įsitikinkite, kad spausdintuvas suderinamas su VAIO kompiuteryje įdiegta „Windows“ versija.

- Prijungę naują spausdintuvą pirmiausia konfigūruokite spausdintuvo tvarkyklę.

  Informacijos, kaip sukonfigūruoti spausdintuvo tvarkyklę, rasite apsilankę gamintojo svetainėje arba su spausdintuvu pateiktame vadove.

- Įsitikinkite, kad teisingai sukonfigūruoti spausdintuvo parametrai.

  Daugiau informacijos apie spausdintuvo parametrus žr. su spausdintuvu pateiktame vadove.

- Įsitikinkite, kad spausdintuvas įjungtas.

  Daugiau informacijos žr. su spausdintuvu pateiktame vadove.

- Įsitikinkite, kad spausdintuvo maitinimo kabelis tinkamai prijungtas prie kintamosios srovės adapterio, o šis – prie kintamosios srovės lizdo.

- Įsitikinkite, kad spausdintuvo būsena nurodo, kad jis yra prijungtas arba paruoštas darbui.

  Tada patikrinkite, ar spausdintuvo parametrai tinkamai sukonfigūruoti, kaip nurodyta su spausdintuvu pateiktame vadove.

- Įsitikinkite, kad spausdintuvas nustatytas parinktyje Nustatyti kaip numatytąjį spausdintuvą.

  Daugiau informacijos žr. „Windows“ žinynas ir palaikymas („Windows“ žinynas ir palaikymas atvėrimas).

- Įsitikinkite, kad spausdintuvas prijungtas prie tinklo (LAN).

  Jei spausdintuvas tiesiogiai prijungtas prie tinklo (LAN), įsitikinkite, kad įjungtas maršruto parinktuvas arba šakotuvas.

  Jei spausdintuvas prijungtas prie spausdinimo serverio, patikrinkite, ar spausdinimo serveryje nerodomas klaidos pranešimas.

- Įsitikinkite, kad programa veikia tinkamai.

  Programa gali nepalaikyti dokumento formato. Tokiu atveju dokumentas nebus išspausdintas tinkamai.

  Kreipkitės į programos leidėją arba spausdintuvo gamintoją.

- Įsitikinkite, kad pasirinktas tinkamas spausdintuvo prievadas.

  Daugiau informacijos apie spausdintuvo prievado parametrus žr. su spausdintuvu pateiktame vadove arba kreipkitės į gamintoją.

## Ką daryti, jei VAIO kompiuteris neatpažįsta USB įrenginio?

- Patikrinkite, ar USB įrenginys įjungtas ir naudoja savo maitinimo šaltinį.

  - Jei naudojate skaitmeninę kamerą, patikrinkite, ar įkrauta jos baterija.

  - Jei naudojate spausdintuvą, patikrinkite, ar maitinimo kabelis tinkamai prijungtas prie kintamosios srovės lizdo.

- Prieš prijungiant USB įrenginį gali reikėti įdiegti jo tvarkyklę. Daugiau informacijos žr. su USB įrenginiu pateiktame vadove.

- Pabandykite naudoti kitą VAIO kompiuterio USB prievadą. USB tvarkyklė gali būti įdiegta konkrečiame prievade, kurį naudojote pirmą kartą prijungę įrenginį.

- USB šakotuvai gali neleisti USB įrenginiui veikti dėl maitinimo trikties. Rekomenduojame prijungti įrenginį tiesiogiai prie VAIO kompiuterio nenaudojant šakotuvo.

- Patikrinkite, ar USB saugojimo įrenginys pasiekiamas.

  USB prievadai yra išjungti, jei BIOS sąrankos ekrane pasirinkta USB prievadų parinktis Disabled. Tokiu atveju pakeiskite BIOS parametrą. Daugiau informacijos žr. Įtaisytųjų įrenginių naudojimo apribojimai.