# Asmeninis kompiuteris VAIO Pro 11/13SVP1122/SVP1322

## Pastabos apie išorinį akumuliatorių

Šioje temoje paaiškinta, kaip įkraunami akumuliatoriai, kai prie VAIO kompiuterio, kuriame įdėtas akumuliatorius (pagrindinis), prijungiamas išorinis akumuliatorius (nepridedama).

Prijungus išorinį akumuliatorių, akumuliatoriai įkraunami toliau nurodyta seka. (Jei battery care function išjungta.)

1. Įkraunama maždaug 80 % pagrindinio akumuliatoriaus energijos, o tada pradedamas įkrauti išorinis akumuliatorius.

2. Kai išorinis akumuliatorius įkraunamas iki maždaug 80 %, vėl pradedamas įkrauti pagrindinis akumuliatorius – iki 100 %.

3. Tada iki 100 % įkraunamas išorinis akumuliatorius.

Maitinimas iš pagrindinio akumuliatoriaus pradedamas tiekti, kai sunaudojama išorinio akumuliatoriaus energija.

Eiti į puslapio viršų