# Komputer osobistyVAIO Fit 11ASVF11N1

## Uwagi na temat wbudowanych czujników

Aby prawidłowo korzystać z wbudowanych czujników, przed ich użyciem zapoznaj się z poniższymi informacjami na temat środków ostrożności.

### Uwagi na temat korzystania z wbudowanego akcelerometru

- Nie można zmienić orientacji zawartości ekranu VAIO, kiedy jest on podłączony do zewnętrznego monitora. Jeśli komputer używany w orientacji pionowej zostanie podłączony do zewnętrznego monitora, orientacja jego ekranu automatycznie zmieni się na poziomą.

- Zmiana orientacji ekranu komputera przy włączonym wygaszaczu ekranu może spowodować zniekształcenie obrazu.

- Niektóre aplikacje nie obsługują orientacji pionowej i mogą w niej działać nieprawidłowo. W takich przypadkach należy używać komputera VAIO w orientacji poziomej.

### Uwagi na temat korzystania z wbudowanego cyfrowego kompasu

- Wbudowany cyfrowy kompas działa na zasadzie wykrywania pola magnetycznego. Dlatego nie można polegać wyłącznie na jego wskazaniach.

  Dokładność wskazań kompasu może zostać łatwo zakłócona przez oddziaływania pól magnetycznych szczególnie w miejscach wymienionych poniżej:

  - Wewnątrz wind oraz budynków wykonanych z użyciem materiałów ferromagnetycznych, np. żelaznych szkieletów czy żelbetu.

  - W pobliżu konstrukcji żelbetowych, takich jak kładki dla pieszych czy hole dworcowe na lotniskach i stacjach kolejowych.

  - W pobliżu i wewnątrz samochodów oraz pociągów.

  - W pobliżu transformatorów na ziemi lub obok linii wysokiego napięcia.

  - W pobliżu metalowych przedmiotów, takich jak biurko z metalowym szkieletem czy metalowe meble.

  - W pobliżu przedmiotów generujących silne pole magnetyczne, takich jak magnes, uchwyt magnetyczny czy głośniki.

    Dołączony lub dodatkowy rysik (Rysik - tablety) zawiera magnes. Umieszczenie rysika w sąsiedztwie magnetometru () wbudowanego w komputerze VAIO albo położenie go na klawiaturze w pobliżu magnetometru może spowodować nieprawidłowe działanie cyfrowego kompasu

- Jeśli pole magnetyczne dookoła komputera VAIO jest niestabilne, może zmniejszyć precyzję działania wbudowanego cyfrowego kompasu. To normalne zachowanie, które nie wskazuje na żadną usterkę. W razie błędnych wskazań należy skalibrować kompas.

  Odsuń się od przedmiotów emitujących pole magnetyczne, takich jak metalowe części czy magnesy. Następnie otwórz aplikację korzystającą z cyfrowego kompasu i wykonaj czynności wymienione poniżej.

  W modelach z dołączonym lub dodatkowym rysikiem podczas wykonywania operacji trzymaj rysik z dala od komputera VAIO.

  - Umieść komputer VAIO na płaskiej powierzchni, chwyć go obiema dłońmi i trzymając ekranem LCD skierowanym cały czas do góry, obróć w prawo o 360 stopni.

  - Umieść komputer VAIO na płaskiej powierzchni, chwyć go obiema dłońmi i obróć jednokrotnie wzdłuż osi długiej o 360 stopni.

  - Umieść komputer VAIO na płaskiej powierzchni, chwyć go obiema dłońmi i obróć jednokrotnie wzdłuż osi poprzecznej o 360 stopni.

  - Jeśli problem będzie się powtarzać po jednokrotnym wykonaniu każdej z powyższych czynności, powtórz te czynności kilkakrotnie. Jeśli problem nadal występuje, przenieś komputer VAIO w miejsce o słabszym oddziaływaniu magnetycznym.

Początek strony