# Komputer osobistyVAIO Fit 11ASVF11N1

## Informacje o standardach dotyczących sieci Wi-Fi(R) (bezprzewodowa sieć LAN)

Sieć Wi-Fi umożliwia komputerowi VAIO łączenie się z siecią za pośrednictwem połączenia bezprzewodowego.

Korzysta ona z poniższych standardów IEEE 802.11a/b/g/n/ac (wersja robocza), które określają typ zastosowanej technologii. Informacje na temat konfiguracji użytkowanego komputera można znaleźć w jego danych technicznych.

#### IEEE 802.11a (pasmo częstotliwości: 5 GHz)

Stosowany wyłącznie w modelach zgodnych ze standardem IEEE 802.11a/b/g/n/ac (wersja robocza).

#### IEEE 802.11b/g (pasmo częstotliwości: 2,4 GHz)

Standard IEEE 802.11g umożliwia komunikację z szybkością większą niż standard IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (pasmo częstotliwości: 2,4 GHz/5 GHz)

W przypadku modeli zgodnych ze standardem IEEE 802.11b/g/n można korzystać tylko z pasma 2,4 GHz.

#### IEEE 802.11ac (wersja robocza) (pasmo częstotliwości: 5 GHz)

Stosowany wyłącznie w modelach zgodnych ze standardem IEEE 802.11a/b/g/n/ac (wersja robocza).

Początek strony

### Powiązany temat

- Uruchamianie komunikacji Wi-Fi(R) (bezprzewodowa sieć LAN)
- Zatrzymywanie komunikacji Wi-Fi(R) (bezprzewodowa sieć LAN)
- Uwagi dotyczące korzystania z funkcji sieci Wi-Fi(R) (bezprzewodowa sieć LAN)

Początek strony